ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автотранспорта и техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автотранспорта и техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150-00.РТР-1
 (или эквивалент)
	Экскаватор цепной универсальный

Год выпуска – не ранее 2008 г
Базовый трактор МТЗ-82.1

Колесная формула 4х4

Модель двигателя Д-243

Мощность КВт (л.с.) - не менее 67 (81)

Число цилиндров не менее 4

Номинальная чистота вращения, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент , Нм (286 (29,0)

Трансмиссия механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18/4

Муфта сцепления  сухая, однодисковая

Конструктивная масса, кг. - 5470

Габаритные размеры, мм:

Длина – не более 6656

Длина в транспортном положении – не более 5650

Ширина – не более 3150

Высота не более 2230

Высота в транспортном положении – не более 2900

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – не более 6350

Колея, мм:

По передним колесам        1450-1630

По задним колесам             1800-2100

Дорожный просвет, мм:

Под передней осью    не менее 640

Под задним мостом   не менее 460

Скорость транспортная, км/ч – не менее 18

Отапливаемая кабина

Экскаваторное оборудование

Тип рабочего органа – цепной скребковый

Ширина копания, мм – 205-215

Привод рабочего органа от заднего ВОМ

Глубина копания, мм – не менее 1500

Погрузочное оборудование

Грузоподъемность, кг – не менее 750

Вместимость основного ковша, м.куб:

геометрическая – не менее 0.38

номинальная – не менее 0.44

Ширина режущей кромки, мм – не менее 1600

Высота разгрузки, мм – не менее 2600

Вылет кромки ковша, мм – не менее 585

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	2
	Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2008

Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг. – не более 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800+2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655+2,5%

Полная масса, кг – 3700+2,5%

Максимальная сила тяги, кН – 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2000

База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Двигатель четырёхтактный, трёхцилиндровый дизель воздушного охлаждения

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – не менее 36,8 (50)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины – автономный воздушный отопитель

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	2
	ед.

	3
	Автомашина грузопассажирская Газель «Фермер» 27962В/ГАЗ-330232 (или эквивалент)
	Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2008 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компоновки ТС - полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1300 

Масса без нагрузки, кг. - 2200

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– 405 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2464

Максимальная мощность, л/с – не менее 123,8

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Магнитола с функцией управления на руле

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	2
	ед.

	4
	Автобус пассажирский на 24 места ПАЗ-32053-07 
(или эквивалент)
	Автобус 24 места

Год выпуска – не ранее 2011 г.

Тип ТС – автобус пассажирский, малый, пригородный (24-х местный)

Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Тип кузова – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки

Количество мест – не менее 24

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 7630 

Масса без нагрузки, кг - не менее 4930 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 90

Минимальный радиус поворота, м – не более 7,6

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна раздвижная дверь с правой стороны

Габаритные размеры, мм:

длина – не менее 7000

ширина – не менее 2350

высота – не более 2960

Колесная база, мм – 3600

Двигатель– Д245

Рабочий объем, см куб – не менее 4750

Максимальная мощность, л/с – не менее 117

Сцепление – однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 4 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 245/70R19.5

Рулевой механизм – рулевой привод с гидроусилителем

Тормозная система –  рабочая-пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, АВS; стояночная-привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс.

Система отопления – воздушная от системы охлаждения двигателя

Емкость топливного бака, л – 105

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	5
	Автомобиль легковой HYUNDAI ELANTRA 1.6 GL MT (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2009

Тип кузова, седан

Габаритные размеры, мм. – 4505х1775х1480

Клиренс, мм. – 160

Колесная база, мм. – 2650

Колея передних колес, мм. – 1541

Колея задних колес, мм. – 1543

Диаметр разворота, мм. – 10,2

Багажник мин.(литров) - 367

Багажник макс.(литров) - 415

Двигатель G4FC

Расположение двигателя, спереди поперечно

Тип впрыска: непосредственный впрыск

Количество цилиндров – 4

Клапанов на цилиндре - 4

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 122/89,7

Рабочий объем двигателя, см3 – 1591

Газораспределительный механизм DOHC
Тип двигателя, бензиновый

Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Максимальная масса, кг. – 1760

Масса без нагрузки, кг. – 1251

Трансмиссия:

- привод – передний

- КПП – механическая

- количество передач – 5

Максимальная скорость, км/ч. – 182

Вместимость топливного бака, л. – 55

Тормозная система :

- тормоза передние – дисковые вентилируемые

- тормоза задние – дисковые

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	6
	Специальный пассажирский автомобиль УРАЛ 32551-0010-41 (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2007

Тип ТС – специальный пассажирский

Базовое шасси УРАЛ 4320-2451-41

Двигатель – ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, V-образный, оснащен предпусковым подогревателем

Тип двигателя, дизельный

Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 230/169

Рабочий объем двигателя, см3 – 11150

Разрешенная максимальная масса, кг. – 13425

Масса без нагрузки, кг. – 11675

Колесная формула 6*6

Общее количество мест, шт. – 20+2(в кабине)

Макс.скорость, км/ч. – 85

Емкость топливного бака, л. – 300

Дорожный просвет, мм. – 360

Габаритные размеры, мм. – 8925х 2500х3615

Тип кузова: фургонный, каркасно-металлический, с шумотермоизоляцией, с двойным остеклением окон (стеклопакет), оборудован независимым отопителем, двумя отопителями с отбором тепла от двигателя, громкоговорящим устройством для переговоров с салоном

Количество мест – 20

Кабина – цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя

Технические характеристики базового шасси:

Масса снаряженного шасси, кг. – 8265

Полная масса а/м, кг. – 17300

Масса размещаемого и перевозимого груза, кг. – 6855

Полная масса буксируемого прицепа, кг. – 11500

Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м. – 11,6

Трансмиссия:

- со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия

- сцепление – ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа

- КПП – ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, 5ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4,5 передачах

- раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

- карданная передача – открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках

- ведущие мосты – проходного типа с верхним расположением главной передачи

Подвеска:

- передняя – на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя – балансирная с реактивными штангами

Электрооборудование, однопроводная, с номинальным напряжением 24В

АКБ – 2шт, емкостью 190Ач каждая

Генератор – переменного тока, мощность 1000Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения

Стартер – электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт

Рама, клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	7
	Автопогрузчик колесный 41306МФ (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2007

Автопогрузчик колесный

Двигатель дизельный

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 81/59

Конструкционная масса, кг. – 8280

Макс.скорость, км/ч. – 25

Габаритные размеры, мм. – 7000х2350х3500

Грузоподъемность, кг:

- на крюке при вылете стрелы 2340мм. – 3000

- на крюке при вылете стрелы 1220мм – 4500

Высота подъема, мм – 7200

Наименьший радиус поворота, мм. – 4200(+100)

Макс.скорость подъема, м/с – 0,33

Макс.скорость опускания, м/с. – 0,37

КПП – механическая

Рулевое управление с гидроусилителем
Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы на перевозку автомобильной техники до места доставки, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Свердловская область, г. Лесной
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия: 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.

Товар, предлагаемый Участником, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не заложен, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении и распоряжении.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                                                                                                                                                                                                                  
