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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по замене оконных блоков в здании 70.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
Технические требования к заполнению оконных проемов:
– окна должны иметь правильную геометрическую форму;
– в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99;
– ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей                           
– применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм;
– ГОСТ 30673-99  Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков                                                     
– работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами";
– полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей;
– внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля;
– фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания;
– при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м;
– верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения;
– в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне;
– монтаж должен предполагать три слоя формирования шва, шов должен быть изнутри плотнее: внешний - защитный от погодных условий, средний - утеплитель, внутри - паробарьер;
– должны отсутствовать мосты холода

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,53

	2. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,12

	3. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,072

	4. 
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,692

	5. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный, шир. 70мм
	м2
	69,2

	6. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,3

	7. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	30

	8. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 М2 ПРОЕМОВ
	69,2

	9. 
	Облицовка оконных  откосов  панелями ПВХ
	100 м2 облицовки
	0,22

	10. 
	Снятие радиаторных щитов
	100 шт. изделий
	0,12

	11. 
	Установка радиаторных щитов б/у
	100 шт. изделий
	0,12

	12. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен (под подоконной доской) по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,03

	13. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	14. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0,24

	15. 
	Установка вертикальных жалюзи
	100 шт. изделий
	0,12

	16. 
	Жалюзи вертикальные тканевые
	м2
	84

	17. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 02.02.2015 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 13.03.2015 г.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы



Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.


