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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ.
	№

п/п
	Наименование
	№ ИТ, РКД.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок выполнения работ, в днях
	Код ОКП

	1
	Кран мостовой электрический специальный грузоподъемностью 25т.
	Группа «Б» по НП-043-11
Класс безопасности 3Н по НП-016-05

Изготовление в соответствии с  ИТ инв. № 12-07479 

	шт.
	1
	
	31 5200

	1.1
	Разработка КД
	ИТ инв. 12-07479
	к-т
	1*
	150-180 календарных дней, с момента заключения договора
	

	1.2
	Изготовление и поставка
	В соответствии с разработанной и согласованной КД
	шт.
	1
	240-330 календарных дней, с момента заключения договора
	


· Конструкторская документация должна быть предоставлена: 1 комплект на электронном и 1 комплект на бумажном носителе.
РАЗДЕЛ 2.  НАЗНАЧЕНИЕ.
	Кран мостовой электрический специальный предназначен для выполнения транспортно-технологических операций в монтажном зале ККП-2 сухого хранилища:

- монтаж/демонтаж и обслуживание оборудования (узлов оборудования) ККП-2;

- транспортировку контейнеров с ТРО. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
	В соответствии с ИТ инв. № 12-07479



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1. Основные параметры и размеры. 

основная скорость передвижения моста крана – 1,2…20 м/мин;

основная скорость передвижения грузовой тележки – 1,2…20м/мин;

установочная скорость подъема крюка с грузом – 0,1м/мин.

В соответствии с ИТ инв. № 12-07479
4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели.
В соответствии с ИТ инв. № 12-07479
4.3. Требования по надежности.
В соответствии с ИТ инв. № 12-07479
4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

В соответствии с ИТ инв. № 12-07479
4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартизированного оборудования.
В соответствии с ИТ инв. № 12-07479
4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды.

Не требуется.

4.7. Требования к электропитанию.

В соответствии с ИТ инв. № 12-07479.
4.8. Требования к контролепригодности.

В соответствии с ИТ инв. № 12-07479.
4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Не требуется.

4.10. Требования к комплектности.
В соответствии с ИТ инв. № 12-07479.
4.11. Требования к маркировке.

В соответствии с ИТ инв. № 12-07479.
4.12. Требования к упаковке. 
Вид упаковки оборудования выбирает завод изготовитель в соответствии с ГОСТ 23170-78. Упаковка должна исключать повреждения при транспортировании.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка конструкторской документации осуществляется в соответствии с  Типовым порядком приемки конструкторской документации на ФГУП «ГХК», утвержденным приказом от 12.02.2014 № 391. 

Исполнитель обязан:

· передать Заказчику полный комплект конструкторской документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-2013, согласованный с Заказчиком,  уполномоченными организациями и лицами, необходимость согласования с которыми установлена в исходных требованиях, настоящем техническом задании и иных обязательными для сторон нормах;

· Выполнить представленные в письменном виде мотивированные указания Заказчика об устранении выявленных им несоответствий разработанной Исполнителем конструкторской документации исходным требованиям, требованиям настоящего технического задания (в том числе при выявлении неполноты представленной конструкторской документации либо непредоставленных документов¸ предусмотренных исходными  требованиями  или настоящим техническим заданием) и иным обязательным для сторон нормам и правилам, если они не противоречат условиям договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

· В минимально возможный срок и за собственный счет устранить недоделки и дополнить конструкторскую документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или ее несоответствия условиям договора.

Изделие должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям на заводе-изготовителе и приемочным испытаниям на месте эксплуатации.

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и типовым порядком приемки по качеству закупаемой нестандартизированной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.).

Исполнитель обязан передать Заказчику товар, комплектность и качество которого соответствует договору, согласованной Заказчиком полного комплекта конструкторской документации, обязательным стандартам, техническим нормам и правилам, в том числе прямо не указанным в договоре. 

Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с конструкторской документацией в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения товара (оборудования). Обязанность по приемке партии товара (оборудования) у Заказчика возникает после поставки полного количества товара (оборудования), предусмотренного в данной партии.

         Заказчик вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества товара (оборудования) (осмотр, анализ, испытания, вскрытие составной (сборочной) продукции без нарушения ее целостности по функциональному назначению и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению проверки.

          Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной  Покупателем при поступлении товара на склад. Фактической датой приемки считается дата, указанная в товарной накладной, подписанной Покупателем после приемки товара.
В случае если конструкторской документацией, законодательством, подзаконными нормативными актами, обязательными нормами и правилами предусмотрен специальный порядок контроля качества товара (оборудования), Заказчик обязан применить установленный порядок, сохраняя право дополнительно использовать иные методы проверки комплектности и качества товара (оборудования).

Не допускается выборочная (частичная) проверка качества товара (оборудования) Заказчиком. Требуется проверка каждой единицы товара.

 При отсутствии относящихся к товару (оборудованию) документов, предусмотренных п. 5.2 данного технического задания, Заказчик приостанавливает приемку, принимает товар (оборудование) на ответственное хранение, направляет Исполнителю требование о представлении документов. Исполнитель обязан в установленный в требовании срок устранить выявленные нарушения, представив необходимые документы. 

 При обнаружении несоответствия товара (оборудования) условиям договора и конструкторской документации о комплектности и/или о качестве товара Заказчик приостанавливает приемку не более чем на 10 дней и письменно уведомляет об этом Исполнителя. В уведомлении указывается причина приостановления приемки, дата, время и место возобновления приемки товара (оборудования). Подтверждением получения уведомления является отчет факса об отправке. 

Исполнитель обязан в указанный в уведомлении срок обеспечить участие своего надлежаще уполномоченного представителя в дальнейшей проверке комплектности и качества товара и составлении акта. В случае неприбытия в установленный срок представителя Исполнителя или его отказа от участия в проверке комплектности и качества товара приемка продолжается без его участия с составлением одностороннего акта, который направляется Исполнителю в течение 10 дней с даты его подписания.

Течение срока проверки комплектности и качества товара прерывается на период приостановления проверки по причинам, предусмотренным пунктами 1.7. и 1.8. договора. Заказчик, в случае поставки некомплектного и/или некачественного товара, вправе отказаться от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ.
Для реализации своих прав Заказчик направляет Исполнителю письменное требование, предусмотренное статьями 475, 480, 518, 519, 520 Гражданского кодекса РФ, в котором устанавливается срок, в течение которого недоброкачественный товар должен быть заменен или доукомплектован. Покупатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
        Исполнитель обязан вывезти товар (оборудование), принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 (пяти) дней с момента получения уведомления об этом от Заказчика. Расходы, понесенные Исполнителем в связи с принятием товара (оборудования) на ответственное хранение, подлежат возмещению Исполнителем в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Исполнитель.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· полный комплект конструкторской документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-68, N 2.601-2013, согласованной с Заказником;

· сборочный чертеж оборудования и спецификацию, а также составных частей (при транспортировании оборудования частями) по ГОСТ 2.109-73;

· монтажный чертеж и спецификацию, кроме изделий, на которые такие чертежи не разрабатываются, по ГОСТ 2.109-73;

· паспорт на Товар (оборудование) на русском языке или иной документ (документы) удостоверяющие качество Товара (оборудования), предусмотренный конструкторской документацией в соответствии с п. 5.26 ОСТ 95 10439-02;

· инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

· планы качества, оформленные и согласованные с Заказчиком в соответствии с НП-071-06;

· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

· акт и протокол заводских  испытаний оборудования;

· счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
· акт приема-передачи товара (оборудования)  и  товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
-    копии лицензий  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающих право на конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Оборудование поставляется автотранспортом по адресу Красноярский Край, г. Железногорск, ул. Промышленная 4, ТСЦ ФГУП «ГХК». Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. Железнодорожным транспортом -  до ст. Базаиха, Красноярской ж.д., г. Железногорск, код 892103, грузополучатель – ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО - 07622986).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В соответствии  ИТ инв. № 12-07479


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	- гарантийный срок хранения не менее 1 года с момента приемки на складе Заказчика;

- гарантийный срок эксплуатации определяется по итогам конкурса (не менее 24 месяцев со дня приемки на складе Заказчика.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
	Оборудование при эксплуатации, хранении и утилизации должно соответствовать требованиям законодательства РФ по охране окружающей среды. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ШЕФМОНТАЖА И ПУСКОНАЛАДКИ 
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
	В соответствии  ИТ инв. № 12-07479


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К  КАЧЕСТВУ
	12.1. Оборудование должно поставляться предприятием - изготовителем с комплектом документов согласно п.п. 4.10.3 и 4.10.4 НП-070-06.

12.2. Согласно п.3.1.1 НП-071-06 для оценки соответствия поставляемого оборудования должны применяться следующие формы оценки соответствия:
- испытания;

- приемка.
12.3. Оборудование должно быть принято отделом технического контроля (ОТК) предприятия - изготовителя на соответствие требованиям п.5.2 ОСТ 95 10439-2002.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1 До окончательной поставки конструкторской документации Исполнитель должен направить Заказчику для согласования полный комплект конструкторской документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-2013, предварительно согласованный с уполномоченными организациями и лицами, необходимость согласования с которыми установлена в исходных требованиях, настоящем техническом задании и иных обязательными для сторон нормах. 

2. На согласование должен быть отправлен оформленный надлежащим образом полный комплект конструкторской документации/техническое задание/технический проект (если разработка ТП предусмотрена в ТЗ) в формате PDF (конструкторская документация/ТЗ/ТП должна иметь подписи разработчика). Не оформленная надлежащим образом документация к рассмотрению не принимается.

Изготовление оборудования должно сопровождаться согласованным с заказчиком планом качества (требование раздела 3.1.3 НП-071-06).
Вся разрабатываемая конструкторская документация должна быть согласована Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». Разработанное ТЗ также утверждается Заказчиком. Этапы разработки определены исходными требованиями.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	В соответствии с номенклатурой оборудования, указанной в спецификации к договору. Возможна досрочная поставка оборудования, по согласованию с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	основная скорость передвижения моста крана – 1,2…20 м/мин;

основная скорость передвижения грузовой тележки – 1,2…20м/мин;

установочная скорость подъема крюка с грузом – 0,1м/мин.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Все документы на изделия и комплектующие должны быть составлены в соответствии с нормативной документацией на русском языке и представлены на электронном (в формате .pdf) и бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ВНИПИЭТ
	Восточно-европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий

	2
	ГХК
	Горно-химический комбинат

	3
	ИТ
	исходные требования

	4
	КД
	конструкторская документация

	5
	ТУК
	транспортный упаковочный комплект

	6
	ОАО
	открытое акционерное общество

	7
	ОТК
	отдел технического контроля

	8
	ПЗ
	проектное землетрясение

	9
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	ИТ № 12-07479
	14
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