ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку самосвала
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка самосвала для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемый к поставке автомобиль должен быть серийно выпускаемым, годом выпуска не ранее 2013 г., новым (без пробега).

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Самосвал 6*6
КАМАЗ 65222

Комплектация «65222-010»
	Год выпуска автомобиля должен быть 2013

Колесная формула/ведущие колеса - 6х6/все

Норма экологической безопасности - не менее Евро 3

Схема компоновки (ТС) - кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Габаритные размеры:

 Длина не более, мм: - 8410 

Ширина не менее, мм - 2540

Высота не более, мм - 3360

Колесная база не более, мм-4115+1440

Колея передних/задних колес, не более мм-2096/2085

Масса снаряженного ТС не более, кг-14425

Грузоподъемность не менее, кг - 19500

Полная масса не более, кг - 34000

Двигатель, КАМАЗ 740.50-360 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11762

Максимальная мощность, не менее кВт(мин)-255 (2000)

Коробка передач-ZF16.c ручным управлением,

Число передач не менее вперед-16, назад-2

Рулевое управление – с гидроусилителем

Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС

Платформа цельнометаллическая, оснащенная подогревом груза 

Разгрузка производится назад

Объем самосвальной платформы, не менее м.куб-12

Угол подъема платформы, град – не менее 50

Бак, не менее л -350

Шины, не менее 16.00R20
Максимальная скорость, не менее, км/ч – 90

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % - 25

Внешний габаритный радиус поворота не более, м - 12
Комплектация -обогрев платф., МКБ, МОБ, картер в м.м.Мадара., без спального места
	не менее 12 месяцев 
(или 75000 км пробега)
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость автомобиля, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

      7. Место поставки продукции и условия допуска:

Самовывоз со склада в Москве или Московской области.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                         

