ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автомобильного транспорта и техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобильного транспорта и техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автомобиль грузопассажирский 4*4 УАЗ 396255 

(или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2010

Колесная формула - 4х4

Схема компоновки ТС - вагонная 

Тип ТС – специальный пассажирский (8-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Количество мест для сидения/пассажировместимость – не менее 2+6 откидных мест/

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 4440

ширина – не менее1940

 высота – не более 2100

Колесная база, мм – не менее 2300

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1445/1445

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, мм –  не менее500

Дорожный просвет. мм – не менее 220

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1805/2730

Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 409

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см3 – не менее 2693

Максимальная мощность, л/с (кВт) – не менее 112 (82,5)

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: вперед – 4, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная

Рулевое управление без гидроусилителя

Тормозные механизмы передних , задних колес – барабанные

Максимальная скорость, км/ч – не менее 110

Шины – 215/90/R15

Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

противоугонное устройство, столик, фаркоп

антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	2
	ед.

	2
	Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150-33
 (или эквивалент)
	Экскаватор цепной универсальный

Год выпуска – не ранее 2007 г
Колесная формула 4х4

Модель двигателя Д-243

Мощность КВт (л.с.) - не менее 57 (78)

Число цилиндров не менее 4
Номинальная чистота вращения, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент , Нм (286 (29,0)

Трансмиссия механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18/4

Муфта сцепления  сухая, однодисковая

Конструктивная масса, кг. - 5470

Габаритные размеры, мм:

Длина – не более 6656

Длина в транспортном положении – не более 5650

Ширина – не более 3150

Высота не более 2230

Высота в транспортном положении – не более 2900

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – не более 6350

Колея, мм:

По передним колесам        1450-1630

По задним колесам             1800-2100

Дорожный просвет, мм:

Под передней осью    не менее 640

Под задним мостом   не менее 460

Скорость транспортная, км/ч – не менее 20

Отапливаемая кабина

Экскаваторное оборудование

Тип рабочего органа – цепной скребковый

Ширина копания, мм – 205-215

Привод рабочего органа от заднего ВОМ

Глубина копания, мм – не менее 1500

Погрузочное оборудование

Грузоподъемность, кг – не менее 750

Вместимость основного ковша, м.куб:

геометрическая – не менее 0.38

номинальная – не менее 0.44

Ширина режущей кромки, мм – не менее 1600

Высота разгрузки, мм – не менее 2600

Вылет кромки ковша, мм – не менее 585

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	3
	Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2007

Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг – не более 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800+2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655+2,5%

Полная масса, кг – 3700+2,5%

Максимальная сила тяги, кН – 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2000

База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Двигатель четырёхтактный, трёхцилиндровый дизель воздушного охлаждения

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – 38,9(52,9)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины – автономный воздушный отопитель

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	4
	Автомашина грузопассажирская Газель «Фермер» ГАЗ-330232 (или эквивалент)
	Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2010 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний
Схема компоновки ТС - полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1440 

Масса без нагрузки, кг. - 2060
Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– 421 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106.8

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Магнитола с функцией управления на руле

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники

	По нормам завода изготовителя
	2
	ед.

	5
	Автомобиль легковой LADA KALINA (или эквивалент)
	Год выпуска не ранее 2010

Тип ТС - легковой 

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Длина, мм. – 4040

База, мм. – 2470

Ширина, мм. – 1700

Высота, мм. – 1500

Объем багажного отделения, куб.дм. – 350/650

Колея передних колес, мм. – 1430

Колея задних колес, мм. – 1410

Полная масса а/м, кг. – 1585

Масса без нагрузки, кг. - 1110

Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг. – 900

Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг. – 450

Тип кузова/ количество дверей – универсал / 5

Колесная формула / ведущие колеса – 4*2 / передние

Компоновочная схема а/м – переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное

Тип двигателя -4-тактный, бензиновый

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 80,9/59,5

Система питания – распределенный впрыск с электронным управлением

Количество и расположение цилиндров -4-рядное

Рабочий объем двигателя, куб.см = 1596

КПП механическая

Число передач 5

Рулевое управление – рулевой механизм типа «шестерня-рейка»

Объем топливного бака, л. – 50

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	6
	Специальный пассажирский автомобиль 

УРАЛ 32551-0010-41 (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2007

Тип ТС – специальный пассажирский

Базовое шасси УРАЛ 4320-2451-41

Двигатель – ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, V-образный, оснащен предпусковым подогревателем
Тип двигателя, дизельный
Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 230/169

Рабочий объем двигателя, см3 – 11150

Разрешенная максимальная масса, кг. – 13425

Масса без нагрузки, кг. – 11675

Колесная формула 6*6

Общее количество мест, шт. – 20+2(в кабине)

Макс.скорость, км/ч. – 85

Емкость топливного бака, л. – 300

Дорожный просвет, мм. – 360

Габаритные размеры, мм. – 8925х 2500х3615

Тип кузова: фургонный, каркасно-металлический, с шумотермоизоляцией, с двойным остеклением окон (стеклопакет), оборудован независимым отопителем, двумя отопителями с отбором тепла от двигателя, громкоговорящим устройством для переговоров с салоном

Количество мест – 20

Кабина – цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя

Технические характеристики базового шасси:

Масса снаряженного шасси, кг. – 8265

Полная масса а/м, кг. – 17300

Масса размещаемого и перевозимого груза, кг. – 6855

Полная масса буксируемого прицепа, кг. – 11500

Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м. – 11,6

Трансмиссия:

- со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия

- сцепление – ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа

- КПП – ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, 5ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4,5 передачах

- раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

- карданная передача – открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках

- ведущие мосты – проходного типа с верхним расположением главной передачи

Подвеска:

- передняя – на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя – балансирная с реактивными штангами

Электрооборудование, однопроводная, с номинальным напряжением 24В

АКБ – 2шт, емкостью 190Ач каждая

Генератор – переменного тока, мощность 1000Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения

Стартер – электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт

Рама, клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	7
	Автомобиль легковой SKODA OCTAVIA 
(или эквивалент)
	Легковой автомобиль

Год выпуска – не ранее 2011

Тип кузова – Хэтчбек

Количество дверей  - не менее 5

Количество мест  - не менее 5

Масса без нагрузки, кг - 1354

Максимальная скорость, км/ч – 190

Время разгона с места до 100 км/ч, с – 12.3

Максимальный радиус поворота, м - 5.4

Объем багажника, min/max, л – 560/1350

Размеры, мм:

Длинна- не более 4569

Ширина – не более1769

Высота – не более 1462

Колесная база – не менее 2578

Колея передняя/задняя: 1541/1514

Дорожный просвет  - не менее140

Двигатель: 

Тип – впрыск бензина

Рабочий объем, куб.см  - не менее 1595

Число и расположение цилиндров – 4 цил, рядный

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм – 81х77.4

Число клапанов – не менее 8

Мощность, л.с./об/мин – не менее 102/5600

Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин – не менее 148/3800

Трансмиссия:

Тип КПП – МКПП

Число передач вперед/назад – не менее 5/1

Тип привода - передний привод, динамическая стабилизация ESP
Подвеска:

Передних колес – амортизированные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Задних колес – задний мост с подвеской на 4-х рычагах (продольн. И 2 поперечн. + поперечн. тяга) стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Типо размер шин -  не менее 195/65/15

Тормоза:

Передние – дисковые вентилируемые

Задние - дисковые 

Марка и модель а/м: Octavia FL Ambition 1.6 (75 kW)

Цвет салона: Onyx
Стандартное оборудование:

ABS
Кондиционер Climatic
Боковые электрозеркала с обогревом, повторителями указателя поворота (в цвет кузова)

Бортовой компьютер

Датчик внешней температуры

Датчик дождя

Два подголовника спереди и сзади

Задние брызговики

Защитные боковые молдинги в цвет кузова

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Косметическое зеркало для переднего пассажира

Косметическое зеркало для водителя

Крепление для детского кресла на заднем сиденье

4-спицево рулевое колесо (с хромированной вставкой)

Радио Swing 2DIN, CD, MP3, 8 динамиков

Микролифт передних сидений (сиденья с поясничной поддержкой)

Исполнение для курящих

Передние электростеклоподъемники

Перчаточный ящик с подсветкой

Задние электростеклоподъемники

Подготовка под установку багажника на крыше

Подогрев передних сидений

Подсветка багажного отделения

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира- с отключением 

Полноразмерное запасное колесо, баллонный ключ и домкрат

Противоугонная сигнализация с датчиками объема салона, сирена с автономным аккумулятором

Система Light Assistant (Coming Home, Leaving  Home, Tunnel Light, отключаемый Day Light)

Складывающаяся спинка заднего сиденья (в соотношении 1/3 и 23)

Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками

Теплозащитное остекление

Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом

Центральный замок  с дистанционным управлением ( 2 складных ключа)

Усилитель руля с регулировкой в зависимости от скорости

Ящик под сиденьем переднего пассажира

2 лампы для чтения спереди


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	8
	Грузовой фургон УАЗ-390995 (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2011

Тип ТС – грузовой фургон, повышенной проходимости (4*4)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Двигатель – ЗМЗ-409, 4тактный, с впрыском топлива

Число/расположение цилиндров – 4/рядное, вертикальное

Рабочий объем, см3. – 2693

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 112/82,5

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1905/2830

Распределение полной массы по осям, кг:
- на переднюю ось – 1360

- на заднюю ось – 1470

Габаритные размеры 4440*2101*1940

Колесная база, мм – 2300

Максимальный подъем, преодолеваемый а/м полной массой, град.не менее/глубина преодолеваемого брода, м. – 30/58/0,5

Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

противоугонное устройство, столик, фаркоп

антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	9
	Грузовой автомобиль KIA BONGO III (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2011

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 4

Тип ТС – грузовой-бортовой

Тип двигателя – дизельный

Нагнетатель – с турбонаддувом и интеркуллером

Мощность двигателя, л.с./кВт. – 126/94,5

Рабочий объем, см3 – 2902

Макс. масса, кг – 3150
Масса без нагрузки, кг. – 1960

Габаритные размеры, мм. – не более 4805*1740*2085

Колесная база, мм. – 2415

Колея, мм. – передняя и задняя 1490

Топливный бак, л. – 60

Расположение и количество цилиндров – 4 в ряд

Привод – задний

КПП – механическая, 5

Подвеска передняя – пружинная, двойные поперечные рычаги, торсионная, со стабилизатором устойчивости

Подвеска задняя – рессорная

Шины – 195R15-R
Тормоза передние – дисковые вентилируемые

Тормоза задние – барабанные

Длина грузового отсека, мм. – 2850

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы на перевозку автомобильной техники до места доставки, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Иркутская область, г.Иркутск
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия: 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.

Товар, предлагаемый Участником, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не заложен, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении и распоряжении.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                                                                                                                                                                                                                  
