	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	НТД
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1. 
	Полухалат для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз; сварные швы.
Полухалат имеет воротник-стойку, спинка с завязками частично открытая, в низки рукавов заварена эластичная тесьма.
Внешняя сторона материала полухалата гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	шт.
	75
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-002-08625805-2011
	30 дней после подписания договора обеими сторонами 






















	2. 
	Фартук для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз; сварные швы.
Фартук с нагрудником, не отрезной по линии талии, вверху и на линии талии имеет завязки.
Внешняя сторона материала фартука гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	шт.
	3640
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-002-08625805-2011
	

	3. 
	Нарукавник для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз; сварные швы.
Изготовленыв виде усечённого конуса, 
по концам которого заварена эластичная лента.
Внешняя сторона материала нарукавников гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	пар.
	10145
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-002-08625805-2011
	

	4. 
	Пневмокостюм ЛГ-4А для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз; сварные швы.
Состоит из двух систем: защитной оболочки и системы вентиляции подкостюмного пространства.
В передней части комбинезона имеется лаз для одевания, снятия и герметизации костюма.       Рукава комбинезона оканчиваются рукавными кольцами.
Спереди шлема располагается смотровое стекло. Смотровое стекло приварено.
Низки брюк на резинках. 
Конструкция швов должна обеспечивать дополнительную защиту, прочность и целостность, позволяет работающему самостоятельно пользоваться (надевать и снимать).
Внешняя сторона материала пневмокостюма ЛГ-4А гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	шт.
	222
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-004-08625805-2011
	

	5. 
	Пневмошлем ЛИЗ-4 для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз; сварные швы.
Выполнен в виде шлема цилиндрической формы с полусферическим приваренным смотровым стеклом. К шлему приварены перед и спинка с завязками, с помощью которых пневмошлем закрепляется на работающем. 
Конструкция швов должна обеспечивать дополнительную защиту, прочность и целостность, позволяет работающему самостоятельно пользоваться (надевать и снимать).
Внешняя сторона материала Пневмошлема ЛИЗ-4 гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
Размер: изготавливают одного размера, обобщенного для всех размеров и форм головы человека.
	шт.
	200
	ГОСТ 12.4.217-2011
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ  РЕН 340-2010               
ТУ 696890-005-08625805-2011
	

	6. 
	Чулки пластикатовые для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз, сварные швы.
Изготавливаются с совмещенным следом для правой и левой ног раздельно.
Работа в чулках пластикатовых допускается при температуре от минус 20°С до плюс 50°С.
Внешняя сторона материала чулков пластикатовых гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	пара
	580
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-003-08625805-2011
	

	7. 
	Следы пластикатовые с антискользящими вставками
для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз, сварные швы, антискользящие вставки.
Соединение деталей следов производится высокочастотной сваркой. Работа в следах допускается при температуре от минус 20°С до плюс 50°С.
Внешняя сторона материала следов гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	пара
	11 620
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-003-08625805-2011
	

	8. 
	Бахилы пластикатовые на резиновой подошве для защиты от радиоактивных веществ
Материал Рз, сварные швы, резиновая подошва.
Изготавливаются с совмещенным следом для правой и левой ног раздельно.
Работа в бахилах на резиновой подошве допускается при температуре от минус 20°С до плюс 50°С.
Внешняя сторона материала бахил на резиновой подошве гладкая. На изнаночную  и на лицевую гладкую поверхность материала нанесен парафин.
	пара
	6600
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-003-08625805-2011
	

	9. 
	Пакет пластикатовый 10 
для радиоактивных отходов 
Размер: емкость на 10 л.
Материал Рз, сварные швы.
	шт.
	1200
	ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 951022-82
	

	10. 
	Пакет пластикатовый 6 
для радиоактивных отходов
Размер: емкость на 6 л.
Материал Рз, сварные швы.
	шт.
	900
	ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 951022-82
	

	11. 
	Пневмокуртка ПК-1А
для защиты органов дыхания, головы и верхней части тела человека при работе в условиях высокой загрязненности воздуха, оборудования и рабочих помещений радиоактивными веществами.     
Материал Рз; сварные швы.
 Состоит из двух частей: куртки со шлемом и системы подачи воздуха. В передней части шлема имеется съемное смотровое стекло, без переговорного устройства. Рукава оканчиваются приваренными к ним кольцами, на которые при эксплуатации надеваются перчатки. Спереди к куртке приварены завязки, с помощью которых куртка крепится по линии талии и при завязывании сзади фиксируется шланг.
	шт.
	35
	ГОСТ 12.4.217-2011 
ГОСТ Р 12.4.241-2007  
ГОСТ РЕН 340-2010               
ТУ 696890-005-08625805-2011
	

	12. 
	Чехлы на обувь  из нетканого материала с герметичными швами
Материал не поддерживает рост микроорганизмов, отличается особой прочностью на разрыв, низкой миграцией волокон при механическом воздействии на материал, мягкостью и высокими показателями тактильной комфортности, близкими по эффекту к натуральному хлопку.
Предназначен для защиты  ног и основной обуви от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами. представляют  собой чехлы до середины икроножной мышцы (регулируются настроченной эластичной лентой по верхнему краю и по зауженой части ног) из одного слоя материала, пленкой наружу. Снаружи к чехлам приварена подошва из полипропиленового полотна, которое не скользит по мокрым поверхностям. Подощва двойная один слой из которых изготавливается  полипропиленовым полотном наружу. Полипропиленовое полотно не скользит на мокрых поверхностях. Две резинки хорошо фиксируют чехлы на ноге. Внешняя сторона материала чехлов гладкая.
Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность чехлов. Соединение деталей специальным швом «тройная дорожка»  без применения дополнительной герметизирующей ленты.
Обладают следующими показателями:
1) разрывная нагрузка, в продольном направлении  -150Н, в поперечном направлении  -84Н; 
 2) относительное удлинение при разрыве,  в продольном направлении -64%, в поперечном направлении  -125%;
 3) сопротивление раздиранию, в продольном направлении -50Н(кгс),  в поперечном направлении  -50Н(кгс); 
 4) высокая степень герметичности: время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, более  -30мин;
 5) высокая степень по водопроницаемости более  -60 мин.

	пар
	12130
	ГОСТ 12.4.217-2001 
ГОСТ Р 12.4.240-2007 
ГОСТ РЕН340-2010 
ТУ 696891-001-08625805-06

	

	13. 
	Фартук из нетканого материала  с герметичными швами
Материал  не поддерживает рост микроорганизмов, отличается особой прочностью на разрыв, низкой миграцией волокон при механическом воздействии на материал, мягкостью и высокими показателями тактильной комфортности, близкими по эффекту к натуральному хлопку.
Фартук предназначен для  защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами. Фартук – цельнокроеный, с завязками в области горловины и линии талии. Внешняя сторона материала фартука гладкая.
Соединение деталей специальным швом «тройная дорожка»  без применения дополнительной герметизирующей ленты.
Обладают следующими показателями:
1) разрывная нагрузка, в продольном направлении  -150Н, в поперечном направлении  -84Н; 
 2) относительное удлинение при разрыве,  в продольном направлении -64%, в поперечном направлении  -125%;
 3) сопротивление раздиранию, в продольном направлении -50Н(кгс),  в поперечном направлении  -50Н(кгс); 
 4) высокая степень герметичности: время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, более  -30мин;
 5) высокая степень по водопроницаемости более  -60 мин.
	шт.
	6 800
	ГОСТ Р ЕН 340-2010
ГОСТ 12.4.217-2001 
ГОСТ Р 12.4.240-2007
ТУ 696891-001-08625805-06
             
	

	14. 
	Бахилы  из нетканого материала с герметичными швами
Материал не поддерживает рост микроорганизмов, отличается особой прочностью на разрыв, низкой миграцией волокон при механическом воздействии на материал, мягкостью и высокими показателями тактильной комфортности, близкими по эффекту к натуральному хлопку.
Предназначен для защиты  основной обуви от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами. представляют  собой бахилы (регулируются настроченной эластичной лентой по верхнему краю) из одного слоя материала, пленкой наружу. Снаружи к бахилам приварена подошва из полипропиленового полотна, которое не скользит по мокрым поверхностям. Подощва двойная один слой из которых изготавливается  полипропиленовым полотном наружу. Полипропиленовое полотно не скользит на мокрых поверхностях. Резинка хорошо фиксируют бахилы на ноге. Внешняя сторона материала бахил гладкая.
Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность бахил. Соединение деталей специальным швом «тройная дорожка»  без применения дополнительной герметизирующей ленты.
Обладают следующими показателями:
1) разрывная нагрузка, в продольном направлении  -150Н, в поперечном направлении  -84Н; 
 2) относительное удлинение при разрыве,  в продольном направлении -64%, в поперечном направлении  -125%;
 3) сопротивление раздиранию, в продольном направлении -50Н(кгс),  в поперечном направлении  -50Н(кгс); 
 4) высокая степень герметичности: время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, более  -30мин;
 5) высокая степень по водопроницаемости более  -60 мин.

	пар
	30
	ГОСТ 12.4.217-2001 
ГОСТ Р 12.4.240-2007 
ГОСТ РЕН340-2010 
ТУ 696891-001-08625805-06

	



