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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Вышка передвижная несамоходная компактная телескопического типа облегченная LM WPAM-L-080AC (или эквивалент)
2. Штабелер ручной с электроподъёмом LME-1020 (или эквивалент)
3. Вышка передвижная несамоходная ножничного типа LM WPSM-050-090 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	· 317600 Оборудование для комплексной механизации складов


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Перемещение людей и грузов на высоту до 9метров


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Максимально допустимая скоростьветра 6м/с 

2. Рабочая температура от -10 до +40 С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.

Материал мачты алюминий

Кол-во рабочих мест не менее 1

Габаритная высота не менее 1,98 м

Размеры платформы не менее 600*600мм

Общая длина  не более 1,2м

Длина опорной площади не менее 1,66м

Общая ширина не  более 690мм

Ширина опорной площади не менее 1590мм

Радиус поворота не более 1336мм

Собственный вес  не более 340кг

Кол-во колес спереди/сзади(х-ведущие) не менее 2/2

Материал колес полиуретан

Размер передних колес/ведущих не менее 150*50 мм

Размер задних колес/ведущего не менее 250*75мм

Длина платформы не менее 600мм

Ширина платформы не менее  600мм

Толщина платформы не менее 150мм

Высота ограждения платформы не менее 1100мм

2.

Тип рамы DX
Габаритная высота не менее 1,98 м

Высота при поднятых вилах не более 2,5м

Длина вил не менее 1,1м

Общая длина  не менее 1,7м

Макс.ширина несущей поверхности вил не менее 550мм

Мин. Ширина несущей поверхности вил не менее 550мм

 Общая ширина не более 915мм

Расстояние между опорами не менее 300мм

Радиус поворота не более 1350мм

Ширина прохода при работе с паллетом 800*1200по VDI2198 не более 2152мм

Собственный вес не более 375кг

Кол-во колес спереди /сзади(х-ведущее)не менее 2/4

Материал колес нейлон

Размер передних колес/ведущего не менее 180*50

Размер задних колес/ведущего не менее 74*70

Центр загрузки  не более 600мм

Высота ручки не менее 1081мм

Клиренс не менее 20мм

Расстояние до поверхности не менее 27мм

Ширина лонжеронов не менее 160мм

Высота вил в нижнем положении не более 87мм

Высота вил не менее 60мм

Макс расстояние между вилами не менее 230мм

Колесная база не менее 1206мм

Длина до фронта вил не более 630мм

Скорость подъема с грузом/без груза не менее сек. 0,08/0,15  

Скорость опускания с грузом /без груза не менее сек 0,10/0,10

3.

Материал мачты металл

Кол-во рабочих мест не менее 2

Габаритная высота не менее 1,6м

Высота при поднятой платформе не более 10м

Размер платформы не менее 2*1м

Общая длина не более 2080мм

Длина опорной площади не менее 2м

Общая длина  не более 1180мм

Ширина опорной площади не менее 2280мм

Радиус поворота не более 2250мм

Собственный вес не более 1300кг

Кол-во колес спереди/сзади(х-ведущее)не менее 2/2

Материал колес пневмо

Размер передних колес/ведущего не менее 5,00-8мм

Размер задних колес/ведущегоне менее 5,00-8мм

Клиренс не менее 200мм

Колесная база не более 1300мм

Скорость подъема с грузом/без груза не менее 0,091 м/с

Скорость опускания с грузом/без груза не менее 0,091м/с

Время подъема до максимальной высота не мененее  99сек

Макс. Допустимая скорость ветра не менее  6м/сек

Длина платформы не менее  2м

Ширина платформы не менее 1м

Толщина платформы не менее 150мм

Высота ограждения платформы не менее  1м

Местонахождение оператора при движении на полу

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	                1.

         Грузоподъемность не менее 125кг

Остаточная грузоподъемность не менее 125кг

Высота подъема от пола до оператора не менее 8м

Высота при поднятой платформе не более 9,46

2.

Грузоподъемность не менее 1000кг

Остаточная грузоподъемность не менее 1000кг

Высота подъема от пола не менее 2м 

Высота подъема не менее 1,9

Мощность двигателя подъема не менее 1,5кВт

3.

Грузоподъемность не менее 500кг

Остаточная грузоподъемность не менее 500кг

Высота подъема от пола оператора не менее 9м



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	              1.

Тип питания сеть 220 вольт 50Гц

Мощность двигателя не менее Квт 0,75

2.

Зарядное устройство в/а 12/15

Тип аккумулятора не менее в/ач 12/150

Тип питания  АКБ

3.

Тип питания Сеть 380в 50Гц

Мощность двигателя подъема не менее 1,50 кВт

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется


	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1.

Индикатор разрядки аккумулятора

Кнопка аварийного отключения

Аварийный спуск платформы

Выдвижные стабилизаторы(ручные)

Защита от перегрузки

2.

Функция плавный пуск

Тип управления-поворот опорных колес

Защита от перегрузки

Зарядное устройство встроенное

3.

      Кнопка аварийного отключения 

     Аварийный спуск платформы 

     Выдвижные стабилизаторы(аутригеры)  ручные

     Тип управления поворотом поворот передних колес

    Защита от перегрузки



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	  Товар должен иметь маркировку в соответствии с действующими нормативными документами на данный вид товара

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	  Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

    Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе заказчика по адресу: Москва, ул.Генерала Белова 14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         Поставщик обязан вместе с товаром  передать заказчику техническую документацию(паспорта, инструкцию по эксплуатации и т.д.) Оригиналы счета, счет-фактуры, ТТН(форма 1-Т, другие документы, необходимые для приемки товара, документы о сертификации товара. Пакет документов для постановки оборудования на учет в Ростехнадзоре.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставка в собранном и полностью укомплектованном виде или сборка силами поставщика на территории заказчика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2014 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	                                                                   Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется без каких-либо расходов со стороны Заказчика производить замену или ремонт неисправных деталей, вызванных производственным дефектом или браком по вине производителя.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                                                              Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Наименование

	Количество

	Единица измерения


	1. Вышка передвижная несамоходная компактная телескопического типа облегченная LM WPAM-L-080AC (или эквивалент)
	1

	шт.


	2. Штабелер ручной с электроподъёмом LME-1020 (или эквивалент)
	1

	шт.


	3. Вышка передвижная несамоходная ножничного типа LM WPSM-050-090 (или эквивалент)
	1

	шт.



	                                    СРОК ПОСТАВКИ
Срок  поставки:

П1. 3 месяца  с  даты  подписания  договора. 

П2. 3 календарных дня с даты подписания договора.

П3. 3 календарных дня с даты подписания договора.

                                    МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ
РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	-


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	


Начальник подразделения            _________________________     Давыдов Д.П. 

Исполнитель                                  _________________________      Ларионов Р.И. 

