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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п\п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Автомобиль порошкового тушения тяжелого типа
	Технические характеристики:

1. Назначение

Автомобиль пожарный порошкового тушения тяжелого типа (далее АП) предназначен для тушения пожаров на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, объектах газо- и нефтедобычи, а также на атомных электростанциях, электрических подстанциях, аэропортах  и служит для:

- доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ (огнетушащего порошка);

- проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на ней огнетушащих веществ,  пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования;

- самостоятельной подачи в очаг огнетушащего порошка через лафетный и ручные стволы;

2. Температурный режим

АП должен соответствовать климатическому исполнению У (эксплуатации при температуре воздуха в диапазоне от -45 до +40°С, категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой и промышленной) в соответствии с требованиями ГОСТ с размещением в период ожидания в помещении с температурой воздуха не ниже +5°С.
3. Основные технические параметры АП 

АП должен быть изготовлен на  автомобильном  шасси с колесной формулой 6x4, кабиной над двигателем, дизельным двигателем, с максимальной мощностью не менее 219 кВт. 

Экологический класс двигателя должен быть не ниже 4.

Колесная база, мм, не более – 3690 + 1320

Габаритные размеры АП, не более: 8950x2550x3400 мм (с лафетным стволом).

Полная масса АП, - 20400 кг.

АП должна пройти сертификацию в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов и иметь «Одобрение типа ТС».

На АП должна быть нанесена окраска для пожарных специальных автомобилей согласно ГОСТ Р 50574-2002.

3.  Шасси
Шасси, используемое для изготовления АП должно иметь сопроводительную документацию завода-изготовителя.

Расположение и конструкция наливной горловины топливного бака должна обеспечивать возможность заправки топлива механизированным способом и вручную, из канистры.

Топливный бак и заливная горловина должны находиться вне кабины боевого расчета.

В системе электрооборудования должен быть установлен выключатель аккумуляторных батарей.

Место расположения аккумуляторных батарей должно быть защищено от попадания воды и грязи.

Источники питания (аккумуляторные батареи, генератор) должны иметь запас мощности, достаточный  для  подключения  дополнительных  потребителей  электроэнергии  (маяки, прожекторы, фары-искатели, радиостанции и т. п.).

В  кабине  должны быть установлены необходимые  таблички и схемы, поясняющие порядок пользования органами управления шасси.

На шасси должен быть установлен задний буфер безопасности.

Шасси должно быть оборудовано и укомплектовано:

- запасным колесом;

- комплектом водительского инструмента и принадлежностей;

- огнетушителем;

- знаком аварийной остановки;

- медицинской аптечкой;

- противооткатными упорами.

5. Кабина боевого расчета: 

Кабина боевого расчета АП должна быть штатная, располагаться над двигателем и обеспечивать размещение не менее 3-х человек боевого расчета (включая водителя). 

На правом пороге двери кабины водителя, на свободном, визуально доступном месте должна быть установлена заводская табличка, стойкая в течение срока службы АП, с  маркировкой, содержащей:

- наименование предприятия-изготовителя;

- знак соответствия;

- код VIN;

- максимально допустимая масса автомобиля;

- максимально допустимые нагрузки на оси.

Проемы, места ввода органов управления, сигнализации и освещения должны иметь  уплотнения, препятствующие проникновению в кабину грязи, атмосферных осадков и потере тепла.

6. Кузов

Кузов должен являться составной частью надстройки АП и включать в себя емкость для огнетушащего порошка, отсек для баллонов, по два отсека с левой и правой стороны от емкости для порошка, предназначенных для размещения пожарно-технического вооружения и оборудования и органов управления.

Отсеки кузова должны представлять собой каркасно-сварную конструкцию из стальных профилей, облицованных стальными листами, толщиной не менее 2 мм. Двери отсеков должны быть панельного типа на пневмоупорах откидные вверх, должны быть оборудованы сигнализацией открытого положения двери с индикацией в кабине водителя.

Передний отсек, следующий за кабиной боевого расчета, должен быть предназначен для размещения баллонов объемом 50 л. со сжатым воздухом в количестве не менее 12 штук и установки компрессорной высокого давления для заправки баллонов, производительностью не менее 120 л/мин. Отсек для размещения баллонов и компрессора должен быть сквозной, должен иметь по одной двери слева и справа по ходу движения.

Емкость для порошка должна быть цилиндрической формы, объемом не менее 5,5 м3, должна быть жестко закреплена на раме шасси.

С левой и с правой стороны емкости для порошка должны быть расположены по два отсека, каждый отсек должен иметь по две двери. В первом отсеке с левой стороны  емкости для порошка (по ходу движения) должен быть расположен блок управления порошковой установкой, Второй отсек с левой стороны должен быть предназначен для размещения пожарно-технического вооружения. В первом и во втором отсеке с правой стороны  емкости для порошка (по ходу движения) должно быть размещено пожарно-техническое вооружение и оборудование.

Проемы дверей должны иметь уплотнения, предохраняющие отсеки от попадания в них атмосферных осадков и грязи.
Рукава в скатках, уложенные в отсеке, должны разделяться перегородками из текстолита с гладкой поверхностью, предотвращающими взаимное истирание рукавов при движении.
Для доступа к оборудованию, расположенному на крыше, АП с двух сторон должна быть снабжена стационарными откидными лестницами, которые должны крепиться на задней стенке кузова.
7. Установка порошкового тушения

В состав установки порошкового тушения должна входить одна емкость для огнетушащего порошка, масса перевозимого огнетушащего порошка должна быть не менее 5000 кг. Емкость для огнетушащего порошка должна быть заправлена огнетушащим порошком. Емкость для порошка должна быть цилиндрической формы диаметром не менее 1420 мм. Длина емкости для порошка должна быть не более 3884 мм. Загрузка порошка должна осуществляться с помощью вакуумного насоса с фильтром, а так же должен быть предусмотрен дублирующий способ загрузки насыпным способом через два люка, расположенных в верхней части емкости. 

Наддув емкости сжатым воздухом должен осуществляться от баллонов высокого давления, количество баллонов должно быть не менее 12. Емкость каждого баллона должна быть не менее 50 литров. Заправка баллонов должна осуществляться установкой компрессорной высокого давления, расположенной в отсеке для баллонов.

Блок управления порошковой установкой должен обеспечивать:

· управление насосной установкой,
· контроль рабочего давления в баллонах и в емкости для порошка,
· зарядку баллонов сжатым воздухом,
· дренаж воздуха из баллонов и емкости,
· продувку коллекторов после окончания работы.   
8. Установка компрессорная высокого давления

   Заправка баллонов сжатым воздухом должна осуществляться установкой компрессорной высокого давления. Установка компрессорная высокого давления (далее - компрессор) должна пройти все стадии разработки и постановки на серийное производство согласно ГОСТ Р 15.201-2000, включая приемочные испытания с участием Заказчика. 

  Компрессор должен соответствовать требованиям норм пожарной безопасности ГОСТ Р 53263-2009.

1. Тип – переносной, 

2. Привод - 4-х тактовый бензиновый 5.5 кВт;

3. Компрессорный блок имеет три ступени сжатия;

4. Производительность – не менее 120 л/мин;

5. Рабочее давление – не менее 30 МПа;

6. Величина давления срабатывания предохранительного клапана – 33,8 МПа;

7. Возможность одновременной заправки 1-го баллона;

8. Система осушки и фильтрации воздуха ПТС-21;

9. Ресурс фильтра-картриджа – не менее 110 куб.м.;

10. Система ручного сброса конденсата;

11. Система автоматической защиты электродвигателя от перегрева;

12. Заправочные шланги высокого давления с манометрами;

13. Масса компрессора – не более 60 кг;

14. Габаритные размеры – не более 780х500х400мм;

15. Срок службы – не менее 10 лет;

16. Гарантийный срок эксплуатации –1 год. 


Наполнительное устройство должно быть оснащено заправочным шлангом, контрольным манометром, запорным  вентилем и соединительной муфтой. Заправочный шланг должен быть оборудован устройством для сброса давления.

Цилиндры (4 шт.) компрессорного блока должны располагаться крестообразно относительно вала. Для охлаждения компрессорного блока должен быть установлен вентилятор непосредственно на оси вала и змеевики-теплообменники после каждой ступени сжатия.

В комплект компрессора должно входить: 

- комплект ЗИП;

- фильтрующий картридж;

- паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке;

- компрессорное масло (заправлено в блок) и дополнительно 0,5л в емкости.

С целью снижения вибрации и шума должны быть установлены амортизаторы под компрессорным блоком и электродвигателем. 

Компрессор должен иметь сертификаты соответствия техническому регламенту по требованиям пожарной безопасности и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
9. Средства пожаротушения 

На крыше отсека, следующим за кабиной боевого расчета, предназначенным для размещения баллонов и компрессора, должен быть расположен ствол пожарный лафетный стационарный порошкового тушения. Производительность лафетного ствола должна быть не менее 40 кг/с. Управление лафетным стволом должно быть ручное, осуществляться с крыши пожарной надстройки. 

В передней части кузова с правой и с левой стороны должны быть расположены напорные патрубки для рукавных линий Ду50. Количество напорных патрубков - должно быть по одному с каждой стороны.

10. Требования к дополнительному электрооборудованию 

Дополнительное электрооборудование должно обеспечивать:
- освещение места работы в темное время суток;
- подачу специальных звуковых и световых сигналов в соответствии с требованиями действующих ГОСТов;
- освещение отсеков;
- в кабине боевого расчета сигнализацию об открытых дверях кабины боевого расчета, кузова;
- работу воздушных отопителей;
- работу средств связи, контрольных приборов и т.д.
Внутреннее освещение АП должно обеспечивать четкую видимость маркировки, делений на шкалах указателей, измерительных и контрольных приборов.
АП должен быть оснащен выключателем аккумуляторной батареи (отключателем массы) базового шасси.
Электрическая  проводка, проходящая внутри отсеков кузова, должна иметь разъемы, позволяющие демонтировать узлы и агрегаты пожарной надстройки без демонтажа электропроводки.
Каждая электрическая цепь питания любого элемента дополнительного электрооборудования должна быть оснащена плавким предохранителем (или автоматическим размыкателем), облегчающим быстрый поиск неисправностей в системе.
Все провода должны быть надежно защищены и прочно укреплены, чтобы исключалась возможность их обрыва, перетирания или износа.
Отверстия и вырезы для прохода проводов через элементы кузова или шасси должны иметь защиту (обработку или обрамление) для предохранения изоляции проводов от повреждения.
Выводы электрооборудования (контактные зажимы и т.п.) и провода должны иметь маркировку.
На АП должен быть предусмотрен зажим - в соответствии с требованиями действующих ГОСТов для подключения защитного заземления. Место зажима должно быть отмечено знаком заземления - в соответствии с требованиями действующих ГОСТов. Контактная поверхность устройства заземления должна иметь противокоррозионное покрытие с высокой электропроводностью.
Заземление должно осуществляться с помощью неизолированного медного многожильного провода сечением не менее 10 мм2, снабженного специальным устройством крепления к заземляющим конструкциям.
11. Надежность 

Срок эксплуатации АП не менее 10 лет.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Перечень комплектации пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием и инструментом

№

п/п

Наименование

Кол-        во

1 Оборудование, установленное стационарно

Баллон для сжатого воздуха 50-150У – для наддува воздуха в емкости

12

Ствол пожарный лафетный порошковый, производительностью не менее 50 кг/с

1

2 Вооружение для тушения пожара

Огнетушитель ОП-5 

1

Ствол ручной пожарный для подачи порошка

2

Рукав напорный DN 51 с соединительной арматурой ГР-50, длиной 20м
4

3 Оборудование и инструмент для спасательных работ

Веревка пожарная спасательная ВПС-30 (в чехле)

1

Веревка пожарная спасательная ВПС-50 (в чехле)

1

Фонарь осветительный специальный групповой

2

Устройство зарядное к фонарю

2

4 Комплект водительский

Аптечка медицинская транспортная

1

Запасное колесо (принадлежность шасси)

1

ЗИП согласно ведомости изготовления шасси

1 комп.

Колодка противооткатная

2

Набор гаечных ключей из 12 шт. (8 – 32 мм)

1

Шланг для зарядки баллонов

1

Сетка-фильтр для загрузки порошка

1

Сумка для документов

1

Знак аварийной остановки 

1

Трос буксирный

1

5 Внешние светотехнические устройства и средства связи

Сигнальная громкоговорящая установка мощностью не менее 120 Вт, 

1

Сигнальный проблесковый маяк синий

1

6. Дополнительное оборудование (технологическая укладка)
Профессиональный переносной светодиодный фонарь

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной  батареи,  В, не менее 6 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов, не менее 4,5

3.  Диапазон регулировки силы света фары, кандел  6000-1200

4.  Угол излучения, 2Ө 0.5, град 8

5.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря без подзарядки, час, не менее 11-70

6.  Время   заряда  аккумулятора, не более, час 12

7.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд), не менее 600

8.  Среднее время  безотказной работы  фары, час, не менее 50000

9. Габаритные размеры фонаря:

диаметр, мм, не более 125
высота, мм, не более 160

длина,  мм, не более  320 

10. Масса  фонаря, кг, не более 1,65±0,05

11. Срок службы фонаря, лет, не менее 5

4

Фонарь LS-CT65

Мощность, не менее 15 Вт

Фокус нерегулируемый

Время работы, не менее 50 ч (мощность 5%), 15 ч (мощность 20%), 3 ч (мощность 100%)

Водонепроницаемость IPX-8

Элементы питания 4 аккумулятора типоразмера 18650

Тип оптической системы рефлектор

Материал корпуса авиационный алюминий (авиаль)

Включение сзади в торце

Режимы 5 режимов - мощность: 100%, 50%, 10%, мигающий, режим SOS

7

Аппарат дыхательный (120 мин, вес не более 16,8 кг, не менее 2 балл., объем не менее 6,8л, металлокомпозитный)

12

Баллон металлокомпозитный со стальным лейнером (не менее 6,8л, не менее 60 мин, масса не более 4,1кг, М18х1,5, 30МПа) 

153

Тепловизор

Разрешение ИК-детектора, не менее 320 × 240 пикселей

Оптимизация контрастности Цифровое улучшение изображений, функция FSX

Встроенная поддержка видеозаписи Запись видео в формате MPEG-4 (нерадиометрическое изображение) с сохранением во внутренней флеш-памяти

1

Рукав всасывающий Ø200 длина 4 метра с соединительными головками

2

Кольцо уплотнительное КН-200

4


	шт.
	1
	90 календарных дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,

но не менее 12 месяцев после приёмки или 100 тыс. км, в зависимости 

от того, что наступит ранее


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая спецтехника должна быть новой, не состоявшая на регистрационном учете в органах Гостехнадзора (согласно показаний штатного блока управления двигателем), год выпуска не ранее 2015 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также спецтехники, собранной из восстановленных узлов и агрегатов). Спецтехника должна быть поставлена в комплектном состоянии, свободными от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемая спецтехника должна иметь маркировку, нанесенную непосредственно на спецтехнику.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленной спецтехники осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества на складе Заказчика (ФГУП «ПО «Маяк» г. Озерск, ул. Первая линия д.1).

Приемка спецтехники осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостатков, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по качеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой Продукции.

Покупатель подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура – в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Покупателю вместе со спецтехникой следующую документацию на каждую единицу техники:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 с указанием цен – в двух экз.;

- оригинал счета-фактуры;

- документы о сертификации;

- оформленный гарантийный талон;
- паспорт самоходной машины, руководство по эксплуатации, руководство по эксплуатации двигателя, руководство по эксплуатации КПП, руководство по эксплуатации мостов, инструкция водителю-оператору,  сервисная книжка, формуляр, упаковочный лист с перечнем инструментов и принадлежностей в составе ЗИП;

- заверенная копия сертификата соответствия и/или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011;
- акт приемки – передачи в 3 экз.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка до складов экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»: г. Озерск, ул. Первая линия д.1.
Спецтехника должна транспортироваться только в соответствии с требованиями, установленными производителем, обеспечивающими её сохранность, с соблюдением требований по обкатке и эксплуатационных ограничений.


РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования, или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Предпродажная подготовка в соответствии с установленным регламентом, но не менее чем в объеме перечня работ ежедневного обслуживания, в том числе уборка салона и мойка.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологический класс: 2. Уровни выбросов и требования, обеспечивающие выполнение установленных уровней выбросов для соответствующего экологического класса спецтехники, согласно Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на транспортировку, доставку продукции до места назначения, предпродажную подготовку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Спецтехника должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, предъявляемым  к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением, или требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, в случаях, предусмотренных решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

Наличие сертифицированного заводом-изготовителем пункта гарантийного и сервисного обслуживания спецтехники в радиусе 200 км от  г. Озерска Челябинской области, для прохождения гарантийного технического обслуживания.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



