ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электромеханических запирающих устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромеханических запирающих устройств для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа ЭМЗУ «Корунд» (с двухуровневой мастер-системой) (или эквивалент)


	Электромеханическое запирающее устройство. Предназначено для установки  внутри помещений на деревянные  и металлические двери коробчатого сечения толщиной от 40 до 100 мм.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Перемещение засова, мм

не менее 25

Прочность засова на срез, Н

не менее 4 900

Ресурс срабатываний, циклы

не менее 600 000 

Параметры импульса разблокирования:

    напряжение, В
    ток, А


20,0...30,0
не более 0,15

Диапазон рабочих температур, °С

- 50... + 60

Габаритные размеры, мм:
    механизма замкового
    ответной планки


143х173х94 
31х173х71

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА):
· Возможность автономного использования или в составе систем управления доступом.

· Перемещение засова - вручную при помощи ручек снаружи или изнутри охраняемой зоны.

· Дистанционное блокирование (разблокирование) засова.

· Датчики контроля положения ригеля "Открыто / Закрыто" и блокирующего механизма "Заблокировано / Разблокировано".

· Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом снаружи охраняемой зоны и ручкой изнутри охраняемой зоны.


	не менее 24

месяцев
	22
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:
в течение 60 дней с даты подписания договора

        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов

