Разъяснения
положений Документации открытого конкурса


18.08.2015	7453-200-НВО-Р5

Московский филиал акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (МФ АО «НИАЭП»), являющийся организатором открытого конкурса на право заключения договора по лоту 7453-200-НВО-15 «Выполнение строительно-монтажных работ по теме «Выполнение защитных покрытий металлических конструкций кровельных покрытий, камеры забора воздуха по объекту 20UMA Здание турбины» Нововоронежской АЭС-2»» (извещение о проведении конкурса и документация конкурса опубликованы «05» августа 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) (закупка № 31502625917), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150731/0528/608) на ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru (закупка № C021288) в ответ на запрос разъяснений сообщает:


Вопрос 1: Почему в проекте огнезащиты при достижении степени огнестойкости R-90 при разной приведенной толщине металла отличающейся более чем в 2 раза - наносится один и тот же слой огнезащитного состава?

Ответ: Проект на выполнение защитных покрытий металлических конструкций кровельных покрытий, камеры забора воздуха по объекту 20UMA «Здание турбины» выполнен в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами, в том числе Федеральному закону РФ от 22.07.2015 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Своду правил СП 2.13.130.2012 и СНиП 21-01-97. Рабочая документация выдана «в производство работ» Заказчиком Застройщиком. 

Вопрос 2: Зачем для достижения огнестойкости R-90 при приведенной толщине металла более 5,8 мм. - используется обмазка слоем 3 мм? Ведь в СП 2.13130.2012 пункт 5.4.3. сказано, что на огнестойкость 90 минут - тонкослойная огнезащита используется при приведенной толщине металла от 5,8 мм. В данном случае речь может идти о существенном перерасходе огнезащитного материала, а следовательно и стоимости как по материалам, так и по монтажу.

Ответ: Толщина слоя огнезащитного покрытия для каждого элемента металлоконструкций, определена в соответствии с сертификатом пожарной безопасности, а также с методикой расчета толщины огнезащитной эмали на стальных конструкциях. Стоимость огнезащитных материалов и работ по их нанесению учтены в расчете НМЦ.

Вопрос 3: Для предоставления информации по кадровым ресурсам, согласно требованиям, указанным в пп. 4.3) раздел 2.1.1 Закупочной документации, просим уточнить специальности рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):
- рабочий-верхолаз;
- оператор АБР.

Ответ: В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) специальность «рабочий-верхолаз» соответствует профессии «промышленный альпинист» 5-го разряда, а специальность «оператор АБР» соответствует профессия «маляр» 5-го разряда.

Вопрос 4: Допускается ли привлечение кадровых ресурсов по договорам гражданско-правового характера.

Ответ: Привлечение кадровых ресурсов должно соответствовать условиям Статьи 14 Проекта договора (Том 1 часть3).

