«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ОАО «НИАЭП»

		 В.И. Лимаренко
от   «___» ________ 2014 г.







[bookmark: _Toc387941669]КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту
160ИТ/ОК-014 Поставка серверного оборудования по корректировкам и экономии бюджета 2014г.


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»









2014
[bookmark: _Toc399424936]Оглавление

[bookmark: _GoBack]
Оглавление	2
I.	Спецификация	3
Адрес поставки: ОАО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3	3
Адрес поставки: Московский филиал ОАО «НИАЭП», 127434. г. Москва, Дмитровское ш., д.2, стр.1	16
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[bookmark: __RefHeading__28600_388612524][bookmark: _Toc399424938]Адрес поставки: ОАО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3

	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт
	Срок гарантии    не менее 

	1
	Коммутатор HP HI 5500-24G-4SFP  в составе:
	4
	36 мес.

	1.1
	Коммутатор HP HI 5500-24G-4SFP w/2 Intf Slts Switch [JG311A]
	Коммутатор 3-го уровня с 24 портами 10/100/1000; 4 слота GbE SFP и 2 слота 10GbE SFP+; 2 слота для модуля расширения; поддержка виртуальных коммутирующих сетей Intelligent Resilient Framework (IRF)
Порты 24 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости
 4 фиксированных порта Gigabit Ethernet SFP
 2 порта SFP+ 10GbE
 2 слота для модулей расширения с дополнительными портами
 поддержка до 38 портов 100/1000 с автоматическим определением скорости, с дополнительным модулем
 входит в комплект поставки
 Память и процессор SDRAM 1 Гбайт; размер пакетного буфера: 3 Мбайта; флэш-память 512 Мбайт Время задержки 1000 Мбит Время ожидания: < 5 мс
 10 Гб/с Время ожидания: < 3 мкс
 Пропускная способность 130,9 млн пакетов/с Производительность маршрутизации/коммутации 176 Гб/с 
Возможности стекирования 
IRF
 9 коммутаторов
Питание и условия эксплуатации
 Потребляемая мощность 141 Вт (максимум) Напряжение на входе 100–240 В переменного тока; от -48 до -60 В постоянного тока (в зависимости от выбранного блока питания) Диапазон температур при эксплуатации 0 – 50°C 
Влажность при эксплуатации от 5 до 95% без конденсации 
Тепловыделение 481 БТЕ/ч (507,46 кДж/ч)
Комплектация:
 коммутатор HP 5500-24G-4SFP HI с 2 интерфейсными слотами

	4
	36 мес. 

	1.2
	HP 5500 150WAC Power Supply [JD362A]
	Источник питания переменного тока мощностью 150 Вт для коммутатора позиция 1.1

	8
	36 мес.

	1.3
	Трансивер HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver [JD093B]
	Оптический модуль-трансивер для маршрутизаторов и коммутаторов HP. 10GBASE-LRM
Сменный Миниатюрный форм-фактор (SFP)
Длина волны передатчика на 1310 нм
Соединитель LC, многомодовое оптоволокно (MMF)
дальность до 220 метров/
 Недопустима замена на модули с другой длиной волны
	8
	36 мес.

	2
	Коммутатор HP 5820-24XG-SFP+ Switch в составе: 
	2
	36 мес.

	2.1
	Коммутатор HP 5820-24XG-SFP+ Switch [JC102A]
	24 порта SFP+ 10-GbE, дуплексный режим: только полнодуплексный; 4 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим согласованием скорости и режима работы (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45; Поддержка до 24 портов SFP+ и 4 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости
Память и процессор 512 МБ SDRAM, размер пакетного буфера: 2 МБ, флэш-память 512 МБ
Время ожидания: 2,02 мкс (без буферизации пакетов)2,02 мкс, (хранение и направление) (пакеты 64 байта)
Пропускная способность до 363 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)
Производительность маршрутизации/коммутации 488 Гб/с
Размер таблицы маршрутизации 12000 записей
Функции управления IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; Telnet; HTTPS; RMON1; FTP
Напряжение на входе 100-120/200-240 В переменного тока Входная частота 50/60 Гц
Безопасность UL 60950-1; EN 60825-1, безопасность лазерных устройств - часть 1; EN 60825-2, безопасность лазерных устройств - часть 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1; Anatel; ULAR; ГОСТ; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Подглава J; NOM; соответствие ROHS
Электромагнитная совместимость VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; ICES-003 Класс A; ANSI C63.4 2003; AS/NZS CISPR22 Класс A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; директива EMC 2004/108/EC; FCC (CFR 47, часть 15) класс A
Диапазон температур при эксплуатации 0° - 45 °C Влажность при эксплуатации от 10 до 90% без конденсации
Акустическое давление шумовой эмиссии 48,4 дБ (низкоскоростной вентилятор), 59,7 дБ (высокоскоростной вентилятор) Тепловыделение 631 БТЕ/ч (665,71 кДж/ч)
Размеры (Ш x Г x В) 42,7 x 44,0 x 4,4 см
	2
	36 мес.

	2.2
	Опция HP Networks 5810/5800 Installation SVC [UX120E]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую инфраструктуру Заказчика
	2
	-

	2.3
	Трансивер HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver [JD093B]
	Оптический модуль-трансивер для маршрутизаторов и коммутаторов HP. 10GBASE-LRM
Сменный Миниатюрный форм-фактор (SFP)
Длина волны передатчика на 1310 нм
Соединитель LC, многомодовое оптоволокно (MMF)
дальность до 220 метров/
 Недопустима замена на модули с другой длиной волны
	16
	36 мес.

	2.4
	Блок питания HP 5800 300W AC Power Supply [JC087A]
	Блок питания постоянного тока для коммутатора HP 5820
Выходная мощность 300 W 
Совместимость с коммутаторами  HP A5800 Switch
	4
	36 мес.

	3
	Дисковая полка HP M6612  в составе:
	4
	36 мес.

	3.1
	Дисковая полка HP M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ832A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6300
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков SAS LFF 3,5”
	4
	36 мес.

	3.2
	Жесткий диск HP M6612 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD [AW590A]
	Совместимость с HP EVA 6300 
Форм-фактор HDD 3.5"
Объем 2 Тб
Скорость вращения шпинделя 7200 об.мин,
Интерфейс SAS
	48
	36 мес.

	3.3
	Опция P6300/P6500 Drive Enclosure  JW Supp [H7J34A3 Q25]
	Расширенная поддержка на дисковую полку  HP M6612 включающая в себя: 
• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 
• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 
• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 
• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 
• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 
• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 
• Срок – 3 года с момента активации покупки оборудования
	4
	-

	3.4
	Опция P6300/P6500 HDD Support HW Supp [H7J34A3 Q26]
	Расширенная поддержка на жесткий диск HP M6612 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD включающая в себя: 
• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 
• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 
• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 
• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 
• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 
• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 
• Срок – 3 года с момента активации покупки оборудования
	48
	-

	4
	Дисковая полка HP M6625 в составе:
	4
	36 мес.

	4.1
	Дисковая полка HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure [AJ840A]
	Совместимость с существующей дисковой системой HP EVA 6500
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 2JC102A5 дисков SAS SFF 2,5”
Максимальная ёмкость 150 ТБ
В комплекте: кабель питания,  SAS кабели, набор для установки в стойку
	4
	36 мес.

	4.2
	Жесткий диск HP M6625 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD [QR478A]
	Назначение для сервера
Форм-фактор HDD 2.5"
Объем 900 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый 
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Совместимость с HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure
	100
	36 мес.

	4.3
	Опция P6300/P6500 Drive Enclosure  JW Supp [H7J34A3 Q25]
	Расширенная поддержка на дисковую полку HP M6625 включающая в себя: 
• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 
• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 
• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 
• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 
• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 
• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 
• Срок – 3 года с момента покупки оборудования
	4
	-

	4.4
	Опция P6300/P6500 HDD Support HW Supp [H7J34A3 Q26]
	Расширенная поддержка на жесткий диск HP M6625 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD включающая в себя: 
• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 
• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 
• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 
• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 
• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 
• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 
• Срок – 3 года с момента покупки оборудования
	100
	-

	5
	Дисковая полка HP StorageWorks M6412A в составе:
	1
	36 мес.

	5.1
	Дисковая полка HP StorageWorks M6412A Fibre Channel Drive [AG638B]
	Совместимость с HP EVA 4400
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков
Интерфейс дисков FC и FATA
Включает комплект кабелей для соединения с другими дисковыми полками и контроллерами HSV300
комплект для установки в стойку
	1
	36 мес.

	5.2
	Жесткий диск HP M6412A 1TB FATA Hard Disk Drive [AG691B]
	Совместимость с HP EVA 4400 
Объем 1 Тб
Скорость вращения 7200 rpm
Интерфейс FATA
Hot Plug
	12
	36 мес.

	5.3
	Опция расширенной поддержки на дисковую полку EVA M6412A FC Drive Enclosure Support [H7J34A3 9DS]
	Расширенная поддержка на дисковую полку  HP M6412 включающая в себя: 
• комплексную поддержку оборудования и системного ПО 
• время реакции – 4 часа по оборудованию и 2 часа по ПО 
• Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости 
• Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования 
• Бесплатную замену вышедших из строя деталей 
• График обслуживания 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 
• Срок – 3 года с момента покупки оборудования
	1
	-

	5.4
	Опция расширения гарантии на диск EVA 450Gb-1TB  HDD HW Supp [H7J34A3 13J]
	Опция расширения гарантии на диск (3 года с заменой на следующий день.)
	12
	-

	6
	Источник бесперебойного питания HP R5KVA UPS 3U в составе:
	2
	36 мес.

	6.1
	Источник бесперебойного питания HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV Intl Kit  [AF461A]
	Выходная мощность 5000 ВА (4500 Вт)
Формат Rackmount 
Монтаж в стойку 3U
Электрическое соединение на входе (Один) IEC 60309 332P6 
Электрические разъёмы на выходе (4) IEC 60320 C13; (4) IEC 60320 C19; (1) IEC 60309 30A 
Коммуникационные последовательные порты 
Количество последовательных портов 1 
Количество портов USB 2.0 1
Сетевой модуль HP UPS включен в комплект поставки 
Сегменты нагрузки 2 
Тип батареи Sealed Lead Acid (VRLA) не требующая обслуживания, герметизированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием 
Батареи с возможностью горячей замены
Время подзарядки батареи 3 ч 
Обычное время резервирования при половинной загрузке 16 мин 
Обычное время резервирования при полной загрузке 5.7 мин
Коммуникационное ПО HP Power Protector 
Рабочее напряжение 220-240 В 
Минимальный размер (Ш x Г x В) 43,7 x 74,4 x 12,7 см 
Вес 57,2 кг 
Комплектация: ИБП HP R5000 XR, сетевой модуль HP UPS,компакт-диск с документацией Power Products,Регулируемые по глубине фиксированные направляющие для монтажа в стойку,  монтажные кронштейны, зажимы для шнура
	2
	36 мес.

	6.2
	Опция расширения для ИБП HP R5 and 7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit [AF464A]
	Модуль HP R5KVA и R7KVA 3U с расширенным циклом работы 
Вес 62.37 кг 
Размеры (ШхГхВ) 736.6 x 268.4 x 869.9 мм
	4
	36 мес.

	6.3
	Модуль распределения питания HP Intelligent Mod PDU 32a Intl Core [AF525A]
	Распределительное устройство электропитания 
Максимальный ток        32 А, 220-240 В, однофазный
Электрическое соединение на входе: 
Шнур длиной 3.6 м с вилкой IEC 60309-32A  
Защита от перегрузки: 2 автоматических выключателя на 16А
 Электрические разъёмы на выходе  6 шт. IEC 320 C-19 
Крепление в 19” шкаф  и стяжки в комплекте.
	4
	36 мес.

	7
	Источник бесперебойного питания HP R5KVA UPS 3U в составе:
	6
	36 мес.

	7.1
	Источник бесперебойного питания HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV Intl Kit  [AF461A]
	Выходная мощность 5000 ВА (4500 Вт)
Формат Rackmount 
Монтаж в стойку 3U
Электрическое соединение на входе (Один) IEC 60309 332P6 
Электрические разъёмы на выходе (4) IEC 60320 C13; (4) IEC 60320 C19; (1) IEC 60309 30A 
Коммуникационные последовательные порты 
Количество последовательных портов 1 
Количество портов USB 2.0 1
Сетевой модуль HP UPS включен в комплект поставки 
Сегменты нагрузки 2 
Тип батареи Sealed Lead Acid (VRLA) не требующая обслуживания, герметизированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием 
Батареи с возможностью горячей замены
Время подзарядки батареи 3 ч 
Обычное время резервирования при половинной загрузке 16 мин 
Обычное время резервирования при полной загрузке 5.7 мин
Коммуникационное ПО HP Power Protector 
Рабочее напряжение 220-240 В 
Минимальный размер (Ш x Г x В) 43,7 x 74,4 x 12,7 см 
Вес 57,2 кг 
Комплектация: ИБП HP R5000 XR, сетевой модуль HP UPS,компакт-диск с документацией Power Products,Регулируемые по глубине фиксированные направляющие для монтажа в стойку,  монтажные кронштейны, зажимы для шнура
	6
	36 мес.

	7.2
	Опция расширения для ИБП HP R5 and 7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit [AF464A]
	Модуль HP R5KVA и R7KVA 3U с расширенным циклом работы 
Вес 62.37 кг 
Размеры (ШхГхВ) 736.6 x 268.4 x 869.9 мм
	12
	36 мес.

	7.3
	Модуль распределения питания HP Intelligent Mod PDU 32a Intl Core [AF525A]
	Распределительное устройство электропитания 
Максимальный ток        32 А, 220-240 В, однофазный
Электрическое соединение на входе: 
Шнур длиной 3.6 м с вилкой IEC 60309-32A  
Защита от перегрузки: 2 автоматических выключателя на 16А
 Электрические разъёмы на выходе  6 шт. IEC 320 C-19 
Крепление в 19” шкаф  и стяжки в комплекте.
	6
	36 мес.

	8
	Шкаф серверный 19" HP 642 1075mm в составе:
	2
	36 мес.

	8.1
	Шкаф серверный 19" HP 642 1075mm Pallet Intelligent Rack [BW903A]
	Стойка на паллете HP 642 1075 мм Intelligent Series (BW903A) (в комплекте дверь и задняя стенка, боковые панели приобретаются отдельно) 
Ёмкость стойки 42U 
Статическая нагрузка 1360 кг  
Динамическая нагрузка 1134 кг
Цвет продукта Doors-Black с серебряной экструзией
Frame-Black
	2
	36 мес.

	8.2
	Боковые панели HP 42U 1075mm Side Panel Kit [BW906A]
	Комплект боковой панели 42U 1075 мм
	2
	36 мес.

	8.3
	Заглушки  HP 1U Black Universal 10-pk Filler Panel [BW928A]
	Универсальная заполняющая панель HP 1U Carbon (10 шт. в упаковке)
	2
	36 мес.

	9
	Шкаф серверный 19" HP 642 1075mm в составе:
	2
	36 мес.

	9.1
	Шкаф серверный 19" HP 642 1075mm Pallet Intelligent Rack [BW903A]
	Стойка на паллете HP 642 1075 мм Intelligent Series (BW903A) (в комплекте дверь и задняя стенка, боковые панели приобретаются отдельно) 
Ёмкость стойки 42U 
Статическая нагрузка 1360 кг  
Динамическая нагрузка 1134 кг
Цвет продукта Doors-Black с серебряной экструзией
Frame-Black
	2
	36 мес.

	9.2
	Боковые панели HP 42U 1075mm Side Panel Kit [BW906A]
	Комплект боковой панели 42U 1075 мм
	2
	36 мес.

	9.3
	Заглушки  HP 1U Black Universal 10-pk Filler Panel [BW928A]
	Универсальная заполняющая панель HP 1U Carbon (10 шт. в упаковке)
	4
	36 мес.

	10
	Серверное шасси HP BLc7000 в составе:
	1
	36 мес.

	10.1
	Серверное шасси HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure [681844-B21]
	Шасси для установки блейд-серверов с 1 модулем управления, 4 вентиляторами, встроенным дисплеем статусов.
Поддержка до 16 блейд серверов половинной высоты

	1
	36 мес.

	10.2
	Опция удаленного управления HP Insight Control Encl FIO 16 Svr E-LTU [C6N33ABE]
	Опция удаленного управления электронная лицензия HP Insight Control Enclosure на 16 блэйд серверов

	1
	-

	10.3
	Опция расширения поддержки c7000 Enclosure HW Supp [H7J32A3 7FX]
	Опция расширения гарантии 
Поддержка аппаратного обеспечения серверного шасси C7000  с выездом к заказчику на следующий день после обращения.• Обслуживание на месте установки оборудования предоставляется в пределах стандартного рабочего времени в стандартные рабочие дни, кроме официальных выходных и праздничных  дней, с 9:00 по 18:00 часов
	1
	-

	10.4
	Опция. Сервисный пакет HP Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC [HA114A1 5FY]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую инфраструктуру Заказчика
	1
	-

	10.5
	Коммутатор Virtual Connect FlexFabric 10/24 Enterprise Edition BLc7000 Option [605865-B21]
	Опция включает в себя 2 x HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-портовые модули, плюс 1 x VCEM BL-c7000 enclosure лицензию. 
16 x 10Gb Ethernet downlinks to server blade NICs and FlexFabric Adapters
4 SFP+ external uplink ports configurable as either 10Gb Ethernet or 2/4/8Gb auto-negotiating Fibre Channel connections to external LAN or SAN switches
4 SFP+ external uplink ports configurable as 1/10Gb auto-negotiating Ethernet connected to external LAN switches
Размеры:
Длина 10.55 in (267.97 mm)
Ширина 7.58 in (192.53 mm)
Высота 1.10 in (27.94 mm)
Вес:
 Приблизительно 1.27Kg (2.8 Lbs)
Произовдительность:
Line Rate, full-duplex 240Gbps bridging fabric
Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	36 мес.

	10.6
	Трансивер HP BladeSystem c-Class 10Gb Long Range Mode Small Form-Factor Pluggable Option [455889-B21]
	Тип устройства: Small Form-factor Pluggable (SFP Plus) 
Тип корпуса: вставляемый модуль
Тип сети: 10GBASE-LRM
Длина волны: 1310nm 
Расстояние: 220 meter 
Разъем: - Multi-mode Fiber (MM) 
Совместимость с Коммутатор Virtual Connect FlexFabric
Недопустима замена на модули с другой длиной волны
	4
	36 мес.

	10.7
	Трансивер 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack [AJ716B]
	Тип приемопередающий модуль для коммутатора
Fibre Channel
Пропускная способность 8 Гбит/сек.
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.8 (Fibre Channel)
Совместимость с «Коммутатор Virtual Connect FlexFabric»
Интерфейсы 1 x Fibre Channel ∙ SFP
Системные требования Mini-GBIC
	4
	36 мес.

	10.8
	Модуль управления HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option [456204-B21]
	Модуль управления блейд системой, с функцией клавиатура+видео+мышь, с сетевым адаптером 1Гб/с
Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	36 мес.

	10.9
	Блок питания (комплект) HP 6X 2650W Plat Ht Plg FIO Pwr Sply Kit [733460-B21]
	Комплект блоков питания 
В комплекте 6 шт.
Поддержка Hot Plug
 Выходная мощность: 2650ВТ.
Совместимость с шасси HP BLc7000.
	1
	36 мес.

	10.10
	Опция HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt [677595-B21]
	Встроенный однофазный силовой модуль.
Совместимость с шасси HP BLc7000
	1
	36 мес.

	10.11
	Опция системы охлаждения блэйд серверов (комплект) HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt [517520-B21]
	Опция активной системы охлаждения блэйд серверов, установленных в шасси HP BLc7000 
Состоит из 6 вентиляторов  HP Active Cool 200 Fans
	1
	36 мес.

	11
	Графический блейд-сервер HP WS460c Gen8 в составе:
	6
	36 мес.

	11.1
	Серверная платформа HP WS460c Gen8 E5-v2 CTO Exp Blade [739348-B21]
	Платформа графического  блейд-сервера
двойной ширины, половинной высоты с модулем расширения  для установки 2-х видеокарт PCIe x16
Чипсет с поддержкой процессоров семейства  Intel® E5-2600 and 2600v2 
Количество устанавливаемых процессоров: 2 
Слоты для установки памяти DDR3  - 16 DIMM slots
Возможность установки 2х жестких дисков форм-фактора  2.5” SFF.
Совместимость с шасси HP BLc7000
	6
	36 мес.

	11.2
	Процессорный комплект HP BL460c Gen8 E5-2680v2 FIO Kit [718056-L21]
	Процессорный комплект BL460c Gen8 Intel Xeon E5-2680v2  2,8 ГГц/10 ядер/25 Мб/115 Вт

Семейство процессоров	Intel Xeon 
Модель процессора E5-2680V2 
Тактовая частота процессора 2.8 ГГц 
Количество ядер процессора 10 
Сокет процессора Socket R (2011) 
Технология процессора	22 нм 
Потоки процессора 20 
Скорость передачи данных системной шины	8 ГТ/с 
Операционные режимы процессора	64-bit 
L3 кэш-память	25 МБ 
Тип шины QPI 
Number of QPI links 2 
Максимальная частота Turbo Boost 3.6 ГГц 
Память максимальный объем RAM	768 ГБ 
Поддерживаемые типы памяти	DDR3-SDRAM 
Поддерживаемые частоты памяти	
800, 1066, 1333, 1600, 1866 МГц 
Ширина полосы частот памяти (макс)	59.7 ГБ/с 
Поддержка каналов памяти	Quad 
Error-correcting code (ECC)	Да	
Энергопитание	
Тепловая мощность 115 Вт 
Диапазон VID напряжения	0.6 - 1.30 В

	6
	36 мес.

	11.3
	Процессорный комплект HP BL460c Gen8 E5-2680v2 Kit [718056-B21]
	Процессорный комплект BL460c Gen8 Intel Xeon E5-2680v2  2,8 ГГц/10 ядер/25 Мб/115 Вт

Семейство процессоров	Intel Xeon 
Модель процессора E5-2680V2 
Тактовая частота процессора 2.8 ГГц 
Количество ядер процессора 10 
Сокет процессора Socket R (2011) 
Технология процессора	22 нм 
Потоки процессора 20 
Скорость передачи данных системной шины	8 ГТ/с 
Операционные режимы процессора	64-bit 
L3 кэш-память	25 МБ 
Тип шины QPI 
Number of QPI links 2 
Максимальная частота Turbo Boost 3.6 ГГц 
Память максимальный объем RAM	768 ГБ 
Поддерживаемые типы памяти	DDR3-SDRAM 
Поддерживаемые частоты памяти	
800, 1066, 1333, 1600, 1866 МГц 
Ширина полосы частот памяти (макс)	59.7 ГБ/с 
Поддержка каналов памяти	Quad 
Error-correcting code (ECC)	Да	
Энергопитание	
Тепловая мощность 115 Вт 
Диапазон VID напряжения	0.6 - 1.30 В

	6
	36 мес.

	11.4
	Комплект памяти HP 16GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit [713985-B21]
	Низковольтный комплект памяти HP 16 Гб (1 x 16 Гб) Dual Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11
Конфигурация памяти (модули х емкость) 1 x 16 ГБ 
Тип внутренней памяти	DDR3 
Тактовая частота памяти 1600 МГц 
Форм-фактор памяти 240-pin DIMM 
Время задержки CAS 11 
Буферизованная (Registered) ДА	
Рейтинг памяти 2
Совместимость с сервером из п.11.1
	48
	36 мес.

	11.5
	Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD [652611-B21]
	Тип: жесткий диск
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма SC Enterprise
Ёмкость 300Гб
Интерфейс SAS
Скорость синхронной передачи (Максимальная): 6 Gb/sec
Время доступа (типичное чтение, включая settling)
В пределах одного трека 0.4 ms
Среднее 2.9 ms
Полный цикл хода 5.3 ms
Скорость вращения 15,000 rpm
Физическая конфигурация
Байт/Сектор 512
Логических блоков 585,937,500
Рабочая температура (Температура воздуха на входе в систему) 50° to 95° F (10° to 35° C)
	12
	36 мес.

	11.6
	Сетевой контроллер HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr [684212-B21]
	Сетевой процессор: Emulex BE3
Скорость передачи данных: Два порта, каждый 20 Gbps полный дуплекс; 40 Gbps агрегированный полный дуплекс.
Встроенная память: 128MB
Тип шины: PCI Express v2.0 (Gen 2) x8
Форм фактор: FlexibleLOM
Соответствие IEEE: 802.1p, 802.1q, 802.1qau, 802.3ad, 802.3ae, 802.3ap (10GBase-KX4), and 802.3x
	6
	36 мес.

	11.7
	Контроллер HP Smart Array P220i Controller FIO Kit [690164-B21]
	Контроллер хранилища с кэш памятью FBWC -512 МВ
	6
	36 мес.

	11.8
	Графическая карта NVIDIA GRID K1 PCIe GPU FIO Adptr [730876-B21]
	Графический процессор: Четыре GK107
Частота ядра: 850 MHz 
Количество ядер: 768 (192 на каждый графический процессор)
Полная совместимость Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 и OpenGL 4.3
PCI Express 3.0 ×16 system interface
Физические размеры: 4.376 inches × 10.5 inches × 1.52 inches (два слота)
Энергопотребление платы: 130 W (максимум)
Кабель питания: One 6 pin PCI Express
Частота памяти: 891 MHz
Интерфейс: 128 bit
Общий объем памят: 16 GB (4 GB per GPU) 32 модуля по 256M × 16 DDR3
BIOS: Four 2Mbit serial ROMs (one per GPU)
	6
	36 мес.

	11.9
	Опция расширения поддержки HP WS460c WS Bld HW Support [H7J32A3 1MG]
	Опция гарантии на блейд сервер WS460c. 
Срок действия поддержки – 3 года.
	6
	-

	12
	Сервер DL380pGen8 2xE5-2650v2 в составе:
	1
	36 мес.

	12.1
	Сервер DL380pGen8 2xE5-2650v2 (2.6GHz-20MB) 8-Core (2 max) / 2x16GB RDIMM / P420i (2Gb) FBWC RAID 0,1,1+0,5,5+0 / HP-SAS/SATA (25/25 SFF max) / 2x10Gb / 2(2) 750W HotPlug RPS Platinum Plus / 3-3-3 war [704558-421]
	Серверное шасси в составе:
Процессор Intel® Xeon® E5-2650 (8 ядер, 2 ГГц, 20 МБ, 95 Вт)
Количество процессоров 2
Количество ядер процессора 8
Сетевые порты 2х10Гбит
Дисковый контроллер HP Smart Array P420i/2GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
Максимальное количество дисков 25 SFF SAS/SATA
Без HDD
Форм-фактор 2U
Блок питания (2) блока питания Platinum Plus 750 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом (комплект)
Слоты расширения (6) слотов PCIe.
Комплект рельсов для установки в шкаф
	1
	36 мес.

	12.2
	16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit [708641-B21]
	Объем памяти 16 GB
Технология DDR3 SDRAM
Количество модулей 1 x 16 GB
Частота работы 1866 MHz
Тип DDR3-1866/PC3-14900
CAS задержка CL11
Форм-фактор DIMM
Совместимость с сервером из п.12.1
	6
	36 мес.

	12.3
	300GB SC 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [652564-B21]
	Тип: жесткий диск
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма
Ёмкость: 300ГБ
Интерфейс: SAS
Количество портов: двухпортовый
Скорость вращения: 10000 об/мин
Среднее время доступа жесткого диска 4 мс 
Время полного цикла 8 мс 
Время поиска track to track (чтение/запись) 0.3 мс 
Байтов на сектор 512 
Скорость передачи данных 6 Гбит/с
Совместимость с сервером из п.12.1
	2
	36 мес.

	12.4
	300GB SC 6G 15K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [652611-B21]
	Тип: жесткий диск
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма
Ёмкость: 300ГБ
Интерфейс: SAS
Количество портов: двухпортовый
Скорость вращения: 15000 об/мин
Среднее время доступа жесткого диска 2.9 мс 
Время полного цикла 5.3 мс 
Время поиска track to track (чтение/запись) 0.4 мс 
Байтов на сектор 512 
Скорость передачи данных 6 Гбит/с
Совместимость с сервером из п.12.1
	20
	36 мес.

	12.5
	Smart Array P421/2GB FBWC [631674-B21]
	Интерфейс подключения: PCI Express 3.0 x8
Подключение 2 внешних порта Mini SAS x8
Поддержка дисковых полок 6Gb/s SAS, 6Gb/s SATA
Подержка  RAID Levels: 0, 1, 1+0, 5, 6, 50, 60
Кэш память DDR3-1333 MHz, 72-bit wide bus at 10.6 GB/s
Поддержка до 64 логических дисков
Тип защиты данных: Flash Backed Cache
Адресация памяти: 64-bit, supporting servers with memory space greater than 4 GiB (4.4 GB)
Совместимость с сервером из п.12.1
	1
	36 мес.

	12.6
	82E 8Gb DP PCI-e HBA [AJ763B]
	Тип: Fibre Channel Host Bus Adapter
Основной интерфейс: PCI-E x8
Количество портов: 2 LC Fibre Channel
Поддерживаемые протоколы: FC-SP
Скорость передачи данных: 8 Гбит/с.
Совместимость с сервером из п.12.1
	1
	36 мес.

	12.7
	Дисковая полка HP D2700 Disk Enclosure [AJ941A]
	Форм-фактор 2U
Максимальное количество дисков 25 6Gb SFF SAS
(2) контроллера ввода-вывода 6Gb SAS IO Modules
(2) блока питания с возможностью горячей замены
(2) вентилятора с возможностью горячей замены
Комплект креплений для установки в шкаф
Комплект кабелей
	1
	36 мес.

	12.8
	Жесткий диск 300GB 6G 15K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war [627117-B21]
	Тип: жесткий диск
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма
Ёмкость: 300ГБ
Интерфейс: SAS
Скорость вращения: 15000 об/мин
Среднее время доступа жесткого диска 2.9 мс 
Время полного цикла 5.3 мс 
Время поиска track to track (чтение/запись) 0.4 мс 
Байтов на сектор 512 
Скорость передачи данных 6 Гбит/с
Совместимость с дисковой полкой D2700
	18
	36 мес.

	12.9
	External Mini SAS 2m Cable [407339-B21]
	Кабель 2M Ext Mini SAS (SFF8088) to Mini SAS (SFF8088), для соединения:
HP Storage 60 Modular Smart Array
HP Storage 70 Modular Smart Array
HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
HP Storage 2000fc Modular Smart Array
HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
HP Storage 2000sa Modular Smart Array
HP Storage X3000 Network Storage Systems
	2
	12 мес.

	12.10
	Опция HP iLO Adv E-LTU inc 1yr TS&U SW [TA850AAE]
	Опция  для сервера HP iLO Advanced Pack, без носителя, Лицензия включает 1 год 24x7 поддержки и обновлений.
	1
	-
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	13
	Коммутатор HP 2620-48 Switch [J9626A]
	Порты: 48 портов 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: 
Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 свободных слота mini-GBIC (SFP)
Процессор: Power PC FreeScale 8313 @ 400 МГц, 512 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 2 МБ, 512 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти
Время задержки: 100 Мбит Время ожидания: < 8,3 мкс (LIFO); 1000 Мбит Время ожидания: < 2,9 мкс (LIFO)
Пропускная способность: до 13,0 млн. пакетов в секунду
Производительность маршрутизации/коммутации: 17,6 Гбит/с
Протоколы управления: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON, CLI.
Метод аутентификации RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Монтаж: Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении
	30
	36 мес.

	14
	Коммутатор HP 2620-24 Switch [J9623A]
	Без вентиляторов
Порты: 24 порта 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: 
Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 свободных слота mini-GBIC (SFP)
Процессор: Power PC FreeScale 8313 @ 400 МГц, 512 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 2 МБ, 512 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти
Время задержки: 100 Мбит Время ожидания: < 8,3 мкс (LIFO); 1000 Мбит Время ожидания: < 2,9 мкс (LIFO)
Пропускная способность: до 9,5 млн. пакетов в секунду
Производительность маршрутизации/коммутации: 12,8 Гбит/с
Протоколы управления: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON, CLI.
Метод аутентификации RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Монтаж: Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении
	2
	36 мес.

	15
	Жесткий диск HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652589-B21]
	Тип: жесткий диск  для серверов HP ProLiant Gen8
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма SC Enterprise
Ёмкость: 900 Гб
Интерфейс: SAS
Скорость вращения: 10000 об/мин
Скорость передачи данных 6 Гбит/с
Среднее время доступа жесткого диска 3.8 мс
	6
	36 мес.




[bookmark: _Toc399424939]Адрес поставки: Московский филиал ОАО «НИАЭП», 127434. г. Москва, Дмитровское ш., д.2, стр.1
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт
	Срок гарантии    не менее 

	16
	Сервер HP DL580 Gen8 в составе:
	1
	36 мес.

	16.1
	Серверная платформа HP DL580 Gen8 CTO Svr [728551-B21]
	Поддержка процессоров  
максимальное количество процессоров:   4  
Материнская плата    
Чипсет:   Intel C602J  

Оперативная память:  
форм фактор:   DIMM 240-pin  
Установлено:   0 MB  
Максимальный объем:   3 TB  
Тип:   DDR3 SDRAM  
Количество слотов 96  

контроллер хранилища  Smart Array P830i  
тип шины:   PCI Express 2.0 x4  
количество каналов:   8  
Форм фактор:   интегрированный  
Тип интерфейса:   Serial ATA-600 / SAS 3.0  
RAID Level:   RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 , RAID 5 , RAID 50 , RAID 6 , RAID 60  
Объем установленных жестких дисков:   0 GB  
Отсек для жестких дисков
Форм-фактор :   2.5" SFF  
Количество мест:   10  

Порты USB 2.0  
8шт (2 передних, 4 задних, 2 внутренних)  
Сеть  
Поддерживаемые стандарты:   IEEE 802.1AX , IEEE 802.1Qau , IEEE 802.1Qaz , IEEE 802.1Qbb , IEEE 802.1Qbg , IEEE 802.2x , IEEE 802.3 , IEEE 802.3ad (LACP) , IEEE 802.3ae , IEEE 802.3x  
Сетевой контроллер:   HP FlexFabric 534FLR-SFP+  
Количество Ethernet портов:   2 x 10 Gigabit Ethernet  
Поддержка:   ACPI support , PXE support , Wake on LAN (WoL)  
Форм факторr:   Plug-in card  
Тип интерфейса:   FlexibleLOM  
Контроллер удаленного управления:   Integrated Lights-Out 4  
Видеоконтроллер 
Интегрированный Matrox G200  
интерфейс:   VGA  
Встроенные технологии безопасности:   Trusted Platform Module (TPM) Security Chip  
Шасси  
Форм фактор:   Rack-mountable  
Высота   4U  
В комплекте:   Rack rail kit  
	1
	36 мес.

	16.2
	Процессорный комплект HP DL580 Gen8 E7-4870v2 1P FIO Kit [728959-L21]
	Процессорный комплект для сервера HP DL580 Gen8
Семейство процессоров Intel Xeon 
Модель процессора E7-4870V2
Тактовая частота процессора 2.3 ГГц 
Количество ядер процессора 15 
Сокет процессора LGA2011 
Технология процессора 22 нм 
Потоки процессора 30 
Скорость передачи данных системной шины	8 ГТ/с 
Операционные режимы процессора 64-bit 
L3 кэш-память	30 МБ 
Number of QPI links 3 
Тип шины QPI 
Максимальная частота Turbo Boost 2.9 ГГц 
Максимальный объем RAM	1536 ГБ 
Поддерживаемые типы памяти DDR3-SDRAM 
Поддерживаемые частоты памяти	
1066, 1333, 1600 МГц 
Ширина полосы частот памяти (макс) 85 ГБ/с 
Поддержка каналов памяти Quad 
Error-correcting code (ECC)	Да
Технология Intel Turbo Boost 2.0 	
Энергопитание	
Тепловая мощность 130 Вт
	1
	36 мес.

	16.3
	Процессорный комплект HP DL580 Gen8 E7-4870v2 1P Kit [728959-B21]
	Процессорный комплект для сервера HP DL580 Gen8
Семейство процессоров Intel Xeon 
Модель процессора E7-4870V2
Тактовая частота процессора 2.3 ГГц 
Количество ядер процессора 15 
Сокет процессора LGA2011 
Технология процессора 22 нм 
Потоки процессора 30 
Скорость передачи данных системной шины	8 ГТ/с 
Операционные режимы процессора 64-bit 
L3 кэш-память	30 МБ 
Number of QPI links 3 
Тип шины QPI 
Максимальная частота Turbo Boost 2.9 ГГц 
Максимальный объем RAM	1536 ГБ 
Поддерживаемые типы памяти DDR3-SDRAM 
Поддерживаемые частоты памяти	
1066, 1333, 1600 МГц 
Ширина полосы частот памяти (макс) 85 ГБ/с 
Поддержка каналов памяти Quad 
Error-correcting code (ECC)	Да
Технология Intel Turbo Boost 2.0 	
Энергопитание	
Тепловая мощность 130 Вт
	3
	36 мес.

	16.4
	Картридж для памяти HP DL580 Gen8 12 DIMM Memory Cartridge [732411-B21]
	Опция для установки модулей памяти для сервера HP DL580 Gen8
Картридж  на 12 модулей DDR3
	8
	36 мес.

	16.5
	Комплект памяти HP 16GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit [713985-B21]
	Низковольтный комплект памяти HP 16 Гб (1 x 16 Гб) Dual Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11
Конфигурация памяти (модули х емкость) 1 x 16 ГБ 
Тип внутренней памяти	DDR3 
Тактовая частота памяти 1600 МГц 
Форм-фактор памяти 240-pin DIMM 
Время задержки CAS 11 
Буферизованная (Registered) ДА	
Рейтинг памяти 2
Совместимость с сервером из п.16.1
	16
	36 мес.

	16.6
	Дисковая корзина HP DL580 Gen8 5 SFF Drive Backplane Kit [739405-B21]
	Монтажный комплект объединительной панели дисков малого форм-фактора для серверов HP ProLiant DL580 Gen8
Поддержка 5 дисков малого форм-фактора (SFF 2.5 дюйма)
	1
	36 мес.

	16.7
	Жесткий диск HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652589-B21]
	Тип: жесткий диск  для серверов HP ProLiant Gen8
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма SC Enterprise
Ёмкость: 900 Гб
Интерфейс: SAS
Скорость вращения: 10000 об/мин
Скорость передачи данных 6 Гбит/с
Среднее время доступа жесткого диска 3.8 мс
	6
	36 мес.

	16.8
	Жесткий диск HP 120GB 6G SATA VE 2.5in SC EB SSD [717965-B21]
	Твердотельный накопитель HP, 120 Гбайт, 6 Гбит/с SATA Value Endurance SFF (2,5") SC Enterprise Boot
Объем SSD 120 ГБ 
Интерфейс SSD Serial ATA III 
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма
	4
	36 мес.

	16.9
	Опция HP UEFI FIO Setting [758959-B21]
	Встроенная опция Unified Extensible Firmware Interface для Legacy BIOS Boot Mode
	1
	36 мес.

	16.10
	Адаптер HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr [684208-B21]
	Сетевой адаптер
Технология подключения Проводная 
Интерфейс	Ethernet 
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)	4 
Скорость передачи данных Ethernet LAN	
10, 100, 1000 Мбит/с
	1
	36 мес.

	16.11
	HP 2GB FIO Flash Backed Write Cache [758836-B21]
	Опция  Кэш памяти для рейд- контроллера
Оперативная память 2 ГБ 
Тип внутренней памяти	DDR3 
Тактовая частота памяти	1333 МГц 
Форм-фактор памяти 244-pin MiniDIMM
	1
	36 мес.

	16.12
	Адаптер HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA [AJ764A]
	Тип: Fibre Channel Host Bus Adapter
Основной интерфейс: PCI-E x8
Количество портов: 2 LC Fibre Channel
Поддерживаемые протоколы: FC-SP
Скорость передачи данных: 8 Гбит/с.
	1
	36 мес.

	16.13
	Блок питания HP 1500W Ht Plg Pwr Supply Kit [684532-B21]
	Блок питания серии Common Slot Platinum Plus 
Выходная мощность 1500 Вт
Поддержка горячей замены
	4
	36 мес.

	16.14
	Опция расширения гарантии HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC  ProLiant Server DL58x HW Supp [H1K92A3 7G6]
	Опция расширения гарантии на сервер ProLiant Server DL58x.
Время отклика на неисправность – 4 часа.
Часы поддержки  - круглосуточно, 7 дней в неделю.
Срок -3 года с момента покупки сервера.
	1
	-

	16.15
	Опция VMw vSphere EntPlus 1P 3yr E-LTU [BD715AAE]
	Опция для сервера
VMware vSphere Enterprise Plus Edition – License– electronic
Поддержка:
3 года  24x7   (1 processor )
	4
	-

	16.16
	Опция VMw vCntr Srv Std 3yr E-LTU [BD725AAE]
	Опция для сервера
VMware vCenter Server Standard– License– electronic
Поддержка: 
3 года  24x7 
	1
	-

	16.17
	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU [C6N36AAE]
	Опция для сервера
HP Insight Control - license – electronic
 Поддержка:
1 год 24x7 
	1
	-

	16.18
	HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC HP IC ML-DL-BL SW Sup [H1K92A3 4YD]
	Опция расширенной технической поддержки  HP Insight Control for ProLiant ML/DL/BL
 –консультация по телефону 
3 года  24x7 
Время ответа 4 часа.  
Срок действия – 3 года  
	1
	-

	16.19
	VMw vSphere EntPlus 1P 3yr SW [H1K92A3 R5L]
	Опция расширенной технической поддержки  VMware vSphere Enterprise Plus Edition –консультация по телефону 
3 года  24x7 
Время ответа 4 часа.  (1 processor )
	4
	-

	16.20
	VMw vCntr Srv Std 3yr SW [H1K92A3 R61]
	Опция расширенной технической поддержки программного обеспечения  VMware vCenter Server Standard
 –консультация по телефону 
3 года  24x7 
Время отклика 4 часа.
Срок действия – 3 года  
	1
	-

	16.21
	Опция MS WS12 R2 Datacntr ROK en/ru/pl/cs SW [748922-421]
	Опция для сервера - пакет программного обеспечения  Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition 64bit, RU/En, 2P, ROK DVD (Proliant only)
	2
	-
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	17
	Блок питания HP 1500W Ht Plg Pwr Supply Kit [684532-B21]
	Блок питания серии Common Slot Platinum Plus 
Выходная мощность 1500 Вт
Поддержка горячей замены
	1
	36 мес.

	18
	Жесткий диск HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652589-B21]
	Тип: жесткий диск  для серверов HP ProLiant Gen8
Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма SC Enterprise
Ёмкость: 900 Гб
Интерфейс: SAS
Скорость вращения: 10000 об/мин
Скорость передачи данных 6 Гбит/с
Среднее время доступа жесткого диска 3.8 мс
	3
	36 мес.



Позиции спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от №1/97-П от 04 февраля 2014г. и ОАО «НИАЭП» №40-330-П от 12.04.2013 «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением»  аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
