«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2013 г.

том 2 «техническая часть»

открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на  поставку оргтехники для базовой кафедры ОАО "НИАЭП".
Лот № 008ИТ/ЗЦ-013
2013
Спецификация
Адрес поставки: ОАО «НИАЭП» по адресу: Н.Новгород, Ул. Блохиной д.7
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Интерактивная доска SMART Board 685i5 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75w [SB685i5]  
	Интерактивная доска   BOARD SB685

РАЗМЕР: 196.9 см x 125.7см x 13см

ДИАГОНАЛЬ: 87 1/8" (221.3 см), формат 16:10

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 1

ВЕС: 19,1 кг

ПРОГРАММЫ: SMART NOTEBOOK 11 Русская версия.

РАЗРЕШЕНИЕ: 4000х4000

ПИТАНИЕ: USB

ТЕХНОЛОГИЯ: Резистивная

Проектор  Smart UF75

ТЕХНОЛОГИЯ: DLP

РАЗРЕШЕНИЕ: True XGA 1024х768

ПОДДЕРЖКА ECP: да

Яркость: 2500

3D-ready: Есть

РЕСУРС РАБОТЫ ЛАМПЫ: 4000 часов в экономичном режиме 160 W, 2500 часов в стандартном режиме 230 W.

КОНТРАСТНОСТЬ: 2900:1

СЕТЬ: RJ45

ТИП: Ультра короткофокусный, проецирование с 71 см

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ЕСТЬ

ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 4:3, Поддержка 16:9, 16:10, 5:4

ПОДДЕРЖКА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ: Composite, S-video, VESA RGB

ВИДЕО ИНТЕРФЕЙСЫ: VGA (RGB or Component), S-video, Composite Video, HDMI
СИНХРОНИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ: Автоматическая

ВХОДЫ, ВЫХОДЫ: 

• 2 HD DB15F connectors – RGB video вход 
• HD DB15F connector - RGB video выход 
• DB9 RS-232 Room control system 
• 4-pin mini- S-video выход 
• Одна пара audio jacks (RCA, stereo) – для S-video 
• Composite video connector – RCA-style video вход 
• Одна пара audio jacks (RCA, stereo) – для composite video 
• Два 3.5 mm stereo jacks – audio вход 
• 3.5 mm stereo jack – audio выход. 
• RJ45 
• 4-pin power mini-DIN 5V 2A connector (для ECP) 
• 7-pin mini-DIN connector (для ECP)

Разъемы панели управления ECP: 

•RJ11 интерфейс для SMART Hub™ SE 
•USB A USB для периферийных устройств 
•RCA Composite video и аудио входы 
•DB15-M ECP кабель 
•USB B – ПК 1 
•USB B – ПК 2 
•USB A - SMART Board 680

ПИТАНИЕ: 100V AC to 240V AC, at 50 Hz to 60 Hz

ШУМ ВЕНТИЛЯТОРА: 36 dBA (Высокая скорость) or 31dBA (Стандартная скорость)

КАБЕЛИ В КОМПЛЕКТЕ: 4.5 m (14' 9") Питание
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ: В комплекте.
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	2 года

	2
	Напольная мобильная стойка для интерактивной доски SMART Board 660/680 [НМС ПР 800-1500]
	Напольная стойка на колёсиках. 

Снабжена специальными фиксаторами для закрепления стойки с доской на одном месте.
Совместимость с позицией 1
	3
	1 год

	3
	Проектор Nec M420X потолочный для больших залов LCD/1024x768/4200 ANSI лм /2000:1/4:3/0,6-0,7 m/3,6 kg
	Класс устройства: портативный

Тип устройства: LCD x3 (p-Si LCD Panel с технологией MLA)
Разрешение: 1024x768

Срок службы лампы: 3000 часов

Срок службы лампы в экономичном режиме: 3500 часов

Количество ламп: 1

Мощность лампы: 265 Вт

Проекционное расстояние: 0.6 - 13.8 м

Размеры по диагонали: от 0.63 до 7.62 м

Отношение расстояния к размеру изображения: 1.3:1 - 2.2:1

Частота строчной развертки: 15 - 100 кГц

Частота кадровой развертки: 50 - 120 Гц

Коэффициент масштабирования: 1.7

Диафрагма: 1.7 - 2.1

Фокусное расстояние: 17.5 - 29 мм

Контрастность: 2000:1

Световой поток: 4200 люмен

Коррекция трапецеидальных искажений: есть (вертикальная)

Поддерживаемые системы вещания: PAL, SECAM, NTSC

Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i

Входы: VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, аудио mini jack, аудио RCA

Выходы: VGA, аудио mini jack

Порты: USB (тип A) x2, USB (тип B), RS-232

Коммуникации: Ethernet

Размеры (ШxВxГ): 398x115x282 мм

Вес: 3.6 кг

Количество встроенных громкоговорителей: 1 x 10 Вт

Уровень шума: 36 дБ
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	Экран DRAPER Luma NTSC, 234×175 см, 4:3 [scr drap lu ntsc (3:4)305/120]
	Диагональ экрана: 120”
Тип проекции: прямая

Формат экрана: 4:3

Высота экрана: 175

Особенности покрытия: белый матовый

Тип установки: экран настенный

Моторизованный привод: нет

Механизм плавного возврата: нет

Обратная проекция: нет

Диагональ полотна: 305

Ширина экрана: 234

Конструкция крепления: нет

Тип по конструкции: рулонный

Прямая проекция: да
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	Переплетчик FELLOWES Star 150 (CRC-5630501), A4 [fs-5630501]
	Максимальный формат документа: А4

Количество перфорируемых листов: 10 шт

Количество сшиваемых листов: 150 шт

Расположение листов в блоке: Вертикальное

Привод перфорации: Механический

Шаг переплёта: 14,28

Форма отверстия: Прямоугольное

Тип перфорации: Вертикальная

Длина перфорации: 297 мм

Тип переплета: Ручной

Вид переплёта: Пластиковая пружина

Диаметр пружины, мм: 6-18

Тип пружины: Пластиковая

Максимальный диаметр пружины: 18 мм

Фиксация открытой пружины: есть

Селектор: формата, диаметра пружины и толщины документа

Хранилище для пружин: есть

Лоток для отходов: есть
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	Фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-W630, черный
	Матрица

Число пикселей 16.1 млн

Число эффективных пикселей 16.1 млн

Физический размер матрицы 1/2.3"

Максимальное разрешение 4608 x 3456 (интерполированное)

Тип матрицы CCD

Чувствительность 80 - 3200 ISO, Auto ISO

Объектив

Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)

25 - 125 мм

Оптический Zoom 5х

Диафрагма F2.6 - F6.3

ЖК-экран 230400 пикс., 2.70 дюйма

Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Фокусировка

Подсветка автофокуса есть

Режимы съемки

Макросъёмка есть

Режим серийной съемки есть

Скорость съемки 1 кадр./сек

Максимальная серия снимков 100 для JPEG

Таймер есть

Память и интерфейсы

Тип карт памяти

Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (High Speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2)

Форматы изображения JPEG

Интерфейсы USB 2.0, видео, аудио

Запись видео и звука

Запись видео есть

Максимальное разрешение роликов 1280 x 720

Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с

Запись звука есть

Емкость аккумулятора

220 фотографий

Функциональные возможности

Баланс белого автоматический, из списка

Вспышка встроенная, до 7.30 м, подавление эффекта красных глаз

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Размеры и вес

Габаритные размеры

91 x 52 x 19 мм

Вес 116 г, с элементами питания

Другие функции и особенности

Цифровой Zoom 20x

Крепление для штатива есть

Цвет черный
Комплект аксессуары: Аккумуляторный набор (NP-BN), зарядное устройство, Multi-USB, кабель питания, ремешок, руководство по эксплуатации
Габариты(ШхВхГ): 91х52,2х19,1
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	Видеокамера Canon XA10 E black 1CMOS Pro 10x IS opt 3.5" 1080i 64Gb SDXC+SDHC
	Камера:

Тип: 1/3 дюйма, матрица HD CMOS Pro

Система: Фильтр Байера

Общее число пикселей: 2,37 мегапикселя

Число эффективных пикселей (на один датчик): 2,07 мегапикселя

Минимальная освещенность
: Авто: 1,3 люкс (с автоматической длительной выдержкой), Автоматическая длительная выдержка: 0,1 люкс

Разрешение по горизонтали: 900 ТВ-линий или более (режим с разрешением 1920 x 1080i)

Объектив:


Диапазон зумирования: 10x

Фокусное расстояние: 4,25 - 42,5 мм (эквивалентный диапазон для 35-мм пленки: 30,4 - 304 мм)

Минимальное расстояние фокусировки: 60 см (во всем диапазоне изменения фокусного расстояния);

20 мм (широкоугольное положение)

Нейтрально-серый фильтр: Встроенный градационный фильтр ("Авто" или "Выкл.")

Управление зумом: Ползунковый регулятор или рукоятка; Возможность выбора режима зумирования со стабилизацией (Shockless Zoom)

Скорость трансфокации: Ползунковый регулятор зума: Переменная скорость/Фиксированная скорость (быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений значений скорости для каждого режима); Кнопки управления зумированием на рукоятке: Фиксированная скорость: (быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений значений скорости для каждого режима)

Фокусировка: Ручной режим: фокусировочное кольцо объектива, сенсорный ЖК-экран (сенсорная фокусировка, сенсорное слежение), предустановка фокуса, Автоматический режим: автофокусировка с приоритетом лица/фокусировка только на лицах/мгновенная автофокусировка/средняя автофокусировка/телевизионная система автофокусировки

Управление ирисовой диафрагмой: Ручной режим: диск управления; управление посредством сенсорного экрана, Автоматический режим: есть

Диапазон значений диафрагмы: f1.8 - f8

Диаметр фильтра: 58 мм

Элементы/группы объектива: 12/10

Лепестки диафрагмы: 8

Изображения стабилизации системы: Система сдвига оптического блока объектива (определение угла и вектора движения); 3 режима: динамический, стандартный, усиленный

Цифровой зум:
2-кратный

Тип: DIGIC DV III

ЗАПИСЬ

Устройство хранения видеофайлов: Встроенная флеш-память объемом 64 ГБ; Карта памяти SDXC/SDHC/SD (2 разъема для карт памяти);

Поддерживаются одновременная запись на обе карты памяти и эстафетная (непрерывная) запись.

Тип: Карта памяти SDHC класса 4 и выше требуется для записи в режиме 1920x1080

Время записи: 64 ГБ встроенной памяти или карта памяти SDXC:  5 ч 55 мин (режим MXP, макс. качество), 24 ч 30 мин (режим LP, самое низкое качество)

Формат записываемого файла: AVCHD high profile (MPEG4-AVC/H.264)

Формат записи: AVCHD (все режимы с переменной скоростью потока данных, цветовое сэмплирование 4:2:0), MXP: 1920x1080, 24 Мбит/с;

FXP: 1920x1080, 17 Мбит/с; XP+: 1440x1080, 12 Мбит/с; SP: 1440x1080, 7 Мбит/с; LP: 1440x1080, 5 Мбит/с.

Скорость видеозаписи: 1920 x 1080/50i; 1920 x 1080/25p (поток записи 50i)

Предварительная запись (запись в кэш): 3 секунды

Функция обращения развёртки (Scan Reverse): Есть. Инверсия изображения вверх/вниз, влево/вправо, вверх/вниз/влево/вправо

Преобразование HD->SD: Есть (при воспроизведении)

Видео- и фотосъемка: есть (из внутренней памяти на карту, с карты на карту)

Устройства хранения фотографий: Карта памяти SDXC/SDHC/SD

Качество снимков: Во время записи или воспроизведения видео: 1920 x 1080

СИСТЕМА

ЖК-дисплей:


Размер: 8,8 см (3,5"), охват кадра 100%

Число точек: 922.000

Настройка качества изображения: Яркость, задняя подсветка

Возможность регулировки: Есть (вращение на 270 градусов по горизонтальной оси)

Контрольный осциллограф: Есть

Подсветка автофокуса: Усиление контуров; увеличение; обработка контуров на экране (при использовании контрольного осциллографа)

Усиление контуров: Есть

Шаблон «зебра»: Есть (контрольный уровень 70% или 100%)

Маркеры: Вкл./выкл. (сетка, горизонтальный, центр)

Электронный видоискатель


Размер: 0,61 см (0,24"), 100% обзор

Число точек: 260.000

Коррекция объектива: от + 2,0 до - 5,5 диоптрий

Вводы/выводы:


Аудиовход: Два разъема XLR с фантомным питанием 48 В, разъем 3,5 мм для микрофона

Выходной разъем для наушников: Разъем 3,5 мм, стерео

HDMI:
мини-разъем HDMITM: v1.3, только выход, поддерживаемое разрешение 1080/50p

USB: Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed

Компонентный выход: Есть (только выход)

Аудио- и видеоразъем: Мини-разъем 3,5 мм (только аудио- и видеовыход)

Разъем для сетевого адаптера: Есть

Разъем дистанционного управления: Разъем 2,5 мм

Шкала цвета: SMPTE

Прочее


-Осветительная лампа

-Разъем для аксессуаров: "холодный башмак"

-Кнопки пользовательских функций: 2 программируемые кнопки; выбор из 9 функций

Пользовательский диск: приоритет выдержки (Tv), приоритет диафрагмы (Av), ручная экспозиция, компенсация экспозиции, предел автоматической регулировки усиления

ФУНКЦИИ СЪЕМКИ

Экспозамер: Центрально-взвешенный интегральный замер или сегментный оценочный замер (определяется режимом съемки)

Компенсация экспозиции: от -2 до +2 EV (13 шагов)

Режим автоматической экспозиции: Интеллектуальный режим автонастройки, функция распознавания лиц с автоэкспозицией; Ручное управление с помощью функций сенсорной экспозиции и компенсации экспозиции

-Фиксац-ия экспозиции

Настройка автоматического управления усилением: Полностью автоматический режим / предел автоматической регулировки усиления вкл. / ручной режим

Предел автоматической регулировки усиления: 0–24 дБ с шагом 1 дБ (0–18 дБ в режиме киносъемки)

Усиление: 0–24 дБ с шагом 1 дБ


Режимы управления: Полностью автоматическое / ручное управление (сенсорный ЖК-экран или диск управления)

Выдержка: 1/6–1/2000 (в зависимости от режима съемки и скорости видеозаписи)

Длительная выдержка (SLS): 1/2–1/500 (режим съемки в условиях низкой освещенности)

Режим инфракрасной съемки: зеленый или белый

-Встроенная ИК-лампа


Интеллектуальный режим автонастройки: 38 сюжетных программ

Программная автоэкспозиция: Автоматическая;

Режим M: P, Tv, Av, M (ручная экспозиция), сюжетные программы (портрет, спорт, снег, пляж, закат, ночь, низкая освещенность, прожектор, фейерверк); Кинорежим: P, Tv, Av, M

Кинематографические функции: Кинематографический фильтр (9 параметров, включая настраиваемый "Кинематографический стандартный"), "Создание историй", "Touch Decoration"

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭФФЕКТЫ: Яркость, контрастность, резкость, глубина цвета

Баланс белого: -Авто

Предустановка: Установка 1, установка 2, предустановка (дневной свет, тень, облачная погода, лампа накаливания (лампа накаливания и галогеновая лампа), высокотемпературная флуоресцентная лампа (флуоресцентная лампа с 3 типами длинны волн), флуоресцентная лампа (белая)), цветовая температура

Звук


Запись: 2-канальный Dolby Digital (AC-3 на 2 канала), частота дискретизации 48 кГц

Управление: Ограничитель громкости звукового сигнала, автоматическая/ручная настройка с помощью дисков управления на рукоятке

-Регулировка затухания микрофона

-Измеритель уровня сигнала микрофона

-Зум-микрофон: настраиваемая частотная характеристика и направленность

АКСЕССУАРЫ

Входят в комплект: Бленда объектива; беспроводное контроллер WL-D89; компактный адаптер питания CA-570; комплект аккумуляторов BP-808; стереовидеокабель и интерфейсный кабель; компонентный кабель CTC-100/S; перо; компакт-диск с программным обеспечением PIXELA Transfer Utility.

Резервный блок питания: Литиевая батарея (встроенная)

Энергопотребление: 3,2 Вт

Длительность непрерывной записи: BP-808 (входит в комплект поставки): Прибл. 110 минут

BP-827 (приобретается дополнительно): Прибл. 345 минут

Габариты: Прибл. 130 x 177 x 205 мм (включая бленду объектива и держатель микрофона)

Съемная рукоятка: Есть

Вес (только камера): 775 г

Вес (в полной комплектации): 820 г

Диапазон рабочей температуры: От -5ºC до +45ºC, 60% относительной влажности
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	Штатив Velbon CX-660/F
	Направлений движ. головки: 3

Макс. рабочая высота: 162 см

Мин. рабочая высота: 58 см

Доп. регулировка по высоте: до 33 см

Материал корпуса: металл/пластик

Быстрое снятие со штатива

Встроенный уровень

Количество ножек: 3

Кол-во колен ножек: 3

Телескопические ножки

Прорезиненные ножки

Максимальная нагрузка: 3 кг

Напольное размещение

Чехол для переноски: в комплекте

Габаритные размеры (В*Ш*Г): 129-162*108*92 см

Размер в сложен. состоянии: 60*11*11 см

Вес: 1.76 кг
	1
	3 мес.
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	Диктофон OLYMPUS WS-813 8 Gb, черный [v406161be000]
	-Поддержка MP3

-Формат записи:
PCM / MP3 / WMA
-FM-тюнер

-Габаритные размеры (Ш х В х Т), см: 100,2 x 40 x 14,8

-Прямое подключение USB
-Скорость USB: Высокоскоростной USB порт.

-USB Composite device

-USB Аудио класс

-Класс USB
-USB HID
-Цвет дисплея: Белый.

-Подсветка дисплея: LED (Белый).

-Размер: 27,56 x 23,9 мм / 1.43

-Тип дисплея: Full Dot Матричный дисплей (108 x 84).

-Основной переключатель: Нажатие.

-Переключатель/Блокировка

-Включатель питания

-Формат записи: PCM / MP3 /WMA.

-Максимальное время записи: 2122 ч (WMA 8кб/сек).

-Формат воспроизведения: WMA (5кб/сек - 320кб/сек) / МР3 (8кб/сек - 320кб/сек) , WAV (44,1kHz / 16bit) , WMA DRM9.

-Частотный диапазон: 40 - 21000 Гц.

Функция записи

-Сцены записи: Лекции, Конференции, Встречи, Диктовки, Распознавание речи, Пользовательские предустановки.

-Запись VCVA: Функция VCVA (голосовая активация).

-Индексация: До 99 в файл.

-Монитор записи

-Настройка зума микрофона (DVM)

-Низкочастотный фильтр

-Голосовая синхронизация

Функция воспроизведения

-Сцены воспроизведения: Голос 1, Голос 2, Музыка 1, Музыка 2, Музыка 3.

-Изменение голоса

-Функция понижения шумов

-Улучшение звука:Баланс голоса.

-Скорость воспроизведения: Быстрая (35 шагов макс. х 3,5) . Медленная (5 шагов мин. х0,5).

-Папка диктовок: 5.

-Папки для музыки: макс. 300.

-Файлов в папке: 200.

-Разделение файла:(только МР3 и WAV).

-Поиск по календарю

-ФМ радио с возможностью записи

Интерфейс ввода

-Чувствительность микрофона: Высокий / Средний / Низкий.

-ПК интерфейс: Класс USB.

-Микрофоны: Встроенные стерео микрофоны (Направленный).

Интерфейс вывода

-Диаметр динамика: Встроенный, круглый динамик ø 18 мм.

-Максимальная мощность на выходе: 80 мВ.

-Источники питания: 1 x ААА Ni-MH аккумуляторы (заряжаются внутри устройства) или ААА батарейки.

-Зарядка батарей

-Материал корпуса: Пластик.

-Языки меню: JP/EN/FR/DE/IT/ES/RU/PL/BR/CS/SV/NL/DA/CN/TW.
	1
	1 год
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	Принтер для пластиковых карт Evolis Primacy Duplex Expert printer without option, USB & Ethernet     Принтер Primacy Duplex, USB & Ethernet (цвет -красный, голубой). [PM1H0000XD]
	· Разрешение печатающей головки: 300dpi (11.8 точек/мм)

· 16 МБ память (ОЗУ)

Производительность:
· цветная печать (YMCKO): от 190 до 210 карт в час

· монохромная печать: от 600 до 850 карт в час

· двухстороняя печать (YMCKO): 140 карт в час

Карты:
· -автоматическая или ручная подача карт

· -выходной лоток :100 карт

· -входной лоток: 100 карт

· -толщина карт: от 0.25 мм до 1.25 мм

· -типы карт: PVC, композитный PVC, PET, ABS, ламинированные карты

· -формат карт: ISO CR80 - ISO 7810

· -размер карт: 53,98 мм х 85х60 мм

Ленты High Trust:
· -функция экономного расхода монохромной ленты

· -объём ленты: YMCKO - 250 оттисков/рулон, YMCKO-K - 200 оттисков/рулон, 1/2 YMCKO - 400 оттисков/рулон,  KO - 600 оттисков/рулон, монохромная лента до 1000 карт, лента с голограммой 400 оттисков

Интерфейсы:
· USB 1.1

· Сетевой порт Ethernet TCP-IP

Программное обеспечение:
· Evolis Premium Suite для Windows 

· драйвер принтера Windows / MacOS Evolis Print Center eMedia CS Card Designer

Габариты:
· Высота 247 мм, длина 381 мм, ширина 205 мм

· вес 4,02 кг

Комплект:
· Принтер

· Диск с драйвером и руководством пользователя

· Набор для чистки

· USB-кабель

· шнур питания и блок питания 100-240B, 50-60 Гц, 1,8А

· лоток отбракованных карт

Опции:
· Набор модификации для двухстороней печати

· Взаимокомбинируемые опции кодирования, установка на месте при помощи модулей: кодировщик магнитной ленты, контактная станция для смарт-карт, кодировщик смарт-карт, кодировщик бесконтактных карт
	1
	3 года
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	Набор для установки контакт/бесконтактного 1кодера в принтеры Expert. [S10112]
	Опция к Принтеру Primacy Duplex, USB & Ethernet [PM1H0000XD]
Включает: монтажную плату для кодировщиков, винты и заклепки

Набор пластин для крепления кодировщика
	1
	3 года
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	Комплект кодировщика бесконтактных карт SpringCard Crazy Writer. [S10111]
	Опция к Принтеру Primacy Duplex, USB & Ethernet [PM1H0000XD]
включает кодировщик SpringCard Crazy Writer, держатель для антенны, дочернюю плату и кабели
	1
	3 года
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	Экономичная полупанельная лента для полноцветной печати YMCKO, 400 карт [R5H004NAA] 
	Картридж цветной для принтеров пластиковых карт. 

 Полупанельная лента сублимационная полноцветная с черной полимерной панелью и прозрачным защитным слоем  

Совместимость Evolis Zenius  

Лента YMCKO 1/2  

Цвет нанесения Полноцветный и черный  

Количество отпечатков 400 шт  

Виды нанесений Текстовая и графическая информация, штрих-коды  

Защитный слой Да  

Теплоизоляционная панель Нет  

Ультрафиолетовая панель Нет  

Полимерная черная панель Да  

Чистящий ролик Нет  

Индикация совместимости расходника и принтера Да  

Внешний контроль положения ленты в принтере Да  

Возможность замены ленты Да  

Голограмма Нет  

Примечание Получаемые штрих-коды считываются любыми сканерами, в т.ч. работающими в ИК-диапазоне  
Совместимость с принтером по пункту 10
	1
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	Лента для полноцветной печати 6-панельная YMCKO+K, на 200 карт [R6F003EAA]
	Картридж цветной для принтеров пластиковых карт. YMCKOK: Лента для полноцветной печати 6-панельная YMCKO+K,, для принтеров Primacy, с полимерной чёрной панелью и прозрачным защитным слоем – 200 отпечатков
Совместимость с принтером по пункту 10
	1
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	Телевизор LED Samsung 55" [UE55ES6307U]
	Экран, видеопараметры
Диагональ экрана138 см 

Разрешение: 1920 х 1080 

Технология улучшения цветопередачи Wide Color Enhancer 

Встроенный цифровой фильтр шумов 

Технология 200 Гц Clear Motion Rate
3D

Поддержка 3D 

Конвертер 2D -> 3D 

Звук

Dolby Digital Plus, Dolby Pulse 

Поддержка SRS TheaterSound HD 

dts 2.0+Digital Out available 

Вых. мощность: 2 х 10 Вт (ср.квадр. значение, RMS) 

Направленные вниз динамики + Full Range 

Автоконтроль уровня громкости (AVL)

Crystal TV, One Design 

Дизайн

Цвет: черный 

Подставка: Х-образная 

Поворот (влево/вправо) 

Тип рамки: узкая 

Тюнер/Телевещание

DVB-T2/C/S2 

Аналоговый тюнер 

Гид по программам (EPG) 

Список каналов USB-клон 

CI+ 

Автопоиск каналов 

Телетекст (TTX) (1000 страниц) 
Умная конвергенция (Smart Convergence)

Функция AllShare (активация от DNLA) 

Поддержка функции AllShare Play 

Поддержка WiFi Direct 
Технология Smart Convenience

Поддержка функции "Персональный видеорекордер" 

Поддержка паузы при просмотре (Time Shift Ready) 

Поддержка Видео ConnectShare™ (с HDD) 

Поддержка управления с помощью смартфона 

Поддержка функции BD Wise 

Игровой режим 

AnyNet+ HDMI-CEC 

29 европейских языков 

Функция Smart TV

Магазин приложений Samsung Apps 

Поддержка функции Family Story 

Samsung SMART TV 

Поддержка функции Fitness (Фитнес) 

Функция Search All 

Поддержка функции Kids (Контент для детей) 

Поддержка Skype 

Поддержка сервиса Smart Hub 

Поддержка Social TV 

Веб браузер 

Интерфейсы

3 разъема HDMI 

3 порта USB 

Наушники 

Встроенный Wi-Fi 

Компонентный вход (Y/Pb/Pr) 

Композитный вход (AV) x 1 (Audio Common для Component) 

Цифровой аудиовыход (оптический) 

Вход сигнала с ПК (HDMI) 

Разъем Scart 

Антенный вход (эфирное/ кабельное ТВ) 

Разъем: DVI аудиовход (Mini Jack) 

Ethernet (LAN) 

Питание

Электропитание: AC220 - 240В 50 / 60 Гц 

Класс энергопотребления: А+ 

Датчик присутствия: Eco Sensor 

Автовыключение питания 

Режим энергосбережения: 40 Вт 

Часы и таймер вкл./выкл. 

Таймер сна 

Типичное энергопотребление: 78 Вт 

Годовое энергопотребление: 114 кВт-час 

Аксессуары

2 пары 3D активных очков 

Пульт ДУ: TM1250 

Батарейки (для пульта ДУ) 

Поддержка ультратонкого настенного кронштейна WMN 2000В 

Поддержка настенного кронштейна Vesa (400х400) 

Сетевой кабель 

Инструкция пользователя 

Поддержка настенного мини кронштейна Mini Wall Mount 

Размер и Вес
Размеры без подставки (ШxВxГ) 1252,8 x 736,6 x 46,9 мм 

Размеры с подставкой (ШxВxГ) 1252,8 x 807,6 x 276,6 мм

Вес без подставки: 16,2 кг 

Вес с подставкой: 18 кг 
	2
	1 год
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	Мобильная напольная стойка под ЖК-телевизоры или плазменные панели с большими диагоналями (до 55”) CHIEF [PFCUB] Large Flat Panel Mobile Cart
	Регулировка высоты: 120-180 см. 

-Телескопическая регулировка высоты: без применения инструмента.

-Угол наклона: + / -15 градусов. 

-Портретная или альбомная ориентация панели. 

-Технология Centris. 

-Встроенная система управления с гибкой крышкой, чтобы скрыть кабели. 

-Размеры (Ш x Г): 207,3 x 94,3 x 81,6 см.

- Угловая база для легкого размещения в углу. 

-Макс. вес 90,7 кг. 

-Технология ClickConnect. 

-Цвет: Черный. 
	2
	10 лет
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	Домашний кинотеатр Samsung HT-ES4200K
	2.1-канальная система 

Емкость лотка для дисков: 1 диск 

Поддерживаемые типы носителей

Поддеркжа формата 3D Blu-ray 

Поддержка Blu-ray видео 

Поддержка дисков формата CD DA/CD-R/CD-RW 

Поддерживаемые форматы DVD дисков: DVD-Video / DVD±R / DVD±RW 

Характеристики видео

Конвертер 2D -> 3D 

BD Profile 5.0 

Поддержка функции BD Wise 

Масштабирование DVD разрешения до HD 

Декодирование форматов

Поддержка формата AAC 

Поддержка формата видео AVCHD 

Поддержка формата HD JPEG 

Поддержка JPEG 

Поддержка LPCM 

Поддержка MKV 

Поддержка формата MP3 

Поддержка WMA, WMV(1/2/3/7/9) 

Поддержка DivX, DivX HD 

Форматы звука

Количество режимов звука: 8 (DSP) 

Поддержка Dolby Digital 

Dolby Digital Plus 

поддержка Dolby Pro Logic II 

Поддержка Dolby True HD 

Поддержка объемного звука 3D Sound Plus 

Поддержка DTS 

Поддержка DTS 96/24 

Поддержка DTS-HD 

Поддержка MP3 Enhancer 

Поддержка функции Power Bass 

Поддержка Smart Volume (Интеллектуальное управление громкостью звука) 

Тюнер 

FM тюнер 

Караоке

Функция Karaoke Scoring 

MIC + MUSIC USB REC (CD Disc) 

2 гнезда для микрофонов 

Рег. громкости микрофона 

Функция Фанфары (Fanfare) 

Функция My Karaoke 

Динамики

Конвертируемый фронтальный динамик (2 секции могут объединяться в один саундбар)

 Пассивный сабвуфер 

Полочная акустика

Интерфейсы

Поддержка функции All Share 

Поддержка AnyNet+ HDMI-CEC 

Поддержка ARC (Audio Return Channel) 

Встроенный порт USB 2.0 

Композитный выход 

1 аудиовход 

1 оптический вход 

HDMI выход 

Поддержка беспроводной сети LAN 

Поддержка беспроводных динамиков

Дополнительные особенности

Усилитель Crystal Amplifier 

Функция CD Ripping 

Полноценный браузер 

Встроенная память имеется 

Сетевая поддержка Поддержка Smart Hub 

Поддержка записи через USB 

Размеры

Размеры продукта: 430 x 55 x 250 мм 

Размеры динамика (сабвуфер) (Ш x В x Г): 168 x 350 x 285 мм 

Размеры фронтального динамика (Ш x В x Г): 68,5 x 471,0 x 90,0 (Stand:162 x 162) мм

Вес

Вес: Нетто 2,5 кг. 

Вес сабвуфера: 3,67 кг. 

Вес центрального динамика: 1,44 кг 
	2
	1 год


Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
