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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнить:

1. Монтаж лифтового оборудования

2. Установка обрамлений дверных проемов

3. Диспетчеризация (монтаж и наладка оборудования)

4. Пусконаладочные работы

5. Техническое освидетельствование инженерным центром

6. Прохождение строительной экспертизы (строительная часть)

7. Оформление декларации

8. Оформление нового паспорта лифта

9. Ввод лифта в эксплуатацию


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Цель выполняемых работ:

      - монтаж и пуско-наладочные работы лифтового оборудования для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.

В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.

Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.

       Оборудование, приобретаемое подрядной организацией, поставляется на склад Заказчика с последующим получением, по акту выдачи, в монтаж. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет. Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 
 


РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.


РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до – 30.12.2015


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифтов должна обеспечивать безопасность при их эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824), «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	На запрос цен представить следующие документы:


- Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 011/211 «Безопасность лифтов»;


- Сертификат соответствия Энергетической эффективности на пассажирские электрические лифты грузоподъёмностью до 1000 кг.;


- Сертификат соответствия техническим регламентам о требованиям к пожарной безопасности  (№122-ФЗ от 22.07.2008);


- Разрешение на применение технических устройств, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;


Свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в установленном законодательством порядке, удостоверения монтажников, удостоверения разрешающие проведение электрогазосварочных работ.

            После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
	1. Подрядчик должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

2. Подрядчик должен располагать достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 

3. Подрядчик обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

4. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

5. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

6. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

7. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
8. По завершению пуско-наладочных работ и вводу в эксплуатацию лифтов, подрядчику (монтажнику) провести обучение обслуживающего персонала по эксплуатации вновь смонтированных лифтов.
9. Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

1. Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


РАЗДЕЛ 13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 13.1 Сведения о новизне

	Монтируемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение №1

Сведения об оборудовании и месте расположения монтируемого оборудования
	6-12


Приложение №1

Сведения об оборудовании и месте расположения монтируемого оборудования

№1 Лифт пассажирский 1000 кг. 

	№1 Лифт пассажирский 1000 кг.
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Основные параметры и размеры лифта пассажирского 1000 кг.

Тип: Пассажирский лифт модели: «ОТИС» или аналог

Грузоподъемность, кГ: 1000  (не менее)
Скорость: 1,0 м/сек (не менее)
Число остановок/входов:4 / 4
Маркировка кнопок панели управления в кабине лифта: 1, 2,3,4
Высота подъема: 10,800 м  (не менее)
Система управления:

Кнопочная, внутренняя с вызовом кабины на любой этаж и попутными остановками и вызовам при движении вниз.

Тип привода:

Редукторный, частотно-регулируемый

Машинное помещение:

Отсутствует

Двери кабины и шахты: Фронтальные

Тип: Автоматические, центрального открывания (телескопические)

Размеры (ширина х высота), мм: 1100х2000

Перила на крыше кабины: есть

Размер кабины (шир. х глуб. х выс.) мм.

1600х1400х2200

Тип кабины: Непроходная

Устройство управления и сигнализации в кабине и на этаже: РКS - на 1 этаже, SHL/HPI - на всех этажах

Источник питания: 380 V, 3 ф., 50 Гц

Размеры шахты (шир. х глуб.), мм: 2400х1800 мм

Материал шахты: Бетон

Высота верхнего этажа: 3550 м

Глубина приямка 1,25 м

Способ крепления кронштейнов: Сварка

Наличие под шахтой лифта помещений, доступных для людей: Не допускается

Тип здания: Административное
Требования к комплектности

Направляющие с элементами крепежа 1 комплект

Привод лифта 1 комплект

Пульт управления 2 шт.

Комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на лифт;

      руководство по эксплуатации;

      инструкция по монтажу;

      принципиальная электрическая схема;

      монтажная электрическая схема;

      кинематические схемы механизмов;

      общий вид;

      установочный чертёж;

      сертификат соответствия согласно ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010;

      разрешение на применение Ростехнадзора России;
      сертификата таможенного союза;

      входящие документы на изделие внешней поставки;

      ведомость комплектации;

      упаковочная ведомость.




УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Температура среды эксплуатации: +3-+40ºС; Климатическое исполнение У; Категория размещения 3(по ГОСТ 15150).
Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифта должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Ростехнадзором, «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 27584.


ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЯ

	Панели кабины: Нержавеющая сталь

Потолок: Плоский с освещением

Панель управления: Нержавеющая сталь с освещением

Зеркало: Не требуется

Плинтуса: Нержавеющая сталь

Напольное покрытие: рифлёная нержавеющая сталь

Отделка кабины: Нержавеющая сталь

Огнестойкость дверей шахты: ЕI30

Тип портала: Нержавеющая сталь

	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

	Род тока и напряжение – переменный, 380 В; 50 Гц.

Плавный пуск.

Подача напряжения на электрооборудование лифта от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или  дистанционным приводом. 

Вводное устройство лифтов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без  которого не может быть подано  напряжение  на лифт. Вводное устройство и панель управления лифтов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.


ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифтов должна обеспечивать безопасность при их эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов», утвержденных Ростехнадзором, «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 27584.


Лифтовое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.

