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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

электробензоинструмента.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	БЕНЗОГЕНЕРАТОР ENERAL ГБ-6-3
	шт
	1
	габариты - 715х572х58 мм 
Напряжение - 220/380В 
Выходная мощность - 6/6,5 кВт 
Мощность двигателя - 15 л.с. 
Запуск генератора - ручной/электрический
	май – июнь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2
	БЕНЗОПИЛА "STIHL" MS 361, ШИНА 450ММ
	шт.
	1
	Производитель: Stihl
Страна-производитель:

Германия, Турция
Мощность: не менее 3400 Вт / 4.6 л.с.

Количество скоростей: 1

Шаг цепи: 3/8 дюйма

Длина шины: не менее 45 см 

Объем двигателя: не менее 59 куб.см.

Емкость топливного бака: не менее 0.685 л

Емкость масляного бака: не менее 0.325 л

Антивибрация: есть

Тормоз цепи: есть

Вес: не более 5.6 кг
	

	3
	БЕНЗОПИЛА STIHL MS-180
	шт.
	1
	Производитель: Stihl
Страна-производитель:

Германия, Турция
Мощность: не менее 1500 Вт / 2 л.с.

Количество скоростей: 1

Шаг цепи: 3/8 дюйма

Длина шины: не менее 40 см

Объем двигателя: не менее 31.8 куб.см.

Емкость топливного бака: не менее 0.25 л

Емкость масляного бака: не менее 0.145 л

Антивибрация: нет

Тормоз цепи: есть

Вес: не более 3.9 кг
	

	4
	ВИБРОПЛИТА БЕНЗИНОВАЯ С-60Т
	шт
	1
	масса - 66 кг 
Двигатель - марка Honda GX 160 ; мощность 5,5л.с. 
Размеры подошвы - 500х380 мм 
центробежная сила - 12,0 кН 
Система орошения - есть
	

	5
	ГАЗОНОКОСИЛКА YM 6021 СК
	шт
	1
	Производитель:

Yard-Man (США)

Тип перемещения: Самоходная

Мощность: не менее 7 л.с.

Регулировка высоты скашивания:  2-х рычажное (на каждую ось)

Тип корпуса: Сталь.

Ширина стрижки: не менее 53 см.

Высота стрижки: в диапазоне 35-95 мм.

Травосборник: не менее 80 л.

Подшипники в колесах: Есть. 

Вес: не более 53 кг. 
	

	6
	ГАЗОНОКОСИЛКА ТРИММЕР (БЕНЗИНОВАЯ)
	шт
	2
	Тип двигателя: Двухтактный, бензиновый

Рабочий объем, см³: не менее 27,2

Мощность, кВт: не менее 0,65

Объем топливного бака, л: не менее 0,33

Триммерная головка (леска) в комплекте
Диаметр корда (лески), мм: не менее 2

Механизм подачи корда (лески): Автоматический

Ременная оснастка в комплекте 

Тип вала: Гибкий

Масса, кг: не более 4.2 кг
	

	7
	ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ AMT AIW 1355
	шт.
	3
	Тип: прямой

Регулировка момента затяжки:
есть

Наличие реверса: есть

Квадрат шпинделя (Дюйм/мм):
1|2" (13мм)

Момент затяжки (н.м.): 576

Расход воздуха (л/мин): 150

Давление (бар): не менее 6,3

Масса (кг): 2,4 
	

	8
	ДВУХСКОРОСТНАЯ  УДАРНАЯ ДРЕЛЬ MAKITA HP2050
	шт
	1
	Частота - 0-1200 об/мин ( 1 скорость), 0-2900 об/мин ( 2 скорость) 
Мощность - 720 Вт 
Число ударов в минуту - 0-24000  ( 1 скорость), 0-58000 ( 2 скорость) 
Диаметр патрона - 1,5-13мм
	

	9
	Дисковая пила Bosch GKS 85 G L-Doxx
	шт
	1
	Вес -  без кабеля 7,8 кг 
номинальная потребляемая мощность - 2.200 Вт 
число оборотов холостого хода - 5.000 мин-1 
отверстие пильного диска - 30,0 мм 
диаметр пильного диска - 235 мм 
глубина резания -  (90°) 85 мм,   (45°) 65 мм
	

	10
	ДРЕЛЬ АККУМ.  С НАБОРОМ ИНСТР. Makita 6337D
	шт
	1
	Тип патрона: быстрозажимной 

Напряжение аккумулятора, В: не менее 14.4 

Тип аккумулятора NiCd 

Емкость аккумулятора, А*ч: не менее 1.9 

Время заряда, ч: не более 1 

Диаметр патрона, мм: не менее 13 

Мах диаметр сверления (дерево), мм: не менее 32 

Max диаметр сверления (металл), мм: не менее 13 

Max диаметр шурупа, мм: не менее 13 

Число ступеней крутящего момента 16+1 

Max крутящий момент , Нм: не менее 65 

Число скоростей: не менее 2 

Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне 0-400;0-1300 

Наличие удара: нет 

Наличие реверса: есть 

Наличие подсветки: нет 

Габариты, мм: в диапазоне 243x247 

Вес, кг: не более 2.1
Комплектация:

2 аккумулятора 1.9 Ач, Ni-Cd;

Зарядное устройство;

Чемоданчик;

Бита.
	

	11
	ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТ. "KRESS" Р-400
	шт
	1
	Аккумуляторный шуруповерт KRESS 14.4В, 400-1100об/мин, 1.7Ач, 2 аккумулятора, патрон 10мм, фонарь 144AS Set L
	

	12
	КОСА-КУСТОРЕЗ STIHL-FS-80
	шт
	2
	Тип: триммер 

Мощность: не менее 1.30 л.с. 

Рабочий объем: не менее 25 куб.см
Вес: не более 5 кг 

Тип двигателя: бензиновый 

Комплектация: кусторез/сучкорез 

Тип двигателя бензиновый 

Штанга прямая 

Антивибрационная система: нет 
	

	13
	Краскопульт SANTOOL 110402
	шт
	2
	Объем емкости под краску - 1 л 
Диаметр сопла: - 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм
	

	14
	КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОВЫЙ HUSQVARNA 343F
	шт.
	1
	Тип: Бензиновые

Рабочий объем цилиндра, см?:

Не менее 45

Диаметр цилиндра, мм:

Не менее 42

Ход поршня, мм: не менее 32,5

Мощность, кВт/ л.с.: не менее
2 / 2,7

Максимальная скорость, об/мин: не менее 9000

Максимальная рекомендуемая скорость частоты вращения двигателя, об/мин:

Не менее 13500

Карбюратор:

Zama С1Q

Объем топливного бака, л:

Не менее 0,9

Расход топлива, г/кВтч: не менее 520

Система зажигания: Sem CD

Скорость холостого хода, об/мин: не менее 2800

Свеча зажигания:

Champion RCJ6Y

Масса (без режущего оборудования), кг: Не более 7,9

Длина штанги, мм: 1355

Диаметр штанги, мм:32

Страна-производитель:

Швеция
	

	15
	ЛОБЗИК MAKITA JV0600K
	шт
	2
	Частота - 500-3100 ходов/мин 
Мощность - 650Вт 
Размеры (ШхВхГ) - 236х199х77мм 
Комплектация - пилка, ключ, кейс 
Глубина пропила -  дерево 90мм сталь 10мм 
длина хода - 23мм
	

	16
	МОНТАЖНАЯ ПИЛА MAKITA LG 1230
	шт
	1
	Вес - 19 кг 
Мощность - 1750 Вт 
Число оборотов - 1300 об/мин 
Диаметр диска - 305 мм 
Угол поворота тисков - 45 град.
	

	17
	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЭ-5404
	шт
	1
	Толщина резания не менее 1,6 мм. 
Питание 220 В.
Мощность не менее 230 Вт.
	

	18
	ПЕРФОРАТОР HR-2400, 680ВТ
	шт
	1
	Мощность – не менее 680Вт, количество режимов - 3, режим долбления, тип патрона SDS+, кейс, вес – не более 2,4кг
	

	19
	ПЕРФОРАТОР MAKITA HR4501C (1350 ВТ)
	шт.
	2
	Тип крепления бура SDS-Max 

Количество скоростей работы 1 

Мощность: не менее 1350 Вт 

Макс. число оборотов холостого хода: не менее 280 об/мин 

Макс. количество ударов в минуту: не менее 2750 уд/мин 

Макс. энергия удара: не менее 13 Дж 

Макс. диаметр сверления (бетон): не менее 45 мм 

Питание от сети 

Кейс в комплекте 

Вес: не более  7.8 кг
	

	20
	РЕЗЧИК ШВОВ RK500/13 H ДВИГАТЕЛЬ HONDA
	шт
	1
	Мощность двигателя - 9,6 квТ 
Глубина пропила - до 175 мм 
Макс. диаметр диска - 500 мм
	

	21
	УГЛОВАЯ ШЛИФ.МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП-2106А
	шт
	2
	Диаметр шлифовального круга не менее 180мм

Мощность не менее 1,2 кВт

Частота вращения не менее 8500 об/мин

Расход воздуха 1800 л/мин 

Рабочее давлени не менее 6,3 бар

Масса не более 3,2 кг
	

	22
	Угловая шлифмашина BOSCH GWS 780 C
	шт
	2
	Вес - 1.9кг 
Потребляемая мощность - 780Вт 
Выходная мощность - 490Вт 
Число оборотов - 11000 об/мин 
диаметр круга - 125 мм 
резьба шпинделя - M14
	

	23
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА MAKITA GA 9030 SF01
	шт
	2
	мощность, Вт - 2400 
диаметр посад. - 22,2мм 
Число оборотов - 6600 об/мин 
Диаметр диска - 230мм 
плавный пуск - есть
	

	25
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА MAKITA  9067F 180мм
	шт.
	3
	Вес - 4,2 
Мощность двигателя - 2000 Вт 
диаметр круга - 180 мм 
количество оборотов - 8500 об/мин
	

	26
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА MAKITA 9015B
	шт.
	2
	мощность –не менее 1050Вт, диаметр круга - 125мм, частота холостого хода -10000об/мин, шпиндель - М 14х2, вес – не более 2,4кг
	

	27
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА МШУ-0,6-115
	шт
	2
	Мощность, Вт: не менее 600

Число оборотов холостого хода, мин: 11000

Диаметр шлифовального круга, мм: не менее 115

Резьба шпинделя: М14

Вес, кг: не более 2,5

Ключ специальный в комплекте
	

	28
	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА МШУ-1,6-230
	шт
	2
	Мощность: не менее 2300 Вт, Скорость вращения 6500 об/мин, 
Диаметр диска 230 мм, 
Резьба ведущего шпинделя М14, ограничение пускового тока, защиты от перегрузки
	

	29
	Углошлифовальная машина УШМ 125мм Makita 9565 HZK(9565 HZK)  в кейсе
	шт
	1
	масса - 1,8кг 
Потребляемая мощность - 1100Вт 
Число оборотов - 11000 об/мин 
Диаметр диска - 125мм 
резьба на шпинделе - М14 
сетевой шнур - 2,5м
	

	30
	ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ "МАКITA" 6337Д
	шт
	4
	комплектация - в комплекте с блоком питания и запасным аккумулятором
	

	31
	Шуруповерт аккумуляторный Makita BDF 458 RFE (BDF458RFE) 18V Li-lon
	шт
	2
	масса - 2,3кг 
аккумулятор - 18 В/3 Ач 
Число оборотов - max 2000об/мин ,max  на 1-й скорости 400об/мин, max на 2-й скорости 2000об/мин 
диаметр - max диаметр сверления (дерево) 76 Нм, max диаметр сверления (металл) 13 Нм 
тип аккумулятора - Li-lon 
крутящий момент - max 91 Нм
	

	32
	ЭЛ.ШЛИФОВАЛ.МАШИНКА 800 ВТ
	шт
	1
	Потребляемая мощность: не менее 800 Вт

Выходная мощность: не менее 360 Вт

Скорость ленты: в диапазоне 259 -427 м/мин

Размер ленты: не менее 75x533 мм

Размер подошвы: не менее 75x140 мм

Вес: не более 5.6 кг
	

	33
	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ДО D 13ММ
	шт
	5
	Мощность: не менее 720 Вт 

Число скоростей: 2 

Тип патрона: быстрозажимной 

Max размер патрона: 13 мм 

Мах диаметр сверления (дерево): 40 мм 

Max диаметр сверления (металл): 13 мм 

Регулировка оборотов: да 

Вес: не более 2.2 кг
	

	34
	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ДО D 16ММ
	шт
	2
	Мощность: не менее 1100 Вт 

Число скоростей: 2 

Тип патрона: быстрозажимной 

Max размер патрона: 13 мм 

Мах диаметр сверления (дерево): 40 мм 

Max диаметр сверления (металл): 16 мм 

Регулировка оборотов: да 

Вес: не более 2.8 кг
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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