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	№ п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Производитель
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами из дублированного термоскреплённого полипропиленового полотна: Полухалат ГШ (р-р 2)
	Полухалат предназначен для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации. Полухалат — отрезной по линии , цельновыкроенные рукава, без плечевых швов и бесшовная спинка.
Нижняя часть полухалата без боковых швов. Воротник – стойка втачан в горловину. Завязки малые втачаны в шов подгибки спинки в области горловины, завязки большие втачаны в боковые швы.
Швы выполнены по технологии «тройная дорожка» и являются герметичными.
Вместо завязок (малых) возможно использование хлястиков с настроченными на них ответными деталями ленты-липучки (ширина 3,0 см. длина 6,0 см), а вместо завязок больших – пояс, втачанный с одной стороны полухалата, с настроченной мягкой частью ленты-липучки, и настроченной жесткой частью ленты-липучки с другой стороны
	ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», Россия
	шт.
	400

	2
	Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами из дублированного термоскреплённого полипропиленового полотна: Нарукавники ГШ
	Нарукавники предназначены для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных, дезактивационных и других работ. Нарукавники в области локтя и запястья регулируются настроченной эластичной лентой.
Швы выполнены по технологии «тройная дорожка» и являются герметичными.
	ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», Россия
	пар
	200

	3
	Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами из дублированного термоскреплённого полипропиленового полотна: Чехлы на обувь ГШ
	Предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивацонных и других работ. Применяют при выполнении продолжительных работ на участках со значительным загрязнением поверхностей. Высота чехла 20 см. Верхний край голенища стягивается резинкой.
Швы выполнены по технологии «тройная дорожка» и являются герметичными.
	ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», Россия
	пар
	400

	4
	Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами из дублированного термоскреплённого полипропиленового полотна: Полукомбинезон ГШ (р-р 2)
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Полукомбинезон брючная часть с полочкой, цельно выкроенная, без боковых швов.
Вместо спинки бретели. Длина бретелей, линия пояса на участке задних половинок брюк и низки полукомбинезона регулируются настроченной эластичной лентой.
Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность полукомбинезона.
Внешняя сторона материала полукомбинезона гладкая.
Швы выполнены по технологии «тройная дорожка» и являются герметичными.
Разрывная нагрузка, Н:
В продольном направлении 150
В поперечном направлении 84
Относительное удлинение при разрыве, %:
В продольном направлении 64
В поперечном направлении 125
Сопротивление раздиру, Н, не менее
В продольном направлении 24
В поперечном направлении 33
Герметичность полимерного покрытия: время проникновения паров 35% соляной кислоты, мин, более 30
Водопроницаемость, мин, более 60
	ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», Россия
	шт.
	200

	5
	Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами из дублированного термоскреплённого полипропиленового полотна: Фартук ГШ
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Фартук – цельнокроеный, с завязками в области горловины и линии талии.
Внешняя сторона материала фартука гладкая.
Швы выполнены по технологии «тройная дорожка» и являются герметичными.
Разрывная нагрузка, Н:
В продольном направлении 150
В поперечном направлении 84
Относительное удлинение при разрыве, %:
В продольном направлении 64
В поперечном направлении 125
Сопротивление раздиру, Н, не менее
В продольном направлении 24
В поперечном направлении 33
Герметичность полимерного покрытия: время проникновения паров 35% соляной кислоты, мин, более 30
Водопроницаемость, мин, более 60
	ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», Россия
	шт.
	500



Обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия). 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты выпуска.
Товар должен являться новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее января 2014 года.
Товар должен быть рассортирован по видам.
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)



Инженер 1 категории                                                                                                 Токарев Ю.В.


