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1. Наименование лота
Поставка экранированного тента с алюминиевым каркасом
2. Технические характеристики оборудования 

Технические характеристики и комплектность оборудования приведены в Приложении 1.
Не допускается поставка оборудования с отклонениями от технических требований поставляемого товара.
3. Условия поставки согласно «Инкотермс 2000»
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4. Требования к упаковке оборудования 
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической документации на бумажном носителе на русском языке, количество экземпляров – 1 компл.

6. Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов, если иное не предусмотрено контрактом (договором). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и готово к эксплуатации. Закупаемое оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

7. Срок поставки товара

В течение 2 недель с даты подписания договора обеими сторонами.

8. Порядок оплаты товара

Порядок оплаты – в соответствии с договором.

9. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок оборудования должен быть не менее 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

10. Особые условия

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

Приложение 1

Технические характеристики оборудования
Наименование: Экранированный тент с алюминиевым каркасом.
Технические характеристики:

1. Экранированный тент должен представлять собой двухслойное тканевое сооружение, монтируемое на алюминиевом каркасе.

2. Размеры тента должны быть (Д х Ш х В) – 4,0м х 4,0м х 3,0м.

3. Тент должен иметь специальный мягкий чехол (соответствующий требованиям стандарта IP53) с пыле- и водо- отталкивающими свойствами для обеспечения хранения и транспортировки.

4. Температура хранения тента должна быть от -20 до +70°С.

5. Тент должен обеспечивать затухание электромагнитных волн (в диапазоне частот от 30 МГц до 6 ГГц) не менее 55дБ.

6. В комплект поставки тента должен входить сертификат производителя о соответствии изделия заявленным характеристикам.

7. Материал тента должен быть изготовлен тканым способом.

8. Материал тента должен обеспечивать противостояние царапинам, устойчив к истиранию, коррозии как от водяного так и от соляного тумана в соответствии со стандартом ISO 9227, огнестоек.

9. Материал тента должен обеспечивать стабильность параметров экранирования после многократных изгибов и смятий (не менее 2000 циклов).

10. Срок эксплуатации экранированного тента не менее 15 лет.
11. Каркас тента должен быть изготовлен из гальванизированной алюминиевой трубки с пластиковым антикоррозийным покрытием, диаметром 33 мм.

12. Каркас тента должен легко и быстро собираться и демонтироваться.

13. Вход в экранированный тент должен осуществляться через откидывающуюся входную штору на липучке со специальной металлизацией.

14. Внутри тента должна быть предусмотрена возможность установки светодиодных светильников.

15. Тент должен быть оборудован фильтром питания на переменное напряжение 240В/32А и удлинителем на 5 розеток.

16. Тент должен быть оборудован специальной переходной панелью с установленными проходными разъемами N-типа и K-типа.
Комплект поставки:

1) экранированный тент с размерами в плане 4,0м x 4,0м и высотой 3,0м, имеющий складную структуру;

2) каркас из гальванизированной алюминиевой трубки с пластиковым антикоррозийным покрытием, диаметром 33 мм;

3) специальный мягкий чехол с пыле- и водо- отталкивающими свойствами;

4) фильтр питания на переменное напряжение 240В/32А;

5) удлинитель на 5 розеток;

6) переходная панель с проходными разъемами N-типа и K-типа;

7) сертификат производителя о соответствии изделия заявленным характеристикам;

8) паспорт изделия и инструкция по эксплуатации.
