ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку персональных электронно-вычислительных машин в защищенном исполнении
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка поставку персональных электронно-вычислительных машин в защищенном исполнении для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц. 
Дата выпуска не ранее 2014г. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Компьютер ПЭВМ в защищенном исполнении ЕС1855 
(или эквивалент)
	Основные технические данные и характеристики
Основные технические данные ПЭВМ EC1855 (или эквивалента).
ПЭВМ должен обладать технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью с IBM PC/AT.
ПЭВМ должен  поставляться с предустановленной на ней операционной системой.
Нормальными климатическими условиями эксплуатации ПЭВМ являются:
( температура окружающего воздуха (20±5)°С;
( относительная влажность (60+15)%;
( атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
ПЭВМ по условиям эксплуатации должен относиться к аппаратуре груп​пы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими ограничениями:
( пониженная рабочая температура среды - плюс 5°С;
( пониженная предельная температура среды - минус 40°С.

Ударная и вибрационная нагрузка:

( одиночный удар ( 75g
( синусоидальная вибрация с амплитудой 2g в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, качки и длительных наклонов.

Время готовности ПЭВМ  не более 5 минут (время с момента включения электропитания ПЭВМ до момента появления приглашения one- рационной системы).
Электропитание ПЭВМ должно осуществляться :
( через блок питания от сети переменного тока с заземленной нейтралью на​пряжением от 100 до 240 В, частотой 50 Гц
( от встроенной аккумуляторной батареи;
( от бортовой сети автомобиля с напряжением от 12 до 32 В (через блок пита​ния от бортовой сети).
ПЭВМ должна быть работоспособна в режиме непрерывной круглосуточной работы.
Потребляемая мощность системного блока ПИРШ.467449.015 (или эквивалента)  не более 500 ВА.
ПЭВМ должен иметь следующие значения показателей надежности:
( средняя наработка на отказ - не менее 12500 ч;
( средняя наработка на сбой - не менее 150 ч;
( среднее время восстановления работоспособности - не более 0,5 ч (в случае замены отказавшего электронного модуля на предприятии-изготовителе без учета времени на доставку);
( средний срок службы - не менее 7 лет.
ПЭВМ по степени защиты от поражения электрическим током должен относиться к оборудованию класса 1 по ГОСТ Р МЭК 60950.

ПЭВМ по устойчивости к воздействию внешних электромаг​нитных помех должен относиться к устройствам II группы по ГОСТ Р 50628 и ГОСТ Р 51318.24.
ПЭВМ по уровню индустриальных радиопомех, создаваемых при работе, должен относиться к оборудованию класса Б по ГОСТ Р 51318.22
Основные технические характеристики:
Наименование
Тип, параметр
устройства, параметра
- Микропроцессор
- INTEL Core2Duo
- Объем ОЗУ
- 2048, Мбайт
- Возможность расширения до
- Тактовая частота
- 1,06 Гц
- Разрядность шины данных
-32 бит
- Объем Кэш-памяти
- Интерфейсы:
последовательные типа RS232
-1 канал
USB порт
- 1 канал
- Печатающее устройство
- Клавиатура
--
- Манипулятор графической
информации типа “мышь”
 сенсорный
- Блок видеоконтроллера
- встроенный
- ЖК-монитор, встроенный
-ЖК-монитор 8,4" 800X600
- Накопитель DVD-RW
--
- Накопители на жестком
магнитном диске (НЖМД)
- типа SATA
- типа Flash SATA
-500 Гб
- Время готовности ПЭВМ ЕС1855 к работе с учетом автомати​
зированного тестирования
- не более 5 минут
Наличие:

( Спецпроверки;

( Специсследования;

( Военная приемка;


	не менее 12 месяцев
	10
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, военную приемку, спецпроверку, специсследование, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 

80% предоплата в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета. Окончательный расчет в течение 30 банковских дней с момента поступления товара на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Возможна поставка без аванса на условиях: 100% оплата в течение 30 банковских дней с момента поступления товара на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обеспечение возврата аванса в данном случае не требуется.
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 16 недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                  ________________________ И.И. Мочалов  
