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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение технического обследования строительных конструкций здания и  разработку рабочей  документации на «Реконструкцию кабин в здании ...»
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на проектирование реконструкции кабин в здании …

для повышения несущей способности конструкции кабин


Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003‑ОКСиП с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, технического перевооружение объектов» А СУОТ 12.05‑2006.

1. Заказчик объекта строительства – завод.

Проектировщик – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

Головной исполнитель строительно-монтажных работ (подрядчик) – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

2. Основание для разработки – Программа Государственной корпорации «Росатом» по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3.Вид строительства – реконструкция кабин (пом.33, пом.40) в здании …

4. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства.


4.1. Назначение проектируемого производства – не изменяется.

4.2. Предполагаемая производственная программа: по «Производственному плану».

4.3. Площади зданий и сооружений, подлежащих реконструкции:

- общая –   70,8 м2;

- рабочая - 55 м2.

4.4. Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования – не изменяется.

4.5. Источники получения энергоресурсов – не изменяется.

4.6. Перспективная численность работающих на проектируемом объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – не изменяется.

4.7. Годовая потребность в материалах проектируемого производства на технологические нужды – не изменяется.

4.8. Ориентировочная стоимость реконструкции в ценах 2014 г. 1100 тыс. руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы – 100 тыс. руб.

- строительно-монтажные работы   ≈ 1000 тыс. руб. 

5. Предполагаемые сроки реконструкции – 2015год. 

- 2015 г. -  проектирование;

- 2015 г. -  закупка материалов и выполнение строительно-монтажных работ, ввод кабин в эксплуатацию.

6. Источник финансирования – собственные средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

7. Подразделение, ответственное за эксплуатацию проектируемого производства, место размещения проектируемого объекта – завод 

8. Исходные данные и требования к проектным решениям

8.1. Основные технологические решения

8.1.1. Краткое описание технологического процесса.

В здании … осуществляется изготовление изделий. В кабинах здания … проводится операция прессования. 

Перед прессованием производятся операции по установке корпуса изделия в пресс-инструмент.

После процесса прессования производиться извлечение корпуса из пресс-формы. Транспортировка пресс-формы к выталкивателю осуществляется по рельсовым направляющим.

8.1.2. Ведомость технологического и инженерного оборудования.

Технологическая планировка будет предоставлена на стадии проектирования.

Ведомость технологического оборудования – не изменяется.

8.1.3. Требования по механизации и автоматизации технологических процессов. Требования по автоматизации управления – не требуется.

8.1.4. Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением – не предъявляются.

8.1.5. Создание специального оборудования для проектируемого объекта строительства не требуется.

8.1.6. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого при работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) – для объектов производственного назначения.

«На объекте строительства не применяется технологическое оборудование и технологические устройства, на которые требуются сертификаты и разрешения соответствия требованиям промышленной безопасности».


8.2. Обеспечение технологической и экологической безопасности.

8.2.1. Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов. 

Не изменяются.

8.2.2. Объект строительства относится к объекту повышенного риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемые конкретные оборудование, материалы и технологические процессы воздействуют на людей и окружающую среду (п.4.5 РД 95 10545-99). 

«Для данного объекта строительства требуется разработка аварийного комплекта документации в соответствии с п.4.6 РД 95 10545-99».

8.3 Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов

8.3.1 После проведения техперевооружения на рабочих местах в случае нарушения технологии, требований безопасности и охраны труда возможно наличие следующих опасных  и вредных факторов:

– взрыво-пожароопасность;

– токсичность.

После проведения техперевооружения для определения класса условий труда требуется провести специальную оценку условий труда согласно федеральному закону от 28.12.2013 №426-ФЗ.

8.3.2 Санитарно-бытовые помещения для мужчин и женщин остаются без изменений и соответствуют требованиям СНиП 2.09.04-87 и «Правил по устройству и эксплуатации предприятий, … » ПВБ-87/97/2011.  

Вентиляция для административно-бытовых и производственных помещений остается без изменений и соответствует требованиям СНиП 2.04.05-91 «Отопление и кондиционирование» и «Правил по устройству и эксплуатации предприятий, … » ПВБ-87/97/2011.

Освещение на рабочих местах производственных и административно-бытовых помещений соответствует СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и «Правилам по устройству и эксплуатации предприятий, … » ПВБ-87/97/2011.

8.4. Требования к основным строительным решениям

8.4.1. Провести обследование технического состояния здания … в осях 18 -19, А - Д. 

Год постройки – 1949 с реконструкцией в 1998 году. 

Площадь реконструируемых помещений – 55 м2
Количество этажей – 1

Общая площадь – 942,1 м2

Строительный объем реконструируемых помещений – 275 м3

Глубина заложения фундамента – 2,6 м

Уровень ответственности – нормальный


8.4.2. Объемно-планировочные решения не меняются.

8.4.3. Выполнить:

· расчет на прочность несущих строительных конструкций и бронедверей кабин на определенную нагрузку;

· усиление конструкций кабин;

· усиление конструкций дверей кабин и тамбуров;

· внутреннюю отделку помещений кабин и тамбуров;

8.4.4. Категория помещений по пожарной опасности по НПБ, класс пожароопасных зон по ПУЭ не изменяется. 

8.5. Требования к разработке природоохранных мероприятий  - не предъявляются.

8.6. Требования к ядерной и радиационной безопасности, система физической защиты (в соответствии с ОМР «Типовое техническое задание на создание систем физической защиты ядерно-опасного объекта»), и другим специальным разделам проекта – не предъявляются.

8.7.  Проектная документация и изменения, вносимые в нее, не подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, установленными Госгортехнадзором России (постановления от 06.11.98 №64 и от 01.18.2002 №48).

Для объекта техперевооружения нет необходимости разработки декларации промышленной безопасности ввиду отсутствия на данном объекте количества опасных веществ, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ.

8.8. Разработанный проект реконструкции должен пройти оценку соответствия требованиям охраны труда путем проведения экспертизы проектной документации в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ, статья 125)


8.9. Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций – разработка раздела  ИТМ  ГО и ЧС   не  требуется. 


9. При разработке проекта принять к обязательному выполнению следующие нормы и правила:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190‑ФЗ (в редакции  от 29.12.2006 №258‑ФЗ).

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6 и 7.

· Свод  правил  СП  12-136-2002  « Решения  по  охране  труда  и  промышленной безопасности  в  проектах  организации  строительства  и  проектах  производства  работ» (введены  в  действие  приказом  по  РФЯЦ-ВНИИЭФ  от  21.01.2003  №64/ВР );

· Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и «Строительное производство. Часть 2.» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002         № 1530/ВР);

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190‑ФЗ (в редакции  от 29.12.2006 №258‑ФЗ);

· Сан ПиН 2.2 1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ – ВНИИЭФ от 18.04.2008 №476/ВР)»;

· «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 №753;

·  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009 №1638/ВР;

· «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» в редакции ФЗ от 27.12.2009 №347-ФЗ;

· «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010 №321/ВР.

· НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

· «Правила по устройству и эксплуатации предприятий, … » ПВБ-87/97/2011.

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на выполнение технического обследования строительных конструкций

 здания… в осях 18-19, А-Д.

1.1 Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

1.2 Основание для разработки: техническое задание  на проектирование реконструкции кабин в здании… для повышения несущей способности конструкций кабин  от 04.03.2014 № Т-0004, утвержденное Главным инженером ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Г.В.Комаровым.

1.3 Исполнитель определяется на конкурсной основе  в соответствии с положениями ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

1.4 Источник финансирования – амортизационные отчисления.

1.5 Объектом технического (визуального и инструментального) обследования являются строительные конструкции производственного здания … в осях 18-19, А-Д (две кабины пом. 33 и пом. 40).

1.6 Вид проводимых работ.

      Обследование технического состояния здания… в осях 18-19, А-Д: комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей реконструкции и включающий в себя обследования грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.


При обследовании технического состояния здания… в осях 18-19, А-Д получаемая информация должна быть достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей реконструкции (усиления строительных конструкций и бронедверей).

1.7 Исходно-разрешительная документация.

Свидетельства о государственной регистрации права № 52-АВ  474021 и № 52-АВ  474022.

1.8  Основные технико-экономические показатели производственного здания … в осях 18-19, А-Д:

1.8.1 Здание одноэтажное с подвалом.

1.8.2 Год постройки – 1949 с реконструкцией в 1998 году.

1.8.3 Строительный объем помещений, подлежащих обследованию – 500 м3, 

высота помещений, подлежащих обследованию – 5м., количество этажей – 1.

1.8.4 Общая площадь – 942,1 м2, площадь помещений, подлежащих обследованию – 100м2.

1.8.5 Глубина заложения фундамента – 2,6 м.

1.8.6 Уровень ответственности – нормальный в соответствии с пунктом 7 части 1 Статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

1.9 Описание  конструктивных элементов здания… в осях 18-19, А-Д:

	№

п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Описание конструктивных элементов
	Техническое состояние

	1
	2
	3
	4

	1
	Фундаменты
	бутовый ленточный
	

	2
	Внутренние  стены
	ж/бетон*
	

	
	Стены подвала
	-
	

	
	Перегородки
	-
	

	3
	Перекрытия
	чердачные
	-
	

	
	
	междуэтажные
	-
	

	
	
	подвальные
	-
	

	4
	Кровля
	
	Волнистые асбоцементные листы, рубероид
	

	5
	Полы
	
	бетонные
	

	6
	Проемы
	оконные
	деревянные, двойное остекление
	

	
	
	дверные
	бронедвери
	


*Внутри обследуемые кабины облицованы стальными листами t=6 мм. Способ крепления – сварка.

2. Цель выполнения работ.

 2.1   

    Техническое обследование строительных конструкций производственного здания … в осях 18-19, А-Д с целью установления состава и объема работ по реконструкции кабин, также получения информации достаточной для выполнения проектных работ.     

3. Этапы проведения обследования.

- разработка и согласование программы работ (п.5.1.10 ГОСТ 31937-2011);

- подготовительные работы (п.5.1.7 ГОСТ 31937-2011); 

- проведение визуального обследования строительных конструкций здания … в осях 18-19, А-Д (п.5.1.11, п.5.1.12 ГОСТ 31937-2011);

- проведение инструментального обследования строительных конструкций здания … в осях 18-19, А-Д (п.5.1.15 ГОСТ 31937-2011);

- выполнение обмерных работ; 

- выполнение поверочных расчетов надземных конструкций, фундаментов и оснований (п.п. 5.1.5, 5.1.15 ГОСТ 31937-2011).

3. Содержание работы.

3.1     

Работа представляет собой техническое обследование строительных конструкций помещений в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 « Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  

3.2.
Состав работ. 

 
1. Обследование технического состояния оснований и фундаментов, в соответствии с п.5.2 ГОСТ 31937-2011.


2. Обследование технического состояния конструкций здания… в осях18-19, А-Д, в соответствии с п.5.3 ГОСТ 31937-2011.


3. Оценка категорий технического состояния несущих конструкций здания, включая грунтовое основание, провести в осях 18-19, А-Д, на основании результатов обследования и поверочных расчетов.


4. Обследование технического состояния стальной облицовки кабин здания … в осях 18-19, А-Д, в соответствии с п.5.3.3. ГОСТ31937-2011.


5. Обследование инженерных сетей не требуется.


3.3.   
       В процессе выполнения работы решаются следующие технические задачи:

· анализ соответствия строительных конструкций и условий их эксплуатации требованиям проектной документации и действующих нормативно-технических документов;

· выявление дефектов, повреждений, деформаций (сколы, трещины, состояние арматуры) строительных конструкций с определением явных и вероятных причин их возникновения и методов их устранения; 

· определение неразрушающими методами физико-механических характеристик материалов (в т.ч. марку бетона изнутри и снаружи кабин) строительных конструкций;

· проверка и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона);

· анализ и обработка результатов визуального и инструментального обследования строительных конструкций;

4. Ориентировочная стоимость технического обследования строительных конструкций здания в действующих ценах –          тыс. руб.

5. По результатам технического состояния строительных конструкций необходимо провести уточнение паспорта здания.

6. По результатам обследования подготовить заключение технического состояния строительных конструкций здания … в осях 18-19, А-Д, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011.


Отчетная документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде.

7. Перечень основных документов, устанавливающих общие требования и требования к составу и процедуре обследования.

1. ФЗ № 384-ФЗ Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

2. ФЗ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

3. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  

4. СП 13-102-2003 « Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

5. МРР-2.2.07-98 Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

6. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

	Ведомость объема работ

	на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция кабин в здании … для повышения несущей способности конструкции кабин»


	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция кабин в здании … для повышения несущей способности конструкции кабин
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты жилищно-гражданского строительства, Москва, 2010г

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные Минрегионом РФ от 29.12.2009г. №620

Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014 №15285-ЕС/08
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– постоянная величина базовой цены разработки проектной и рабочей документации, табл.22 п.5 гр.4 Справочника базовых цен…;

​в – постоянная величина базовой цены разработки проектной и рабочей документации, табл.22 п.5 гр.5 Справочника базовых цен…;

Х min- площадь объекта, минимальный табличный показатель, табл.22 п.5 Справочника базовых цен…;
X min/2 - принятая расчётная площадь реконструкции;

К1- коэф-т, учитывающий объем работ,;
К2-относительная стоимость разработки разделов рабочей документации (кроме гр.2–1%, гр.3–3%, гр.5–30%; гр.10–3% табл.42 Справочника базовых цен…);

К3- стадия «Рабочая  документация», п.1.4 Методических указаний….

К4-к-т, учитывающий техперевооружение;

К5- индекс удорожания на 3 кв.2014г.
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Наименование 

ценника

Наименование 

производимых 

работ

Категория 

сложности 

работ

Категория 

сложности 

здания

Единица 

измерения

Объём работ

1

СБЦ*, табл. 8 п.1-2-

05

Обследование 

строительных 

конструкций 

2 1 100 куб. м 5,00

2

СБЦ, табл. 11 п.1-2-

05

Оценка 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций

2 1 100 куб. м 5,00

3

СБЦ ИГИЭИ**, 

табл.27, п.2-II

Проходка шурфов 

на глубину свыше 

2,5м до 5м (2 

шурфа)

_ _ 1 м 10

4

СБЦ ИГИЭИ, табл.82, 

п.1-I

Камеральная 

обработка 

материалов 

проходки шурфов

_ _ 1 м 10

СБЦ ИГИЭИ** - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для 

строительства. ПНИИИС, АО "Институт Гидропроект", НПЦ "Ингеодин", НИИ строительной физики Российской 

академии архитектуры и строительных наук, 1999 г.

Ведомость объема работ

 по теме: "Обследование строительных конструкций здания ... в осях 18-19, А-Д"

Здание ... в осях 18-19, А-Д (V = 500 м

3

, h = 5 м

  

)

Инженерно-геологические работы здания ... в осях 18-19, А-Д

СБЦ* - Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, 

испытанию строительных конструкцуий зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе 

промышленной безопасности опасных производ


Результаты работ: Рабочая документация – 5 экз. на бумаге в сброшюрованном виде и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть –Word, графическая часть – AutoCAD, сметная часть – Wordили Excel, Гранд-смета в ТЕР г. Саров).

Отчетная документация по техническому обследованию передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде.
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		Ведомость объема работ

		№ п/п		Наименование ценника		Наименование производимых работ		Категория сложности работ		Категория сложности здания		Единица измерения		Объём работ

		1		СБЦ*, табл. 8 п.1-2-05		Обследование строительных конструкций		2		1		100 куб. м		5.00

		2		СБЦ, табл. 11 п.1-2-05		Оценка технического состояния строительных конструкций		2		1		100 куб. м		5.00

		Инженерно-геологические работы здания ... в осях 18-19, А-Д

		3		СБЦ ИГИЭИ**, табл.27, п.2-II		Проходка шурфов на глубину свыше 2,5м до 5м (2 шурфа)		_		_		1 м		10

		4		СБЦ ИГИЭИ, табл.82, п.1-I		Камеральная обработка материалов проходки шурфов		_		_		1 м		10

		СБЦ* - Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкцуий зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производ

		СБЦ ИГИЭИ** - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. ПНИИИС, АО "Институт Гидропроект", НПЦ "Ингеодин", НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, 1999 г.

				Заместитель директора завода

				по капитальному строительству										А.Ю. Фатин
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