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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	- Контейнеров металлических защитных
- КРАД-3,0

	1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.


	1.3 Код ОКП

	- Начало формы
		
	




	


69 6850 - Оборудование для радиоактивных отходов и дезактивации.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	–   для транспортирования РАО низкой активности объемом не менее 3м3
– сбор и промежуточное хранение РАО в местах их образования;
– транспортирование РАО от мест их образования до места переработки;
–  длительное хранение  РАО в хранилище;
– транспортирование и последующее размещение РАО в сооружениях региональных могильников по истечении сроков длительного хранения.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	–	предотвращение рассеяния радиоактивных загрязнений при перевозке, промежуточном и долгосрочном хранении РАО, в нормальном эксплуатационном режиме и при его прогнозируемых нарушениях;
–	обеспечение выполнения нормативных требований в отношении внешнего облучения персонала и населения на всех этапах обращения с упакованными РАО.
    Хранению с применением КРАД-3,0 могут подвергаться РАО следующих категорий:
–	"отвержденные и твёрдые низкоактивные",  "отработавшие свой ресурс радионуклидные источники" по классификации документа СПОРО-2002.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1 Основные параметры и размеры

	Контейнер КРАД-3,0должен соответствовать настоящему техническому заданию, требованиям комплекта конструкторской документации, а так же специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетикии иметь следующие основные характеристики:


	Масса «нетто», кг                                                        648 ±5

	Грузоподъемность «брутто», кг до                        6 000

	Объем загрузки не менее,м³                                   2,9
                            не более, м³                                     3,0

	Габаритные размеры, мм
	Длина    2624
	  ширина   1437
                                                                                        высота   1013

	Внутренние размеры, мм
	Длина    2540
	  ширина   1330
                                                                                         высота   905

	Площадь горизонтальной проекции, м2                     3,75

	Толщина днища корпуса, мм                                 5,0

	Толщина стенок корпуса, мм                                 3,0

	Толщина крышки, мм                                              4,0

	Марка сварочной проволоки                                 Св08Г2С

	Марка стали                                                                 Ст3 

	4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

	Внутренний размер (высота от пола до внутренней поверхности крышки) контейнера должна позволять гарантировано размещать не менее восьми металлических бочек, изготовленных по ГОСТ13950 (общая высота895 мм.).
 Требование к габаритным размерам и штабелированию контейнера Крад-3, обусловлено необходимостью совместимости контейнеров с ранее поставленными.
Количество ярусов при штабелировании контейнеров  –  6.


	4.3 Требования по надежности 

	Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 30 лет.


	4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования  

	
Контейнер должен состоять из следующих основных частей (в соответствии с Приложениями№№1,2,3 к Техническому заданию): корпус, крышка.
	Корпус предназначен для размещения в нём низкоактивных, твёрдых РАО. Он должен состоять из нижнего и верхнего поясов прямоугольной формы, соединённых между собой стойками по углам и по середине длинных сторон, а по длинным сторонам укосинами из профиля, обшитые снаружи листом. Нижний пояс должен иметь элементы для обеспечения жёсткости дна.
	На угловых стойках должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера. На горизонтальной поверхности профиля верхнего пояса корпуса привариваются болты, укладываются прокладка (химически стойкая) и крышка.
	Крышка предназначена для изолирования внутреннего объёма контейнера от окружающей его атмосферы. Она устанавливается на  корпус на прокладку, укладываемую на горизонтальную поверхность верхнего пояса. После установки крышка закрепляется гайками. 
Грузозахватные элементы крышки должны быть складными.
  Устройство строповых элементов должно обеспечивать возможность применения грузозахватных приспособлений Заказчика.
  Внутренняя и внешняя поверхность контейнера должны быть покрыта химически стойкой краской (эмалью).


	4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Применяемые материалы - углеродистая сталь в соответствии с ПН АЭГ-7-008-89{2}.
	Марки, сортамент и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для объектов атомной энергетики», а также требованиям конструкторской документации Изготовителя.


	4.6  Требования к стабильности 

	нет

	4.7 Требования к электропитанию

	нет

	4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

	нет

	4.9 Требование к комплектности 

	– корпус;
– крышка;
– проушины;
– руководство по эксплуатации (на русском языке);
– сертификат соответствия;
– паспорт контейнера (на русском языке).

	4.10 Требование к маркировке

	Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями НП-053-04 и конструкторской документации.
Состав маркировки:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение;
- дата изготовления;
- заводской номер;
- знак радиационной безопасности ГОСТ 17925{11}.


	4.11 Требования к упаковке

	Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка Товара (оборудования) в соответствии с ГОСТ 23170 {12}. Маркировка на транспортной таре – в соответствии с ГОСТ 14192 {13}.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
	5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному Договоре, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.
За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования)
 Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. 
Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.
По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установленой в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

	При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а)	документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 
б)	технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
г)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
д)	акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).





РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта, без ограничения расстояния в упаковке, обеспечивающей его сохранность.
	Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150{16}.
	Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Ж по ГОСТ 23170{17}.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	После изготовления и до начала эксплуатации изделия оно должно хранится в упаковке предприятия-изготовителя и соответствовать условиям хранения не ниже 5 по ГОСТ 15150{16}.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
	Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество изделия в соответствии с требованиями «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики».
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 (двенадцать) месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня поставки при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	В соответствии с ГОСТ 23660-79.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ
	Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
		
	


Нет




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Общие положения обеспечения безопасности атомных станций по НП-001-97{1}.
Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций НП-002-04{14}.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
	Контейнер должен соответствовать требованиям «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики».




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Наличие лицензий и сертификатов:

-Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;
-Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление  оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов;
- Сертификат соответствия выданным органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	нет


  РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Срок поставки до в течении 45 дней с момента заключения договора





РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся информационная продукция входящая в комплект при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.   



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РАО
	Радиоактивные отходы

	2
	СПОРО-2002
	Санитарных правил обращения с радиоактивными отходами



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	



