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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку кроватей для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». № п/п.2
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	НТД
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Кровать металлическая двойная с одной спинкой в изголовье
(1400х2000 мм) с ортопедическим матрасом. Цвет бронза.
Кровать металлическая двойная с одной спинкой предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания». Каркас кровати выполнен из стальной электросварной трубы полуовального сечения 29х33 мм ( по ТУ 14-105-737-2004) методом гибки. Размер каркаса 1000х1900 мм. Внутри каркаса (по длине) приварены две перемычки, выполненные из труб полуовального сечения 29х33 мм. К каркасу и перемычкам с двух сторон приварено по четыре пластины, изготовленных из стальной полосы (марки Ст.3) толщиной б=4 мм, размером 83х20 мм. С внутренних боковых сторон перемычек прошиты отверстия для крепления полипропиленовых держателей. В держатели устанавливаются 12 березовых ламелей. На каркасе кровати предусмотрены четыре ограничителя для фиксации матраца. С боков по торцам каркаса приварено четыре опорных крючка с отверстиями, выполненных из стали марки Ст.3 толщиной б=3,5 мм методом холодной штамповки. Спинка, состоящая из 3-х дуг различной высоты, выполнена из стальных электросварных труб Ø 45, Ø 38, Ø 30 мм методом гибки, сваренных между собой. Высота спинки – 980…1050мм. К спинке приваривается две петли с отверстиями (изготовленных из стали марки Ст.3 толщиной б=1,5 мм). Спинка кровати дополнительно крепится через отверстия в петлях и крючках болтовыми соединениями (при помощи болтов, гаек и шайб). 
Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Детали кровати имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Поставка кровати  производится в упаковке из картона, запаянной в рукав из термоусадочной полиэтиленовой плёнки. 
Размеры матраца: 1000*1900*240 мм. Классический матрац:основа - высококачественный блок независимых пружин-пружины(изготавливаются из пружинной проволоки диаметром 2,2мм) составляющие такой блок, помещены в отдельные изолирующие чехлы-карманы. Чехлы жестко соединены друг с другом, образуя единую эластичную систему, где воздействие на один элемент не распространяется на остальные. В качестве наполнителя используется с обоих сторон кокосовая койра по 10 мм, войлок по 10 мм ,спандбонд по 20мм. Стандартное покрытие жаккардовой тканью п/э , синтепон 100 гр, ППУ 30 мм, короб из ППУ 60 мм, Высота 240 мм . Рассчитана на нагрузку 120 кг.
	шт.
	12
	
	Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012года выпуска. 
Наличие паспорта на продукцию на русском языке, документы , подтверждающие гарантию.
	до 30.11.2012г.
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	шт.
	12
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