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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку газа высокой чистоты по ТУ 9515-88.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание 
на поставку газа высокой чистоты по ТУ 9515-88
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Газ высокой чистоты по
ТУ 9515-88, марка 2.9, 

объемная доля % -99,9 ,  в баллоне по  ГОСТ 949-73, объемом 40 л

	баллон
	5
	3 квартал 2015 года
	12 месяцев с момента поставки продукции

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной,  не являться выставочным образцом, свободной от  прав третьих лиц).


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Продукция используется для проведения экспериментальных исследований на технологических  установках при t= -10о +30о С



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Вся газовая продукция должна соответствовать заявленным ГОСТам и ТУ. Анализы на соответствие должны проводиться аккредитованной лабораторией, имеющей соответствующий сертификат, предоставленный при необходимости  Покупателю.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Продукция поставляется в специальной таре (в 40 л баллонах) Поставщика ГОСТ 949-73, обеспечивающих сохранность качества газов по контролируемым примесям.
Поставляемые баллоны по своим параметрам должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ03-576-03», иметь срок эксплуатации не более 30 лет  и не менее 4-х лет до следующего срока переосвидетельствования  и также иметь  разрешение на применение на территории РФ.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Технические условия на продукцию должны быть согласованы с Заказчиком.



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Зарубежная тара (баллоны) должна иметь разрешение на применение на территории РФ.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Окраска баллонов должна соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ03-576-03»

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Гарантийный срок хранения продукции  должен соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, но  не менее 1 года со дня поставки.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Продукция должна быть снабжена сертификатами соответствия, паспортами качества на содержание примесей согласно результатам анализа.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	На таре должно быть указано  наименование продукции,  ее количество, чистота 

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	----------------

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка продукции осуществляется Поставщиком на склад Покупателя в г. Саров, Нижегородской обл.

На поставляемую продукцию Поставщик  обязан предоставить Аварийную карточку  системы информации об опасности и паспорт безопасности по ГОСТ 30333-2007.

Полнота заполнения баллонов и тары контролируются при передаче на склад Покупателя.

В случае обнаружения продукции не соответствующей требованиям по расфасовке и по содержанию контролируемых примесей, Поставщик обязан заменить брак или поставить недостающую продукцию в течение 15 дней. 

Доставка  и передача  продукции  производится лицами, обученными и аттестованными в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и уполномоченными на приемку руководителем подразделения Поставщика. 




	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Счет-фактура, накладная, паспорт безопасности, сертификат качества.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка продукции осуществляется Поставщиком на склад Покупателя в г. Саров, Нижегородской обл.
Поставщик должен иметь специально аттестованный транспорт для доставки  опасных грузов.

Работники, осуществляющие перевозку (водитель, экспедитор), должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке и иметь при себе соответствующие удостоверения. 

Обязанности по оформлению пропусков в ЗАТО г. Саров на проезд автотранспорта и лиц, сопровождающих продукцию  возлагаются на Поставщика.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Тара должна обеспечивать сохранность качества продукции при хранении и транспортировке в течение 12 месяцев с момента отгрузки Покупателю.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки Покупателю, согласно ГОСТ,ТУ,  но  не менее 1 года со дня поставки.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обслуживание согласно ГОСТ, ТУ  и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ03-576-03»

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Наличие Аварийной карточки  системы информации об опасности


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемая продукция сопровождается Паспортом качества,



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	По согласованию с Покупателем допускается досрочная поставка продукции.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 Единовременная


