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Техническое задание
Коммутатор WS-C2960S-48TD-L
Описание:
   Сетевой коммутатор Cisco Catalyst 2960s модели WS-C2960S-48TD-L  – коммутатор 2 уровня, оснащен  48-ю портами с разъемом RJ45 (Base-T), поддерживающими скорость 10/100/1000 (с автоопределением). Данная модель так же оснащена 2-мя портами SFP+ для установки оптических модулей (трансиверов) . Коммутатор предназначен для подключения  сетевых устройств , таких как : рабочие станции , периферийное оборудование , IP телефонов и др. Так же могут быть использованы для подключения серверов и систем хранения данных (СХД) в небольших организациях. Коммутатор Cisco Catalyst 2960s модели WS-C2960S-48TD-L поддерживает технологию стэкирования FlexStack – объединение нескольких устройств в одно логическое.  Использование коммутатора Cisco Catalyst 2960s модели WS-C2960S-48TD-L позволяет упростить эксплуатацию IT инфраструктуры , значительно повысить уровень безопасности бизнес-процессов, обеспечить бесперебойную работу сети. 
Комплект поставки:
Инструкция по эксплуатации (на английском языке), кабель питания, набор для монтажа в 19"стойку.
Технические характеристики:
Аппаратные спецификации:
 Flash memory:  64 MB
 DRAM:  128 MB
Вес и размеры:
  Форм-фактор: 1U 
  Вес: 4300 g 
  Монтаж в стойку: Да 
  Размеры ШхГхВ: 44.5 x 30 х 4.5 см.
Внешние условия:
  Диапазон температуры хранения: -25 - 70 °C
  Относительная влажность хранения (без образования конденсата): 10 - 95 % 
  Диапазон относительной влажности при эксплуатации: 10 - 95 % 
  Диапазон температур в рабочем режиме: -5 - 45 °C 
Уровень шума: 44 dB 
Энергопитание:
  Частота входного сигнала: 50/60 Hz 
  Входное напряжение: 100 - 240 V
  Потребляемая мощность: 55 W



Сертификаты безопасности: UL 60950-1, Second Edition,  CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition,  TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition,  CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations,  CE Marking,  NOM (through partners and distributors).
Сертификаты электромагнитного излучения: FCC Part 15 Class A,  EN 55022 Class A (CISPR22),  EN 55024 (CISPR24),  AS/NZS CISPR22 Class A,  CE,  CNS13438 Class A,  MIC,  GOST,  China EMC Certifications.
Управление: bridge-mib,  cisco-cable-diag-mib,  cisco-cdp-mib,  cisco-cluster-mib,  cisco-config-copy-mib,  cisco-config-man-mib,  cisco-dhcp-snooping-mib,  cisco-entity-vendortype-oid-mib,  cisco-envmon-mib,  cisco-err-disable-mib,  cisco-flash-mib,  cisco-ftp-client-mib,  cisco-igmp-filter-mib,  cisco-image-mib,  cisco-ip-stat-mib,  cisco-lag-mib,  cisco-mac-notification-mib,  cisco-memory-pool-mib,  cisco-pagp-mib,  cisco-ping-mib,  cisco-poe-extensions-mib,  cisco-port-qos-mib,  cisco-port-security-mib,  cisco-port-storm-control-mib,  cisco-products-mib,  cisco-process-mib,  cisco-rttmon-mib,  cisco-smi-mib,  cisco-stp-extensions-mib,  cisco-syslog-mib,  cisco-tc-mib,  cicso-tcp-mib,  cisco-udldp-mib,  cisco-vlan-iftable,  relationship-mib,  cisco-vlan-membership-mib,  cisco-vtp-mib,  entity-mib,  etherlike-mib,  ieee8021-pae-mib,  ieee8023-lag-mib,  if-mib,  inet-address-mib,  old-cisco-chassis-mib,  old-cisco-flash-mib,  old-cisco-interfaces-mib,  old-cisco-ip-mib,  old-cisco-sys-mib,  old-cisco-tcp-mib,  old-cisco-ts-mib,  rfc1213-mib,  rmon-mib,  rmon2-mib,  snmp-framework-mib,  snmp-mpd-mib,  snmp-notification-mib,  snmp-target-mib,  snmpv2-mib,  tcp-mib,  udp-mib,  epm mib,  cisco-stackwise-mib (2960-s).
Стандарты: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol,  IEEE 802.1p CoS Prioritization,  IEEE 802.1Q VLAN,  IEEE 802.1s,  IEEE 802.1w,  IEEE 802.1X,  IEEE 802.1ab (LLDP),  IEEE 802.3ad,  IEEE 802.3af and IEEE 802.3at,  IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber
only),  IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports,  IEEE 802.3 10BASE-T,  IEEE 802.3u 100BASE-TX,  IEEE 802.3ab 1000BASE-T,  IEEE 802.3z 1000BASE-X,  RMON I and II standards,  SNMP v1, v2c, and v3.
Соответствие стандартам RFC: RFC 768 – UDP,  RFC 783 – TFTP,  RFC 791 – IP,  RFC 792 – ICMP,  RFC 793 – TCP,  RFC 826 – ARP,  RFC 854 – Telnet,  RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP),  RFC 959 – FTP,  RFC 1112 - IP Multicast and IGMP,  RFC 1157 - SNMP v1,  RFC 1166 - IP Addresses,  RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery,  RFC 1305 – NTP,  RFC 1492 - TACACS+,  RFC 1493 - Bridge MIB,  RFC 1542 - BOOTP extensions,  RFC 1643 - Ethernet Interface MIB,  RFC 1757 – RMON,  RFC 1901 - SNMP v2C,  RFC 1902-1907 - SNMP v2,  RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6,  FRC 2068 – HTTP,  RFC 2131 – DHCP,  RFC 2138 – RADIUS,  RFC 2233 - IF MIB v3,  RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs,  RFC 2460 - IPv6,  RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery,  RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration,  RFC 2463 - ICMP IPv6,  RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence,  RFC 2597 - Assured Forwarding,  RFC 2598 - Expedited Forwarding,  RFC 2571 - SNMP Management,  RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option,  RFC 3376 - IGMP v3,  RFC 3580 - 802.1X RADIUS

Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base-C2960S-STACK
Cisco C2960S-STACK – модуль коммутатора Cisco используется как средство для расширения локальной сети. Данный модуль объединяет  некоторое количество (два и более) коммутаторов между собой для создания единого виртуального коммутатора с большим количеством портов. 
Модули Cisco C2960S-STACK должны стоять на каждом коммутаторе для их соединения и работы в виртуальном режиме. Каждый такой модуль обладает двумя портами, что позволяет объединять неограниченное количество подряд идущих коммутаторов. В большинстве случаев модули Cisco C2960S-STACK используют высокоскоростные порты. Их скорость должна быть больше скоростей коммутируемых RJ-45 портов. Для нормальной работы (без задержек и потерь) один порт модуля Cisco C2960S-STACK должен иметь большую пропускную способность, чем все порты RJ-45 коммутатора, к которому и подключается данный модуль. 
Объединение коммутаторов посредством модулей Cisco C2960S-STACK и им подобных называется стекированием. Характерной особенностью данного вида объединения является то, что виртуальный коммутатор, образованный несколькими реальными физическими коммутаторами, будет иметь один MAC-адрес. Это значительно снижает сложность настройки и поддержки оборудования. 

В стек можно объединить практически все коммутаторы, однако это еще не означает, что все они будут безупречно работать, как работали отдельно. Большинство коммутаторов теряют большую часть своих основных функций при стекировании и выполняют лишь стандартные функции. Такие коммутаторы называются не стековые. Стековые коммутаторы, такие как Cisco C2960S, способны выполнять большую часть своих функций и в составе стека.
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Кабель Cisco Bladeswitch-0.5M Stack Cable CAB-STK-E-0.5M 0.5 м
Кабель Cisco Bladeswitch-0.5M Stack Cable CAB-STK-E-0.5M используется для подключения между собой устройств c портами Stackwise Plus. Это сетевой кабель из меди. Он совместим с коммутаторами Cisco Catalyst Blade 3130-X/S Stacking-Capable Switch. Длина кабеля - 0.5 м.
Характеристики кабеля Cisco Bladeswitch-0.5M Stack Cable CAB-STK-E-0.5M 0.5 м
· МодельCAB-STK-E-0.5M
· Разъем входаStackWise
· Разъем выходаStackWise
· Длина кабеля 0.5 м
· Гарантия 2 недели


