Техническое задание.

	№
	Наименование
	Кол-во


	1
	Труба ПНД обсадная для хоз. и питьевого водоснабжения ТУ-2248-001-84338439-2010 или эквивалент диам. 125 мм. толщ.стенки 7,1 мм
	3000 м.

	2
	Труба ПНД обсадная для хоз. и питьевого водоснабжения ТУ-2248-001-84338439-2010 или эквивалент диам. 117 мм, толщ.стенки 7.1 мм
	1200 м.


           Товар должен быть новым, качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать следующим требованиям:

1. Труба из пропилена низкого давления типа ПНД, обсадная, межгосударственный стандарт ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из пропилена".

2. Труба должна соответствовать санитарным правилам "Питьевая вода". Гигиенические требования к качеству воды - для централизованных систем водоснабжения.

3. Труба изготавливается из светло-голубого полипропилена длиной по 4 м каждая, с нарезанной на обоих концах ленточной резьбой (на одном конце внутренняя резьба, на другом конце - наружная резьба).

4. Толщина стенки трубы 7,1 мм как для наружного диаметра 125 мм, так и для диаметра 117 мм. 
Доставка до филиала НТиИБ: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, пос.Селятино, ул. Профессиональная, д. 7
