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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по техинвентаризации, техпаспортизации, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ПАО «ППГХО».




РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
Выполнение работ по первичной технической инвентаризации, геодезических работ по определению координат характерных точек объектов, постановка объектов на государственный кадастровый учет с изготовлением и выдачей:
- технического паспорта утвержденной формы на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости;
- акта о несоответствии технических характеристик и наименований объектов в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости; 
	- кадастрового паспорта в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости.
Оказание услуг производится в отношении объектов капитального строительства, согласно Перечня из 37 (тридцати семи) объектов, приведенного в Приложении №1.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Инветаризационные работы выполняются с применением лазерных дальномеров HILTI PD-40.
Геодезические работы и определение координат выполняются с применением оборудования:
- спутниковые приемники нового поколения- JavadMaxor-GGD, JavadTriumph-1(двухсистемные, двухчастотные, GPS+ГЛОНАСС, GSM-модемы.)
              - электронные тахеометры  Leica TCR-405 Power Arctic,  Leica FlexLine TS02Power Arctic,  Sokkia SET-601.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определен.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1. Изучение правоустанавливающих документов.
3.1.2. Определение количества персонала, оборудования, транспорта, необходимых для производства обследований во всем его объеме в установленные сроки.
3.1.3. Подбор и подготовка производственного персонала (ознакомление с инструкциями на производство работ с учетом соблюдения техники безопасности при производстве работ).
3.1.4. Первичная техническая инвентаризация. Измерение производится лазерным дальномером.
3.1.5. Проведение кадастровых работ с определением координат характерных точек с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
3.1.6. Составление технических паспортов объектов, приведенных в Приложении №1. 
3.1.7. Технические паспорта оформляются на основе произведенных обследований и измерений по утвержденной форме.
3.1.8. Проведение контроля качества выполненных работ.
3.1.9. Передача Заказчику технических паспортов утвержденной формы на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждый объект.
3.1.10. Постановка объектов на государственный кадастровый учет.
3.1.11. Передача Заказчику кадастровых паспортов утвержденной формы на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Техническая документация оформляется в  полном соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Погрешность измерений при проведении инвентаризации не должна превышать 1/100 линейных размеров.
Погрешность измерений при определении координат определяется в соответствии с Приказом МЭР от 17.08.2012г. №518 «О требованиях к точности и методам определения координат…»
Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек объектов, расположенных на землях населенных пунктов составляет не более 0,10 м
Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек объектов, расположенных на землях, промышленности, энергетики и иного назначения  составляет не более 0,50 м.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг отсутствуют

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Стороны обязаны не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору. 

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Заказчик обеспечивает безопасные условия выполнения работ специалистам со стороны Исполнителя в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, осуществляет мероприятия по оформлению допусков к работе специалистам Исполнителя для обеспечения электробезопасности и радиационной безопасности.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Требования по обучению персонала заказчика отсутствуют

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Исполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, оказывающим услуги, для выполнения которых он привлекается.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	4.1.1. Получение  Заказчиком
-технического паспорта утвержденной формы на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости;
- акта о несоответствии технических характеристик и наименований объектов в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости; 
            - кадастрового паспорта на бумажном носителе в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	4.2.1. По окончании работ (оказания услуг) по настоящему Договору, Исполнитель передаёт Заказчику  подписанный Акт сдачи - приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах. 
            4.2.2. После приёмки результата выполненных работ, Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных  дней   перечисляет платеж за выполненные работы на расчетный счет Исполнителя на основании счёта-фактуры, выданного Исполнителем. 
            4.2.3. Заказчик передает 1 (один) экземпляр Акта сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг), подписанный обеими Сторонами Исполнителю.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По завершении выполнения работ (оказанию услуг) - проведению технической инвентаризации, геодезических работ по определению координат характерных точек объектов, Исполнитель  передает Заказчику:
- технический паспорт утвержденной формы на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости.
- акт о несоответствии технических характеристик и наименований объектов в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости.
            - кадастровый паспорт на бумажном носителе в  1-м (одном) экземпляре на каждый объект недвижимости.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования к техническому обучению персонала заказчика отсутствуют.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень объектов недвижимого имущества ПАО «ППГХО»
	6-7
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	Приложение № 1 к техническому заданию  

	Перечень объектов недвижимого имущества ПАО "ППГХО"

	№ п/п
	Инв. номер
	Наименование
	Описание

	1
	Н1100033
	Хвостохранилище "Средний створ". Береговая насосная станция оборотного водоснабжения НСОВ 3
	Фундамент- ж/б плиты, стены и перекрытия - металлический каркас, панели сэндвич с утеплителем из мин.плит. Площадь 48 кв.м, объем 202,2 кв. м.

	2
	80080502
	Зона ИК-10. Столярный цех зоны ИТК-1
	Одноэтажное здание, стены выполнены из металлодеревянных панелей с утеплением из мин.ваты,  площадь 864 кв.м., объем 3456 куб.м.

	3
	80080503
	Зона ИК-10. Столовая зоны  ИТК-1
	Одноэтажное здание, стены выполнены из ж/б панелей, площадь  360 кв.м., объем 1080 куб. м.

	4
	93103680
	Зона ИК-10. Здание цеха товаров народного потребления 
	Одноэтажное здание, стены выполнены из глиняного кирпича, площадь  565,8 кв.м., объем 2050,3 куб. м.

	5
	79090196
	Зона ИК-10. Контрольно-пропускной пункт зоны ИТК-1 (расширение)
	Площадь  105 кв.м., объем 294 куб. м.

	6
	85113005
	Зона ИК-10. Подкрановый путь козлового крана зоны ИТК
	Протяженность 62,5 м., площадь 1187,06 кв.м.

	7
	72070162
	База №2 УМТСиК. Финский склад №1
	Одноэтажное здание из металлического каркаса арочного типа с деревянной обрешеткой, высотой 5м. , стены из рифленого оцинкованного металла, утеплитель-мин.вата, площадь 352 кв.м.

	8
	72070163
	База №2 УМТСиК.  Финский склад №2
	Одноэтажное здание из металлического каркаса арочного типа с деревянной обрешеткой, высотой 5м. , стены из рифленого оцинкованного металла, утеплитель-мин.вата, площадь 352 кв.м.

	9
	72070161
	База №2 УМТСиК.  Холодильник №1
	Одноэтажное здание , несущие конструкции и перекрытие выполнены из деревянных столбов и бруса 200х200, снаружи обшит шифером, кровля 2-х скатная, высота 4 м., площадь 560 кв.м.

	10
	72070169
	База №2 УМТСиК.  Холодильник №2 (прирельсовая база)
	Одноэтажное здание , несущие конструкции и перекрытие выполнены из деревянных столбов и бруса 200х200, снаружи обшит шифером, кровля 2-х скатная, высота 4 м., площадь 560 кв.м.

	11
	72070166
	База №2 УМТСиК. Пожарный резервуар финского склада
	Подземная пожарная емкость с электроподогревом объем 12 м.куб.

	12
	72070164
	База №2 УМТСиК. Разгрузочная рампа
	Бетонная площадка 464 кв.м., бетонная площадка 371 кв.м.

	13
	00060032
	База №2 УМТСиК. Ангар металлический 
	Площадь 300 кв.м.

	14
	73128868
	База №2 УМТСиК.  Холодный склад базы 
	Площадь 1716 кв.м.

	15
	Н1100036
	Рудник № 8. Площадка АТТ. Пожарный пост на 2 автомашины
	Объем 1837,5 куб.м., площадь 315,6 кв.м., фундамент монолитный железобетонный, цоколь - кирпич, стеновые панели "Сэндвич", кровля совмещена с перекрытием.

	16
	Н2100086
	ЛЭП 6 кВ от подстанции № 11 по западному борту карьера ПГС-2 разрезоуправления "Уртуйское"
	Протяженность 3471 м., количество опор 88 шт.

	17
	Н1100034
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Административное двухэтажное здание
	Объем 5008,3 куб.м., площадь застройки 795,8 кв.м., площадь здания 1455 кв. м., фундамент монолитный железобетонный, стены- шарнирно-связевой каркас в конструкциях из тонко-гнутого металлического профиля, кровля совмещена с перекрытием.

	18
	б/н
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Наружные инженерные сети. Канализация
	Протяженность 338,3 м. Напорные полиэтиленовые трубы низкого давления марки ПНД.

	19
	б/н
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Наружные инженерные сети. Электроснабжение
	Протяженность 338,3 м. Кабели ВВБбШв; АВВбШв; ААБл-1. 

	20
	б/н
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Наружные инженерные сети. Наружные линии связи.
	Протяженность 800 м. Кабели ТТПэп 10*2*0,5; ДТПс-П16А-8кН.

	21
	б/н
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Наружные инженерные сети. Тепловодоснабжение.
	Общая протяженность 761,07 м., из них  в 3 нити 565 м., в 1 нить 196,07 м. Трубы диаметр 25, 45, 57, 89, 108, 159, прокладка надземная на низких опорах.

	22
	б/н
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Наружные инженерные сети. Наружное освещение.
	Протяженность 450 м. Светодиодные светильники на металлических опорах. Кабели проложены в траншеи на отм. -0,7 м.

	23
	б/н
	Здание АБК на 400 мест Разрезоуправления "Уртуйское". Одноэтажное здание бытового комбината.
	Объем 4216,3 куб.м.,  площадь здания 1110,5 кв. м., фундамент столбчатые неглубокого заложения с монолитными железобетонными балками под панели каркаса, стены- шарнирно-связевой каркас в конструкциях из тонко-гнутого металлического профиля, кровля совмещена с перекрытием.

	24
	92093001
	Здание слесарного цеха СУ-1
	Площадь 168 кв.м.

	25
	94111009
	Здание складских помещений СУ-1
	Площадь 192 кв.м.

	26
	95124038
	Здание гаража на 10 автомашин
	Площадь 245 кв.м.

	27
	96074001
	Здание АБК ОГМ
	Площадь 102 кв.м.

	28
	96074002
	Пристройка сварочного поста
	Площадь 27 кв.м.

	29
	97064050
	Здание склада оборудования
	Площадь 402 кв.м.

	30
	87126400
	Забор и проходная ДРСУ (с благоустройством)
	Протяженность 552 м.

	31
	92013040
	Благоустройство (территории партии №10)
	Площадь 2390 кв.м.

	32
	94103072
	Ограждение АБК-ССРТ
	Ограждение из сборных ж/б панелей, фундамент Ф1К, протяженность 570 м.

	33
	94103073
	Канализация наружная и септик (АБК ССРТ)
	Трубы в ж/б лотках по металлическим опорам, протяженность 28,05 м, металлический септик объем 22 куб. м.

	34
	94103074
	Сеть тепловая и водопровод АБК ССРТ
	Протяженность 148 м.

	35
	97120020
	Линия электрокабельная 0,4кВА от КТПН до АБК
	Кабель 2АВВГ, протяженность 48 м

	36
	97120021
	Сети тепловые и водопроводные
	Протяженность 252 м.

	37
	72120728
	Водозабор хозпитьевой воды с магистральными водоводами. Кабельная линия 6-04 киловольт (подстанция № 12-насосная станция № 3)
	Протяженность 736 м.



