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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Штуцер быстроразъемный
	1. TEMA 3810RV SS AISI316, Viton – 88 шт.
Материал БРС – Stainless Steel AISI 316.
Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)
Присоединительная резьба – G3/8 (BSP)
Проходное сечение – DN 10 мм.
Рабочее давление (соединенное) – не менее 300 бар.
Пропускная способность – не менее 50 л / мин 
(∆p=3 бар).

2. TEMA 3820RV SS AISI316, Viton – 88 шт.
Материал БРС – Stainless Steel AISI 316.
Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)
Присоединительная резьба – G3/8 (BSP)
Проходное сечение – DN 10 мм.
Рабочее давление (соединенное) – не менее 300 бар.
Пропускная способность – не менее 50 л / мин 
(∆p=3 бар).

	шт
	176




1. Условия поставки:
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:
Поставка Оборудования: в течение 7 недель с момента вступления договора в силу.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировкис учетом перегрузок и длительного хранения.



5.Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 1 033 923,47руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:50% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления в силу настоящего Договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.
50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
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