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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Комплект кранов высокого давления
	Характеристика
	Параметр
	16
шт.



	комплект
	1

	
	
	Рабочее давление
	100 атм.
	
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	200 атм.
	
	
	

	
	
	Диаметр условный
	15 мм
	
	
	

	
	
	Тип крана
	Запорный, полнопроходной, шаровой
	
	
	

	
	
	Рабочая среда
	Газ, гелий
	
	
	

	
	
	Температура рабочей среды
	(10 – 80) С
	
	
	

	
	
	Температура окружающей среды
	(-20 - +40) С
	
	
	

	
	
	Корпус, концевые присоединения, шар, шток
	Нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	Материал седел
	Devlon
	
	
	

	
	
	Материал уплотнения штока и корпуса
	Терморасширенный графит
	
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Под приварку, с удлиненными патрубками
	
	
	

	
	
	Управление
	Ручное и пневмоприводом
	
	
	

	
	
	Тип привода
	Пневматический, давление воздуха 7 атм.
	
	
	




1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – 15 недель с даты заключения договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 24 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию либо не менее 36 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 1 499 994,67 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

