	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству

	__________________
	Князевский К.Ю.

	«___» _______ 2012г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобиля

1. Предмет договора
Поставка автомобиля (номенклатурная группа № 1.127 - поставка автотранспорта) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические
характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Автомобиль
«Chevrolet Tahoe»
или эквивалент
	· двигатель и коробка передач	: LTZ 5,3 л АТ-6
· рабочий объем, куб. см: 5328
1. количество и расположение цилиндров: 8-v-образный
1. трансмиссия: Автоматическая 6-ступенчатая
1. тип двигателя: Бензиновый
1. топливо: неэтилированный, с октановым числом не менее 91
1. мощность, л.с. (кВт): 325 (239) при 5200 об/мин
1. крутящий момент, Н*м: 470 при 4200 об/мин
1. система полного привода
1. максимальная скорость: 192 км/ч
1. расход топлива (л. / 100км): Городской цикл - 14,4; Загородный цикл - 9,5; Смешанный цикл - 12,2
· размер (Длина*Ширина*Высота):5131*2007*1953 мм
· колесная база: 2946
· дорожный просвет: 231 мм
· объем багажного отделения: 1162-2269 л.
· объем топливного бака: 98 л.
· размер шин: 275/55 R20
· Автоматическая регулировка уровня подвески с изменяемой жесткостью.
· передняя подвеска: независимая, с телескопическими, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
· задняя подвеска: зависимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
1. фронтальные подушки безопасности с системой определения переднего пассажира (индикация статуса на зеркале заднего вида).
1. трехточечные ремни безопасности.
1. шторки безопасности для первого и второго ряда сидений с сенсором переворота.
1. боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.
1. защита от угона, PASS-Key III (или эквивалент).
1. антибуксировочная система: стабилизирующая система с cистемой защиты от переворачивания StabiliTrak (или эквивалент).
1. предупредительные сигналы: включены фары, не пристегнут ремень безопасности водителя / переднего пассажира, включен сигнал поворота.
1. крепление для запасного колеса, с запиранием.
1. шина для запасного колеса, 265/70 R17.
1. запасное колесо 17ii, полноразмерное стальное.
1. инструментальная панель, аналоговая с спидометром, одометром, тахометром, показателями уровня топлива, зарядки аккумулятора, температуры двигателя, давления масла.
1. внутреннее освещение салона: верхний свет, со стороны водителя, пассажира, багажного отсека. При дистанционном открытии активация света в т.ч. подсветка для передних и задних пассажиров.
1. трехзонный климат-контроль с индивидуальными климатическими настройками для водителя и переднего пассажира.
1. обогреватель, вспомогательный для задних пассажиров.
1. кондиционер, задний вспомогательный.
1. обогрев заднего стекла.
1. центральный замок, программируемый, с защитой от разблокирования.
1. напольное покрытие в цвет салона.
1. напольные коврики для первого и второго ряда сидений.
1. ключ двухсторонний.
1. внутреннее зеркало заднего вида с эффектом автозатемнения.
1. 3 вспомогательные эл. розетки, 12 V, две на передней панели и одна в багажнике.
1. система дистанционного запуска двигателя, включат дистанционное открывание дверей.
1. рулевая колонка, регулируемая по наклону.
1. кожаная отделка рулевого колеса.
1. блок управления на рулевом колесе: аудиосистема, круиз-контроль, включает управление информационным центром водителя на инструментальной панели справа от рулевого колеса.
1. электрические стеклоподъемники со стороны водителя – с функцией «экспресс-вниз» и блокировкой.
1. солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира, со встроенными зеркалами с подсветкой.
1. аудиосистема Bose (или эквивалент) с 9 динамиками и сабвуфером в центральной консоли.
1. аудиосистема, AM/FM радио, CD/DVD/MP3/USB.
1. управление аудиосистемой для задних пассажиров, с 2 выходами для наушников, дополнительной розеткой.
1. для задних пассажиров DVD плейер, пульт управления, дисплей, беспроводные наушники.
1. USB порт.
1. передние сиденья с кожаной отделкой , регулировка сидений водителя и переднего пассажира в 12 направлениях, электрорегулировка поясничной поддержки, подогрев подушки и спинки сидений, память регулировки сиденья водителя не менее 2-х позиций, регулируемые подголовники.
1. подогрев и охлаждение сидений водителя и переднего пассажира.
1. электрорегулировка сидений переднего пассажира.
1. электрорегулировка сиденья водителя.
1. сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 с кожаной отделкой для 3 пассажиров с центральным подлокотником.
1. подогрев сидений второго ряда.
1. электропривод замков сидений второго ряда.
1. сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 50/50, для 3 пассажиров, съемные, оборудованы ремнями безопасности.
1. люк с электроприводом, регулируемый по наклону, с функцией экспресс-открытия.
1. боковые подножки, черные, между передними и задними колесами.
1. дверь багажника с электроприводом.
1. фары, галогеновые с автоматическим контролем.
1. передние противотуманные фары.
1. тонировка стекол (все стекла за исключением ветрового стекла, а также стекла водителя и переднего пассажира).
1. решетка радиатора, хромированная.
1. поперечные рейлинги на крыше.
1. буксирные крюки.
1. внешние зеркала с подогревом и электроприводом регулировки и складывания, с эффектом автозатемнения со стороны водителя, хромированные.
1. боковые молдинги в цвет кузова.
1. внешние ручки дверей, хромированные.
1. шины, 275/55 R20, всесезонные.
1. колеса, 20ii (50.8см х 21.6см), алюминиевые, 5-ти спицевые.
1. система контроля давления в шинах.
· гидроусилитель руля.
· задний ультразвуковой парковочный датчик.
· стеклоочиститель, задний, с омывателем.
· задний дифференциал с автоматической блокировкой.
· электрорегулировка педального узла.
· внутреннее зеркало заднего вида с дисплеем.
· подножки с электроприводом.
· круиз-контроль.
· камера заднего вида.
· цвет – белый (white diamond).
· зимняя резина 275/55 R20 нешипованная «Nokian Hakkapeliita 7» (или эквивалент) - 4 шт.
· Литые диски	размером 275/55 R20 - 4 шт.
· Требуется установка комплекта резины.
· Мультимедийный центр с навигацией INTRO (или эквивалент)
· защита картера
· защита раздатки
	1
	шт.



3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с комплектацией завода-изготовителя с учетом требований п. 2 настоящего технического задания.

4. Порядок формирования цены
В соответствии с требованиями проекта договора

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
В соответствии с требованиями проекта договора

6. Условия поставки продукции
6.1. Продукция должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для продукции такого рода, а именно иметь Сертификат соответствия (Одобрение типа транспортного средства), который подтверждает соответствие Продукции определенным требованиям безопасности и качества, установленным для нее действующими стандартами и правилами: ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК на территории России. (Постановление Госстандарта РФ от 1 апреля 1998 г. N 19 "О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов" Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 1998 г. Регистрационный N 1522; Приложение 1 к постановлению от 1 апреля 1998 г. №19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»; Приложение 2 к постановлению от 1 апреля 1998 г. №19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»; Положение о паспортах ТС от 23 июня 2005 г. № 496/192/134; Дополнение к положению о паспортах ТС; Приказ Ростехрегулирования от 10.12.2007 г №3453; Приложение к приказу Ростехрегулирования от 10.12.2007 г. №3453; Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.).
6.2.  Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2012 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.
6.3. Продукция не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
6.4. Исполнитель должен обеспечить сохранность продукции до момента её передачи Покупателю
6.5. Гарантийный срок – 3 года или 100 000 км пробега с момента подписания акта приема-передачи Продукции.
6.6. Покупатель с участием представителя Поставщика осуществляет приемку Продукции в соответствии с требованиями п. 2 настоящего технического задания, а так же в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, упаковке. Прием продукции по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7. По окончании сдачи-приемки Продукции подписывает товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи Товара.
6.7. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.
6.8. Товар передается уполномоченному представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара. 
6.9. Продукция считается переданной Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества и комплектности Продукции, указанной в накладной, после подписания товарной накладной, Акта приёма-передачи Продукции и иных товарораспорядительных документов.
6.10. Внесение каких-либо изменений в текст указанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.
6.11. Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой Продукции.
6.12. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара.
6.13. На момент поставки продукции изложенной в п.2 настоящего Технического задания должны быть предоставлены:
6.13.1. ключи зажигания;
6.13.2. инструкция или руководство по эксплуатации автотранспортного средства с переводом на русском языке; 
6.13.3. технический паспорт транспортного средства (оригинал); 
6.13.4. гарантийный талон, заполненную сервисную книжку с гарантийным талоном и отметкой о проведении предпродажной подготовки; 
6.13.5. заверенную копию сертификата Одобрения типа транспортного средства - сертификата, подтверждающего соответствие автомототранспорта и спецтехники требованиям "Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов" при сертификации транспортных средств в России; 
6.13.6. опись ЗИП транспортного средства и листок комплектации;
6.13.7. иные документы, предусмотренные заводом изготовителем, а также действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия
7.1.  Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл.2

Таблица №2
Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов
	№
п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Территория (площадь) для хранения автомобиля
	г. Москва
	Не менее 1-й



8. Место поставки товара:
Самовывоз с территории (площади) Поставщика с учетом требований п. 7.1 настоящего технического задания.

9. Сроки выполнения
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «29» декабря 2012 г. до «09» января 2013 г.

	Начальник гаража
	
	
	
	В.Л. Масловский

	
	
	
	
	

	Заместитель главного инженера-
начальник Управления по базированию и строительству
	
	
	
	С.Д. Попович



