РАЗЪЯСНЕНИЕ
Документации процедуры закупки

По открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции центрального хранилища для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 
В Документации процедуры закупки в Томе 2 «Техническая часть» в информационной таблице «Перечень строительно-монтажных работ по реконструкции  центрального хранилища» на стр. 126-127 п.п. с 481 по 507 конкретизируются объемы работ.  (См. нижеприведенную таблицу):

	Разборка существующей конструкции бетонного покрытия 

(для устройства покрытия тип 1)

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	481.
	Разборка цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см
	1000 м²
	0,06713

	482.
	Разработка песка толщ.35см
	100 м³
	0,235

	Тип 1. Ремонт существующего проезда

	483.
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см
	1000 м³
	0,024924

	484.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	0,87234

	485.
	Прим.: Устройство оснований из жесткого укатываемого бетона механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя 18 см
	1000 м²
	0,24924

	486.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м³ (толщ.8см)
	1000 м²
	0,24924

	487.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м³ (толщ.6см)
	1000 м²
	0,24924

	488.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м²
	0,24924

	489.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	1,36

	Тип 2. Ремонт существующего проезда

	490.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м³
	0,3416

	491.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (толщ.6см)
	1000 м²
	0,488

	492.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
	1000 м²
	0,24924

	493.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	1,36

	Тип 3. Устройство отмостки из асфальтобетон

	494.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м³
	0,13041

	495.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м³
	0,26082

	496.
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м²
	0,13041

	497.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м²
	1,3041

	Прочие работы

	498.
	Погрузка вручную песка и щебня из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м³
	1,1438

	499.
	Перевозка песка и щебня в резерв района для утилизации автосамосвалами на 15 км
	т
	80,913

	500.
	Погрузка строительного мусора экскаваторами
	т
	304,428

	501.
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	16,023

	502.
	Перевозка строительного мусора на свалку автосамосвалами на 18 км
	т
	320,451

	503.
	Содержание свалки
	т
	320,451

	Озеленение

	504.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (толщ.20см)
	100 м²
	3,4554

	505.
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м²
	3,4554

	506.
	Уход за газонами обыкновенными
	100 м²
	3,4554

	507.
	Удобрения минеральные
	кг
	20,7324


