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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Электронасосные агрегаты: ЭЦНК4-4-150 , ЭЦНК4-6-100, ЭЦНК4-6,5-150, ЭЦНК4-9-150 или эквивалент,

электродвигатели ПЭД-5,5-94ХГ, ПЭД-7,0-94ХГ, ПЭД-8,5-94ХГ изготовленные  по ТУ 008.0009-07 и  запасные части к ним.  

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Указывается кода ОКП, так как согласно постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009 необходимость обязательной сертификации и декларирования соответствия определяется по коду ОКП, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Электронасосные агрегаты предназначены для откачивания из скважины агрессивных растворов,  в том числе для добычи полезных ископаемых методом скважинного подземного выщелачивания.  
 Электродвигатели и запасные части предназначены для ремонта уже имеющегося насосного оборудования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнению оборудования- У, категория размещения 5 по  ГОСТу 15150-69

Состав перекачиваемого раствора:

- солевой раствор с содержанием серной кислоты до 10% по объему;

              - концентрация механических взвесей  до 100  мг/л;

              - кинематическая вязкость раствора до (0,96-0,98)х10-6 м3/с;

              - максимальный размер твердых частиц до 0,2 мм;

              - водородный показатель (рН ) от 7 до 2;

              - температура раствора от +0 до +300С;

              - общая минерализация (сухой остаток) – до 1500 мг/л;

              - содержание сероводорода, до 1,5 мг/л.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-4-150 нержавеющего исполнения

	Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

4

              до 4

Напор номинальный, м

150

              до 150

Мощность приводного двигателя , кВт

5,5

              до 5,5

Потребляемый номинальный ток, А

13,5

не более 13,5

Материал исполнения

н/ж сталь12Х18Н10Т

        AISI 316L
Электронасосный агрегат ЭЦНК4-4-150 титанового исполнения

	Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

                  94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

4

        не менее 4,0

Напор номинальный, м

                150

          не  менее 150

Мощность приводного двигателя , кВт

5,5

              до 5,5

Потребляемый номинальный ток, А

13,5

не более 13,5

Материал исполнения

            титан

титан

Электронасосный агрегат ЭЦНК4-6-100 нержавеющего исполнения 
Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

  94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

6

            не менее 6,0

Напор номинальный, м

100

          не менее 100,0

Мощность приводного двигателя , кВт

7,0

              до 7,0

Потребляемый номинальный ток, А

17,5

не более 17,5

Материал исполнения

н/ж сталь 12Х18Н10Т

        AISI 316L
 Электронасосный агрегат ЭЦНК4-6-100 титанового исполнения
Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

  94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

6

            не менее 6,0

Напор номинальный, м

100

          не менее 100,0

Мощность приводного двигателя , кВт

7,0

              до 7,0

Потребляемый номинальный ток, А

17,5

     не более 17,5

Материал исполнения

титан

        титан
Электронасосный агрегат ЭЦНК4-6,5-150 нержавеющего исполнения
Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

  94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

6,5

            не менее 6,5

Напор номинальный, м

150

          не менее 150,0

Мощность приводного двигателя , кВт

7,0

              до 7,0

Потребляемый номинальный ток, А

17,5

не более 17,5

Материал исполнения

н/ж сталь 12Х18Н10Т

        AISI 316L
Электронасосный агрегат ЭЦНК4-6,5-150 титанового исполнения
Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

  94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

6,5

            не менее 6,5

Напор номинальный, м

150

          не менее 150,0

Мощность приводного двигателя , кВт

7,0

              до 7,0

Потребляемый номинальный ток, А

17,5

          не более 17,5

Материал исполнения

титан

титан

Электронасосный агрегат ЭЦНК4-9-150 нержавеющего исполнения
Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

  94

            не более 94,0

Подача номинальная, м3/час

9,0

            не менее 9,0

Напор номинальный, м

150

          не менее 150,0

Мощность приводного двигателя , кВт

8,5

              до 8,5

Потребляемый номинальный ток, А

22

не более 22,0

Материал исполнения

н/ж сталь 12Х18Н10Т

        AISI 316L
Электронасосный агрегат ЭЦНК4-9-150 титанового исполнения
Наименование параметра

показатель

эквивалент

Наружный  диаметр, мм

  94

            не более 94

Подача номинальная, м3/час

9,0

            не менее 9,0

Напор номинальный, м

150

          не менее 150,0

Мощность приводного двигателя , кВт

8,5

              до 8,5

Потребляемый номинальный ток, А

22

      не более 22,0

Материал исполнения

титан

титан

Электродвигатель ПЭД-5,5-94ХГ нержавеющего исполнения

Наименование параметра

показатель

эквивалент

Номинальная частота вращения,об/мин

2700

    не менее   2700
Номинальное напряжение, V
3 х 380
    3 х 380 (400-415)

Мощность , кВт

5,5

      не более  5,5
Потребляемый номинальный ток, А

13,5

        не более 13,5
Наружный  диаметр, мм

  94

         не более 94,0
Материал корпуса

н/ж сталь 12Х18Н10Т

        AISI 316L
Электродвигатель ПЭД-7,0-94ХГ нержавеющего исполнения

Наименование параметра

показатель

эквивалент

Номинальная частота вращения,об/мин

2700

       не менее 2700
Номинальное напряжение, V
3 х 380
    3 х 380(400-415)

Мощность , кВт

7,0

      не более  7,0
Потребляемый номинальный ток, А

17,5

        не более 17,5
Наружный  диаметр, мм

  94

         не более 94,0
Материал корпуса

н/ж сталь 12Х18Н10Т

        AISI 316L
Электродвигатель ПЭД-8,5-94ХГ нержавеющего исполнения

Наименование параметра

показатель

эквивалент

Номинальная частота вращения,об/мин

2700

не допустим
Номинальное напряжение, V
3 х 380
не допустим
Мощность , кВт

8,5

не допустим
Потребляемый номинальный ток, А

22

не допустим
Наружный  диаметр, мм

  94

не допустим
Материал корпуса

н/ж сталь 12Х18Н10Т

не допустим
Запасные части:

Наименование

Материал

Номер по чертежу

  эквивалент

Подшипник

Н/ж сталь

НГ 236.240

не допустим
Подшипник

титан

НГ 236.240-01

не допустим
Втулка подшипника

Графит силицированный

НГ 236.101

не допустим
Кольцо уплотнительное

резина

075-080-30-2-1

 не допустим
Втулка

каплен

НГ 236.103

не допустим
Уплотнение торцовое

SIC/SIC

НГ 221.820

не допустим


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийная наработка на отказ не менее  3500 часов 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	По конструкции электронасосный агрегат относится к типу погружных, скважинных,  многоступенчатых насосов в антикоррозийном исполнении . Все металлические части насоса изготовлены из нержавеющей стали 12х18н10т или титана ВТ 1-0 (ГОСТ 26492-85, ГОСТ 22178-76). Обойма рабочей ступени выполнена из полиамида ПА6-210КС ОСТ 6-11-498-79 и армирована н/ж или титановой обечайкой. Отвод лопаточный выполнен из полиамида и имеет титановый или н/ж подшипник скольжения для рабочего колеса. Плавающее рабочее колесо изготовлено из коплена 01020 ТУ 2211-015-00203521-95 и имеет подшипник скольжения из резинный ТМКЩ. Подшипники скольжения на валу изготавлены из силицированного графита СГ- П , ТУ 8-20-89-76. Привод насоса осуществляет электродвигатель, через шлицевую муфту, на которой расположено турбинное устройство, для охлаждения и защиты от песка торцевого уплотнения.  Все детали электродвигателя, контактирующие со скважинным раствором изготавливаются из титана ВТ 1-0 или н/ж стали.
Электродвигатель герметичный, имеет торцевое уплотнение (кольца уплотнения из силицированного графита), компенсационную камеру-холодильник для уравновешивания давления и охлаждения заполняющей жидкости. Электродвигатель заполняется незамерзающей жидкостью, что позволяет его транспортировать при температуре  до -40ºС.  Статор электродвигателя заполнен диэлектрическим компаундом. Подшипники скольжения радиальные и упорные изготовлены из силицированного графита.

Монтажно-технические требования:

Выбор сечения токоподводящего провода марки ВПП производится в зависимости от мощности электродвигателя агрегата, номинального тока и длины провода, измеряемой от источника питания до погруженного в скважину  агрегата.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы составляющих электронасосного агрегата :

· нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или AISI 321 или AISI 316L;
· сплав титановый ВТ1-0;

· химически и механически стойкие пластмассы  полиамид, каплен ;

· силицированный графит



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания электронасосных агрегатов 380 В от трехфазной сети частотой 50 гц.

Отклонения напряжения питания и частоты тока должны соответствовать:

· напряжение + 10 % , -5%

· частота +2,5 % , - 2,5 %



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	      Электронасосных агрегат должен подключаться к сети через станцию управления. 

· 

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки электронасосного агрегата:

· электродвигатель;

· насос;  

· паспорт на агрегат;

· инструкция по эксплуатации.

тара.

Запасные части.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Требования к маркировке оборудования:

маркировка наносится непосредственно на электродвигатель и на насос;

Содержание маркировки:

 - на электродвигателе —ПЭД-ХХ-94ХГ 380В, ХХ А, Зав. №, Год изготовления;

 - на насосе — ЦНК4-ХХ-ХХХ,  Зав. № , Год изготовления.

Способ нанесения маркировки- ударный

Требования к маркировке упаковки:

маркировка наносится на табличку прикрепленную к деревянному ящику

Содержание маркировки:

Маркировка содержит следующие манипуляционные знаки:

· знак обозначающий «хрупкое» изделие;

· знак «Не кантовать»



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Электронасосные агрегаты и электродвигатели к ним поставляются в деревянных ящиках , соответствующих размеров . Насос и электродвигатель надежно закреплены в ящике, для предотвращения перекатывания с места на место при перемещении.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Каждое изделие поставляется с паспортом содержащим сведения о его приемке, подтвержденное подписью и штампом завода изготовителя

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров 

	При поставке оборудования поставщик передает заказчику заверенные копии сертификатов соответствия, документы подтверждающие качество продукции, а также документы подтверждающие исполнение гарантийных обязательств (гарантийные талоны)



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Для перевозки электронасосных агрегатов, двигателей и запасных частей к ним приемлемы любые виды транспорта.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Электронасосные агрегаты и электродвигатели к ним должны храниться под навесом или в закрытых помещениях, с естественной вентиляцией, при температуре от 0ºС до 45ºС , на расстоянии не ближе 1 м от отопительных систем.

Требования к складированию : высота штабеля не более 1 м




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийным срок хранения : не менее 24 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации:  наработка не менее   3500 часов.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Электродвигатели и насосы -  ремонтопригодные  по ГОСТ 23660-79.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество электронасосных агрегатов подтверждается:

- Сертификатом соответствия .

- Сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) по менеджменту и контролю качества .



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п

	Наименование

	Ед. изм.

	Октябрь - ноябрь

	1.

	Эл.двигатель ПЭД-8,5-94ХГ н/ж исп.

	шт

	29


	2.

	Подшипник НГ 236.240

	шт.

	40


	3.

	Подшипник НГ 236.240-01

	шт.

	40


	4.

	Втулка подшипника НГ 236.101

	шт.

	20


	5.

	Кольцо уплотнительное 075-080-30-2-1

	шт.

	20


	6.

	Втулка НГ 236.103

	шт.

	20


	7.

	Эл.двигатель ПЭД-5,5-94ХГ н/ж исп.

	шт.

	32


	8.

	Уплотнение торцевое НГ 221.820

	шт.

	40


	9.

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-4-150 н/ж исп.

	шт.

	5


	10.

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-4-150 титан. исп.

	шт.

	29


	11.

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-6-100 н/ж  исп.

	шт.

	6


	12.

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-9-150 титан. исп.

	шт.

	31


	13.

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-6,5-150 н/ж исп.

	шт.

	3


	14.

	Электронасосный агрегат ЭЦНК4-9-150 н/ж исп.

	шт.

	19


	15.

	Эл.двигатель ПЭД-7,0-94ХГ н/ж исп.

	шт.

	3



	


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату: Техническая документация на русском языке, на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Персонал заказчика проходит обучение правилам эксплуатации оборудования на месте. Нормативный документ -  инструкция по эксплуатации и ремонту оборудования, предоставляемая поставщиком.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПЭД-хх-94ХГ
	ПЭД-погружной электродвигатель, хх — мощность в кВт, 94- наружный диаметр в мм, ХГ- химически стойкий

	2.
	НГ ххх.ххх
	ххх.ххх- Номер изделия по чертежу

	3.
	ЭЦНК4-хх-ууу
	Э-электронасосный , Ц- центробежный, Н- насос, К- кислотостойкий, 4- наружный диаметр в дюймах, хх-производительность в м3/час, ууу- напор в м.

	4.
	н/ж исп.
	Материал исполнения — нержавеющая сталь12Х18Н10Т  

	5.
	титан. исп.
	Материал исполнения — титан ВТ 1-0


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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