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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Горюче-смазочные материалы:
Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент – 208 л.
Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF или эквивалент – 208 л.
Полусинтетическое моторное масло ТНК  Magnum Super 10w40 SL/CF или эквивалент – 360 кг.
Моторное масло ТНК  Дизель Турбо М-10ДМ или эквивалент – 1080 кг/1299 л.
Полусинтетическое моторное масло Castrol Tection 10W-40 или эквивалент –120 л.
Трансмиссионное масло ТНК Trans Gipoid 80W-90 GL-5 или эквивалент – 180 кг.
Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное) – 624 л.
Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол или эквивалент – 690 кг.
Охлаждающая жидкость Антифриз Nord (красный) или эквивалент – 230 кг.
Смазка универсальная WD-40 или эквивалент – 18 кг.
Тормозная жидкость РОСДОТ-4 или эквивалент – 72,8 кг.
Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 или эквивалент – 12 л.
Присадка к топливу Castrol TBE или эквивалент – 3 л. 
Герметик прокладка Victor Reinz или эквивалент – 4 л. 
Смазка Литол-24 или эквивалент – 60 кг.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании технических требованиях требуемого к закупке товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, выпуска не ранее 2013 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 2320030



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Горюче-смазочные материалы будут использоваться в автомобильной технике.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент – 208 л. Упаковка –  бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.)
Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF или эквивалент – 208 л. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (1 шт.)
Полусинтетическое моторное масло ТНК  Magnum Super 10w40 SL/CF или эквивалент – 360 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 180 кг. (2 шт.)
Моторное масло ТНК Дизель Турбо М-10ДМ или эквивалент – 1080 кг/1299 л. Упаковка –  бочка, объемом не менее 180 кг/216,5 л. (6 шт.)
Полусинтетическое моторное масло Castrol Tection 10W-40 или эквивалент – 120 л. Упаковка –  канистры, объемом не менее 60 л. (2 шт.)
Трансмиссионное масло ТНК Trans Gipoid 80W-90 GL-5 или эквивалент – 180 кг. Упаковка –  бочка, объемом не менее 180 кг. (1 шт.)
Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное) – 624 л. Упаковка – бочка, объемом не менее 208 л. (3 шт.)
Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол или эквивалент – 690 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 230 кг. (3 шт.)
Охлаждающая жидкость Антифриз Nord (красный) или эквивалент – 230 кг. Упаковка – бочка, объемом не менее 230 кг. (1 шт.)
Смазка универсальная WD-40 или эквивалент – 18 кг. Упаковка – флакон, объемом не менее 0,3 кг. (60 шт.)
Тормозная жидкость РОСДОТ-4 или эквивалент – 72,8 кг. Упаковка – флакон, объемом не менее 0,455 кг. (160 шт.)
Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 или эквивалент – 12 л. Упаковка – флакон,  объемом не менее 1 л. (12 шт.)
Присадка к топливу Castrol TBE или эквивалент – 3 л. Упаковка – флакон, объемом не менее 0,25 л. (12 шт.)
Герметик прокладка Victor Reinz или эквивалент – 4 л. Упаковка – баллон (под давлением), объемом не менее 0,2 л. (20 шт.)
Смазка Литол-24 или эквивалент – 60 кг. Упаковка – барабан, объемом не менее 30 кг (2 шт.)

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 или эквивалент. 
	
	Методы испытаний
	Единицы измерения
	Значения

	Плотность при 15 °C
	ASTM D4052
	г/см³
	0.85

	Кинематическая вязкость при 40 °C
	ASTM D445
	мм²/c
	75.5

	Кинематическая вязкость при 100 °C
	ASTM D445
	мм²/c
	13.1

	Индекс вязкости
	ASTM D2270
	
	173

	Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W)
	ASTM D5293
	сП
	5770

	Кальций
	ASTM D4951
	% масс.
	0.189

	Фосфор
	ASTM D4951
	% масс.
	0.078

	Цинк
	ASTM D4951
	% масс.
	0.083

	Щелочное число
	ASTM D2896
	мг КОН/г
	7.4

	Температура застывания
	ASTM D97
	°C
	-42

	Сульфатная зольность
	ASTM D874
	% масс.
	0.78


Синтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF или эквивалент.
	
	Методы испытаний
	Единицы измерения
	Значения

	Плотность при 15 °C
	ASTM D4052
	г/см³
	0.8515

	Кинематическая вязкость при 40 °C
	ASTM D445
	мм²/c
	79

	Кинематическая вязкость при 100 °C
	ASTM D445
	мм²/c
	13.2

	Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W)
	ASTM D5293
	сП
	6100

	Щелочное число
	ASTM D2896
	мг КОН/г
	7.0

	Температура застывания
	ASTM D97
	°C
	-48

	Сульфатная зольность
	ASTM D874
	% масс.
	0.7


Полусинтетическое моторное масло ТНК  Magnum Super 10w40 SL/CF или эквивалент.
Показатели 10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с – 14,6
Вязкость динамическая CCS при -25 °C, мПа*с – 6400
Индекс вязкости – 160
Температура вспышки в открытом тигле, °C – 210
Температура застывания, °C – -38  
Моторное масло ТНК  Дизель Турбо М-10ДМ или эквивалент.
Моторное масло должно соответствовать ГОСТ 8581-78.
Показатели SAE 20/SAE 30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с – 8,2/11,6
Щелочное число, мг КОН/г - 9,4/8,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C – 234/235
Температура застывания, °C – -38/-18
Полусинтетическое моторное масло Castrol Tection 10W-40 или эквивалент.
	
	Методы испытаний
	Единицы измерения
	Значения

	Плотность при 15 °C
	СASTM D4052
	г/мл
	0.872

	Кинематическая вязкость при 100 °C
	СASTM D445
	мм²/c
	14.5

	Кинематическая вязкость при 40 °C
	СASTM D445
	мм²/c
	91.2

	Динамическая вязкость (CCS) при -30 °C
	CASTM D5293
	мПа*с (сП)
	6400

	Индекс вязкости
	ASTM D2270
	
	152

	Температура застывания
	ASTM D97
	°C 
	-42

	Температура вспышки (PMCC)
	ASTM D93
	°C
	230

	Щелочное число
	ASTM D2896
	мг КОН/г
	10.7

	Сульфатная зольность
	ASTM D874
	% масс.
	1.4


Трансмиссионное масло ТНК Trans Gipoid 80W-90 GL-5 или эквивалент.
Показатели – 80W-90 
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с – 16,7
Вязкость динамическая при -12 °C, мПа*с – 150000
Индекс вязкости – 90
Температура вспышки в открытом тигле, °C – 210
Температура застывания, °C – -30
Масло ВМГЗ (всесезонное масло гидравлическое загущенное).
Масло ВМГЗ должно соответствовать ГОСТ 17479.3-85.
	Кинематическая вязкость, при 40 °C, мм²/c, не менее
	11,5-22

	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже
	167

	Температура застывания, °C
	-45

	Кислотное число масла без присадок, мг КОН/г на 1 г масла, не более
	0,05

	Плотность при 15 °C, кг/см3, не более
	865

	Кинематическая вязкость, мм²/c: при -40 °C, не более
	13000

	Зольность, %, не более
	0,005

	Испытание на коррозию
	выдерживает

	Массовая доля механических примесей
	отсутствие

	Содержание воды
	отсутствие

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	отсутствие

	Цвет на колориметре ЦНТ (для определения цвета темных нефтепродуктов), ед. ЦНТ, не более
	2,5


Незамерзающая охлаждающая жидкость Тосол или эквивалент.
Незамерзающая охлаждающая жидкость должна соответствовать ГОСТ 28084-89.
Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +108 °C
Плотность при температуре 20 °C: 1,074 г/см3
Температура кипения: 109 °C
Температура начала кристаллизации: -40 °C
Активность водородных ионов pH: 8,5% (при 20 °C)
Охлаждающая жидкость Антифриз Nord (красный) или эквивалент. 
Охлаждающая жидкость должна соответствовать ГОСТ 28084-89.
	Наименование показателя
	Значения

	Внешний вид
	Однородная прозрачная окрашенная флуоресцентная жидкость без механических примесей

	Плотность при температуре 20 °C, г/куб. см
	1,072-1,085

	Температура начала кристаллизации, °C, не выше
	 минус 40

	Фракционные данные:
Температура начала перегонки, °C, не ниже
Массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 °C, %, не более
	
100

50

	Щелочность, куб.см, не менее
	10

	Вспениваемость:
Объем пены, куб. см, не более
Устойчивость пены, с, не более
	
30
3

	Водородный показатель (pH) при 20 °C
	7,5-9,0

	Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки
а) Медь М1 (ГОСТ 859-78), не более
б) Латунь Л63 (ГОСТ 2208-91), не более
в) Припой ПОС40-2 (ГОСТ 21930-76), не более
г) Алюминий АЛ-9 ОСТ 48-178-80, не более
д) Чугун GH18-36 или GH24-44 (ГОСТ 1412-85), не более 
	
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

	Воздействие на резину при температуре 100°C в течение 72 ч. Изменение объема, %, не более:
а) стандартные образцы резины 57-5006
б) стандартные образцы резины 57-7011
	

5
5


Смазка универсальная WD-40 или эквивалент.
Внешний вид: прозрачный или слегка замутненный.
Цвет: светлоянтарный.
Удельный вес: 0,800+/-0,020 при 22С.
Вязкость: 27,5+/-1,0 сек при 22С.
Точка воспламенения (мин): 43С при открытом колпачке.
Процент нелетучих веществ (мин): 22% по весу.
Процент летучих веществ (макс): 78% по весу алифатических веществ перегонки нефти.
Точка текучести: менее -73С.
Площадь покрытия: 15-26 м2/1 (литр).
Точка кипения (начальная): 149С (мин).
Вес нанесенного покрытия: 1,67х10 в минус 3 степени кг/м2.
Толщина: 3,9х10 в минус 3 степени микрон.
Тормозная жидкость РОСДОТ-4 или эквивалент.
Мин. параметр Точки кипения «сухой» жидкости – 250 °С
Мин. параметр Т кипения «увлажненной» жидкости – 158 °С
Вязкость при температуре -40 °С – макс. 1600
Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4.
	Наименование
	Метод
	Единицы измерений
	Castrol Brake Fluid DOT 4

	Внешний вид
	Визуально
	-
	чистый и прозрачный, жёлтого цвета

	Плотность относительная при 20 °C
	IP 160
	г/мл
	1.07

	Равновесная температура кипения “сухой” жидкости (ERBP)
	ASTM D1120
	°C
	250 (мин.)

	Равновесная температура кипения “увлажнённой” жидкости (WET ERBP)
	SAE J1703
	°C
	155 (мин.)

	Вязкость кинематическая при 100 °С
	ASTM D445
	мм²/с
	2.3

	Вязкость кинематическая при -40 °С
	IP 71
	мм²/с
	1200 (типичн.)

	pH
	SAE J1703
	pH
	7.3


Присадка к топливу Castrol TBE или эквивалент. 
Плотность при 20 °C – 0,835 г/см3
Вязкость при 40 °C – 7 мм2/с
Температура воспламенения – 66 °C
Температура застывания - -4 °C
Герметик прокладка Victor Reinz или эквивалент. 
Высокая устойчивость к температурам от -50 °C до +300 °C (кратковременные пиковые температуры)
Смазка Литол-24 или эквивалент. 
Смазка должна соответствовать ГОСТ 21150-87.
Внешний вид: однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета.
Температура каплепадения, °C: 199
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 0,1 мм: 231
Класс пенетрации 3 по NLGI

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Товар должен находиться в упаковке производителя. Упаковка должна быть цельная, герметичная, должны отсутствовать внешние дефекты. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств готовой продукции в течение сроков годности и удобство использования.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, гарантийные талоны (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Товар должен храниться в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 11 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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