Приложение № 2
Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Научно-
Исследовательский Институт имени А. П. Александрова»,
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация

	№

п/п
	Наименование

ТМЦ
	Требования к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед.

изм.
	Объем,

количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вакуумная установка для уборки пыли, песка, стружки, воды
типа Nederman RBU 2600 или эквивалент
	Стационарная высоковакуумная установка для уборки песка, пыли, дроби чугунной, дроби стальной, стружки металлической и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры: 1510х1070х1260 (1855 с шумоглушителями).

Масса 1220 кг.

Звукоизолирующий корпус.

Шумоглушители на входе и выходе.

Пресепаратор KSA 70.
Габаритные размеры пресепаратора: 400х400х1300 мм.
Масса пресепаратора: 50 кг.
Фильтр с устройством авторазгрузки.

Уборочный комплект (4 шт.) CE 600.
Щит управления HV Starter PLC 8.

Трубопроводы, шланги (комплект).

Диаметр впускного отверстия: 200 мм.

Диаметр выпускного отверстия: 200 мм.

Мощность, не более: 55 кВт.

Производительность (без нагрузки): 3200 м3/ч.

Производительность при 20 кПа, не менее: 2600 м3/ч.

Максимальный вакуум, не менее: 45 кПа.

Рабочий вакуум при 800 м3/ч, не менее: 42 кПа, при 1200 м3/ч, не менее: 41 кПа.

Напряжение питания: 3х380(400) В.
Уровень шума, не более: 70 дБ(А).
Количество пользователей: от 5 до 10 одновременно.
Одновременно в пиковой нагрузке: 6-8.
Количество собираемого материала: не менее 500 кг в самой удаленной точке (за смену).
Максимальная удаленная точка находится в 74 м от вакуумной установки (эскиз «Пример требуемой компоновки» – см. приложение)
Размер частиц: 0,1 – 10 мм3.

Содержание влаги: до 0,5 м3.

Автоматизация:
– очистка фильтров через заданные интервалы времени;

– датчик потери давления и сигнализация при засорении фильтра;
– датчик уровня заполнения бака;
– датчик пожарной сигнализации внутри фильтра;

– удаленный пуск/останов установки с рабочих мест;

– энергосбережение (переключение установки в режим холостого хода и последующее отключение при отсутствии дежурного сигнала);

– тестирование и индикация ошибок всех подключенных сигналов;

– счетчик часов наработки и индикация режима работы;

– переключение в сервисные режимы для обслуживания системы;

– аварийное отключение системы при пожаре.
Тип удаляемой пыли: невзрывоопасная. Кроме пыли – влага (вода), песок (свинцово-песчаная смесь), стружка, дробь свинцовая, дробь чугунная. Пыль образуется при производстве демонтажных, ремонтных работ (резка трубопроводов, обработка кромок трубопроводов, сварочные работы, замена свинцовой, чугунной дроби). Вода – при гидравлических испытаниях, промывке трубопроводов и прочих наладочных работах.
Количество точек подключения 5-10.

Характер – уборка «мусора», дымоудаление при огневых работах.

Фильтр и пресепаратор находятся снаружи установки (планируемая компоновка – см. эскиз).

Фильтр-пылеулавливатель с двухступенчатой фильтрацией, с автоматической очисткой.

Габаритные размеры фильтра: 1015х800х2871 мм.
Масса фильтра: 300 кг.
Максимальный поток воздуха: 1600 м3/ч.

Фильтрующая поверхность 12 м2.

Сепарация: 99,95% (мелкая пыль), бункер-накопитель – 70 л.

Фильтр – FlexFilter.
ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Паспортизация системы (паспорта на все компоненты системы).
Исполнительная документация (монтажные чертежи, электрические схемы, принципиальные схемы).

Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации/техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Участник запроса в предложении предоставляет техническое описание всех компонентов системы (вакуумная установка, пресепаратор, фильтр, щит управления), пояснительную записку на вакуумную установку в сборе.
Пояснительная записка должна включать следующие разделы:

1. Исходные данные.

2. Общие характеристики и преимущества системы.

3. Расчетные характеристики.

4. Технические параметры и состав оборудования.

5. Электроснабжение.

6. Автоматизация.
7. Снижение нагрузки на окружающую среду.

8. Мероприятия по уменьшению шума.

9. Мероприятия по пожарной безопасности.
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