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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Работы по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования, 



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
-

	1. Неотложные работы:
- замена остродефектных рельсов, шпал, металлических частей стрелочных переводов (изломы, выколы и прочие повреждения), элементов скреплений;
- устранение разрывов стыков;
- устранение последствий сплывов и других повреждений насыпи;
- устранение прочих неисправностей, требующих закрытия движения подвижного состава.
2. Плановые работы:
- устранение отступлений по ширине колеи;
- выправка пути и стрелочных переводов в профиле и плане;
- содержание неохраняемых переездов; 
- осмотр земляного полотна, укрепительных, защитных и водоотводных сооружений, дренажных устройств;
- очистка стрелочных переводов от снега;
- одиночная смена материалов верхнего строения пути;
- снятие и замена карточек;
- смазка и закрепленние стыковых болтов;
- добивка костылей, довертывание шурупов, поправка противоугонов;
- ограждение мета производства работ;
- прочие работы (замена пластинок-закрепителей, зачистка заусенцев на шпалах и переводных брусьях, шлифовка накатов и др.).


	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Работы по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования, 


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	     
	№
п/п
	Наименование и номер пути


	Длина, м
	Верхнее строение пути

	
	
	
	Рельсы
	Шпалы
	Балласт

	1
	Железнодорожный путь № 86
	694,0
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	2
	Железнодорожный путь № 87
	201,9
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	3
	Железнодорожный путь № 88
	230,1
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	4
	Железнодорожный путь № 89
	159,6
	Р-38
	деревянные
	ПГС

	5
	Железнодорожный путь № 90
	238,1
	Р-38
	деревянные
	щебень

	6
	Железнодорожный путь № 91
	327,9
	Р-43
	деревянные
	ПГС

	7
	Железнодорожный путь № 92
	296,2
	Р-43, Р-38
	деревянные
	ПГС

	8
	Железнодорожный путь № 93
	127,6
	Р-43
	деревянные
	ПГС

	
	ИТОГО:
	2275,4
	
	
	


       

	№
п/п
	Номер, тип, марка
стрелочного перевода
	Ведущий

	Предрельсовое основание
	Балласт

	
	
	с пути
	на путь
	
	

	1
	161 Р-38 1/9
	86
	87
	брусья деревянные
	щебень

	2
	163 Р-38 1/9
	86
	88
	брусья деревянные
	щебень

	3
	165 Р-38 1/9
	86
	89
	брусья деревянные
	щебень

	4
	167 Р-38 1/9
	86
	89
	брусья деревянные
	щебень

	5
	169 Р-38 1/9
	86
	90
	брусья деревянные
	щебень

	6
	171 Р-38 1/9
	86
	91
	брусья деревянные
	щебень

	7
	173 Р-38 1/9
	86
	92
	брусья деревянные
	щебень

	8
	175 Р-38 1/9
	92
	93
	брусья деревянные
	щебень

	ИТОГО:                     8 комплектов стрелочных переводов




	№
п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение
	Количество

	1
	Технологический проезд
	Путь № 86
	2

	2
	Технологический проезд
	Путь № 87
	1

	3
	Технологический проезд
	Путь № 88
	1

	4
	Технологический проезд
	Путь № 90
	1

	5
	Технологический проезд
	Путь № 91
	2

	6
	Технологический проезд
	Путь № 92
	2

	7
	Технологический проезд
	Путь № 93
	1

	8
	Неохраняемый переезд
	Путь № 95
	1

	
	ИТОГО:
	11






РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Проведение работ по текущему содержанию путей необщего пользования:
- Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ;
- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286;
- Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» от 29 декабря 2012 г. №2791р.
- Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденной МПС РФ от 29.06.1998 № 566;
- Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 30.05.2001 № АН-47-Р;
- Указанием МПС России от 29.11.1997 № С-1386у «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства»; 
- и иными нормативно-правовыми документами.
Работы выполняются своими силами, на своем оборудовании и своими инструментами, без привлечения третьих лиц.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям:
Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ;
- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286;
- Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» от 29 декабря 2012 г. №2791р.
- Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденной МПС РФ от 29.06.1998 № 566;
- Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 30.05.2001 № АН-47-Р.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийные сроки на выполненные работы устанавливаются:
6 месяцев на работы, выполненные по текущему договору.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Квалификация персонала организации исполнителя должна подтверждаться любыми документами, отражающими техническую квалификацию исполнителя работ, утвержденным штатным расписанием организации исполнителя. 

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	-

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	-



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	-

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	-

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	 
Организация - исполнитель предоставляет акт выполненных работ, счет-фактуру, счет.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы
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