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г.Саров
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Конденсатор ИК1-100-0,1 УХЛ4
	шт
	8

	2
	Конденсатор ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4
	шт
	10

	3
	Конденсатор ЭСПВ-1-2,4 УЗ
	шт
	8


1. Конденсатор ИК1-100-0,1 УХЛ4

Высоковольтный конденсатор  ИК1-100-0,1 УХЛ4 предназначен для получения больших импульсов тока и используется в составе генераторов импульсного 
напряжения ГИН-100.

Качество конденсатора импульсного должно соответствовать 
требованиям ТУ 16-88 ИБДМ.673232.008, паспортным данным и руководству по эксплуатации. 

Технические характеристики:

Номинальная емкость – 0,1 мкФ;

Номинальное напряжение –100 кВ;

Испытательное напряжение – 125 кВ;

Ток разряда -  50 кА;

Индуктивность номинальная - 140 нГн;

Материал корпуса – полипропилен;

Масса 29 кг.

Габаритные размеры конденсатора: 

 -   длина – 455 мм;

-   ширина – 150 мм;
-   высота – 326 мм;

-   высота с выводами - 345 мм.

Режим работы конденсатора:

- разряд с декрементом затухания 1,5;

- наибольшая амплитуда разрядного тока  - 50 кА;

- частота следования импульсов в минуту - четыре.

Комплектность поставки:

Конденсатор ИК1-100-0,1 УХЛ4 ТУ 16-88 ИБДМ.673232.008;

Паспорт; 

Протокол испытаний;

Руководство по эксплуатации.

Требования к безопасности:

По требованиям безопасности конденсатор импульсный должен удовлетворять требованиям ТУ 16-88 ИБДМ.673232.008, паспортным данным и руководству по эксплуатации. 

2. Конденсатор ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4

Высоковольтный конденсатор  ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4 предназначен для получения больших импульсов тока.


Конденсатор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливае​мых помещениях (климатическое исполнение УХЛ4) в следующих условиях:

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 35 °С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 1  °С;
- верхнее рабочее значение относительной влажности 80 % при 25  °С;
-  нижнее рабочее значение относительной влажности 60 % при 20 °С;
- верхнее значение высоты над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры конденсатора в недопустимых пределах.
Номинальные рабочие значения механических внешних воздействую​щих факторов для группы механического исполнения Ml: синусоидальная вибра​ция с диапазоном частот 0,5-35 Гц и максимальной амплитудой ускорения 5м/с.

Технические характеристики:

Напряжение номинальное  - 100 кВ;

Емкость номинальная  - 0,4 мкФ;

Индуктивность номинальная – 50 нГн.

Отклонение значения емкости конденсатора от номинального не должно быть более 
± 10 % при темпера туре 20  °С.  

Отклонение значения индуктивности от номинального не должно бытьболее ± 20 нГн.

Режим работы конденсатора:

- заряд апериодический до номинального напряжения;

- разряд колебательный с декрементом колебания не менее 1,5;

- наибольшая амплитуда разрядного тока 100 кА;

- частота следования циклов заряд/разряд не более четырех в минуту.

Все металлические части конденсатора имеют защитные покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям.

Вероятность безотказной работы за наработку 102 циклов заряд/разряд -  не менее 0,9.

Средний ресурс конденсатора - не менее 103 циклов заряд/разряд.

Нижние границы, нормированные при доверительной вероятности 0,8, для вероятности безотказной работы и среднего ресурса составляют соответственно 0,85 за 102 циклов заряд/разряд и 7*102 цикловзаряд/разряд. 

Габаритные размеры конденсатора: 

высота - 434±5 мм;

ширина – 251 мм;
глубина – 176 мм.

3. Конденсатор ЭСПВ-1-2,4 УЗ 
Предназначен для повышения коэффициента мощности электротермических установок частоты от 0,5 до 10 кГц и подстройки колебательного контура.

Технические характеристики:

Напряжение номинальное  - 1кВ;

Номинальная частота тока – 2,4 кГц;

Номинальная реактивная мощность – 550 квар;

Емкость номинальная  - 36,5 мкФ;

Диаметр резьбы контактного стержня – М12

 Примечание:

Техническая документация установки, в которой будут использоваться закупаемые товары разработана с учетом технических характеристик и посадочных мест, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

 Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37. 

Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

-на каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, счет-фактура, товарная накладная.
-оборудование должно быть новым (2014 год выпуска). Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

-на все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, гарантийный талон, полный комплект технической документации.
-в случае выхода из строя оборудования, Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течении двух недель.
 Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









