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          Технический директор

_______________ В.Н. Сорока
Техническое задание 

На выполнение комплекса электромонтажных работ по перекладке силового кабеля и замене защитных устройств на участке от трансформаторной подстанции до 5ШМ, от 5ШМ до силовых щитов запитки вытяжной вентиляции: ШР9, ШР11, ШР13, ШР14, ШР15; перекладке питающего кабеля линии №8, связанная с изменение точки подключения; переносе выключателей на химических складах в металлические шкафы (из помещения в коридор); монтажу пультов управления вытяжной вентиляции (5 шт.) в корпусе 40
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	Монтаж 

	1. 
	Демонтаж кабеля
	м
	200

	2. 
	Монтаж кабеля сечением до 120мм2 в лотках 
	м
	335

	3. 
	Демонтаж Блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	2

	4. 
	Монтаж Блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	2

	5. 
	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	м
	20

	6. 
	Монтаж стойки сборной кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
	Шт.
	20

	7. 
	Монтаж полки кабельной, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
	Шт.
	20

	8. 
	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	Шт.
	32

	9. 
	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	Шт.
	68

	10. 
	Демонтаж: выключателей, розеток
	Шт.
	5

	11. 
	Монтаж выключателей: полугерметический и герметический
	Шт.
	5

	12. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	14

	13. 
	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	Шт.
	5

	14. 
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 25 мм2 с креплением накладными скобами
	м
	340

	15. 
	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	Шт. 
	11

	16. 
	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	Шт. 
	6

	17. 
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	Шт. 
	68

	18. 
	Пуско-наладочные работы (прогрузка) выключателей трехполюсных напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А
	Шт. 
	15

	19. 
	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	м
	80

	20. 
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
	Шт. 
	30

	21. 
	Монтаж полки кабельной, устанавливаемой на стойках, масса: до 0,7 кг
	Шт. 
	30

	22. 
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	65

	23. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	м
	65

	Материалы 

	24. 
	Кабель ВВГнг 5х25 мм2
	м.
	315

	25. 
	Кабель ВВГнг 5х35 мм2
	м.
	65

	26. 
	Кабель ВВГнг 5х70 мм2
	м.
	50

	27. 
	Кабель ВВГнг 5х95 мм2
	м.
	60

	28. 
	Кабель ВВГнг 4х120 мм2
	м.
	15

	29. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2
	м.
	100

	30. 
	Кабель ВВГнг 5х16 мм2
	м.
	65

	31. 
	Секция прямая  L=2 м.
	шт.
	50

	32. 
	Стойка кабельная
	шт.
	50

	33. 
	Полка  кабельная
	шт.
	50

	34. 
	Щит ШУВ1
	шт.
	9

	35. 
	Щит ШУВ2
	шт.
	3

	36. 
	Щит ШУВ2
	шт.
	2

	37. 
	Щит ШРН-9
	шт.
	5

	38. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 63A
	шт.
	6

	39. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 45A
	шт.
	3

	40. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 41.5A
	шт.
	1

	41. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 88A
	шт.
	1

	42. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 123A
	шт.
	2

	43. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 160A
	шт.
	1

	44. 
	Авт. выкл. ВА 61 F29 200A
	шт.
	3

	45. 
	Гофротруба Д 20 мм
	м.
	65


Составил: Главный инженер отдела 
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