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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора на поставку оборудования системы телевизионного наблюдения для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

Внести изменения в пункты Извещения:
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку АКД www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок:
не позднее 07:00 (время московское) «16» мая 2013 года.
11. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:
не позднее «24» мая 2013 года.
12. Дата и время начала проведения аукциона:
09:30 (время московское) «27» мая 2013 года.
13. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона:
не позднее «06» июня 2013 года.

читать в следующей редакции:
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку АКД www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок:
не позднее 07:00 (время московское) «23» мая 2013 года.
11. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:
не позднее «24» мая 2013 года.
12. Дата и время начала проведения аукциона:
09:30 (время московское) «27» мая 2013 года.
13. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона:
не позднее «06» июня 2013 года.
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	1. 
	Монитор 19″ MDM19 (или эквивалент)
Монитор предназначен для систем видеонаблюдения MicroDigital. Профессиональный высококонтрастный TFT LCD цветной монитор с пультом дистанционного управления, с функцией энергосбережения. Микрокомпьютерная система цифрового управления, отсутствие излучения; система управления питанием соответствует стандарту VESA DPMS; поддержка VESA DDC 1/2B и Windows PNP Plug & Play, микропроцессор, управляемый с помощью экранного меню, способный настраивать изображение максимального качества; углубление, отвечающее стандарту VESA, предназначенное для монтажа дисплея на стене. Монитор, работающий совместно с аналоговыми или цифровыми системами видеонаблюдения. 
Технические характеристики:
- диагональ, дюйм: 19;
- процессор: RTD2662;
- разрешение панели: до 1280х1024;
- модель экрана (тип матрицы): 19″ активная матрица TFT LCD;
- размер точки, мм: 0,294 х 0,294;
- активная область отображения, мм: 376х301;
- тип TFT-панели: PVA;
- подсветка: CCFL;
- размер точки, мм: 0,294 x 0,294;
- формат отображения: VGA, SVGA, XGA;
- входящий видеосигнал: синхронизация: RGB моделирование 0,7V p-p, LVDS положительная или отрицательная полярность;
- поверхность экрана: антибликовая;
- видимый угол:
- влево/вправо: от плюс 80 до минус 80 и от плюс 60 до минус 60,
- вверх/вниз: от плюс 80 до минус 80 и от плюс 55 до минус 65;
- контрастность: от 300:1 до 750:1;
- яркость, Кд/м²: от 200 до 500;
- максимальное разрешение, пиксели: 1280 х 1024, 75 Гц;
- входы видео: HDMI / DVI / VGA / S-video / BNC;
- входы аудио: PC Jack 3.5 мм / 2 х RCA стерео;
- количество отображаемых цветов, миллион: 16,777;
- время отклика, мсек.: от 4 до 8;
- цвета отображения: 16,777 (десять тысяч цветов);
- исключает смазывание динамично меняющихся изображений;
- активная область отображения (горизонталь х вертикаль), мм: 376 х 301;
- кнопки на панели: выключатель питания, с/д индикатор, экранное меню, кнопка +/-, автонастройка;
- функции экранного меню: контраст, яркость, автонастройка, уровень изображения, фаза, горизонтальное положение изображения, вертикальное расположение, изображения, горизонтальное расположение экранного меню, вертикальное расположение экранного меню, цветовая температура, RGB, язык;
- материал корпуса: высококачественная и прочная пластмасса;
- вход адаптера переменного тока, В: от 100 до 240 (при 50-60 Гц);
- вход адаптера постоянного тока, В: 12, 4 А;
- максимальное потребление энергии не более, Вт: 45;
- диапазон рабочих температур, ºС: от 0 до плюс 50 при влажности от 20% до 80%;
- габаритные размеры (ширина х высота х толщина) не более, мм: 420 х 440 х 80;
- вес без упаковки не более, кг: 5,4;
- опционально: 
- терминал аудио входа: RCA терминал (x2),
- терминал видео входа: S&RCA (x2),
- сигнальный соединитель: DVI-D,
- встроенная система мультимедийных громкоговорителей.  
Комплект поставки:
- монитор жидкокристаллический 19″(с подставкой) - 1 шт.,
- сигнальный кабель VGA – 1 шт.,
- сигнальный кабель  DVI-D – 1 шт.,
- аудио-кабель – 1 шт.,
- сетевой шнур – 1 шт.,
- адаптер переменного тока – 1 шт.,
- удлинитель монитора SVGA Pro, 5 м – 1 шт. (на комплект поставки).
	шт.
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	До 10 июня 2013 года.

	2. 
	Автоматизирован-ное место оператора «Тобол-ТВ» (или эквивалент)
Автоматизированное рабочее место оператора предназначено для работы в составе систем технических средств охраны в отапливаемых помещениях для работников службы безопасности, выполняющих работу операторов системы «Тобол-ТВ». Автоматизированное рабочее место оператора 
представляет собой компьютеризированное рабочее место, с которого осуществляется видеоконтроль за наблюдаемым объектом.
Автоматизированное рабочее место оператора 
предназначено для эксплуатации в составе системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ» и обеспечивает:
- многооконный вывод изображений от выбранных телекамер, в режимах полноэкранного и полиэкранного изображений;
- просмотр видеоархива событий, хранящихся на серверах системы «Тобол-ТВ»;
- отображения графических планов контролируемого объекта с местами установки телевизионных камер;
- эффективную оценку событий путем предоставления «предтревожного» и «тревожного» видео;
Технические характеристики:
- доступ к информационным ресурсам автоматизированного рабочего места защищен паролем;
- количество портов RS-232, не менее: 1;
- количество портов Ethernet, не менее: 1;
- количество портов USB, не менее: 4;
- максимальная длина линии связи для интерфейса RS-232 при использовании витой пары не более, м: 15;
- максимальная длина сегмента Ethernet при использовании витой пары категории 5е не более, м: 100;
- количество 17" мониторов персональной электронно-вычислительной машины не менее, штук: 4; 
- разрешение изображения мониторов, не менее, пикселей: 640х480;
- диапазон рабочих температур окружающей среды, ˚С: от плюс 5 до плюс 40 согласно группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98;
- работоспособность в условиях относительной влажности при температуре плюс 25˚С, %: от 40 до 80;
- электропитание от однофазной сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением от 187 до 242 В;
- мощность потребления не более, Вт: 800;
- информационный обмен данными между автоматизированными рабочими местами оператора и видеосерверами осуществляется с помощью сетей LAN;
- назначенный срок службы не менее, лет: 6;
- габаритные размеры основных составных частей автоматизированного рабочего места оператора:
- системный блок не более, мм: 482 х 177 х 480,
- монитор 17" не менее, мм: 370 х 195,4 х 386,5,
- принтер не более, мм: 415 х 486 х 241,
- кабель USB АМВМ не менее, мм: 3000;
- масса  вместе с упаковкой не более, кг: 67.
Комплект поставки:
- системный блок P4/512Mb/FDD3,5”/IPC-610/ НDD/NX6200-ND256E 2 шт./LAN 1000 MBit (или эквивалент) – 1 шт.;
- манипулятор-мышь PS/2 – 1 шт.;
- монитор 17" Samsung 710N (или эквивалент) – 4 шт.;
- колонки Genius (или эквивалент) – 2 шт.;
- клавиатура PS/2 – 1 шт.;
- принтер HP LaserJet 1320 (или эквивалент) – 1 шт.;
- кабель USB АМВМ, L=3000 мм – 1 шт.;
- специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ» (или эквивалент) - 1 шт.;
- программное обеспечение Windows XP Professional Edition SP3 (retail) (или эквивалент) – 1 шт.;
- программное обеспечение антивирус Dr.Web v.7 (или эквивалент)  – 1 шт.;
- удлинитель монитора Mon-6UP  5 м – 1 шт.;
- удлинитель клавиатуры КВ-6UP 5 м – 1 шт.;
- удлинитель манипулятора «мышь» М-6UP 5 м – 1 шт.
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	3. 
	Видеосервер «Мастер32/4 Тобол-ТВ»  (или эквивалент)
Видеосервер предназначен для цифрового преобразования аналоговых телевизионных сигналов, их анализа и распределения на автоматизированное рабочее место и системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ».
По условиям эксплуатации, видеосервер относится к изделиям группы 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98. 
Видеосервер предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур: от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 25 °С. 
Технические характеристики:
- класс исполнения защиты: 1В;
- обработка, отображение, хранение и передача информации с 32 видеовходов в цифровом виде и запись на жесткий диск объемом не менее, Гбайт: 146;
- количество видеосерверов в системе «Мастер Тобол-ТВ» не менее: 256;
- входной телевизионный сигнал на нагрузке 75 Ом амплитудой 1,00 ± 0,20 В;
- количество видеоканалов и плат видеозахвата в видеосервере: 4;
- количество каналов RS-232: 1;
- электропитание: от однофазной сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц и напряжением от 187  до 242 В;
- мощность потребления: 300 Вт;
- габаритные размеры не более, мм: 482 x 177 х 580;
- масса не более, кг: 35;
- назначенный срок службы: 6 лет;
- длина линии связи магистрального интерфейса: 100 м при подключении по кабелю типа (не) экранированная витая пара категории 5е;
- максимально возможные длины линии связи магистрального интерфейса по одномодовому оптоволокну с использованием передатчиков и приемников данных: 40 км. 
Состав видеосервера:
- системный блок – 1 шт. в составе: 
- процессор Core 2 Duo Е8500(3.16GHz) (или эквивалент) - 1 шт.;
- модуль памяти DDR3 1Gb – 2 шт.;
- системная плата KTQ45/ATXE – 1 шт.;
- видеокарта: PALIT DAYTONA GF9500GT 512 Mb (SILENT) – 1 шт.;
- жесткий диск 320GbWD3201ABYSRE2 - 2 шт.;
- оптический привод DRW-24B3ST – 1 шт.;
- плата видеозахвата (TB) iTV FS 8.01 – 2 шт.;
- кабель питания – 2 шт.;
- блок питания MRW-6420P (EPS 420W) (или эквивалент) – 1 шт.
	шт.
	2
	
	

	4. 
	Видеосервер «Мастер 16/4 Тобол-ТВ» (или эквивалент)
Цифровой видеоконцентратор ВКЭ-16-201 
16 видеовходов, HDD 60 Гб, 1 SVGA-выход;
Видеосервер предназначен для цифрового преобразования аналоговых телевизионных сигналов, их анализа и распределения на автоматизированное рабочее место и системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ».
По условиям эксплуатации, видеосервер относится к изделиям группы 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98. 
Видеосервер предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур: от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 25 °С. 
Технические характеристики:
- класс исполнения защиты: 1В;
- обработка, отображение, хранение и передача информации с 16 видеовходов в цифровом виде и запись на жесткий диск объемом 146 Гбайт;
- количество видеосерверов в системе «Мастер Тобол-ТВ» не менее: 256;
- входной телевизионный сигнал на нагрузке 75 Ом амплитудой 1,00 ± 0,20 В;
- количество видеоканалов и плат видеозахвата в видеосервере  -  4;
- количество каналов RS-232: 1;
- электропитание: от однофазной сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц и напряжением от 187 – 242 В;
- мощность потребления: 300 Вт;
- габаритные размеры: 482 x 177 х 580 мм;
- масса: 35кг;
- назначенный срок службы: 6 лет;
- длина линии связи магистрального интерфейса: 100 м при подключении по кабелю типа (не) экранированная витая пара категории 5е;
- максимально возможные длины линии связи магистрального интерфейса по одномодовому оптоволокну с использованием передатчиков и приемников данных: 40 км. 
Состав видеосервера:
- системный блок – 1 шт. в составе: 
- процессор Core 2 Duo Е8500(3.16GHz) - 1 шт.;
- модуль памяти DDR3 1Gb – 2 шт.;
- системная плата KTQ45/ATXE – 1 шт.;
- видеокарта PALIT DAYTONA GF9500GT 512 Mb (SILENT) – 1 шт.;
- жесткий диск 320GbWD3201ABYSRE2 - 2 шт.;
- оптический привод DRW-24B3ST – 1 шт.;
- плата видеозахвата (TB) iTV FS 8.01 – 2 шт.;
- кабель питания – 2 шт.;
- блок питания MRW-6420P (EPS 420W) – 1 шт.
	шт.
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	5. 
	Сервер резервного копирования «СРК-Тобол-ТВ» (2,9Тбайт) (или эквивалент)
Сервер резервного копирования предназначен для программируемой автоматической или ручной архивации видеоинформации, накопленной на видеосерверах «Мастер Тобол-ТВ», с целью увеличения объема архива. 
Технические характеристики:
- хранение и запись видеоинформации осуществляется в цифровом виде на жестких дисках RAID-массива объемом не менее 2,9 Тбайт;
- программно-управляемый обмен информацией с блоками системы «Тобол-ТВ» осуществляется по сети Gigabit Ethernet;
- количество каналов RS-232: 3;
- один жесткий диск горячего резервирования объемом 400 Гбайт;
- возможность «горячей» замены жесткого диска;
- тип интерфейса RAID-массива: Serial ATA;
- два системных жестких диска по 160 Гбайт;
- системные жесткие диски объединены в RAID первого уровня (зеркалирование), остальные жесткие диски объединены в RAID пятого уровня;
- диапазон рабочих температур окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ˚С в условиях относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С;
- электропитание от однофазной сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц и напряжением от 187 до 242 В;
- мощность потребления - не более 750 Вт;
- габаритные размеры - не более 482,6 x 133,35 х 698 мм;
- масса - не более 50 кг;
- назначенный срок службы – не менее 6 лет.
Комплект поставки: 
-  системный блок (2,9Тбайт) – 1шт.;
- источник бесперебойного питания 2кВа GXT-2000 – 1 шт.; 
- комплект монтажных частей URM-319 – 1 компл. (на 2 комплекта поставки);
- специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ» - 1 шт.; 
- руководство системного программиста – 1 шт.;
- программное обеспечение Windows Server 2003 Standard Edition – 1 шт.;
- антивирусное программное обеспечение Dr.Web v.7 – 1 шт.;
- программное обеспечение АПКЗИ «Ребус» 0230259.01424-02П- 1 шт.
	шт.
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	6. 
	Приемник видеосигнала по витой паре «БВПЭ1Г-16С»
 (или эквивалент)
Приемник видеосигнала по витой паре предназначен для преобразования двух симметричных композитных телевизионных сигналов, передаваемых по витой паре, в один ассиметричный. Защита обеспечивается путем шунтирования наводимых паразитных электростатических зарядов на шину заземления приемника. Устройство требует обязательного заземления.
Технические характеристики:
- конструктивно изделие выполнено в виде металлического корпуса для установки в 19” стойку высотой 2U;
- количество видеовходов: 16;
- количество видеовыходов: 16;
- уровень входного сигнала, не более, В:	4,5;
- уровень выходного видеосигнала (ограничение), В: 2,4;
- входное сопротивление, Ом: 100;
- выходное сопротивление, Ом: 75;
- полоса пропускания, мГц: от 0 до 7;
- неравномерность частотной характеристики не более, дБ: 3;
- регулируемый коэффициент усиления входного сигнала, раз: 	от 0,5 до 2;
- регулировка коэффициента низкочастотной коррекции,  коэффициента высокочастотной коррекции и коэффициент среднечастотной коррекции входного видеосигнала;
- в каждом приемном канале предусмотрена ручная регулировка усиления и высокочастотной коррекции входного видеосигнала
- минимальное напряжение срабатывания грозозащиты относительно земли, В: 7;
- время срабатывания грозозащиты, нс: 15;
- электропитание от однофазной сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц и напряжением от 198 до 242 В;
 - потребляемая мощность не более, Вт: 20;
- диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: от плюс 5 до плюс 40;
- работоспособность в условиях относительной влажности до 80 % при температуре 25 ˚С;
- максимальный импульсный ток защиты по видеовходу при напряжении:
- от 7 до 90 В: 200 А,
- от 90 В и более: 10000 А;
- габаритные размеры не более, мм:
(длина х ширина х высота)	480х380х90;
- масса изделия не более, кг: 5.
	шт.
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	7. 
	Сетевой коммутатор GS116E (или эквивалент)
Коммутаторы обеспечивают управления сетью и оптимизируя работу локальной сети компании. Для получения детальной информации о состоянии сети коммутаторы используют функции мониторинга трафика. Для диагностики проблем сетевых подключений коммутаторы предлагают функцию тестирования кабельных соединений, с помощью которой можно не только идентифицировать проблему, но и выявить ее причину. Для оптимизации передаваемого через коммутаторы трафика коммутаторы применяют приоритеты на уровне портов и меток для того, чтобы пакеты чувствительного к задержкам трафика шли раньше пакетов других типов трафика. Коммутаторы позволяют использовать технологию VLAN на базе портов и 802.1Q.  
Функции коммуникатора:
-   коммутатор обеспечивает мониторинг сети, приоритеты трафика и VLAN;
- 16 портов обеспечивают до 2000 Мбит/сек выделенной неблокирующей полосы пропускания на каждый порт;
- простая и эффективная настройка сети в дополнение к подключению plug-and-play;
- гигабитные скорости с QoS, VLAN и мониторингом сети;
- поддержка VLAN для сегментации трафика;
- Quality of Service (QoS) для системы приоритетов трафика;
- автоматическая защита от атак “denial-of-service” (DoS) (или эквивалент);
- диагностика проблем соединения с помощью тестирования кабеля;
- предотвращение образования петель и защита от broadcast storm;
- IGMP snooping для оптимизации multicast;
- ограничение скорости для более эффективного использования полосы пропускания;
- зеркалирование портов для мониторинга сети;
- поддержка пакета frame;
- автоматическое отключение неиспользуемых портов и определение длины кабеля помогают экономить электроэнергию.
Технические характеристики:
- 16-портовый гигабитный Ethernet-коммутатор;
- совместимость с распространенным сетевым программным обеспечением Microsoft Windows 7, Vista или XP;
- питание переменного тока через адаптер 12 В, 1,5 А;
- габаритные размеры не более, мм: (ВxШxГ)  27 x 287 x 103;
- вес не более, кг: 0,81; 
- рабочая температура окружающей среды, ºС: от 0 до плюс 50;
-  работоспособность в условиях относительной влажности до 90 % без выпадения конденсата.
Комплект поставки:
- 16-портовый коммутатор – 1шт.,
- набор для монтажа на стене – 1 шт.,
- адаптер питания переменного тока – 1 шт.,
- разъем BNC-75 – 100 шт. (в расчете на 3 коммутатора);
- разъем RJ-45 – 50 шт. (в расчете на 3 коммутатора);
- инсталляционный компакт-диск с программой Configuration Utility – 1 шт.
	шт.
	2
	
	До 10 июня 2013 года.

	8. 
	Принтер НР1102 (или эквивалент)
Принтер - устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера.
Технические характеристики:
- тип печати: черно-белая,
- технология печати: лазерная;
- размещение: настольный:
- область применения: персональный;
- количество страниц в месяц: не менее 5000;
- максимальный формат: A4;
- максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi;
- максимальный формат печати: A4 (210 × 297 мм);
- скорость печати А4, стр/мин.:18;
- время выхода первого отпечатка, с: 8,50;
- подача бумаги, лист: 150;
- вывод бумаги, лист: 100;
- емкость лотка ручной подачи, лист: 10;
- расходные материалы: бумага плотностью от 60 до 163 г/м2;
- возможность печати на: на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; 
- ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц: 1600;
- количество картриджей, штук: 1;
- тип картриджа/тонера: черный CE285A;
- объем памяти не менее, Мб: 2; 
- частота процессора, МГц: 266;
- интерфейсы: Wi-Fi, USB 2.0;
- поддержка операционными системами: Windows, Linux, Mac OS;
- потребляемая мощность (при работе) не более, Вт: 370;
- потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более, Вт: 2,7;
- диапазон рабочих температур, °С: от плюс 17,5 до плюс 25;
- габаритные размеры, мм: (ШхВхГ) 349x196x238;
- вес не более, кг: 5,3.
	шт.
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	9. 
	Многофункциона-льный агрегат бесперебойного электропитания серии UPStation GXT-2000 2 кВа с программным обеспечением сетевого клиента (или эквивалент)
Многофункциональный агрегат бесперебойного электропитания серии UPStation GXT, работает в режиме On-Line 2-го поколения с двойным преобразованием напряжения и предназначен для защиты файловых серверов, рабочих станций, телекоммуникационных систем, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству питающего напряжения. 
Технические характеристики:
- конструктивное исполнение для установки в 19" шкаф;
- возможность установки в специальный слот дополнительной SNMP-карта IntelliSlot, позволяющей превратить агрегат в самостоятельный узел компьютерной сети со своим IP-адресом, способным поддерживать протокол SNMP;
- программное обеспечение: агрегат оснащен коммуникационным портом RS-232, с помощью которого осуществляется информационный обмен между агрегатом и соединенным с ним компьютером. Программное обеспечение сетевого клиента SiteNet 1 или SiteNet 2 позволяет осуществлять автоматическую “свертку” операционной системы при возникновении долговременных перебоев с напряжением, а также мониторинг основных параметров электропитания. Оно существует для всех основных операционных систем (Windows, UNIX, Novell, DEC, HP и многие другие);
- агрегат оснащен встроенным автоматическим и ручным режимом Bypass. Автоматический Bypass срабатывает при перегрузке или выходе из строя жизненно важных узлов агрегата, переключая питание нагрузки напрямую от внешней электросети. Ручной режим Bypass предназначен для принудительного подключения нагрузки к внешней электросети при проведении ремонтных или профилактических работ с агрегатом;
- повышенная перегрузочная способность: 130% - 10 секунд и 200% - 160 миллисекунд, что позволяет “отрабатывать” включение нагрузки с повышенным пусковым током без перехода на режим Bypass;
- батареи меняются пользователем в “горячем” режиме: возможность замены батарей самим пользователем позволяет значительно продлить срок эксплуатации агрегата;
Комплект поставки:
- агрегат бесперебойного электропитания GXT-2000, 2 кВа с программным обеспечением сетевого клиента – 1 шт.,
- комплект монтажных частей URM-319 – 1 компл. (на поставку).
	шт.
	2
	
	



3. Комплект поставки
Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, разрешение по применению на производственных объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
4. Условия поставки
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
5. Требования к упаковке оборудования 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. 
7. Прочие условия 
Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
8. Место поставки: 
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Шестая линия, 1, складское хозяйство, площадка № 2.   
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Для оформления въезда на территории г.Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика с момента размещения итогового протокола на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда Участника на территорию – 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк».
9. Срок гарантии: 
12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи оборудования.
10. Срок поставки:
Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 10.06.2013 года.
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	14. 1
	Монитор 19″ MDM19 (или эквивалент)
Монитор предназначен для систем видеонаблюдения MicroDigital. Профессиональный высококонтрастный TFT LCD (или эквивалент) цветной монитор с пультом дистанционного управления, с функцией энергосбережения. Микрокомпьютерная система цифрового управления, отсутствие излучения; система управления питанием соответствует стандарту VESA DPMS; поддержка VESA DDC 1/2B и Windows PNP Plug & Play, микропроцессор, управляемый с помощью экранного меню, способный настраивать изображение максимального качества; углубление, отвечающее стандарту VESA, предназначенное для монтажа дисплея на стене. Монитор, работающий совместно с аналоговыми или цифровыми системами видеонаблюдения. 
Технические характеристики:
- диагональ, дюйм: 19;
- процессор: RTD2662;
- разрешение панели: до 1280х1024;
- модель экрана (тип матрицы): 19″ активная матрица TFT LCD (или эквивалент);
- размер точки, мм: 0,294 х 0,294;
- активная область отображения, мм: 376х301;
- тип TFT-панели: PVA;
- подсветка: CCFL;
- размер точки, мм: 0,294 x 0,294;
- формат отображения: VGA, SVGA, XGA;
- входящий видеосигнал: синхронизация: RGB моделирование 0,7V p-p, LVDS положительная или отрицательная полярность;
- поверхность экрана: антибликовая;
- видимый угол:
- влево/вправо: от плюс 80 до минус 80 и от плюс 60 до минус 60,
- вверх/вниз: от плюс 80 до минус 80 и от плюс 55 до минус 65;
- контрастность: от 300:1 до 750:1;
- яркость, Кд/м²: от 200 до 500;
- максимальное разрешение, пиксели: 1280 х 1024, 75 Гц;
- входы видео: HDMI / DVI / VGA / S-video / BNC;
- входы аудио: PC Jack 3.5 мм / 2 х RCA стерео;
- количество отображаемых цветов, миллион: 16,777;
- время отклика, мсек.: от 4 до 8;
- цвета отображения: 16,777 (десять тысяч цветов);
- исключает смазывание динамично меняющихся изображений;
- активная область отображения (горизонталь х вертикаль), мм: 376 х 301;
- кнопки на панели: выключатель питания, с/д индикатор, экранное меню, кнопка +/-, автонастройка;
- функции экранного меню: контраст, яркость, автонастройка, уровень изображения, фаза, горизонтальное положение изображения, вертикальное расположение, изображения, горизонтальное расположение экранного меню, вертикальное расположение экранного меню, цветовая температура, RGB, язык;
- материал корпуса: высококачественная и прочная пластмасса;
- вход адаптера переменного тока, В: от 100 до 240 (при 50-60 Гц);
- вход адаптера постоянного тока, В: 12, 4 А;
- максимальное потребление энергии не более, Вт: 45;
- диапазон рабочих температур, ºС: от 0 до плюс 50 при влажности от 20% до 80%;
- габаритные размеры (ширина х высота х толщина) не более, мм: 420 х 440 х 80;
- вес без упаковки не более, кг: 5,4;
- опционально: 
- терминал аудио входа: RCA терминал (x2),
- терминал видео входа: S&RCA (x2),
- сигнальный соединитель: DVI-D,
- встроенная система мультимедийных громкоговорителей.  
Комплект поставки:
- монитор жидкокристаллический 19″(с подставкой) - 1 шт.,
- сигнальный кабель VGA – 1 шт.,
- сигнальный кабель  DVI-D – 1 шт.,
- аудио-кабель – 1 шт.,
- сетевой шнур – 1 шт.,
- адаптер переменного тока – 1 шт.,
- удлинитель монитора SVGA Pro, 5 м – 1 шт. (на комплект поставки).
	шт.
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	15. 
	Автоматизирован-ное место оператора «Тобол-ТВ» (или эквивалент)
Автоматизированное рабочее место оператора предназначено для работы в составе систем технических средств охраны в отапливаемых помещениях для работников службы безопасности, выполняющих работу операторов системы «Тобол-ТВ». Автоматизированное рабочее место оператора 
представляет собой компьютеризированное рабочее место, с которого осуществляется видеоконтроль за наблюдаемым объектом.
Автоматизированное рабочее место оператора 
предназначено для эксплуатации в составе системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ» и обеспечивает:
- многооконный вывод изображений от выбранных телекамер, в режимах полноэкранного и полиэкранного изображений;
- просмотр видеоархива событий, хранящихся на серверах системы «Тобол-ТВ»;
- отображения графических планов контролируемого объекта с местами установки телевизионных камер;
- эффективную оценку событий путем предоставления «предтревожного» и «тревожного» видео;
Технические характеристики:
- доступ к информационным ресурсам автоматизированного рабочего места защищен паролем;
- количество портов RS-232, не менее: 1;
- количество портов Ethernet, не менее: 1;
- количество портов USB, не менее: 4;
- максимальная длина линии связи для интерфейса RS-232 при использовании витой пары не более, м: 15;
- максимальная длина сегмента Ethernet при использовании витой пары категории 5е не более, м: 100;
- количество 17" мониторов персональной электронно-вычислительной машины не менее, штук: 4; 
- разрешение изображения мониторов, не менее, пикселей: 640х480;
- диапазон рабочих температур окружающей среды, ˚С: от плюс 5 до плюс 40 согласно группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98;
- работоспособность в условиях относительной влажности при температуре плюс 25˚С, %: от 40 до 80;
- электропитание от однофазной сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением от 187 до 242 В;
- мощность потребления не более, Вт: 800;
- информационный обмен данными между автоматизированными рабочими местами оператора и видеосерверами осуществляется с помощью сетей LAN;
- назначенный срок службы не менее, лет: 6;
- габаритные размеры основных составных частей автоматизированного рабочего места оператора:
- системный блок не более, мм: 482 х 177 х 480,
- монитор 17" не менее, мм: 370 х 195,4 х 386,5,
- принтер не более, мм: 415 х 486 х 241,
- кабель USB АМВМ не менее, мм: 3000;
- масса  вместе с упаковкой не более, кг: 67.
Комплект поставки:
- системный блок P4/512Mb/FDD3,5”/IPC-610/ НDD/NX6200-ND256E 2 шт./LAN 1000 MBit (или эквивалент) – 1 шт.;
- манипулятор-мышь PS/2 – 1 шт.;
- монитор 17" Samsung 710N (или эквивалент) – 4 шт.;
- колонки Genius (или эквивалент) – 2 шт.;
- клавиатура PS/2 – 1 шт.;
- принтер HP LaserJet 1320 (или эквивалент) – 1 шт.;
- кабель USB АМВМ, L=3000 мм – 1 шт.;
- специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ» (или эквивалент) - 1 шт.;
- программное обеспечение Windows XP Professional Edition SP3 (retail) (или эквивалент) – 1 шт.;
- программное обеспечение антивирус Dr.Web v.7 (или эквивалент)  – 1 шт.;
- удлинитель монитора Mon-6UP  5 м – 1 шт.;
- удлинитель клавиатуры КВ-6UP 5 м – 1 шт.;
- удлинитель манипулятора «мышь» М-6UP 5 м – 1 шт.
	шт.
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	16. 
	Видеосервер «Мастер32/4 Тобол-ТВ»  (или эквивалент)
Видеосервер предназначен для цифрового преобразования аналоговых телевизионных сигналов, их анализа и распределения на автоматизированное рабочее место и системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ».
По условиям эксплуатации, видеосервер относится к изделиям группы 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98. 
Видеосервер предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур: от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 25 °С. 
Технические характеристики:
- класс исполнения защиты: 1В;
- обработка, отображение, хранение и передача информации с 32 видеовходов в цифровом виде и запись на жесткий диск объемом не менее, Гбайт: 146;
- количество видеосерверов в системе «Мастер Тобол-ТВ» не менее: 256;
- входной телевизионный сигнал на нагрузке 75 Ом амплитудой 1,00  0,20 В;
- количество видеоканалов и плат видеозахвата в видеосервере: 4;
- количество каналов RS-232: 1;
- электропитание: от однофазной сети переменного тока частотой 50  1 Гц и напряжением от 187  до 242 В;
- мощность потребления: 300 Вт;
- габаритные размеры не более, мм: 482 x 177 х 580;
- масса не более, кг: 35;
- назначенный срок службы: 6 лет;
- длина линии связи магистрального интерфейса: 100 м при подключении по кабелю типа (не) экранированная витая пара категории 5е;
- максимально возможные длины линии связи магистрального интерфейса по одномодовому оптоволокну с использованием передатчиков и приемников данных: 40 км. 
Состав видеосервера:
- системный блок – 1 шт. в составе: 
- процессор Core 2 Duo Е8500(3.16GHz) (или эквивалент) - 1 шт.;
- модуль памяти DDR3 1Gb – 2 шт.;
- системная плата KTQ45/ATXE – 1 шт.;
- видеокарта: PALIT DAYTONA GF9500GT 512 Mb (SILENT) – 1 шт.;
- жесткий диск 320GbWD3201ABYSRE2 - 2 шт.;
- оптический привод DRW-24B3ST – 1 шт.;
- плата видеозахвата (TB) iTV FS 8.01 – 2 шт.;
- кабель питания – 2 шт.;
- блок питания MRW-6420P (EPS 420W) (или эквивалент) – 1 шт.
	шт.
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	17. 
	Видеосервер «Мастер 16/4 Тобол-ТВ» (или эквивалент)
Цифровой видеоконцентратор ВКЭ-16-201 
16 видеовходов, HDD 60 Гб, 1 SVGA-выход;
Видеосервер предназначен для цифрового преобразования аналоговых телевизионных сигналов, их анализа и распределения на автоматизированное рабочее место и системы телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ».
По условиям эксплуатации, видеосервер относится к изделиям группы 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98. 
Видеосервер предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур: от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 25 °С. 
Технические характеристики:
- класс исполнения защиты: 1В;
- обработка, отображение, хранение и передача информации с 16 видеовходов в цифровом виде и запись на жесткий диск объемом 146 Гбайт;
- количество видеосерверов в системе «Мастер Тобол-ТВ» не менее: 256;
- входной телевизионный сигнал на нагрузке 75 Ом амплитудой 1,00  0,20 В;
- количество видеоканалов и плат видеозахвата в видеосервере  -  4;
- количество каналов RS-232: 1;
- электропитание: от однофазной сети переменного тока частотой 50  1 Гц и напряжением от 187 – 242 В;
- мощность потребления: 300 Вт;
- габаритные размеры: 482 x 177 х 580 мм;
- масса: 35кг;
- назначенный срок службы: 6 лет;
- длина линии связи магистрального интерфейса: 100 м при подключении по кабелю типа (не) экранированная витая пара категории 5е;
- максимально возможные длины линии связи магистрального интерфейса по одномодовому оптоволокну с использованием передатчиков и приемников данных: 40 км. 
Состав видеосервера:
- системный блок – 1 шт. в составе: 
- процессор Core 2 Duo Е8500(3.16GHz) - 1 шт.;
- модуль памяти DDR3 1Gb – 2 шт.;
- системная плата KTQ45/ATXE – 1 шт.;
- видеокарта PALIT DAYTONA GF9500GT 512 Mb (SILENT) – 1 шт.;
- жесткий диск 320GbWD3201ABYSRE2 - 2 шт.;
- оптический привод DRW-24B3ST – 1 шт.;
- плата видеозахвата (TB) iTV FS 8.01 – 2 шт.;
- кабель питания – 2 шт.;
- блок питания MRW-6420P (EPS 420W) – 1 шт.
	шт.
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	18. 
	Сервер резервного копирования «СРК-Тобол-ТВ» (2,9Тбайт) (или эквивалент)
Сервер резервного копирования предназначен для программируемой автоматической или ручной архивации видеоинформации, накопленной на видеосерверах «Мастер Тобол-ТВ», с целью увеличения объема архива. 
Технические характеристики:
- хранение и запись видеоинформации осуществляется в цифровом виде на жестких дисках RAID-массива объемом не менее 2,9 Тбайт;
- программно-управляемый обмен информацией с блоками системы «Тобол-ТВ» осуществляется по сети Gigabit Ethernet;
- количество каналов RS-232: 3;
- один жесткий диск горячего резервирования объемом 400 Гбайт;
- возможность «горячей» замены жесткого диска;
- тип интерфейса RAID-массива: Serial ATA;
- два системных жестких диска по 160 Гбайт;
- системные жесткие диски объединены в RAID первого уровня (зеркалирование), остальные жесткие диски объединены в RAID пятого уровня;
- диапазон рабочих температур окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ˚С в условиях относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С;
- электропитание от однофазной сети переменного тока частотой 50  1 Гц и напряжением от 187 до 242 В;
- мощность потребления - не более 750 Вт;
- габаритные размеры - не более 482,6 x 133,35 х 698 мм;
- масса - не более 50 кг;
- назначенный срок службы – не менее 6 лет.
Комплект поставки: 
-  системный блок (2,9Тбайт) – 1шт.;
 - специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ» - 1 шт.; 
 - руководство системного программиста – 1 шт.;
 - программное обеспечение Windows Server 2003 Standard Edition – 1 шт.;
 - антивирусное программное обеспечение Dr.Web v.7 – 1 шт.
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	19. 
	Приемник видеосигнала по витой паре «БВПЭ1Г-16С»
 (или эквивалент)
Приемник видеосигнала по витой паре предназначен для преобразования двух симметричных композитных телевизионных сигналов, передаваемых по витой паре, в один ассиметричный. Защита обеспечивается путем шунтирования наводимых паразитных электростатических зарядов на шину заземления приемника. Устройство требует обязательного заземления.
Технические характеристики:
- конструктивно изделие выполнено в виде металлического корпуса для установки в 19” стойку высотой 2U;
- количество видеовходов: 16;
- количество видеовыходов: 16;
- уровень входного сигнала, не более, В:	4,5;
- уровень выходного видеосигнала (ограничение), В: 2,4;
- входное сопротивление, Ом: 100;
- выходное сопротивление, Ом: 75;
- полоса пропускания, мГц: от 0 до 7;
- неравномерность частотной характеристики не более, дБ: 3;
- регулируемый коэффициент усиления входного сигнала, раз: 	от 0,5 до 2;
- регулировка коэффициента низкочастотной коррекции,  коэффициента высокочастотной коррекции и коэффициент среднечастотной коррекции входного видеосигнала;
- в каждом приемном канале предусмотрена ручная регулировка усиления и высокочастотной коррекции входного видеосигнала
- минимальное напряжение срабатывания грозозащиты относительно земли, В: 7;
- время срабатывания грозозащиты, нс: 15;
- электропитание от однофазной сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц и напряжением от 198 до 242 В;
- потребляемая мощность не более, Вт: 20;
- диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: от плюс 5 до плюс 40;
- работоспособность в условиях относительной влажности до 80 % при температуре 25 ˚С;
- максимальный импульсный ток защиты по видеовходу при напряжении:
- от 7 до 90 В: 200 А,
- от 90 В и более: 10000 А;
- габаритные размеры не более, мм:
(длина х ширина х высота)	480х380х90;
- масса изделия не более, кг: 5.
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	20. 
	Сетевой коммутатор GS116E (или эквивалент)
Коммутаторы обеспечивают управления сетью и оптимизируя работу локальной сети компании. Для получения детальной информации о состоянии сети коммутаторы используют функции мониторинга трафика. Для диагностики проблем сетевых подключений коммутаторы предлагают функцию тестирования кабельных соединений, с помощью которой можно не только идентифицировать проблему, но и выявить ее причину. Для оптимизации передаваемого через коммутаторы трафика коммутаторы применяют приоритеты на уровне портов и меток для того, чтобы пакеты чувствительного к задержкам трафика шли раньше пакетов других типов трафика. Коммутаторы позволяют использовать технологию VLAN на базе портов и 802.1Q.  
Функции коммуникатора:
-   коммутатор обеспечивает мониторинг сети, приоритеты трафика и VLAN;
- 16 портов обеспечивают до 2000 Мбит/сек выделенной неблокирующей полосы пропускания на каждый порт;
- простая и эффективная настройка сети в дополнение к подключению plug-and-play;
- гигабитные скорости с QoS, VLAN и мониторингом сети;
- поддержка VLAN для сегментации трафика;
- Quality of Service (QoS) для системы приоритетов трафика;
- автоматическая защита от атак “denial-of-service” (DoS) (или эквивалент);
- диагностика проблем соединения с помощью тестирования кабеля;
- предотвращение образования петель и защита от broadcast storm;
- IGMP snooping для оптимизации multicast;
- ограничение скорости для более эффективного использования полосы пропускания;
- зеркалирование портов для мониторинга сети;
- поддержка пакета frame;
- автоматическое отключение неиспользуемых портов и определение длины кабеля помогают экономить электроэнергию.
Технические характеристики:
- 16-портовый гигабитный Ethernet-коммутатор;
- совместимость с распространенным сетевым программным обеспечением Microsoft Windows 7, Vista или XP;
- питание переменного тока через адаптер 12 В, 1,5 А;
- габаритные размеры не более, мм: (ВxШxГ)  27 x 287 x 103;
- вес не более, кг: 0,81; 
- рабочая температура окружающей среды, ºС: от 0 до плюс 50;
-  работоспособность в условиях относительной влажности до 90 % без выпадения конденсата.
Комплект поставки:
- 16-портовый коммутатор – 1шт.,
- набор для монтажа на стене – 1 шт.,
- адаптер питания переменного тока – 1 шт.
	шт.
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	До 10 августа  2013 года.

	21. 
	Принтер НР1102 (или эквивалент)
Принтер - устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера.
Технические характеристики:
- тип печати: черно-белая,
- технология печати: лазерная;
- размещение: настольный:
- область применения: персональный;
- количество страниц в месяц: не менее 5000;
- максимальный формат: A4;
- максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi;
- максимальный формат печати: A4 (210 × 297 мм);
- скорость печати А4, стр/мин.:18;
- время выхода первого отпечатка, с: 8,50;
- подача бумаги, лист: 150;
- вывод бумаги, лист: 100;
- емкость лотка ручной подачи, лист: 10;
- расходные материалы: бумага плотностью от 60 до 163 г/м2;
- возможность печати на: на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; 
- ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц: 1600;
- количество картриджей, штук: 1;
- тип картриджа/тонера: черный CE285A;
- объем памяти не менее, Мб: 2; 
- частота процессора, МГц: 266;
- интерфейсы: Wi-Fi, USB 2.0;
- поддержка операционными системами: Windows, Linux, Mac OS;
- потребляемая мощность (при работе) не более, Вт: 370;
- потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более, Вт: 2,7;
- диапазон рабочих температур, °С: от плюс 17,5 до плюс 25;
- габаритные размеры, мм: (ШхВхГ) 349x196x238;
- вес не более, кг: 5,3.
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	22. 
	Многофункциона-льный агрегат бесперебойного электропитания серии UPStation GXT-2000 2 кВа с программным обеспечением сетевого клиента (или эквивалент)
Многофункциональный агрегат бесперебойного электропитания серии UPStation GXT, работает в режиме On-Line 2-го поколения с двойным преобразованием напряжения и предназначен для защиты файловых серверов, рабочих станций, телекоммуникационных систем, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству питающего напряжения. 
Технические характеристики:
- конструктивное исполнение для установки в 19" шкаф;
- возможность установки в специальный слот дополнительной SNMP-карта IntelliSlot, позволяющей превратить агрегат в самостоятельный узел компьютерной сети со своим IP-адресом, способным поддерживать протокол SNMP;
- программное обеспечение: агрегат оснащен коммуникационным портом RS-232, с помощью которого осуществляется информационный обмен между агрегатом и соединенным с ним компьютером. Программное обеспечение сетевого клиента SiteNet 1 или SiteNet 2 позволяет осуществлять автоматическую “свертку” операционной системы при возникновении долговременных перебоев с напряжением, а также мониторинг основных параметров электропитания. Оно существует для всех основных операционных систем (Windows, UNIX, Novell, DEC, HP и многие другие);
- агрегат оснащен встроенным автоматическим и ручным режимом Bypass. Автоматический Bypass срабатывает при перегрузке или выходе из строя жизненно важных узлов агрегата, переключая питание нагрузки напрямую от внешней электросети. Ручной режим Bypass предназначен для принудительного подключения нагрузки к внешней электросети при проведении ремонтных или профилактических работ с агрегатом;
- повышенная перегрузочная способность: 130% - 10 секунд и 200% - 160 миллисекунд, что позволяет “отрабатывать” включение нагрузки с повышенным пусковым током без перехода на режим Bypass;
- батареи меняются пользователем в “горячем” режиме: возможность замены батарей самим пользователем позволяет значительно продлить срок эксплуатации агрегата;
Комплект поставки:
- агрегат бесперебойного электропитания GXT-2000, 2 кВа с программным обеспечением сетевого клиента – 1 шт.,
- комплект монтажных частей URM-319 – 1 компл. (на поставку).
	шт.
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	3. Комплект поставки
Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, разрешение по применению на производственных объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
	4. Условия поставки
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
	5. Требования к упаковке оборудования 
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	6. Требования к технической документации 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической  документации на русском языке. 
	7. Прочие условия 
Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
	8. Место поставки: 
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Шестая линия, 1, складское хозяйство, площадка № 2.   
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Для оформления въезда на территории г.Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика с момента размещения итогового протокола на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда Участника на территорию – 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк».
	9. Срок поставки:
Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 10.08.2013 года.
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