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Техническое  задание
на ремонт помещений 03-05 ЛК, в осях 147-149, 204-206, отм. -3.100 в здании института АО «НИИТФА»

1. Общие данные.

1.1 Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, здание института АО «НИИТФА»,помещения 03-05, оси 147-149,204-206, отм. -3.100
1.2	Заказчик: АО «НИИТФА»
1.3 	Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.
1.4.      Срок выполнения работ: начало: «___»__________201_г.;
                                                       окончание: «___»__________201_г.
1.5 	Гарантия качества работ – 24 месяца с даты подписания акта приема выполненных работ.

2. Содержание и объемы работ.

2.1 Ведомость объемов работ:
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	   Раздел 1. Лабиринт
	 
	 

	   
	   Пол
	 
	 

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,15

	2
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,006

	5
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,15

	8
	Устройство стяжек
	100 м2 стяжки
	0,15

	   
	   Потолок
	 
	

	9
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,15

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,0015

	11
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15

	   
	   Электрика
	 
	

	12
	Светильник: местного освещения
	100 шт.
	0,05

	13
	Смена: выключателей                                         218,59 = 840,59 - 100 x 6,22
	100 шт.
	0,01

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,5

	15
	Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	2

	   
	   Стена
	 
	

	16
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,25

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,25

	18
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,25

	19
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	20
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,25

	21
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	   
	   Раздел 2. Камера облучения
	 
	

	   
	   Пол
	 
	

	22
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,2

	23
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,2

	   
	   Потолок
	 
	

	24
	Очистка вручную поверхности  от масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,15

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,25

	26
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,2

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15

	   
	   Электрика
	 
	

	28
	Установка светильников: местного освещения
	100 шт.
	0,06

	29
	Смена: выключателей                                         218,59 = 840,59 - 100 x 6,22
	100 шт.
	0,01

	30
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,8

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,8

	32
	Установка коробок распределительных настенных на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	4

	   
	   Стены
	 
	

	33
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,5

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,5

	35
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5

	36
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,5

	37
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5

	38
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом                                         
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,14

	39
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2 поверхности
	0,18

	40
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	41
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,14

	42
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	43
	Антисептирование водными растворами: стен                                         
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	0,5

	   
	   Раздел 3. Отопление
	 
	

	44
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2                                         
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

	   
	   Раздел 4. Вентиляция
	 
	

	45
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,03

	46
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,1

	47
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм
	шт.
	-40

	48
	вентиляционные решетки
Ц=8519,66/1,18/31,44
	шт
	10

	49
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	18

	50
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.
	1 т груза
	18

	51
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	1,6

	
	   Раздел 5. Операторская
	 
	

	   
	   полы
	 
	

	52
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,56

	53
	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,56

	54
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,025

	55
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,56

	56
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,56

	57
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,56

	  
	   потолки
	 
	

	58
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,5

	   
	   электрика
	 
	

	59
	Установка светильников  в подвесных потолках, устанавливаемых: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,14

	60
	Установка коробок распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	10

	61
	Смена выключателей                                         
	100 шт.
	0,03

	62
	Смена розеток                                        
	100 шт.
	0,06

	63
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
	100 шт.
	0,01

	64
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	3

	65
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3

	   
	   стены
	 
	

	66
	Очистка вручную поверхности  от масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,2

	67
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,14

	68
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,14

	69
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,14

	70
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,3

	71
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом                                        
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,54

	72
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54

	73
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	74
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,31

	75
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,31

	76
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01

	77
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,058



3. Требования к подрядной организации.

3.1 	Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденным приказом Минрегиона РФ от 30.12.09 №624:
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
3.2 	Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.
3.3 	Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.
3.4 	Заказчик, в лице АО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия АО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.
3.5 	Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР (проект производства работ) в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании. 
3.6 	Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.
3.7 	Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.




4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

4.1 Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.
4.2 К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
4.3 Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации, на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
5. Требования к качеству выполняемых работ.

5.1 Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные Договором сроки за свой счет.
5.2 Участник размещения заказа, при исполнении Договора, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
5.3 Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

6. Материально-техническое обеспечение.

6.1 Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.
6.2 Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы, путем подписания двухстороннего листа согласования с перечнем материалов, с указанием: полных наименований материалов; качественных характеристик; данных производителей; наличие необходимых сертификатов. Лист согласования подписывается до начала производства работ, В случае возникновения необходимости замены материалов на аналог, либо отличных по своим свойствам, в ходе производства работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и осуществить согласование не позднее одного рабочего дня до начала производства работ, с применением изменяемых материалов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании предлагаемых материалов, в случае несоответствия качественных характеристик материалов требуемому результату производства работ.
6.3  Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании нормативно-технической и проектной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

7. Механизация и транспорт.

7.1 Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.
7.2 Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

8. Формы отчетов о выполненных работах.

8.1 Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
8.2 Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.
8.3 Подрядчик обязан подтвердить стоимость примененных строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.
8.4 Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.
8.5 В процессе исполнения Договора, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

9. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

9.1 Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.
9.2 Стоимость Договора определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.
9.3 Неотъемлемым приложением к локальным сметным расчетам являются заверенные копии прейскурантов материалов, с указанием цен и контактных данных поставщиков.
9.4 Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва. 
9.5 Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора.

