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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	

	

	Капитальный ремонт  аварийного  участка  подъездной  автодороги к ПХРО.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, 
                          реконструкции и капитальном ремонте объектов.

	Основание - дефектная ведомость. Инженерные изыскания

	Подраздел 2.2Сведения о выполняемых работах.

	Разборка (демонтаж) аварийного участка дороги протяженностью 250м площадью 1500м2 Замещение рыхлого слоя грунта скальной дресвой. Устройство дорожной одежды аварийного участка дороги протяженностью 250м площадью 1500м2 (плиты дорожные).  Частичный  ямочный ремонт

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

	Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3 км. восточнее п. Крутой. Подъездная дорога  к ПХРО на участке  между пикетами  20+60 --- 26+20 участок, где  трассу  пересекает  наиболее мощный  торфяной слой от 0,5 до 2,0 м.

	Подраздел 2.4Требования к разработке проекта производства работ.

	Разработать ППР до начала производства работ согласно существующих норм и правил. Особых требований нет.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1Технические требования при выполнении работ.

	Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: ремонтируется участок дороги протяженностью 250м шириной 6м площадью 1500м2.   Конструкция проезжей части -  щебеночная подготовка толщиной 0,350м выравненная песчаной подушкой толщиной 0,200м с покрытием из дорожных плит. 	Поставляемые материалы, изделия и  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.
На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на возведение  сооружений :
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  строительных конструкций, на сооружение и т.д.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые)
Требования по технике безопасности.
Пояснит записка  с обоснованием решений по производству работ.

	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	[bookmark: _GoBack]Таблица 1
	Ведомость физических объемов работ
на выполнение строительно- монтажных,
строительства 
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	1,8
1500*0,12/100

	
	Погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта
	0,18
180/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 3 км класс груза 1

	т
	234
180*1,3

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

	1000 м3
	1,5
1500*1/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 1 км класс груза 1  Объем=(1500*1.3)

	т
	1950
1500*1,3

	
	Замещение рыхлого  слоя  грунта  скальной дресвой
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	15
1500*1,0/100

	
	Скальная  дресва с доставкой
	м3
	1830
1500*1,22

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных

	1000 м2 основания
	1,5
1500/1000

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных

	1000 м2 основания
	1,5
1500/1000

	
	Устройство выравнивающей песчаной подушки
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3
1500*0,2/100

	
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	366
300*1,22

	
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2

	100 м3 сборных железобетонных плит
	2,1
1500/12*1,68/100

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т
	т
	525
4,2*125

	
	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние  до 10 км, класс груза I
	т
	525
4,2*125

	
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т
	т
	525
4,2*125

	
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности более 1 м2
	100 м2 асфальтобетонного покрытия
	0,3
30/100

	
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)
	т
	3,624

	
	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм
	шт.
	3




	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу  до его монтажа. Расчет потребности материалов согласно локальному  сметному  расчету. 
Сборные прямоугольные железобетонные плиты площадью свыше 10,5 м2 (плиты дорожные предварительно напряженные 125шт. марки  ПДН-AV6.2.0,14)- материал заказчика (согласно договору поставки №143 от 05.12.2013г., стоимость  погрузки, выгрузки, транспортировки включена в локальный сметный расчет подрядчика).

	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	ДВ
	
	Дефектная ведомость
	

	2
	ЛСР
	
	Локальный сметный расчет
	




	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	 Не требуются

	РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам и  стандартам. Производство работ осуществляется в соответствии со  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Подрядчик  согласует, при необходимости, с организациями (эксплуатирующими воздушные линии электропередач и газопровод высокого давления) и получает разрешения на работу в пределах охранной зоны.
Работы в охранных зонах выполнять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ12.1.019. 
Подрядчик согласует и устанавливает знаки дорожного движения на период ведения ремонтных работ.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки эксплуатации дорожного покрытия после завершения работ установлены:
-         по объектам капитального ремонта - не менее 5 (пяти) лет. 

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯК БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;
-	СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-	ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
-	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
-           СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
-          СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
-       ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».
-          РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель выполняет работу  в полном объеме и установленные сроки. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
 Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте -4 экз., на русском языке.

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.

		РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	Ремонт аварийного  участка  подъездной автодороги к ПХРО 1500 кв.м для  обеспечения безопасного движения на данном участке дороги. Дорога находится на балансе филиала "Уральский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:
- Свидетельством СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных,  уникальных и других объектов капитального строительства в части выполнения работ (согласно Перечня видов работ по подготовке проектной документации,    оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства ( Приказ Минэкономразвития №624 от 30.09.2009 г.):
3.1. Механизированная разработка грунта 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость
	1-2

	2.
	Локальный сметный расчет
	3-6
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