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Принятые сокращения:
РАО – радиоактивные отходы;
РВ- радиоактивные вещества;
РМ- радиоактивные материалы;
ТРО – твёрдые радиоактивные отходы;
ТЗ- техническое задание;
ГПМ – грузо подъёмный механизм;
ЗИП- запасные инструменты и приспособления;
РТК – робототехнический комплекс.


1. Вводная часть.
Настоящие технические требования разработаны с целью закупки робота с дистанционным управлением Brokk 100 со вспомогательным оборудованием (или аналогичного) для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» (далее  «Робототехнический комплекс - РТК») предназначенной для проведения различного спектра работ с РАО на отделениях ФГУП «РосРАО».
2. Цель и назначение.
   Цель  - обеспечение защиты персонала от вредного ионизирующего излучения за счёт использования мобильного дистанционно управляемого робототехнического комплекса.
РТК должен обеспечивать проведение следующих видов работ:
· извлечение РАО из каньонов навального типа в целях подготовки РАО к последующему захоронению;
· проведение радиационного обследования и других работ по обращению с РАО на объектах повышенной опасности (радиационный фактор) в труднодоступных для персонала участках;
· проведение аварийных работ при реабилитации радиационных объектов и территорий;
· проведение работ при выводе объектов ФГУП «РосРАО» из эксплуатации.
3. Исходные технические данные РТК.
Количество стрел  -  1;
Тип ходовой части – гусеничный (траки резиновые);
Привод ходовой части – электрический;
Скорость передвижения, max (км./ч.) -  2,5;
Габаритные размеры (не более), мм.:
· ширина транспортная / с выдвинутыми аутригерами  -  780/1585;
· высота транспортная  -  1150;
· длинна (без навесного оборудования)  - 1850;
Вылет стрелы (вертикальный), мм. -  4500;
Вылет стрелы (горизонтальный), мм.  -  3500;
Масса, кг.  -  990;
Управление  -  дистанционное по кабелю и посредством радиосигнала;
Обслуживающий персонал, человек  -  1;
4. Состав и технические требования к РТК.
4.1. РТК должен состоять из следующих основных узлов и агрегатов.
4.1.1. Ходовая часть.
4.1.2. Поворотная платформа (поворот на 360º).
4.1.3. Силовая установка.
4.1.4.Грузоподъёмный механизм (стрела манипулятор) с гидромолотом.
4.1.5 Удлинитель кабеля питания, 25 м, 32А 50Гц;
4.1.6.Сменное навесное оборудование –  ковш, 60 л;
4.1.7. Защита цилиндров C2 и С3;
4.18. Система управления по кабелю и дистанционно через пульт управления (пульт управления прилагается с поставкой).
4.1.9. РТК должен быть снабжён опорами (аутригерами) для фиксации при работе грузоподъёмного механизма.   
4.2 Технические требования к основным частям. 
4.2.1. Ходовая часть.
Длинная гусеничная база с колёсными редукторами и гидравлическим натяжением гусениц.
Габаритные размеры шасси должны соответствовать паспортным данным предприятия изготовителя модели Brokk100 или эквивалент.
4.2.2. Поворотная платформа.
Должна быть снабжена приводным кольцом с поворотным механизмом, оборудованным тормозом и обеспечивать поворот платформы на 360º.
4.2.3. Силовая установка.
Должна быть укомплектована электродвигателем мощностью не менее 15,0кВт/32А, электрическим шкафом с системой автоматики, гидравлическим поршневым насосом (напрямую подсоединённым к электродвигателю), системой вентиляции моторного отсека. Используемое напряжение 380 – 420 В, частота тока 50Гц. 
4.2.4. Грузоподъемный механизм – стрела манипулятор (далее ГПМ).  
  ГПМ представляет из себя трёх секционную стрелу с системой гидроцилиндров и предназначен для осуществления операций с РАО и РМ изложенных в п.2 настоящего ТЗ.
 4.2.5. Система управления.
 Цифровой тип, пропорциональные функции. Все функции робота должны управляться с дистанционного пульта и по силовому кабелю. Опорная направляющая для управляющего кабеля, питающего кабеля и пульт дистанционного управления входит в комплект поставки.
К дистанционному управлению должно быть приложено зарядное устройство и одна дополнительная батарея. Передатчик должен быть встроен в блок дистанционного управления. Система дистанционного управления должна работать в стандартном диапазоне частот от 433.075 до 434.700 МГц и обеспечивать бесперебойную работу РТК на удалении оператора до 100 метров включительно.
В случае разрядки батареи РТК должен управляться посредством кабеля.
5. Общие технические требования к РТК.
5.1. Требования к конструкции. 
РТК должен устойчиво работать в следующих диапазонах по удельной активности РАО и РМ:
· для β и γ излучающих радионуклидов (исключая тритий) не менее 10Е7 кБк/кг.;
· для α излучающих радионуклидов (исключая трансурановые) не менее 10Е6 кБк/кг.;
· трансурановые радионуклиды не менее 10Е5 кБк/кг.;
· тритий не менее 10Е11 кБк/кг.
Конструкция РТК должна сохранять прочность при нормальных условиях эксплуатации (не деформироваться и не разрушаться) в течение всего назначенного  срока  службы.
Конструкция РТК должна обеспечивать возможность проведения его дезактивации. Дезактивация наружных поверхностей должна проводиться в соответствии с инструкциями эксплуатирующей организации.
6. Условия эксплуатации РТК.
6.1.1 Эксплуатационные требования
6.1.2. Режим работы - периодический;
6.1.1. Значения    предельной    рабочей    температуры	 воздуха при эксплуатации РТК, °С:
· верхнее	плюс 50;
· нижнее	минус 35.
7. [bookmark: _GoBack]Требования безопасности при эксплуатации РТК.
7.1 РТК должен обеспечить безопасность проведения работ в соответствии с требованиями регламентирующих документов, в первую очередь:
· НРБ99/2009, СПОРО-2002, ОСПОРБ-99/2010;
· ПБ 10-257-98.
7.2 Безопасность и качество поставляемого РТК должны быть подтверждены сертификатом соответствия, а условия применения соответствующим разрешением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.    
8. Требования к техническому обслуживанию, ремонту и обучению.
8.1Требования   к   техническому   обслуживанию   и   ремонту   определяются разработчиком РТК и указываются в паспорте и инструкции по эксплуатации.
8.2 Конструкция РТК должна обеспечивать возможность проведения его технического обслуживания и ремонта.
8.3 Конструкция РТК должна обеспечивать свободный доступ ко всем узлам и   агрегатам, требующим технического обслуживания.
8.4Поставщик должен организовать за свой счёт и своими силами обучение не менее двух специалистов Заказчика с выдачей сертификата о прохождении инструктажа по управлению и работе на РТК.
9. Требования к материалам и комплектующим.
9.1. Составные части РТК,  имеющие контакт с РАО и РМ, должны быть устойчивы к воздействию РАО, а также технологических сред для промывки и дезактивирующих растворов.
9.2. Технические характеристики материалов, узлов, агрегатов и комплектующих изделий, входящих в состав РТК, по условиям их эксплуатации, транспортирования и хранения, срокам службы, гарантиям должны обеспечивать выполнение требований, изложенных в настоящем техническом задании.
9.3. Материалы, используемые при изготовлении РТК, не должны содержать и выделять токсичные вещества, в том числе при контакте с РАО, техническими средами и дезактивирующими растворами.
9.4. Смазка узлов и агрегатов РТК должна осуществляться маслами и смазочными материалами в соответствии с «Техническим описанием и руководством по эксплуатации». РТК поставляется полностью заправленным всеми рабочими и эксплуатационными жидкостями.
10. Технико-экономические показатели
10.1. Технико-экономический эффект от использования РТК при работе с РАО и РМ проявляется в возможности дистанционного управления работами с РАО и РМ, обеспечении безопасности проведения работ, минимизации вероятного нанесения вреда персоналу и защите от воздействия вредных факторов. 
11. Порядок контроля и приёмки
11.1.  Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежат все требования предусмотренные настоящим Техническим заданием.
11.2. Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.
12. Комплектность, маркировка и упаковка
12.1. Комплектность.
12.1.1. РТК должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией и требованиями данного ТЗ.
12.1.2. В комплект обязательной поставки должны входить:
	Наименование товара
	Ед, шт

	Brokk 100, с гидромолотом Atlas Copco SB 152 (или аналогичный)
	1

	Защита цилиндров C2 и С3 (для Brokk 100)
	1

	Ковш, 60 л
	1

	Удлинитель кабеля питания, 25 м, 32А 50Гц
	1

	УЗО с электровыводом для переносного инструмента. 380-420В/50Гц 16А и 220В 16 А одна фаза
	1

	Brokk 400, с гидромолотом Atlas Copco SB 552 (или аналогичный)
	1

	Защита цилиндров C2 и С3 (для Brokk 400)
	1

	Ковш, 250 л
	1

	Гидравлический бетонолом Brokk CC 700
	1

	Удлинитель кабеля питания, 25 м
	1

	Реле заземления с электровыводом для переносного инструмента. 380-420В/50 Гц 63А
	1

	документация 
- паспорт;
- техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке;
- сервисная книжка;
	–


12.2. Упаковка.
12.2.1. Полностью укомплектованный РТК отправляется в собранном виде в стандартной упаковке для морской транспортировки.
13. Прочие условия.
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
Поставляемыt РТК должны иметь:
- гарантию не менее 12 месяцев от момента ввода в эксплуатацию;    
- включение в комплект поставки: ЗИП (запасные приспособления и инструмент);
- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;
- возможность  организации гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования по месту его эксплуатации.
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