
Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»

«УТВЕРЖДАЮ»: 


Заместитель директора по общим вопросам

____________________ В.Д.Герцог

«____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора  поставки грузоподъемной электрической тали г/п2т, высота подъема 12м (опр. лист №23/226-2т)  для ОАО «АЭХК»
Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «08» апреля 2010 года № 0/71-2360
Заказчик: открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»
Москва, 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку грузоподъемной электрической тали г/п2т, высота подъема 12м (опр. лист №23/226-2т)        

 «___» ______________ 2010 года

Заказчик: открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»
Адрес заказчика: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100

Контактное лицо заказчика: Толокнов Андрей Владиленович, Осин Денис Владимирович, Ищенко Любовь Аркадьевна
Телефон заказчика: (3955) 54-08-47, (3955) 54-24-72, (3955) 54-51-48

Факс: (3955) 54-00-00, (3955) 59-25-10

Адрес электронной почты заказчика: market@aecc.ru
Время работы: в рабочие дни с 3-30 до 12-00  по московскому времени 

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

К заявке на участие в запросе котировок обязательно отдельными файлами прилагаются котировочная заявка, размещённая на сайте www.zakupki.rosatom.ru, анкета участника и копии документов, указанные в котировочной заявке.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru.», размещенной на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: 
Таль электрическая эксплуатируется на ОИАЭ в соответствии с требованиями НП-043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии».  Таль относится к общепромышленным.

Проектный срок службы – 20 лет. 

Назначение – подъем и перемещение грузов. 
Группа классификации (режима) механизмов М1 по ИСО 4301/1.
Проектирование тали производить в соответствии с требованиями ПБ10-382-00.

Конструкция тали должна соответствовать требованиям ПБ10-382-00.

Тип грузозахватного органа – однорогий кованный крюк ГОСТ2105-75.

Система токоподвода - кабельная. Род электрического тока, напряжение, частота – переменный трехфазный, 380,50Гц. Установленная суммарная мощность электродвигателей не более 3,5кВт. Предусмотреть реле контроля напряжения и низковольтное ремонтное освещение (п.2.10.8. ПБ10-382-00).

Шкаф управления для размещения пускорегулирующей аппаратуры применить с исполнением IP65, без обдува наружным воздухом размещенной в ней электроаппаратуры. Пускорегулирующая аппаратура фирмы «Siemens», (температура окружающей среды  ≥40ºС, неподвижная среда). В схемах управления применить напряжение 42В.
Система управления  - с пола, кнопочный пульт фирмы Schneider (IP65), со штепсельным разъемом и специальным ключом.

Элементы тали должны иметь коррозионную стойкость к дезактивирующим растворам, низкую сорбционную способность к радиоактивным  веществам.

Изготовитель тали должен включить в состав эксплуатационной документации паспорт и руководство по эксплуатации тали. Требования к документации должны соответствовать требованиям НП-043-03.

С талью поставить ЗИП – комплект запасных уплотнений (сальники, манжеты) применяемые в механизмах привода.

Таль не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора. 

Количество талей - 1 штука.

 Место доставки товаров, выполнения работ: станция Китой-Комбинатская Восточно-Сибирской железной дороги, код станции – 932103.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Ш   квартал 2010 г.
Максимальная цена договора, включая НДС18% и транспортные расходы: 492420руб. (четыреста девяносто две тысячи четыреста двадцать рублей) .
Дополнительные сведения: Изготовитель: Россия,

Изготовитель должен иметь: 1. Лицензию на право изготовления грузоподъемного оборудования  в соответствии с  требованиями НП-043-03 ,  сертификат соответствия и разрешение на применение. 2.Сертификат соответствия по ИСО 9001: 2008 (ГОСТ Р ИСО9001-2008).
3. Стаж работы на рынке ГПМ не менее 8 лет.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.

Телефон: 8 (495) 691-21-34

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 18 час. 00 мин. «12»апреля 2010г.  (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  11 час. 00 мин. «24» марта 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: оплата устанавливается -100% - в течение 10 банковских дней после приемки продукции на складе покупателя в соответствии с инструкциями о порядке приемки №П6 и №П7.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
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Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку грузоподъемной электрической тали г/п2т, высота подъема 12м (опросный лист 23/226-2т)  для ОАО «АЭХК»

Сведения о товарах

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	1.
	Таль электрическая:

-габаритные размеры не более (115х240х1000)мм;

-грузоподъемность – 2т;

-высота подъема  - 12м;

-скорость передвижения – 20/6 м/мин;

-скорость подъема -4/1 м/мин;

-тип монорельса –двутавр  №24, по нижнему поясу усилен пластиной в=10мм;

-климатическое исполнение –УХЛ;

-температура окружающей среды – (-20+40 град.С);

-характеристики взрывопожаробесности (по ПУЭ и НПБ105-03):

-класс взрывоопасной и пожароопасной зон – врывопожаробезопасное;

-категория взрывопожарной опасности – Г.     


	Опросный лист №23/226-2т

	1


Особые требования к поставляемой продукции: 
Таль электрическая эксплуатируется на ОИАЭ в соответствии с требованиями НП-043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии».  Таль относится к общепромышленным.
Проектный срок службы – 20 лет.
Назначение – подъем и перемещение грузов.
Группа классификации (режима) механизмов М1 по ИСО 4301/1.
Проектирование тали производить в соответствии с требованиями ПБ10-382-00.
Конструкция тали должна соответствовать требованиям ПБ10-382-00.

Тип грузозахватного органа – однорогий кованный крюк ГОСТ2105-75.
Система токоподвода - кабельная. Род электрического тока, напряжение, частота – переменный трехфазный, 380,50Гц. Установленная суммарная мощность электродвигателей не более 3,5кВт. Предусмотреть реле контроля напряжения и низковольтное ремонтное освещение (п.2.10.8. ПБ10-382-00).
Шкаф управления для размещения пускорегулирующей аппаратуры применить с исполнением IP65, без обдува наружным воздухом размещенной в ней электроаппаратуры. Пускорегулирующая аппаратура фирмы «Siemens», (температура окружающей среды  ≥40ºС, неподвижная среда). В схемах управления применить напряжение 42В.
Система управления  - с пола, кнопочный пульт фирмы Schneider (IP65), со штепсельным разъемом и специальным ключом.
Элементы тали должны иметь коррозионную стойкость к дезактивирующим растворам, низкую сорбционную способность к радиоактивным  веществам.
Изготовитель тали должен включить в состав эксплуатационной документации паспорт и руководство по эксплуатации тали. Требования к документации должны соответствовать требованиям НП-043-03.

С талью поставить ЗИП – комплект запасных уплотнений (сальники, манжеты) применяемые в механизмах привода.
Таль не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора. 

Условия поставки: поставка осуществляется до станции Китой-Комбинатская Восточно-Сибирской ж/д, код станции – 932103. 

Срок поставки товара и выполнения работ: Ш квартал 2010 г.
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