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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ГМЗ. КР. Магистральный пульпопровод правый к хвостохранилищам «Верхнее» и «Среднее» от ПК40 до ПК52+50



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании локального сметного расчета № 508-13.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	 Замена непригодных для дальнейшей эксплуатации труб Ø630х12 мм на новые, переворот пригодных труб на 180° вокруг продольной оси для расположения наименее изношенных участков стенок труб в нижней зоне пульпопровода.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Магистральный пульпопровод  «правый» от Гидрометаллургического завода до хвостохранилищ на участке протяженностью 1250 м от пикета ПК40 до пикета ПК52+50 м (Забайкальский край, г.Краснокаменск, промплощадка ОАО «ППГХО»)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	3.1.1 Подъездные дороги к объекту ремонта находятся в удовлетворительном состоянии.
3.1.2 Подрядчик при производстве работ обязан выполнять требования нормативной и технической документации.
3.1.3 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля.
3.1.4 Подрядчик должен иметь опыт выполнения подобного рода работ.
3.1.5 Наличие у подрядчика лицензии на право осуществления деятельности при эксплуатации ядерных установок,  радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
3.1.6 Наличие у подрядчика свидетельства СРО на допуск к работам на объектах использования атомной энергии (п.17.2 – Укладка трубопроводов канализационных напорных).

	Подраздел 3.2 Требования к наличию трудовых ресурсов

	Персонал: линейные ИТР – 1 чел.;
Высококвалифицированные рабочие основной специальности:
- машинист автокрана 5 разряда – 1 чел.;
- монтажники наружных трубопроводов 5 разряда – 2 чел.;
- электросварщик ручной сварки 4 разряда – 1 чел.;
Рабочие строительной специальности:
- монтажники наружных трубопроводов 3 разряда – 2 чел.
Итого: 6 чел.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Разработка ППР не требуется.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Объемы выполняемых работ принимаются на основании ведомости объемов работ, а также на основании локального сметного расчета № 508-13.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	5.1 Перечень материалов, используемых при производстве работ, представлен в локальном сметном расчете № 508-13.
5.2 Заказчик предоставляет Подрядчику необходимое количество основного материала (трубы стальные). Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством вспомогательных материалов в полном объеме.
5.3 Все материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны иметь технические паспорта или сертификаты качества.
5.4 Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 1
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	
	
	Ведомость объемов работ
	1

	2
	
	508-13
	Локальный сметный расчет
	5






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования правил пожарной безопасности во избежание возникновения степного пожара, а также правил по охране окружающей среды (своевременная вывозка строительного мусора). 



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	[bookmark: _GoBack]Начало работ - с момента подписания «Договора подряда», окончание - 31 октября 2015 г. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	К особым условиям работ требований нет. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком
11.2 Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подрядчик должен обеспечить выполнение требований следующих нормативных документов, регламентирующих производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	13.1 Соответствие объема, стоимости и качества работ дефектным ведомостям, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство этих работ.
13.2 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000), с обязательным составлением актов приемки скрытых работ и другой технической документации.
13.3 Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13.4 Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС–2 и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме  КС–3. По окончании всего комплекса выполненных работ, предусмотренных сметой, Подрядчик передает Заказчику сдаточную документацию согласно пункту 8.3 МДС 13-14.2000.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований к техническому обучению персонала заказчика нет.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СРО
	Саморегулируемая организация



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	
1

	2
	Ведомость объемов работ
	1

	3
	Локальный сметный расчет № 508-13
	1-5



	От «Подрядчика»:





 
	От «Заказчика»:













