ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку камер телевизионных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка камер телевизионных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Черно-белая телевизионная камера высокого разрешения 
VNI-753-A3 

(или эквивалент)
	Предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 45°С, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст.

Четырехступенчатые системы автоматического регулирования, встроенный в камеру автоматический контрастор изображения.

Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), разложение чересстрочное 2:1, фотоприемник – ICX-259AL формата 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752. Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий.

Чувствительность – не хуже 0,0004 лк (режим накопления)

Синхронизация – внутренняя.

Коэффициент гамма-коррекции – 0,45.

Автоматическое определение типа объектива.

Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12 В не более 120 мА. Камера телевизионная должна быть работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9 до 15 В.

Конструкция бескорпусная.

Габаритные размеры 42х42х26 мм. – фиксированы и не могут быть изменены
Масса камеры не более 40г.
	12 месяцев
	260
	шт.

	2
	Камера телевизионная черно-белого изображения высокого разрешения без корпуса 
VSI-751 
(или эквивалент)
	Предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха 278-333 К (5°-40°С), относительной влажности до 90%, атмосферном давлении 96-104 кПа (720 - 780 мм рт. ст.).

Четырехступенчатые системы автоматического регулирования, системы 5-кратного автоматического контрастирования сигнала. 

Параметры разложения – стандарт CCIR (625 строк; 25 кадров), разложение чересстрочное 2:1, фотоприемник – ICX-259AL формат 1/3” (6,3 мм х 4,7 мм) число элементов 582х752. 

Разрешающая способность не менее 570 твл.

Чувствительность – не хуже 0,012 лкс

Синхронизация – внутренняя.

Коэффициент гамма-коррекции – 0,45.

Автоматическое определение типа объектива.

Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12 В не более 120 мА. Камера телевизионная работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9,5 до 13 В.

Конструкция - бескорпусная.

Габаритные размеры 42х42х26 мм. – фиксированы и не могут быть изменены
Масса камеры не более 40г.
	12 месяцев
	100
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                         О.Р. Кивокурцев
