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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты для нужд Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	 
№   п/п
	
Наименование
	 
	 
Количество
	 
Срок поставки
	 
Объем гарантий  и гарантийный срок

	
	
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	
	
	

	1
	Бахилы пластикатовые
	Защита ног от радиоактивных загрязнений.  Аналог 100%
	ГОСТ Р 12.4 217-201
	
	пара
	
	Размер 42  -1;
Размер 43 –3;

	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	2
	Белье нательное (летнее)
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м.
	ГОСТ 26085-84
	
	комплект
	
	Размер 46, рост 172 – 2; Размер 48, рост 170 –2;
Размер 50, рост 178 – 8; Размер 52, рост 176 – 2 Размер 52, рост 186 – 4; Размер 54, рост 182 – 2; Размер 54, рост 186 – 4;
Размер 58, рост 186 – 2; Размер 60, рост 176 – 2;
Размер 62, рост 194 – 2.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	3
	Колпак медицинский
	Ткань: «Бязь» (100% хлопок). Цвет: белый.
	ГОСТ 9896-88
	
	шт.
	
	Размер 52 –2;
Размер 55 – 8;
Размер 56 – 8;
Размер 57 – 4;
Размер 58 – 6;
Размер 60 – 8;
Размер 62 -4 
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	4
	Ботинки кожаные мужские
	Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов. Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.  Высокую прочность соединения подошвы и верха обуви обеспечивает прилитая задинка, которая дополнительно пристрачивается. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: нетканое полотно. Подносок: металлический (МУН 200 Дж). Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Клапан: глухой. Цвет: черный.
	ГОСТ 28507-90 ,                    ГОСТ 12.4.137-84,                   ГОСТ Р 12.4.187-97
	
	пара
	
	Размер 42 – 3
Размер 43 – 9;
Размер 44 – 4;
Размер 45 –4;
Размер 46 – 1.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	5
	Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур 
	Ботинки для защиты от термического воздействия электрической дуги кожаные с защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	пара
	
	Размер 42 - 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	6
	Брюки  на УП 
	Брюки на высоком поясе, с застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Низ брюк с разрезами и завязками для заправки в обувь. Ткань верха: смесовая с водоотталкивающей отделкой (20% хлопок, 80% полиэстер), плотность 200 г/кв.м. Подкладка: 100% полиэстер. Утеплитель: «Термофайбер» (или аналог) 150 г/кв.м. – 2 слоя. Цвет: тёмно-синий. 2 класс защиты, для эксплуатации в I – III климатических поясах.
	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	
	шт.
	
	Размер 44, рост 164 – 1; Размер 46, рост 172 – 1;
Размер 46, рост 170 – 1; Размер 50, рост 164 – 1; Размер 48, рост 182 – 1;
Размер 50, рост 170 –1; Размер 58, рост 188 – 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	7
	Каска защитная
	Конструкция: изготовлена из полиэтилена низкого давления, оборудована системой вентиляции и карманами для крепления наушников и защитного экрана. Предусмотрена регулировка по размерам головы (размер 54–62). Предназначена для защиты головы от механических воздействий, электрического тока (электроизоляция 440 В) и воды. Температурный режим: от –10°С до +50°С - для варианта «Лето». Цвет – белый. Масса: 400 г. 
	ГОСТ Р 12.4.207-99
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	8
	Каска защитная  термостойкая(оранжевая) 
	Конструкция: изготовлена из полиэтилена низкого давления, оборудована системой вентиляции и карманами для крепления наушников и защитного экрана. Предусмотрена регулировка по размерам головы (размер 54–62). Защитные свойства: предназначены для защиты головы от механических воздействий, электрического тока (электроизоляция 440 В) и воды. Температурный режим: от –10°С до +50°С - для варианта «Лето». Масса: 400 г. Цвета: оранжевый или в ассортименте.
	ГОСТ Р 12.4.207-99
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	9
	Комбинезон пластикатовый
	Защита от загрязнения радиоактивными веществами.
	ГОСТ Р 12.4 217-202
	
	шт.
	
	Размер 46, рост 172 – 1;
Размер 48, рост 180 – 1;
Размер 48, рост 182 – 1;
Размер 52, рост 176 – 1;
Размер 52, рост 186 – 1; Размер 56, рост 186 – 1;
Размер 58, рост 182 – 1;
Размер 60, рост 176 – 1;
Размер 62, рост 194 - 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	10
	Костюм  от ОПЗ 
	Куртка + брюки. Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с карманами. Брюки с карманами.  Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый  или в ассортименте.
	ГОСТ 27575-87
	
	комплект
	
	Размер 46, рост 172 - 
2; 
Размер 
48, рост 166 – 1; 
Размер 48, рост 180 – 2; Размер 50, рост 168 – 2; Размер 50, рост 170 – 4; Размер 50, рост 178 – 3;
Размер 50, рост 180 -1; Размер 50, рост 182 – 3;  Размер 52, рост 172 – 1;
Размер 52, рост 176 – 4; Размер 52, рост 186 – 4; 
Размер 54, рост 176 – 1;
Размер 54, рост 186 – 2;
Размер 56, рост 186 – 2; Размер 58, рост 188 – 3; Размер 60, рост 176 – 2; Размер 62, рост 194 – 2.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	11
	Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги.
	Костюм летний для защиты от воздействия электрической дуги  из термостойкой ткани Номекс, облегченный (куртка, полукомбинезон), мод. Н/л-2 Р,  применяемый с курткой-рубашкой летней, мод. Н/р-1 К
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	комплект
	
	Размер 50, рост 174 - 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	12
	Куртка-накидка КН-5 (или аналог)
	Куртка накидка из термостойкой ткани «Номекс» с огнезащитными свойствами и водоупорными свойствами, масловодоотталкивающей отделкой для защиты от термических рисков электрической дуги
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	шт.
	
	Размер 50, рост 174 -1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	13
	Фуфайка-свитер 
из термостойких материалов
	Бельё термостойкое для защиты от термических рисков: фуфайка-свитер 
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	шт.
	
	Размер 50, рост 174 -1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	14
	Костюм зимний  для защиты от воздействия электрической дуги  
	Костюм зимний  для защиты от воздействия электрической дуги  из термостойкой ткани Номекс (без капюшона ),  мод. Н/з-8 Р 
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	комплект
	
	Размер 50, рост 174 -1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	15
	Костюм сварщика
	Ткань: брезент с огнеупорной пропиткой. 
	ГОСТ 12.4.045-87                ГОСТ Р 12.4.247-2008
	
	комплект
	
	Размер 56, рост 172 - 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	16
	Краги сварщика  спилковые
	Предназначены для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожевенного спилка с подкладкой из х/б ткани. Имеют повышенную стойкость к механическим воздействиям. Используются для сварочных работ, работ с грубыми поверхностями, могут использоваться в холодных условиях. Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами.
	ГОСТ Р 12.4.246-2008,
ГОСТ Р ЕН 388-2009,
ГОСТ Р ЕН 407-2009EN 388 EN 407 EN 420
	
	пара
	
	12
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	17
	Куртка на УП
	Застежка на пуговицы. Накладные карманы, внутренний карман. Съемный капюшон. Эластичная тесьма на спине, кулиска по низу куртки. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, с наколенниками. Ткань верха: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см обеспечивает видимость. Подкладка: 100% полиэстер. Утеплитель: «Термофайбер»  (или аналог)150 г/кв.м, 3 слоя   класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах.
	ГОСТ Р 12.4.236-20114
	
	шт.
	
	Размер 44, рост 164 – 1; Размер 46, рост 170 – 1;
Размер 46, рост 172 – 1; Размер 48, рост 156 – 1;
Размер 48, рост 182 – 1; Размер 50, рост 164 – 1; Размер 50, рост 170 – 1; 
Размер 58, рост 188 – 1;
Размер 64, рост 194 – 1.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	18
	Пояс предохранительный лямочный
	Пояс предохранительный лямочный предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте, как удерживающая привязь и как страховочная привязь, а также для работы в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего на поверхность. Пояс упрощенной конструкции имеет простую регулировку по размеру с помощью пряжек, расположенных на ножных лямках.  Статическая разрывная нагрузка: не менее 15000 Н (1500 кгс). Масса: не более 1,9 кг. Величина обхвата талии: 1100 – 1400 мм. Длина кушака: 800 мм. Длина поясного ремня: 1620 мм.
	ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 361-2008, 
	
	шт.
	
	2
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	19
	Нарукавник пластикатовый
	Защита от загрязнения радиоактивными веществами. Аналог 100%
	ГОСТ Р 12.4 217-202
	
	пара
	
	10
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	20
	Нарукавник х/б
	Ткань: бязь, плотность 142г/м2.
	
	
	пара
	
	2
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	21
	Носки теплые
	Ткань: 30% шерсть, 70% полиэстер. 
	ГОСТ 8541-94
	
	пара
	
	Размер 38 - 6 Размер 42 – 4; Размер 43 –8; Размер 44 – 14.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	22
	Носки х/б (летние)
	Ткань - хлопок 70%, полиамид 30%;  цвет - черный. 
	ГОСТ 8541-94
	
	пара
	
	Размер 42 – 4; Размер 43 – 4; Размер 44 – 28.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	23
	Очки газосварщика
	Конструкция: закрытые очки с непрямой вентиляцией. Защитные свойства: изготовлены из негорючего пластика. Затемненная поликарбонатная линза обеспечивает защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц (120 м/с). Оптический класс №1. Цвет линз: внешняя – зеленый, степень затемнения 5 (Г2); внутренняя поликарбонатная – прозрачный.
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, EN 166-2002
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	 24
	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией
	Конструкция: закрытые очки с прямой вентиляцией через боковые отверстия. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ. Регулируемая эластичная резинка. Можно использовать с корригирующими очками. Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (120 м/с), УФ-излучения. Оптический класс №1. Цвет линз: прозрачный.
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007  EN 166-2002
	
	шт.
	
	10
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	25
	Очки защитные закрытые от агрессивных жидкостей с непрямой вентиляцией
	Конструкция: закрытые очки с непрямой вентиляцией. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ, регулируемая эластичная резинка, повышенный комфорт. 4 вентиляционных отверстия с защитой от проникновения пыли и жидких химических веществ. Можно использовать с корригирующими очками. Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (120 м/с), УФ-излучения, от воздействия пыли и жидких химических веществ. Оптический класс №1. Линза имеет покрытие против запотевания. Цвет линз: прозрачный.
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, EN 166-2002
	
	шт.
	
	10 
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	26
	Перчатки диэлектрические бесшовные
	Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжением до 1000 В, как основное средство защиты, и свыше 1000 В - как дополнительное. 
	ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 388-2009
	
	пара
	
	4
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	27
	Перчатки резиновые КЩС
	Химически стойкие на хлопковой основе. 
	ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 388-2009
	
	пара
	
	Размер 8 – 8
Размер 10 - 8
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	28
	Перчатки зимние
	Предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур. Верх – прочная натуральная кожа, комбинированная с тканью. Утеплитель: искусственный мех.
	ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 388-2009
	
	пара
	
	Размер 10 - 14
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	29
	Перчатки трикотажные с ПВХ
	Трикотажные перчатки, 10-й класс вязки. Состав: 80% хлопок, 20% полиэфир.
	ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 388-2009
	
	пара
	
	192
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	30
	Перчатки термостойкие
	Высокопрочные перчатки изготовлены из высокоэффективного термостойкого (до +700°С) волокна. Предназначены для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от теплового излучения и открытого пламени. Обладают прекрасной устойчивостью к порезам и изнашиванию. Подкладка из 100% хлопка обеспечивает комфорт. Рекомендуются для работ с горячим стеклом, для извлечения из форм горячих термопластиков в литьевых цехах, при производстве шин и других работах. Длина: 380 мм.
	ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 374-2009              ГОСТ Р ЕН 388-2009               EN 388 EN 420 EN 374
	
	пара
	
	4
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	31
	Подшлемник под каску
	Демисезонный подшлемник. Для комфортной работы в любое время года. Для рабочих строительных специальностей.
	ГОСТ 5274-90
	
	шт.
	
	Размер 58 – 1
Размер 56 -1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	32
	Подшлемник утепленный под каску
	Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. 
	ГОСТ 5274-90
	
	шт.
	
	Размер 58 – 1
Размер 56 -1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	33
	Подшлемник термостойкий летний
	Подшлемник термостойкий из трикотажного полотна для защиты от термических рисков
	ГОСТ 5274-90
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	34
	Подшлемник термостойкий зимний
	Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков
	ГОСТ 5274-90
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	35
	Полотенце вафельное
	Полотенце вафельное, 40х80 см, плотность 180 г/м2, набивное.
	ГОСТ 11027-80
	
	шт.
	
	252
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	36
	Полукомбинезон ОПЗ
	Полукомбинезон с усилительными наколенниками, защищающими от истирания. На груди накладной карман с отделениями для ручек, сзади накладные карманы и карман для инструментов. Эластичная тесьма на талии. Ткань верха: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 250 г/кв.м. Цвет: синий, отделка – оранжевый.
	ГОСТ 27575-87
	
	шт.
	
	Размер 50, рост 173 - 1;

	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	37
	Респиратор
	Предназначен для защиты органов дыхания от различных видов промышленной пыли: силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, текстильной, табачной, хлопка, сухих смол, удобрений, полимеров, стекловолокна, синтетических моющих средств. 
	ГОСТ 12.4-191-99
	
	шт.
	
	150
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	38
	Рукавицы комбинированные
	Рукавицы из хлопчатобумажной ткани с плотностью 260 г/м2, с покрытием ПВХ. Надежно защищают от истирания  и механических воздействий. 
	ГОСТ 12.4.010-75
	
	пара
	
	36
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	39
	Рукавицы брезентовые
	Брезент с огнеупорной пропиткой, плотность 480 г/кв.м.
	ГОСТ 12.4.010-75
	
	пара
	
	4
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	40
	Рукавицы утепленные
	Основа: диагональ г/к, наладонник: ПВХ на двунитке, подкладка бязь.  Утеплитель: ватин х/б. 
	ГОСТ 12.4.010-75
	
	пара
	
	Размер 8 – 3;
Размер 10 –16.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	41
	Сапоги кожаные утепленные
	Изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%.   Верхний слой из полиуретана.  Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойк. (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка МУН 200 Дж.  Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.  Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, , энергетической, химической; на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м). Подносок: металлический (МУН 200 Дж). Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный или в ассортименте.
	ГОСТ 28507-90                         ГОСТ 12.4.137-84               ГОСТ Р 12.4.187-97
	
	пара
	
	
Размер 43 – 1; Размер 46 – 1.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	42
	Сапоги резиновые
	Предназначены для защиты  от производственных загрязнений и влаги. Материал: ПВХ. Внутреннее тканевое покрытие .
	ГОСТ 5375-79
	
	пара
	
	Размер 42 – 2;
Размер 43 – 4;
Размер 44 – 4;
Размер 45 – 3.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	43
	Сапоги резиновые с защитным подноском, термостойкие
	Сапоги резиновые МБС на термостойкой подошве ЭС-1 М  или аналог
	ГОСТ 12265-78
	
	пара
	
	Размер 42  - 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	44
	Тапочки  (сабо)
	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием.  Стелька из натуральной подкладочной кожи, регулируемый ремешок Подошва: ПВХ. 
Цвет: белый  или в ассортименте
	ГОСТ 1135-88
	
	пара
	
	Размер 37 – 1
Размер 38 -2
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	45
	Фартук пластикатовый
	Защита от загрязнения радиоактивными веществами.
	ГОСТ 50460-92
	
	шт.
	
	7
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	46
	Халат  женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м. Цвет:белый.
	ГОСТ 12.4.131-83
	
	шт.
	
	Размер 44, рост 164 – 2; Размер 46, рост 170 – 2; Размер 48, рост 156 – 1;
Размер 50, рост 164 – 2.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	47
	Наколенники
	Изготовлены из прочной резины с надежным креплением. Рифленая поверхность предотвращает скольжение.
	
	
	пара
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	48
	Шапка зимняя
	Донышко подкладки – из фланели, дополнит. утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт (или аналог) и ветрозащ. тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются  ушками на пуговицу. Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м. Подкладка: овчина меховая (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м. Утеплитель: Тинсулейт. 
	ГОСТ 10325-79
	
	шт.
	
	Размер 54 – 1;
Размер 56 – 2;
Размер 62 – 1.
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	49
	Жилет сигнальный
	Изделие повышенной видимости 2-го класса. Центральная застежка на липкую ленту «Велькро» (или аналог), боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 125 г/кв.м. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.
	ГОСТ Р 12.4.219-99
	
	шт.
	
	Размер 48, рост 166 – 1;
 Размер 50, рост 170 – 2; Размер 50, рост 180 – 1.
Размер 50, рост 182 -1
Размер 52, рост 176 -2
Размер 56, рост 172 – 1
Размер 58, рост 188 -1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	50
	Вкладыши противошумные (беруши)
	Снижение уровня шума на 25 дБ. Конструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами, что предотвращает загрязнение органа слуха. В 1 упаковке: 1 пара. 
	ГОСТ Р 12.4.255-2011
	
	упак.
	
	5
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	51
	Плащ термостойкий НМ-32 (или аналог)
	Плащ  из термостойкой ткани «Номекс» (или аналог) с огнезащитными свойствами и водоупорными свойствами, масловодоотталкивающей отделкой для защиты от термических рисков электрической дуги
	ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	шт.
	
	Размер 50, рост 174- 1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	52
	Плащ влагозащитный
	Плащ с застежкой на двухзамковую молнию, ветрозащитным клапаном, капюшоном, двумя карманами с клапанами и манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги и неконцентрированных растворов кислот. Материал верха: плащевая ткань (100% полиэфир) с ПВХ покрытием (водоупорность – не менее 5000 мм водяного столба), плотность – 200 г/м.
	ГОСТ 12.4.134-83
	
	шт.
	
	1
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	53
	Перчатки  латексные (медицинские)

	Перчатки обладают высокой устойчивостью ко многим кислотам и щелочам (концентрация до 40%) и к неорганическим растворителям. Изготавливаются из 100% латекса без наполнителей. Обработаны хлором в целях повышения устойчивости к химическим соединениям. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Подходят для работы в с/х, на химических заводах, фармацевтических предприятиях при операциях, требующих чувствительности пальцев. Аналог перчаток КЩС тип II. Толщина: 0,40 мм. Длина: 305 мм.
	ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 374-2009              ГОСТ Р ЕН 388-2009               EN 388 EN 420 EN 374
	
	пара
	
	Размер S – 112 Размео M  224
Размер XL - 300
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	54
	Фильтрующая полумаска
	Применяется в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная защита от пыли, туманов, дымов, асбеста.   Уникальная трехпанельная конструкция создает особое удобство при использовании респиратора. Мягкий гипоаллергенный нетканый материал на внутренней стороне респиратора способствует увеличению комфорта для пользователя.  Малая масса и возможность складывать респиратор обеспечивают удобство при использовании, хранении, транспортировке.    Индивидуальная упаковка исключает возможность загрязнения при хранении.  Новая конструкция головных ремней снижает оказываемое ими давление. Фильтрующие материалы нового поколения позволяют увеличить эффективность защиты при понижении сопротивления дыханию.    Респиратор выдерживает температуру от –30°C до +70°C. Рекомендуемые области применения: металлургия, строительство, машиностроение, судостроение, керамические производства, литейные производства, производство кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические производства, сварочные работы и пайка, производство аккумуляторов. Масса: 13 г. Обеспечивает защиту FFP3 (до 50 ПДК).
	ГОСТ Р 12.4.191-99
	
	шт.
	
	130
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	55
	Крем защитный гидрофильного действия
	Защищает кожу и способствует очистке от технических масел, смазки, сажи, нефтепродуктов, органических растворителей, красок, графита,  различных видов производственной пыли и других водонерастворимых  рабочих материалов. Крем быстро впитывается. Благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ восстанавливает кожу. Не содержит силиконов. Туба - 100 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	туба
	
	288
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	56
	Крем защитный гидрофобный
	Гидрофобного действия. Защищает кожу от растворов, кислот, солей, щелочей, СОЖ на водной основе и прочих водных растворов, а также при работе во влажных условиях и носке перчаток. Крем быстро впитывается, образует защитную пленку. Восстанавливает кожу благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ. Не содержит силиконов. Туба - 100 мл. 
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	туба
	
	36
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	57
	Защитный крем для сварщиков с функцией защиты кожи от ультрафиолетового излучения
	Обладает водоотталкивающими свойствами. Слегка ароматизирован, не содержит силикона. Обеспечивает высокоэффективную защиту от УФ излучения спектров А, В и С. Защитный фактор SPF 30. Высокая степень защиты. Туба 100 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	шт.
	
	12
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	58
	Крем специальный (дезинфецирующий)
	Защита от бактериологических вредных факторов. Работы с бактериальноопасными средами, при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов, работы, выполняемые в закрытой специальной обуви, при повышенных требованиях к стерильности рук на производстве. Упаковка: Туба 100 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	туба
	
	96
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	59
	Средство репеллентное
	Для защиты от нападения иксодовых клещей и кровососущих насекомых (комаров, мошек, слепней, мокрецов, москитов, блох) Упаковка: туба 100 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	туба
	
	270
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	60
	Мыло туалетное
	Мыло туалетное в ассортименте (лимон, детское, земляничное, зеленое яблоко), 100 гр. 
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	шт.
	
	840
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	61
	Мыло жидкое 
	Для мытья рук и тела. Флакон с дозатором - 500 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	флак.
	
	252
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	62
	Очищающая паста
	Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (лаки, смолы, клей, битум, монтажная пена, типографские краски и др.). Использование сочетания крупных и мелких полиэтиленовых гранул позволяет эффективно провести как поверхностную, так и глубокую очистку кожи.  В состав входит мягкий ПАВ, смесь мягких эфирных растворителей и увлажняющие компоненты. Упаковка: Туба 200 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	туба
	
	108
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	63
	Крем регенерирующего действия
	Регенерирующий, восстанавливающий крем для ухода за кожей рук и лица. Восстанавливает кожу, подверженную профессиональным стрессам и действию окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег и т.п.). Крем быстро впитывается, образует газопроницаемую защитную пленку, восстанавливает кожу благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ. Не содержит силиконов. Упаковка: Туба 100 мл.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	туба
	
	288
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	64
	Радез-П  дезактивирующее средство (или аналог)
	Ароматизированный раствор поверхностно-активных веществ в смеси этанол-вода, пропеллента, комплексообразователей, органических кислот. Дезактивация различных поверхностей, оборудования, помещений, металлических конструкций, полимерных материалов, инструментария, средств производства, транспортных средств и т.д. Состав извлекает радиоактивные загрязнения из различных поверхностей и удерживает их в растворе. Объем - 0,2 л.
	
	
	шт.
	
	20
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	65
	Средство дезактивации ВА-504 (или аналог)
	Локализация, дезактивация и изоляция поверхностей из: углеродистой стали, нержавеющей стали, металлических окрашенных поверхностей, пластиката, бетона, железобетона, штукатурки окрашенной и неокрашенной, плитки керамической загрязненных альфа- и бета-активными нуклидами. 
	
	
	кг
	
	15
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	66
	Средство дезактивации ВЛ-503 (или аналог)
	Дезактивация поверхностей из: углеродистой стали, нержавеющей стали, цветных металлов, металлических окрашенных поверхностей, пластиката, бетона, железобетона, загрязненных альфа-активными нуклидами.
	
	
	кг
	
	15
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	67
	Средство дезактивации ВЛ-504 (или аналог)
	Дезактивация поверхностей из: нержавеющей стали, пластиката, загрязненных бета-активными нуклидами. 
	
	
	кг
	
	15
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	68
	Средство моющее жидкое концентрированное "Биодез" (или аналог)
	Моющее средство для стирки и дезактивации белья и спецодежды. Канистры по 5 кг. 
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	шт.
	
	5
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	69
	Средство "Дезалия" (или аналог)
	Средство «Дезалия» - шампунь для систематического гигиенического ухода за волосами всех типов. Канистры по 5 кг.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	шт.
	
	3
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	70
	Средство "Дезбоди" (или аналог)
	Cредство «Дезбоди» - гель для систематического гигиенического ухода за телом.  Канистры по 5 кг .
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	шт.
	
	3
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	71
	Паста «Биозащита»
	Средство гигиеническое для безводной очистки и дезактивации рук. Упаковка: 0, 85кг.
	ГОСТ Р 52343-2005
	
	шт.
	
	12
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	72
	Лента оградительная "ОПАСНАЯ ЗОНА"
	Ширина: 70 мм. Область применения: ограждение опасных участков работ. В рулонах по 500 м.
	ГОСТ Р 50970-96.
	
	рул.
	
	2
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	73
	Аптечки для водителей
	Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 №325 "Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)" (с изменениями от 01.04.2002).
	
	
	шт.
	
	19

	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	74
	Аптечка первой помощи
	Аптечка для оказания первой помощи работникам соответствует приказу Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» №169н от 05.03.2011
	
	
	шт.
	
	7
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	

	75
	Бахилы  медицинские
	Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые, повышенной прочности. Используются для чистоты помещений. Размер 400 мм Х 140 мм; толщина пленки 30 мкм. В верхней части бахилы имеется вваренная эластичная резинка, которая предусмотрена для надежной фиксации на обуви. Цвет – синий (или в ассортименте). Упаковка рулон по 10 пар.
	ГОСТ 20010-93
	
	рулон
	
	50
	в течение 30 дней с момента заключения договора
	


Сроки и график выполнения поставки товара: 
Дата начала поставки – с даты подписания договора;
Дата окончания поставки - в течение 30 дней с момента заключения договора.
Место поставки товара:  443086,г. Самара, ул. Мичурина, 112 (Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.  


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Товар поставляется в соответствии с размерами, качеством и количеством, указанным в разделе 1 технического задания. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.
По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Сертификат соответствия  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) на продукцию.
Сертификат пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия таковой.
Сертификаты, инструкция по эксплуатации и другие документы должны быть представлены на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка товара и подъем на этаж  производится силами Поставщика и за счет Поставщика до Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по  адресу, указанному в разделе 1.


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТУ
	Технические условия

	2
	СССР
	Союз Советских Социалистических Республик

	3
	Ф.И.О.
	Фамилия, имя, отчество

	4
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт Российской Федерации

	5
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие




