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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 SS, IRBX12 SS или аналог.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	Поставляемое быстроразъемное соединение Stucchi должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	371 000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемые  быстроразъемные соединения будут использованы при изготовлении Размыкателя защитного (оборудование класса безопасности 2, класса качества 2, класса сейсмостойкости 2) Исследовательского Термоядерного Экспериментального Реактора (ИТЭР), сооружаемого в соответствии с требованиями МАГАТЭ и законом Французской Республики от 7 февраля 2012, устанавливающим требования к радиационно-опасным объектам.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Рабочая температура окружающей среды +5 до +50ºС, при влажности не выше 55%.

- Рабочая температура теплоносителя +15 до +100ºС

- Уровень электромагнитного поля – 50mT.

        - Уровень радиации 0,01 Грей/час, в течение 5000 часов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 SS Male (ниппель) арт. 804600105 или аналог.

Материал БРС – нержавеющая сталь Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G3/8 (BSP)

Проходное сечение – DN 10мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар. (10 МПа)
Пропускная способность – не менее 48 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 41(26(26мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

2. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX38 SS Female (розетка) арт. 804600104 или аналог.

Материал БРС – нержавеющая сталь Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G3/8 (BSP)

Проходное сечение – DN 10мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар. (10 МПа)

Пропускная способность – не менее 48 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 66(34(34мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

3. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX12 SS Male (ниппель) арт. 804600107 или аналог.

Материал БРС – нержавеющая сталь Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G1/2 (BSP)

Проходное сечение – DN 12,5мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар. (10 МПа)

Пропускная способность – не менее 85 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 46(29(29мм.

Маркировка: на корпусе изделия.

4. Быстроразъемное соединение Stucchi IRBX12 SS Female (розетка) арт. 804600106 или аналог.

Материал БРС – Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

Присоединительная резьба (внутренняя) – G1/2 (BSP)

Проходное сечение – DN 12,5мм.

Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар. (10 МПа)

Пропускная способность – не менее 85 л/мин. (∆p=3 бар).

Габаритные размеры: 74(42(42мм.

Маркировка: на корпусе изделия.
Рабочее давление (соединенное) – не менее 100 бар. (10 МПа)

Для Stucchi IRBX38 SS пропускная способность – не менее 48 л/мин. (∆p=3 бар).

Для Stucchi IRBX12 SS пропускная способность – не менее 85 л/мин. (∆p=3 бар).

	 Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Режим работы непрерывный (100%).

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	1. 1. Stucchi IRBX38 SS Male
Присоединительная резьба – G3/8 (BSP) внутренняя

Габаритные размеры: 41(26(26 мм

2. 2. Stucchi IRBX38 SS Female
Присоединительная резьба – G3/8 (BSP) внутренняя
Габаритные размеры: 66(34(34мм.

3. 3. Stucchi IRBX12 SS Male
Присоединительная резьба – G1/2 (BSP) внутренняя

Габаритные размеры: 46(29(29мм.

4. 4. Stucchi IRBX12 SS Female
Присоединительная резьба – G1/2 (BSP) внутренняя

     Габаритные размеры: 74(42(42мм.

Материал корпусов БРС – Stainless Steel AISI 316.

Материал уплотнения – Viton (диапазон температур от -25 до +200оС)

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.  

        Маркировка должна быть нанесена на корпус изделия.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.
   Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.

В течение 7 рабочих дней с момента получения комплектующих проводится:

- проверка количества, качества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество продукции.

Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру, сертификат соответствия и другую документацию, поставляемую фирмой- производителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или производителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	1. Температура воздуха от -30ºС до +40ºС

2. Климатическое исполнение – У3

3. Относительная влажность воздуха 75%


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Класс безопасности оборудования 2. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Быстроразъемное соединение Stucchi должно быть обеспечено сертификатом соответствия фирмы-производителя.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции осуществляется одной партией в количестве:

1. Ниппель IRBX38 SS BSP 3/8"  = 84 шт.
2. Ниппель IRBX12 SS BSP 1/2"  = 84 шт.
3. Розетка IRBX38 SS BSP 3/8"    = 84 шт.
4. Розетка IRBX12 SS BSP 1/2"    = 84 шт.

не позднее 14 недель с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	При входном контроле Быстроразъемное соединение Stucchi подтвердить сертификатом соответствия. Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и в электронном виде на английском или русском языках.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Письмо внешнего заказчика
	7


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Расчет за продукцию производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, АО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


Начальник отдела комплектующих изделий: __________________     /Селянкин Р.Ю./

Технический эксперт:__________________ / Еникеев Р.Ш./      

Начальник НИТЛНБ НТЦ «Синтез»:

__________________     /Чайка П.Ю./

Приложение 1. Письмо внешнего заказчика

[image: image1.emf]
PAGE  
2

