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№ п/п
	


Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	


Ед. изм
	


Количество

	1
	Бокорезы

Типа код 607884
арт.461 BI/нов.арт. 461/1BI (Unior) или эквивалент
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c8f/339709.jpg]
	· эргономичные
· 160 мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749
Стандарт: DIN ISO 5749
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/63f/303147.png] 
	шт.
	5

	2
	Вставка 
Типа код 618856 арт.635SL PH/нов.арт. 635SLPH (Unior) или эквивалент[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/900/76770.jpg]
	· двухсторонняя, комбинированная 6.0-PH2
· материал: хромомолибденованадиевая сталь
· цветные наконечники вставок позволяют быстро выбрать необходимую вставку
· Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/526/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/7e2/303022.png] 
· Не подлежат сертификации
	шт.
	2

	3
	Вставка  

Типа код 604691 арт.6463TINC6,3 (Unior) или эквивалент.



[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/087/14622.jpg]
	· РН 1 (3 шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· покрытие: нитрид титана
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 1173
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/487/303022.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/6b1/303297.png] 
	шт.
	1

	4
	Вставка  

Типа код 604692 арт.6463TINC6,3 (Unior) или эквивалент.



[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/087/14622.jpg]
	· РН 2 (3 шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· покрытие: нитрид титана
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 1173
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/487/303022.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/6b1/303297.png] 
	шт.
	1

	5
	Вставка  

Типа код 604693 арт.6463TINC6,3 (Unior) или эквивалент


[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/087/14622.jpg]
	· РН 3 (3 шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· покрытие: нитрид титана
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 1173
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/487/303022.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/6b1/303297.png] 
	шт.
	1

	6
	Вставка 

Типа код 602371 арт.6460C6,3 (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e22/14530.jpg]
	· шлицевая 0,5х4,0*25 (3шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 2351	
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/066/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e8d/303297.png] 
	шт.
	1

	7
	Вставка 

Типа код 602375
арт.6460C6,3 (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e22/14530.jpg]
	· шлицевая 0,8х5,5 (3 шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 2351
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/066/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e8d/303297.png] 
	шт.
	1

	8
	Вставка 

Типа код 602376 арт.6460C6,3 (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e22/14530.jpg]
	· шлицевая 1,0х5,5 (3шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 2351
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/066/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e8d/303297.png] 
	шт.
	1

	9
	Вставка 

Типа код 602378 арт.6460C6,3 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e22/14530.jpg]
	· шлицевая 1,2х8,0 (3шт)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 2351
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/066/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e8d/303297.png] 
	шт.
	1

	10
	Керн 4 

Типа код 601725 
арт.642/нов.арт. 642/6 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/db7/15323.jpg]

	· материал: хромованадиевая сталь
· целиком подвергнут закалке и отпуску
· рабочая часть индукционно закалена
· поверхностная обработка: лакированный
· изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7250
	шт.
	2

	11
	Круглогубцы 

Типа код 607880 арт.476 BI/нов.арт. 476/1BI (Unior) или эквивалент


[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/819/340614.jpg]
	· эргономичные, 140мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· минимальная возможность повреждения проволоки
· удлинённые губки позволяют работать в ограниченном пространстве
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745
Стандарт: DIN ISO 5745 - удлинённые
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/dee/303092.png] 
	шт.
	8

	12
	Набор вставок (10 пр.) 

Типа код 603774 арт.6778/8 (Unior) или эквивалент


[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/cb7/333342.jpg]
	· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 2351
Количество в комплекте: 10
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/a49/302952.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ca9/302932.png] 
	набор
	2

	13
	Набор отвёрток, (5предм) 

Типа код 614007 арт. 600CS5TBI/нов.арт. 600CS5TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ca4/327110.jpg]
	· рукоятка TBI
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Количество в комплекте: 5
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/62c/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/599/303022.png] 
	набор
	3

	14
	Набор съемников с двумя захватами 

Типа код 612655 арт.680 MS/нов.арт. 680/5MS (Unior) или эквивалент
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d6f/22748.jpg]

	· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· поверхностная обработка: оцинкованный в соответствии со стандартом 12329, винт - чернёный
· захваты устанавливаются в двух позициях
· пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия
Количество в комплекте: 4


Стандарт 12329
	набор
	1

	15
	Набор съемников с тремя захватами (4 предм.) в металлическом стенде

Типа код 622805 (Unior) или эквивалент 
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/07c/247183.jpg]
	· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· поверхностная обработка: оцинкованный в соответствии со стандартом 12329, винт - чернёный
· захваты устанавливаются в двух позициях
· пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия
Количество в комплекте: 4

Стандарт 12329
	набор
	1

	16
	Отвертка 

Типа код 611702 арт.615ТBI PH/нов.арт. 615TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/09b/13705.jpg]
	· крестовая РН 1*80
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c5f/303022.png] 
	шт.
	3

	17
	Отвертка 

Типа код 611703 арт.615ТВI РН/нов.арт. 615TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/09b/13705.jpg]
	· крестовая эргономичная 3-х комп. РН1*200
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c5f/303022.png] 
	шт.
	3

	18
	Отвертка 

Типа код 611705 арт.615ТВI РН/нов.арт. 615TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/09b/13705.jpg]
	· крестовая эргономичная 3-х комп. РН2*150
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c5f/303022.png] 
	шт.
	4

	19
	Отвертка 

Типа код 611706 арт.615ТВI РН/нов.арт. 615TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/09b/13705.jpg]
	· крестовая эргономичная 3-х комп. РН2*200
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c5f/303022.png] 
	шт.
	3

	20
	Отвертка 

Типа код 611707 арт.615ТBI PH/нов.арт. 615TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/09b/13705.jpg]
	· крестовая РН 3*150
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c5f/303022.png] 
	шт.
	3

	21
	Отвертка 

Типа код 611708 арт.615ТВ РН/нов.арт. 615TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/09b/13705.jpg]
	· крестовая эргономичная 3-х комп. РН4*200
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c5f/303022.png] 
	шт.
	3

	22
	Отвёртка 

Типа код 617088 арт.626 TBI/нов.арт. 626TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/5a4/13934.jpg]
	· крестовая , рукоятка TBI, PH 2x35
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/227/303022.png] 
	шт.
	3

	23
	Отвёртка 

Типа код 617091 арт.627 TBI/нов.арт. 627TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/cb2/13952.jpg]
	· шлицевая укороченная, рукоятка TBI, 1,0x5,5x35
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: DIN 5265
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/dbc/303012.png] 
	шт.
	3

	24
	Отвертка 

Типа код 611693 арт.605ТBI/нов.арт. 605TBI (Unior) или эквивалент

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b32/13605.jpg]
	· шлицевая  0,8*4,0*150
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/2db/303012.png] 
	шт.
	4

	25
	Отвертка 

Типа код 611695 арт.605ТBI/нов.арт. 605TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b32/13605.jpg]
	· шлицевая 1,0*5,5*150
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/2db/303012.png] 
	шт.
	4

	26
	Отвертка 

Типа код 611696 арт.605ТBI/нов.арт. 605TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b32/13605.jpg]
	· шлицевая 1,2*6,5*150
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/2db/303012.png] 
	шт.
	4

	27
	Отвертка 

Типа код 611699 арт.605ТBI/нов.арт. 605TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b32/13605.jpg]
	· шлицевая 1,6*10,0*200
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/2db/303012.png] 
	шт.
	3

	28
	Отвертка 

Типа код 611700 арт.605ТBI/нов.арт. 605TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b32/13605.jpg]
	· шлицевая 2,0*12,0*250
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/2db/303012.png] 
	шт.
	3

	29
	Отвертка 

Типа код 612811 арт.605TBI/нов.арт. 605TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b32/13605.jpg]
	· шлицевая 0,5*3,0*100
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/2db/303012.png] 
	шт.
	4

	30
	Пассатижи 

Типа код 607871 арт.406 BI/нов.арт. 406/1BI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d80/341938.jpg]
	· 180 мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· струйное клеймо UNIOR
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5746
Стандарт: DIN ISO 5746
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e81/303072.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f1c/303077.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/7b1/303082.png] 
	шт.
	8

	31
	Плоскогубцы 

Типа код 607966 арт.512 BI/нов.арт. 512/1BI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/4b5/339786.jpg]
	· удлиненные изогнутые 170мм
· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· губки с насечкой
· губки изогнуты под углом 45°
· удлинённые закруглённые губки позволяют легко и точно захватывать гайки и винты
· усиленные губки обеспечивают надёжный захват
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ef8/303107.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/be7/303112.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c8a/303117.png] 
Стандарт ЕМ12540
	шт.
	3

	32
	Рукоятка для напильников арт. 763, 764 и 765 (200мм) 

Типа код 612962 арт.766 В/нов.арт. 766B (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c9b/13342.jpg]
	эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы


Не подлежат сертификации
	шт.
	15

	33
	Рукоятка для напильников арт. 760, 761 для размера 100 мм; 763, 764, 765, 769 для размера 150

Типа код 621928 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c9b/13342.jpg]
	эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы

Не подлежат сертификации
	шт.
	15

	34
	Рукоятка для напильников арт. 760, 761, 767, 768 для размера 150 мм, арт. 766A3

Типа код 621929 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f2f/244926.jpg]
	эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы

Не подлежат сертификации
	шт.
	15

	35
	Съемник с двумя захватами 300 арт.681/нов.арт. 681/5

Типа код 601765 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d95/15594.jpg]
	· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· поверхностная обработка: оцинкованный в соответствии со стандартом 12329, винт - чернёный
· прочная конструкция для очень тяжёлых работ
· при перестановке захватов съёмник может использоваться для извлечения как внутренних, так и наружных подшипников
Стандарт DIN 7250
	шт.
	1

	36
	Бокорезы  

Типа код 608698 арт.462/нов.арт. 461/4G (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/7a6/340542.jpg]
	· 160 мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· шлифованные губки
· фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 12476
· износостойкие пластиковые рукоятки
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749
Стандарт: DIN ISO 5749
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/48f/303147.png] 
	шт.
	2

	37
	Бокорезы 

Типа код 617686 арт.466 BI/нов.арт. 466/1BI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e8c/339774.jpg]
	· усиленные, рукоятки BI 160
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749
Стандарт: DIN ISO 5749
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e65/303147.png] 
	шт.
	3

	38
	Зубило 

Типа код 608484 арт.660 НS/нов.арт. 660/6HS (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/4e9/15359.jpg]
	· плоское с защитным фартуком 250
· материал: хромованадиевая сталь
· кованое
· целиком подвергнуто закалке и отпуску
· рабочая часть индукционно закалена
· поверхностная обработка: лакированное
· изготовлено в соответствии со стандартом DIN 6453
Стандарт: DIN 6453
	шт.
	8

	39
	Керн 5 

Типа код 601726 арт.642/нов.арт. 642/6 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/db7/15323.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· целиком подвергнут закалке и отпуску
· рабочая часть индукционно закалена
· поверхностная обработка: лакированный
· изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7250
	шт.
	2

	40
	Клещи переставные с коробчатым шарниром 

Типа код 610984 арт.447/1BI (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/01b/340458.jpg]
	· эргономичные 240мм
· материал: хромованадиевая сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· рабочие поверхности индукционно упрочнены
· специальные выступы предотвращают возможность защемления пальцев при работе инструментом
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· установка губок в 7-ми положениях раскрытия
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 8976
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/24f/303172.png] 
	шт.
	3

	41
	Ключ разводной 250  

Типа код 617247 арт.250 A/нов.арт. 250/1ADP (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/3b6/51356.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· полированные головки
· с линейкой
· двойная пластиковая рукоятка
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 6787
Стандарт: ISO 6787
	шт.
	3

	42
	Ключ трубный с угловыми губками 

Типа код 601496 арт.481/нов.арт. 481/6 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/929/3148.jpg]
	· шведский тип 1"
· материал: хромованадиевая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· покрыт красным лаком
· губки с насечкой индукционно упрочнены
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 5234 форма В
Стандарт: DIN 5234 форма B
	шт.
	4

	43
	Ключ трубный с S-образными губками 

Типа код 601511 арт.482/нов.арт. 482/6 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/06d/3166.jpg]
	· шведский тип 1"
· материал: хромованадиевая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· покрыт красным лаком
· губки с насечкой индукционно упрочнены
· губки позволяют хорошо ухватить плоскую, полукруглую и круглую поверхности
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 5234 форма С
Стандарт: DIN 5234 форма C
	шт.
	2

	44
	Ключ трубный с S-образными губками 

Типа код 601513 арт.482/нов.арт. 482/6 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/06d/3166.jpg]
	· шведский тип 2"
· материал: хромованадиевая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· покрыт красным лаком
· губки с насечкой индукционно упрочнены
· губки позволяют хорошо ухватить плоскую, полукруглую и круглую поверхности
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 5234 форма С
Стандарт: DIN 5234 форма C
	шт.
	2

	45
	Ключ трубный с S-образными губками  

Типа код 601510 арт.482/нов.арт. 482/6 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/06d/3166.jpg]
	· шведский тип 1/2"
· материал: хромованадиевая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· покрыт красным лаком
· губки с насечкой индукционно упрочнены
· губки позволяют хорошо ухватить плоскую, полукруглую и круглую поверхности
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 5234 форма С
Стандарт: DIN 5234 форма C
	шт.
	3

	46
	Ключ цепной усиленный  

Типа код 601531 арт.484/нов.арт. 484/6 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/196/3377.jpg]
	· 6"
· материал: хромомолибденовая сталь (губки)
· губки кованые
· губки с насечкой индукционно упрочнены
· подвижная губка
· лакированная рукоятка, другие части подвергнуты противокоррозионной обработке
Сертификат РОСС SI.ХП28.В00553
	шт.
	1

	47
	Кувалда  

Типа код 601843 арт.817 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/6fa/328576.jpg]
	· 2000гр.
· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый
· бойки кувалды индукционно упрочнены
· поверхностная обработка: лакирование
· рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
· изготовлена в соответствии со стандартом DIN 6475
Стандарт: DIN 6475
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/262/303307.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/163/303312.png] 
	шт.
	4

	48
	Кувалда  

Типа код 601844 арт.818 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ee6/328582.jpg]
	· 3000гр.
· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый
· бойки кувалды индукционно упрочнены
· поверхностная обработка: лакирование
· рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
· изготовлена в соответствии со стандартом DIN 6475
Стандарт: DIN 6475
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/5f2/303307.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/645/303312.png] 
	шт.
	2

	49
	Молоток с защитной муфтой  

Типа код 602539 арт.812/1/нов.арт. 812A (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/6f6/328522.jpg]
	· 800гр.
· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый
· боёк и носок индукционно упрочнены
· поверхностная обработка: лакирование
· ясеневая рукоятка с защитным пластиковым кожухом, круглым штифтом и овальным клиновидным бойком
· изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041
Стандарт: DIN 1041
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c44/303307.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b91/303312.png] 
	шт.
	6

	50
	Набор вставок в пластиковой коробке 
(21 предмет) 

Типа код 621650 арт.6776PB21 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/231/219441.jpg]
	· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2351
Стандарт: ISO 2351	Количество в комплекте: 21
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d00/302932.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/8cd/302937.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/4b9/302952.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/55d/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/104/302957.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/065/303022.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/44e/303032.png] 
	набор
	1

	51
	Набор головок торцевых 1/2" 10-32 (24пр.) 

Типа код 611939 арт.190 BI/нов.арт. 190BI6P24 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/47d/228431.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· хромированная в соответствии с EN 12540
· полированная
· кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1
Количество в комплекте: 24
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/1ce/302937.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/fa7/303037.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/112/303017.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/176/302942.png] 
	набор
	5

	52
	Набор головок торцевых в металлическом ящике, 3/4" SET 22-55/15 шт. 

Типа код 619927 арт.197MB4 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b6c/121548.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· хромированная в соответствии с EN 12540
· полированная
· кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1
Количество в комплекте: 15
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/348/303047.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/36a/303042.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c23/302937.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/32a/302942.png] 
	набор
	3

	53
	Набор для гибки труб 10-22 мм (11пр) 

Типа код 621533 арт.352/6PB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b19/327370.jpg]
	Для гибки медных, латунных, алюминиевых и лужёных труб на угол до 90
· корпус из специального сплава, высокопрочный
· со ступенчатым механизмом изгиба
· система быстрого высвобождения
Количество в комплекте: 11

Стандарт Д-IT.ХП28.В.04509
	набор
	1

	54
	Набор ключей комбинированных удлиненных 8-22/8шт.

Типа код 615475 нов.арт. 120/1CT (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/439/20633.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (только метрические размеры)
Стандарт: ISO 7738
Количество в комплекте: 8
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/84b/302947.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f19/302942.png] 
	набор
	4

	55
	Набор ключей накидных с изгибом 6-32 (12 предметов) 

Типа код 605545 арт.180/1/нов.арт. 180/1MS (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/fc1/20858.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10104 (только метрические размеры)
· на металлическом стенде
Количество в комплекте: 12
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/151/302947.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/eaf/302942.png]

	набор
	4

	56
	Набор ключей рожковых 6-41 (13 предметов) 

Типа код 600158 арт.110/2/нов.арт. 110/2CB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/5d8/327766.jpg]
	· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (только метрические размеры)
· в картонной коробке
Стандарт: ISO 7738
Количество в комплекте: 13
	набор
	3

	57
	Набор ключей TORX 
(8 предметов) 

Типа код 610987 арт.220ТХ/нов.арт. 220/7TXMH (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/bae/332276.jpg]
	· 9-40/8МН
· материал: хромованадиевая сталь
· фосфатирование в соответствии со стандарптом DIN 50938
· целиком подвергнут закалке и отпуску
Количество в комплекте: 8
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/4fe/302967.png] 

	набор
	1

	58
	Набор ключей шестигранных 

Типа код 619405 арт.220 B PH/нов.арт. 220/4PH (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d40/332264.jpg]
	· в пластиковом подвесе 1,5 - 12/10 предметов
· материал: хромованадиевая сталь
· целиком подвергнут закалке и отпуску
· фосфатированный в соответствии со стандартом DIN 12476
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 2936 (только метрические размеры)
Стандарт: DIN ISO 2936
Количество в комплекте: 10
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/a0f/302957.png] 
	набор
	4

	59
	Набор щупов 

Типа код 601898 арт.701/нов.арт. 701 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b4f/15866.jpg]
	· 0,05-1/20шт.
· длина 100 мм
· нержавеющая сталь
Стандарт: стандарт DIN 862

	набор
	3

	60
	Напильник 

Типа код 613013 арт.763H B/нов.арт. 763HB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e42/13038.jpg]
	· круглый, драчевый, эргономичный 300 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· все напильники имеют двойную насечку
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7261
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/a8d/303282.png] 
	шт.
	9

	61
	Напильник

Типа код 613016 арт.763 H 1/2S/нов.арт. 763H1/2S (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e42/13038.jpg]
	· круглый, личной, эргономичный 300 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· все напильники имеют двойную насечку
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7261
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/4f4/303282.png] 
	шт.
	9

	62
	Напильник 

Типа код 612993 арт.760Н В/нов.арт. 760HB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d4a/12864.jpg]
	· плоский, драчевый, эргономичный 250 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· все напильники имеют двойную насечку
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7261
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/a12/303272.png] 
	шт.
	9

	63
	Напильник 

Типа код 612996 арт.760H 1/2S/нов.арт. 760H1/2S (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d4a/12864.jpg]
	· плоский, личной, эргономичный 250 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· все напильники имеют двойную насечку
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7261
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/a12/303272.png] 
	шт.
	9

	64
	Напильник 

Типа код 613023 нов.арт. 764H1/2S (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/1af/13139.jpg]
	· трехгранный, личной, эргономичный 200 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· все напильники имеют двойную насечку
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7261
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f5f/303287.png] 
	шт.
	9

	65
	Напильник 

Типа код 613022 нов.арт. 764HB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/1af/13139.jpg]
	· трехгранный, драчевый, эргономичный 300 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· все напильники имеют двойную насечку
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7261
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f5f/303287.png] 
	шт.
	9

	66
	Нож 

Типа код 612136 арт.556B/нов.арт. 556B (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/0dc/326372.jpg]
	· универсальный, эргономичный
· двухкомпонентная рукоятка
· восемь автоматически сменяемых отламывающихся лезвий внутри
· лезвие с 13 отламывающимися частями
· лезвие изготовлено из высоколегированной стали
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/198/303167.png] 
Не подлежит сертификации
	шт.
	10

	67
	Ножницы 

Типа код 615163 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ec2/327436.jpg]
	· 175 мм
· материал: конструкционная углеродистая качественная сталь
· кованые
· лезвия индукционно закалены
· пластиковые рукоятки
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/28d/303202.png] 
РОСС SI.ХП28.Д00090
	шт.
	4

	68
	Ножницы  

Типа код 615159 арт.573/нов.арт. 573/7P (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b8c/327430.jpg]
	· 200мм
· материал: конструкционная углеродистая качественная сталь
· кованые
· лезвия индукционно закалены
· пластиковые рукоятки
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/a36/303202.png] 
РОСС SI.ХП28.Д00090
	шт.
	2

	69
	Ножницы 

Типа код 608773 арт.571/нов.арт. 571R/3G (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e09/327406.jpg]
	· по металлу правые 260 мм
· материал: кованые из конструкционной углеродистой качественной стали
· рукоятки из листовой стали
· лезвия индукционно закалены
· пружина для самораскрытия
· никелированные износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· для разрезания металлического листа 400 Н/мм² и толщиной до 1,25 мм
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/7b7/303202.png] 
РОСС SI.ХП28.Д00090
	шт.
	4

	70
	Ножницы  

Типа код 601127 арт.582/нов.арт. 582/3P (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ff5/327478.jpg]
	· 145 мм
· материал: конструкционная углеродистая качественная сталь
· кованые
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· поверхностная обработка: никелирование
· пластиковые рукоятки
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/569/303192.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d5c/303212.png] 
РОСС SI.ХП28.Д00090
	шт.
	2

	71
	Ножовка 

Типа код 609423 арт.757 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/343/12200.jpg]
	· по дереву 400 мм
· материал: полотно - инструментальная углеродистая сталь
· полистироловая рукоятка
Не подлежит сертификации
	шт.
	3

	72
	Ножовка  

Типа код 601890 арт.750/1 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/cfc/12337.jpg]
	· 1 полотно
· компактная и эргономичная рукоятка
· три пространственных положения ножовочного полотна
· хранение лезвий в полом корпусе рамки
· хромированная рамка, рукоятка покрыта синим лаком
Не подлежит сертификации
	шт.
	2

	73
	Отвёртка 

Типа код 616364 арт.615 CR PH/нов.арт. 615CR (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/335/40042.jpg]
	· крестовая PH, PH 1x80 мм
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· рукоятка - полипропилен
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/085/303022.png] 
	шт.
	11

	74
	Отвёртка 

Типа код 616366 арт.615 CR PH/нов.арт. 615CR (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/335/40042.jpg]
	· крестовая PH, PH 2x100 мм
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· рукоятка - полипропилен
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/085/303022.png] 
	шт.
	11

	75
	Отвёртка 

Типа код 616368 арт.615 CR PH/нов.арт. 615CR (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/335/40042.jpg]
	· крестовая PH, PH 3x150 мм
· сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· рукоятка - полипропилен
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,2
Стандарт: ISO 8764-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/085/303022.png] 
	шт.
	10

	76
	Набор вставок 

Типа код 605061 арт.6762/нов.арт. 6762 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/047/230747.jpg]
	· с ударной отверткой (14 предметов)
· специальная легированная сталь
· длительный срок службы
· антикоррозионная защита
· для ручного и электроинструмента
· совместима с магнитными и немагнитными держателями
Количество в комплекте: 14
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/8a4/303012.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/787/302957.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f95/303022.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/85c/302952.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/7d7/303302.png] 
РОСС SI.ХП28.Д00091
	набор
	2

	77
	Отвертка 

Типа код 611683 600ТBI/нов.арт. 600TBI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/3c1/13686.jpg]
	· 1,6*10,0*175 мм
· лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
· лезвие хромированное, жало чернёное
· рукоятка: эргономичная форма
· трёхкомпонентный материал
· отверстие для подвешивания
· изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: ISO 2380-1, 2
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/0ee/303012.png] 
	шт.
	11

	78
	Пассатижи 

Типа код 607871 арт.406 BI/нов.арт. 406/1BI (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d80/341938.jpg]
	· 180 мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
· режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· износостойкие двухкомпонентные рукоятки
· струйное клеймо UNIOR
· изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5746
Стандарт: DIN ISO 5746
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e81/303072.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f1c/303077.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/7b1/303082.png] 
	шт.
	6

	79
	Зубило 

Типа код 609286 арт. 667 А НS/нов.арт. 667/6AHS (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/b03/15526.jpg]
	· широкое с защитным фартуком 50 мм
· материал: хромованадиевая сталь
· кованая
· целиком подвергнута закалке и отпуску
· рабочая часть индукционно закалена
· поверхностная обработка: лакированная
Не подлежат сертификации

	шт.
	2

	80
	Рашпиль 

Типа код 613040 арт.767H 1/2 S/нов.арт. 767H1/2S (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/1e7/13272.jpg]
	· плоский, 300 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7263
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d1d/303272.png] 
	шт.
	4

	81
	Рашпиль 

Типа код 613043 арт.768H 1/2 S/нов.арт. 768H1/2S (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/cd5/13300.jpg]
	· полукруглый, 300 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
Стандарт: соответствуют требованиям стандарта DIN 7263
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e88/303277.png] 
	шт.
	4

	82
	Рукоятка 

Типа код 605251 арт.190,1 (Unior) или эквивалент.

	· реверсивная, 1/2" 245 мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· эргономичная рукоятка повышенного режима работы
· корпус кованый
· целиком подвергнута закалке и отпуску
· храповый механизм с 36 зубьями
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ed0/303017.png] 
Д-SI.АВ73.В.00996
	шт.
	1

	83
	Рулетка  

Типа код 612131 арт.710Р/нов.арт. 710P (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d59/333066.jpg]
	· 2 м
· корпус из двухкомпонентного пластика
· со стопором и держателем-клипсой
· ширина полотна 16 мм
Д-IT.ХП28.В.04509
	шт.
	5

	84
	Рулетка  

Типа код 612133 арт.710Р/нов.арт. 710P (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/d59/333066.jpg]
	· 5 м
· корпус из двухкомпонентного пластика
· со стопором и держателем-клипсой
· ширина полотна 16 мм

Д-IT.ХП28.В.04509
	шт.
	4

	85
	Спиртовой уровень Торпедо  

Типа код 617702 арт.1253 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e6d/61591.jpg]
	· 600 мм
· корпус изготовлен из силумина с содержанием кремния 12%
· с двумя ампулами
· с фрезерованной измерительной поверхностью
· точность: 0,5 мм/м
Не подлежит сертификации

	шт.
	1

	86
	Съемник 

Типа код 601767 арт.682/нов.арт. 682/5 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c28/15538.jpg]
	· с тремя захватами 160x130 мм
· материал: конструкционная углеродистая сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· поверхностная обработка: оцинкованный в соответствии со стандартом 12329, винт - чернёный
· захваты устанавливаются в двух позициях
· пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия
Сертификат DIN 7250
	шт.
	2

	87
	Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами 

Типа код 621196 арт.534/1/нов.арт. 534PLUS/1DP (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/57c/325769.jpg]
	· 140 (10-25 мм)
· материал: специальная инструментальная сталь
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· губки полированные
· хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
· наконечники чернёные
· изготовлен в соответствии со стандартом DIN 5254 форма В
· двойные пластиковые рукоятки
· для установки стопорных колец
· для диаметров от 10 до 100 мм
· вставные наконечники
· прочность на 30% больше по сравнению с обычными съёмниками стопорных колец
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c4a/303332.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/eb6/303337.png] 
Стандарт DIN 5254
	шт.
	2

	88
	Топор каменщика 

Типа код 617740 арт.1310 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/e36/244605.jpg]
	· 0,8 кг
· материал: специальная кованая конструкционная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
· упрочнённый
· лакированный
· топорище из ясеня с лаковым покрытием, предотвращающим выскальзывание
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/72a/303167.png] 
Не подлежит сертификации
	шт.
	5

	89
	Топор хозяйственный 

Типа код 617750 арт.1312 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/95a/244599.jpg]
	· 0,8 кг
· материал: специальная кованая конструкционная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
· упрочнённый
· лакированный
· топорище из ясеня с лаковым покрытием, предотвращающим выскальзывание
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/28b/303167.png] 
Не подлежит сертификации
	шт.
	2

	90
	Угольник поверочный 

Типа код 617694 арт.1263 (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/1b3/61449.jpg]
	· 300x135 мм
· измерительное полотно изготовлено из упрочнённой пружинной стали, размерами 40х1,2 мм; градуировка шкалы - в миллиметрах
· основание изготовлено из алюминиевого профиля двутаврового сечения с антикоррозионным покрытием чёрного цвета размерами 40х14 мм
· точность: 0,5 мм/м
Не подлежит сертификации
	шт.
	2

	91
	Удлинитель 

Типа код 600874 арт.190,5/нов.арт. 190.4/1 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/af4/6315.jpg]
	· 1/2" 125 мм
· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· полированные головки
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 3316
Стандарт: ISO 3316 No. 204
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/259/303037.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/78f/303017.png] 
	шт.
	4

	92
	Удлинитель 

Типа код 607955 арт.190,5/нов.арт. 190.4/1 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/af4/6315.jpg]
	· 1/2" 75 мм
· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· полированные головки
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 3316
Стандарт: ISO 3316 No. 204
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/259/303037.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/78f/303017.png] 
	шт.
	4

	93
	Удлинитель 

Типа код 600875 арт.190,4/нов.арт. 190.4/1 (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/af4/6315.jpg]
	· 1/2" 250 мм
· материал: хромованадиевая сталь
· хромированный в соответствии с EN 12540
· полированные головки
· кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
· изготовлен в соответствии со стандартом ISO 3316
Стандарт: ISO 3316 No. 204
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/259/303037.png] [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/78f/303017.png] 
	шт.
	4

	94
	Уровень с двумя 
рукоятками  

Типа код 618888 арт.1255H (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ddf/329363.jpg]
	· 120 мм
· с одним горизонтальным и двумя вертикальными плексиглассовыми уровнемерами
· две эргономичные рукоятки
· точность 0,5 мм/м в нормальном положении
· точность 0,75 мм/м в перевёрнутом положении
· стенки утолщены, усилены защитными рёбрами снаружи и внутри, что увеличивает жёсткость и сопротивление при деформации
· горизонтальный уровнемер с флуоресцентным фоном позволяет производить замеры в плохо освещённых местах
	шт.
	2

	95
	Уровень с двумя 
рукоятками  

Типа код 618885 арт.1255H (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/ddf/329363.jpg]
	· 60 мм
· с одним горизонтальным и двумя вертикальными плексиглассовыми уровнемерами
· две эргономичные рукоятки
· точность 0,5 мм/м в нормальном положении
· точность 0,75 мм/м в перевёрнутом положении
· стенки утолщены, усилены защитными рёбрами снаружи и внутри, что увеличивает жёсткость и сопротивление при деформации
· горизонтальный уровнемер с флуоресцентным фоном позволяет производить замеры в плохо освещённых местах
	шт.
	2

	96
	Шабер 

Типа код 612229 арт.777А/нов.арт. 777/6A (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/c1e/12760.jpg]
	· плоский, 250 мм
· материал: инструментальная углеродистая сталь
· лезвие шлифованное, хвостовая часть покрыта синим лаком
· деревянная рукоятка
Профиль: [image: http://www.unior.ru/upload/iblock/f69/303257.png] 
	шт.
	3

	97
	Штангенциркуль 
электронный  

Типа код 619881 арт.270 A/нов.арт. 270A (Unior) или эквивалент.

[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/696/230693.jpg]
	· 0 – 150 мм
· точность: 0,01 мм / 0,001 дюйма
· максимальная измерительная скорость: 1,5 м/с
· функции: измерение внутренних размеров, измерение наружных размеров, измерение глубины, измерение ступенек
· изготовлен в соответствии со стандартом DIN 862
· двойная шкала в дюймах и мм
	шт.
	1

	98
	Клейма цифровые 
(9 предметов)

Типа код 620942 арт.642NPB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/8b8/128507.jpg]
	· 8 мм
· материал: специальная инструментальная сталь
· поверхностная обработка: противокоррозионное промасливание
· Набор из 9 клейм цифровых от 0 до 9

	набор
	3

	99
	Клейма цифровые 
(9 предметов) 620943арт. 642NPB
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/8b8/128507.jpg]
	· 10 мм  
· материал: специальная инструментальная сталь
· поверхностная обработка: противокоррозионное промасливание
· Набор из 9 клейм цифровых от 0 до 9

	набор
	3

	100
	Клейма шрифтовые 
(27 предметов) буквы латиница 

Типа код 620947 арт.642LPB (Unior) или эквивалент.
[image: http://www.unior.ru/upload/iblock/61b/128513.jpg]
	· 10 мм
· материал: специальная конструкционная сталь
· поверхностная обработка: противокоррозионное промасливание
· Набор из 27 буквенных клейм латинского алфавита от A до Z и знак &

	набор
	3


[bookmark: _Toc384393780][bookmark: _Toc384393887][bookmark: _Toc384393786][bookmark: _Toc384393893][bookmark: _Toc370812246][bookmark: _Toc384393810][bookmark: _Toc384393917][bookmark: _Toc388366371][bookmark: _Toc389127176][bookmark: _Toc389211801]Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
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