ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков электронных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков электронных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок электронный VR1131SM-50 

(или эквивалент)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

· Вход 1 (1 V р_р, 75 Ом)

· Полоса 5 Гц _ 7 МГц

· Диф. усиление < 2%

· Диф. фаза < 0.7°

· Уклон < 1%

· Сигнал/шум мин. -  60 dB

· Длина волны - 1310 нм

· Кол-во волокон  - 1

· Питание:            220 VAC

· Мощность  10W

- Тип разъемов:


Оптический         FC 

Видео              BNC
- Габаритные размеры:


Плоский  корпус        175(Д) х 130(В) х 25(Ш) мм

· Средняя наработка на отказ       50 000 ч.

· Гарантийный срок эксплуатации    3 года

· Гарантийный срок хранения с момента отгрузки  12 месяцев

· Относительная влажность (при + 25С)                 95 %, (без конденсации) 

· Интервал температур при хранении          от – 50 до + 65 С

· Интервал рабочих температур               от – 40 до + 60 С

Совместимость  с  передающей аппаратурой: VT1131SM-M, VT1131SM-50 (или эквивалентами)

	12 месяцев
	67
	шт

	2
	Блок электронный VT1131SM-M 

(или эквивалент)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

· Выход 1 (1 V р_р, 75 Ом)

· Полоса 5 Гц _ 7 МГц

· Диф. усиление < 2%

· Диф. фаза < 0.7°

· Уклон < 1%

· Сигнал/шум мин.  - 60 dB

· Длина волны  - 1310 нм

· Кол-во волокон -  1

· Питание:            +12VDC, 200mA    (колодка под “винт”)

· Мощность:         5 W

- Тип разъемов:


Оптический         FC 

Видео                    BNC
- Габаритные размеры:


Мини  корпус  для установки в термокожух    74(Д) х 30(В) х 41(Ш) мм

· Средняя наработка на отказ       50 000 ч.

· Гарантийный срок эксплуатации    3 года
· Гарантийный срок хранения с момента отгрузки  12 месяцев

· Относительная влажность (при + 25С)                 95 %, (без конденсации) 

· Интервал температур при хранении          от – 50 до + 65 С

· Интервал рабочих температур               от – 40 до + 60 С

Совместимость  с  приемной аппаратурой: VR1131SM-R1, VR1131SM-50 (или эквивалентами)

	12 месяцев
	67
	шт


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке отдельно для п.1 и п.2. таблицы раздела 2 настоящего Тома.
Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 04.10.2012 года.  Соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 51558-2000 (пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006. (разд.6, 7);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

С даты подписания договора, и не позднее 15 мая 2013 г.

   9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________ 

                                                                                                                                                              подпись
      ФИО

Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов
