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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Запорная арматура:
Задвижка 30 ч6бр Ду150 Ру10, место происхождение Россия или эквивалент – 2 шт.
Клапан обратный 19ч21бр Ду100 Ру10, «хлопушка», место происхождение Россия или эквивалент – 2 шт.
Клапан обратный 19ч21бр Ду150 Ру10, «хлопушка», место происхождение Россия или эквивалент – 4 шт.
Клапан обратный 19ч21бр Ду200 Ру10, «хлопушка», место происхождение Россия или эквивалент – 2 шт.
Вентиль 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевый, место происхождение Россия или эквивалент – 6 шт.
Вентиль 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевый, место происхождение Россия или эквивалент – 6 шт.
Кран шаровой «Bugatti» или эквивалент серии 300 Ду15 Ру16– 10 шт.
Кран шаровой «Bugatti» или эквивалент серии 300 Ду20 Ру16– 20 шт.
Кран шаровой «Bugatti» или эквивалент серии 300 Ду25 Ру16– 2 шт.
Кран трехходовой для манометров Ду15 Ру161/2-М20-1,5, место происхождение Россия или эквивалент – 6 шт.
Вентиль терморегулирующий ГЕРЦ-TS-90-V Ду15 Ру16, место происхождение Россия или эквивалент – 30 шт.
Вентиль ручной радиаторный проходной ГЕРЦ-GP-552321 Ду15 Ру16, место происхождение Россия или эквивалент – 30 шт.
Вентиль 15кч16п Ду40 Ру25, место происхождение Россия или эквивалент – 10 шт.
Задвижка 30 ч6бр Ду50 чугунная, место происхождение Россия или эквивалент – 10 шт.
Задвижка 30 ч6бр Ду100 чугунная, место происхождение Россия или эквивалент – 10 шт.
Вентиль 15кч16п Ду50 Ру25, место происхождение Россия или эквивалент – 15 шт.
Кран шаровый Ø32, 11б27п1, место происхождение Россия или эквивалент – 20 шт.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 050.40-02 DN50 PN40 09Г2С, производитель ООО «АЛСО» г. Челябинск или эквивалент – 5 шт.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 080.25-02 DN80 PN25 09Г2С, производитель ООО «АЛСО» г. Челябинск или эквивалент – 2 шт.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 100.25-02 DN100 PN25 09Г2С, производитель ООО «АЛСО» г. Челябинск или эквивалент – 2 шт.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 150.25-02 DN150 PN25 09Г2С, производитель ООО «АЛСО» г. Челябинск или эквивалент – 2 шт.
Задвижка стальная фланцевая DN50 PN25, место происхождение Россия или эквивалент – 6 шт.
Задвижка стальная фланцевая DN100 PN25, место происхождение Россия или эквивалент – 2 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании условиям эксплуатации, техническим требованиям требуемого к закупке товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, выпуска не ранее 2013 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 2912030



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Запорная арматура будет использоваться в инженерных сетях.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Для стальной арматуры:
- температура эксплуатации 10-150 °С, давление эксплуатации – 2,5 МПа.
Для чугунной арматуры:
- температура эксплуатации 10-30 °С, давление эксплуатации – 1,0 МПа.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Задвижки 30 ч6бр Ду150 Ру10 должны соответствовать ГОСТ 5762-2002, рабочая среда – вода, пар.
Клапаны обратные 19ч21бр Ду100 Ру10, клапаны обратные 19ч21бр Ду150 Ру10, клапаны обратные 19ч21бр Ду200 Ру10 должны соответствовать ГОСТ 12820-80, рабочая среда – вода, пар.
Вентили 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевые, вентили 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевые должны соответствовать ГОСТ 12815-80, рабочая среда – вода, пар.
Кран шаровой серии «Bugatti» или эквивалент 300 Ду15 Ру16, внутренняя резьба, рабочая среда – вода, пар.
Кран шаровой серии «Bugatti» или эквивалент 300 Ду20 Ру16, внутренняя резьба, рабочая среда – вода, пар.
Кран шаровой серии «Bugatti» или эквивалент 300 Ду25 Ру16, внутренняя резьба, рабочая среда – вода, пар.
Кран трехходовой для манометров Ду15 Ру161/2-М20-1,5, рабочая среда – вода, пар.
Вентиль терморегулирующий ГЕРЦ-TS-90-V Ду15 Ру16, рабочая среда – вода, пар.
Вентиль ручной радиаторный проходной ГЕРЦ-GP-552321 Ду15 Ру16, рабочая среда – вода, пар.
Вентиль 15кч16п Ду40 Ру25, материал – чугун, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода.
Задвижка 30 ч6бр Ду50, материал – чугун, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода.
Задвижка 30 ч6бр Ду100, материал – чугун, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода.
Вентиль 15кч16п Ду50 Ру25, материал – чугун, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода.
Кран шаровый Ø32, 11б27п1, материал – латунь, присоединение – муфтовое, рабочая среда – вода.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 050.40-02 DN50 PN40 09Г2С, материал – сталь, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода, пар.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 080.25-02 DN80 PN25 09Г2С, материал – сталь, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода, пар.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 100.25-02 DN100 PN25 09Г2С, материал – сталь, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода, пар.
Кран шаровый фланцевый КШ.Ф 150.25-02 DN150 PN25 09Г2С, материал – сталь, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода, пар.
Задвижка стальная фланцевая DN50 PN25, материал – сталь 09Г2С, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода, пар.
Задвижка стальная фланцевая DN100 PN25, материал – сталь 09Г2С, присоединение – фланцевое, рабочая среда – вода, пар.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Товар должен находиться в упаковке производителя. Упаковка должна быть цельная, герметичная, должны отсутствовать внешние дефекты. Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, паспорта (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
 ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 июня 2014 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены




РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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