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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку насосов и СЗЧ к ним (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по направлению

________________________ Н.В.Мантула
«____» _____________2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка насосов и СЗЧ к ним (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Ручной насос «Сатурн НИР-25» или эквивалент
	Характеристики ручного насоса для опрессовки:

· максимальное давление 25 бар

· производительность 13 мл за 1 двойной ход.

· стальная окрашенная емкость на 5 литров

· прочный поршень

· манометр на 0-30 бар

· насос должен быть укомплектован: присоединительным шлангом с резьбовыми присоединениями.

год выпуска не ранее 2012г.
сертификат завода-изготовителя

паспорт
	2,00
	шт

	2. 
	Ручной насос «Сатурн НИР-60» или эквивалент


	Характеристики ручного насоса для опрессовки:

· максимальное давление 60 бар

· производительность 40 мл за 1 двойной ход.

· стальная окрашенная емкость на 12 литров

· прочный поршень

· манометр на 0-60 бар

· насос должен быть укомплектован: присоединительным шлангом с резьбовыми присоединениями.

год выпуска не ранее 2012г.
сертификат завода-изготовителя

паспорт
	2,00
	шт

	3. 
	Ротационный бочковой насос, модель GNB-25/3R/SPL или эквивалент


	Характеристики насоса:

· ротационный бочковой насос диаметром 1" с 3 жесткими трубками
· производительность - 5 литров за 20 оборотов
· перекачивающая среда: дизельное топливо, СОЖ, керосин, машинные масла, трансмиссионные масла и другие нефтесодержащие продукты легкой и средней вязкости. 
· чугунный корпус с двумя лопастями
· нитрильные резиновые уплотнители
· должен подходить для бочек объемом от 50 до 205 литров. 
· насос должен быть укомплектован:  трёхсекционными стальными всасывающими патрубками, 2" гайкой для крепления в отверстии бочки.
год выпуска не ранее 2012г.
сертификат завода-изготовителя

паспорт
	1,00
	шт

	4. 
	Насос для масел, модель  OLP/16 или эквивалент
	Характеристики насоса:

· масляный насос с контейнером для масла 16 литров.

· изменяемое положение рукояти для лёгкой перекачки жидкостей различной вязкости.

· производительность - 125 мл за 1 ход.

· перекачивающая среда: материалы на нефтяной основе, топочный мазут, моторные масла, масла тяжёлые и лёгкие, дизель, керосин.

· износостойкие латунные поршневые кольца и литой цинковый поршень.

· насос должен быть укомплектован: насос в сборе с заборником – 1 шт., бак 16 литров – 1 шт., ПВХ шланг 1,2м с раздаточным носиком – 1 шт., винт крышки – 3 шт.
год выпуска не ранее 2012г.
сертификат завода-изготовителя

паспорт
	1,00
	шт

	5. 
	Обойма в сборе с втулками и винтами бронзовая
	в комплект обоймы входит:

· втулка ведущего винта – 2шт.,
· втулка ведомого винта – 4шт.,
· винт ведущий – 2шт.,
· винт ведомый – 4шт.
для насоса А13В16/25 

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	6. 
	Подпятник 
	черт.Н41.198.00.018

для насоса А13В16/25

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	7. 
	Пята 
	черт.Н41.198.00.019-02

для насоса А13В16/25

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	8. 
	Кольцо 
	черт.Н83.27.00.011

для насоса А13В16/25

сертификат завода-изготовителя
	4,00
	шт

	9. 
	Кольцо 
	черт.Н83.27.00.013

для насоса А13В16/25

сертификат завода-изготовителя
	4,00
	шт

	10. 
	Звездочка 100 
	черт.Н80.733.04.0103

для насоса А13В16/25

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	11. 
	Прокладка 
	черт.861-010-72

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	12. 
	Прокладка
	черт.861-010-71

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	13. 
	Кольцо
	черт.861-073-01-17

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	2,00
	шт

	14. 
	Прокладка
	черт.861-073-01-27

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	3,00
	шт

	15. 
	Подшипник 
	0-307

ГОСТ8338-75

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	4,00
	шт


	16. 
	Ротор ведущий
	черт.861-011-00

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	17. 
	Фланец сальника
	черт.861-010-05

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	18. 
	Пружина сальника
	черт.861-073-01-19

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	19. 
	Кольцо упорное
	черт.861-073-01-18

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	20. 
	Пята
	черт.861-073-01-16

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	21. 
	Прокладка
	черт.861-073-01-13

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	22. 
	Подпятник
	черт.861-073-01-14

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	23. 
	Кольцо 
	обозначение 042-048-36-2-3826

ГОСТ9833-73

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	24. 
	Штифт
	черт.0684.40.9711.001-02
для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	25. 
	Полумуфта насоса
	черт.Н80.733.03.1301-06

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	26. 
	Полумуфта эл/дв
	черт.Н80.733.03.1301-13

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	27. 
	Звездочка 80
	черт.Н80.733.03.0103

для насоса Ш40-4-19,5/4Б.

сертификат завода-изготовителя
	1,00
	шт

	28. 
	Газодувка ротационная с электродвигателем в сборе, тип: 1Г24-30-2А или эквивалент


	Характеристики: 

· транспортировка сред: воздуха и аналогичных газов; инертных и не агрессивных к маслу газов; ядовитых газов

· температуре окружающего воздуха от -10 до +35°С 

· макс. разность давлений (кПа), режим Напорный/ Вакуумный – 30/30
· производительность (м3/мин) -11,1
· мощность эл.двигателя (кВт) – 7,5
· электродвигатель – общепромышленного назначения
· габаритные размеры (мм) - 1330х450х545
· масса (кг) – 348
год выпуска не ранее 2012г.
сертификат завода-изготовителя

паспорт
	1,00
	шт

	29. 
	Ремкомплект для газодувки п.2 поз.28 технического задания 


	в комплект ЗИП входит:

· ротор ведомый – 1шт.,

· ротор ведущий – 1шт.,

· шестерня ведомая – 1шт.,

· шестерня ведущая – 1шт.,

· пружина тарельчатая – 2шт.,

· кольцо графитовое – 2шт.,

· уплотнение – 1шт.
	2,00
	комп.

	30. 
	Насос в сборе с электродвигателем, тип:1СДВ80/18 или эквивалент
	Характеристики фекального насоса:

· полупогружной вертикальный 

· предназначение:перекачивания бытовых, промышленных и сточных вод и других загрязненных жидкостей

· Подача (м3/ч) – 80
· Напор (м) – 18
· Рабочая зона по подаче (м3/ч) min – 45
· Рабочая зона по подаче (м3/ч) max – 105
· Рабочая зона по напору (м3/ч) min – 21
· Рабочая зона по напору (м3/ч) max – 16
· Синхронная частота вращения (об/мин) – 1450
· Типоразмер двигателя А132М4
· Мощность эл.двигателя (кВт) – 11
· Размер проходного сечения проточного тракта (мм) – 52
· Габаритные размеры (LxBxH) (мм) – 2130*780*780
· Патрубки: -входной Ду-100, Ру-6, -напорный Ду-80, Ру-6

год выпуска не ранее 2012г.

сертификат завода-изготовителя

паспорт
	1,00
	шт

	31. 
	Газодувка ротационная с электродвигателем в сборе, тип: 1Г32-50-6В

 или эквивалент


	Характеристики: 

· транспортировка сред: воздуха и аналогичных газов; инертных и не агрессивных к маслу газов; ядовитых газов

· температуре окружающего воздуха от -10 до +35°С 

· макс. разность давлений (кПа), режим Напорный/ Вакуумный – 50/40
· производительность (м3/мин) -13,2
· мощность эл.двигателя (кВт) – 18,5
· электродвигатель – взрывозащищенного исполнения
· габаритные размеры (мм) - 1890х664х892
· масса (кг) – 1093
год выпуска не ранее 2012г.

сертификат завода-изготовителя

паспорт
	1,00
	шт

	32. 
	Ремкомплект для газодувки п.2 поз.31 технического задания 


	в комплект ЗИП входит:

· ротор ведомый – 1шт.,

· ротор ведущий – 1шт.,

· шестерня ведомая – 1шт.,

· шестерня ведущая – 1шт.,

· пружина тарельчатая – 2шт.,

· кольцо графитовое – 2шт.,

· уплотнение – 1шт.
	2,00
	комп.

	33. 
	Насос циркуляционный, марка: VA35/130, изготовитель: «DAB» или эквивалент
	Насос для циркуляции горячей воды:

· монтажное расстояние: 130 мм

· трубное соединение: 1 1/2"

· напряжение: 220 В

· производительность — от 0,5 до 4,2 м³/час. 
· напор — до 6,3 м. вод. ст.
·  максимальное рабочее давление — 10 бар. 
· перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%). 
· рабочая температура — от −10 до +120 °С. 
· основные материалы насоса: гидравлический корпус — чугун, рабочее колесо — технополимер, ротор — нержавеющая сталь, уплотнение — EPDM. 

год выпуска не ранее 2012г.

сертификат завода-изготовителя

паспорт
	3,00
	шт

	34. 
	Насос шестеренный, тип: Г11-11А или эквивалент
	Характеристики насоса:

· рабочий объём (см.куб) – 5,0

· номинальная частота вращения (с-1, (об/мин)) – 24,0 (1450)

· номинальная подача, не менее (л/мин) – 5,0

· коэффициентподачи, не менее (%) – 74

· давление на выходе номинальное/максимальное (МПа) – 0,5/0,6

· давление на входе номинальное (МПа) – минус 0,08

· мощность при номинальном давлении (кВт) – 0,14

· кинематическая вязкость рабочей жидкости (мм2/с) – 17-400

· масса, не более (кг) – 2,2

год выпуска не ранее 2012г.

сертификат завода-изготовителя

паспорт
	10,00
	шт

	35. 
	Насос лопастной, тип: С12-5М-4 или эквивалент
	Характеристики насоса:

· Номинальное (атм) – 2,5

· минимальная/номинальная/максимальная частота вращения (об/мин) – 480/1500/2000

· номинальная подача (л/мин) – 5,0

· номинальная мощность (кВт) – 0,07

· кинематическая вязкость рабочей жидкости (мм2/с) – 17-213 и температурой от 10 до 50 оС 

· класс чистоты масла должен быть не грубее 12 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации масла 25 мкм.

· постоянное направление вращения вала - правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода)

· масса (кг) – 1,6

год выпуска не ранее 2012г.

сертификат завода-изготовителя

паспорт
	5,00
	шт


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.

4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к продукции
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Продукция должна иметь сертификаты согласно техническому заданию. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.2.1. сертификаты качества завода-изготовителя, паспорта согласно требованиям п.2 настоящего технического задания;

5.2.2. иные документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «24» мая 2013г. по «23» июля 2013г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема

Исп.Глазунов П.А.

(р.т.7027)
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