Участникам процедуры закупки


Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу цен в электронной форме на право заключения договора на поставку грузозахватных приспособлений для разгрузки тяжеловесного оборудования складского хозяйства  (извещение №121106/0528/516 от 06.11.2012)
Вопрос 1: Просим сообщить следующие характеристики на поставленный товар:
1. Навес для курения металлический с ограждением из несгораемых материалов не менее 3х3х2,5м, изготовленный и окрашенный в соответствии с РД ПСР004-2011: 
 - характеристики площадки (бетонная, земляная,деревянная и т.п.), на которые устанавливается навес.
2. Контейнер металлический для производственных отходов Q=400кг, Q=200кг с запираемой крышкой, изготовленный в соответствии с ПБ 10-382-00 и РД ПСР004-2011:
- характеристики отходов (вид, материал, состояние и т.п.) и их удельный вес;
-способы и технические средства, применяемые для подъема и выгрузки контейнеров (для определения строповочных приспособлений – устройств на контейнере).
3. Стойки металлические для чалочных средств h=3м, шириной не менее 4м в стационарном исполнении, изготовленные и окрашенные в соответствии с РД ПСР004-2011:
- виды чалочных средств, которые будут на них храниться (стропы канатные, текстильные, цепные и т.п.);
- характеристики площадки (бетонная, земляная, деревянная и т.п.), на которые устанавливаются стойки;
- максимальный вес чалочных приспособлений, которые должны располагаться на стойках.
4. Траверса металлическая пространственная с проушинами грузоподъемностью не менее 120тн с возможностью строповки специальных грузов длинной 6м, 9м и 12м и шириной до 5м, изготовленная в соответствии с ГОСТ 15150, РД 24-СЗК-01-01; ПБ 10-382-00 и РД ПСР 004-2011). Стропы изготавливаются из текстильных лент.
Не менее 6 точек крепления груза. 
Не менее 4 точек крепления траверсы.
Длина траверсы не более 12 м.:
- крюк грузоподъемного крана, с которым будет работать траверса (чертеж крюка и номер крюка и ГОСТ);
- максимальная высота подъема крана, с которым будет работать данная траверса;
- чертежи или эскизы грузов, которые будут перемещаться этой траверсой;
- климатическое исполнение траверсы по ГОСТ 15150-69.
5. Стойки металлические для чалочных средств h=2м, шириной не менее 4м в передвижном исполнении, изготовленные и окрашенные в соответствии с РД ПСР004-2011:
- виды чалочных устройств, которые будут на них храниться (стропы канатные, текстильные, цепные и т.п.);
- характеристики площадки (бетонная, земляная, деревянная и т.п.), по которым перемещяются стойки;
- максимальный вес чалочных приспособлений, которые должны распологаться на стойках.

Ответ 1: Cообщаем уточненные данные по следующим позициям:
1. Контейнеры металлические для производственных отходов с запираемой крышкой должны изготавливаться в соответствии с ПБ 10-382-00 и окрашиваться в соответствии с РД ПСР004-2011.
Конструкция контейнера стандартная, способ выгрузки - с помощью крана и вилочного погрузчика.
Контейнеры предназначены для сбора следующих видов производственных отходов: стекло, деревянная, картонная и бумажная упаковка оборудования, металлические отходы – вязальная проволока, гвозди, саморезы и проч.;
2. Навесы для курения металлические предназначены для установки на улице на бетонном основании;
3. Стойки металлические для чалочных средств, высотой 3м и шириной не менее 4м предназначены для хранения съемных грузозахватных приспособлений большой грузоподъемности (стропы канатные 4СК-32т, 4СК-50, стропы цепные 4СЦ-32т, 4СЦ-16, текстильные стропы КСК-50, КСК-25) в складских помещениях с бетонными полами;
4. Траверса пространственная, г/п не менее 120тн, предназначена для строповки специальных грузов (емкостей САОЗ, СПЗАЗ, дизельных станций, насосного оборудования и т.д) с возможностью строповки данного оборудования с точками строповки на расстоянии 6м, 9м и 12м друг от друга. Максимальная ширина разгружаемого оборудования – 5м.
Разгрузка оборудования с применением данной траверсы производится самоходными кранами «Терекс-Демаг СС-6800» г/п 1250тн и «Лиебхер ЛТ-1350-6.1» г/п 350тн.
Для строповки грузов необходимо использование текстильных лент (канатов типа КСК-50 длиной не менее 30м), изготовленных в соответствии с РД 24-СЗК-01-01.


