ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку защищенных ноутбуков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  защищенных ноутбуков для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

          2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Ноутбук защищенный
	Защищенный ноутбук в составе:
1. Процессор – тактовая частота 1.7 Ghz (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

2. Оперативная память не менее 1 и  не более 2 Gb
3. Жесткий диск SSD объем 100 -125 Гб с поддержкой технологии TRIM и шифрованием AES 256 bit. 
4. Дисплей 12.1" WXGA (1280x800) (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)  + LED подсветка + Сенсорный экран.

5. Водонепроницаемый Тачпад

6. Водонепроницаемые 2 кнопки влево-вправо и прокрутка вверх-вниз

7. Порты ввода-вывода: не менее:

• 1 х Express Card 34 Slot

• 1 х USB 2.0/eSATA 

• 1 х USB 3.0

• 1 x Микрофонный/Линейный вход

• 1 х Выход на наушники/Линейный выход

• 1 х VGA

• 1 х RJ45

• 1 x Вход питания

• I/O Модули:

- 2 x USB2.0 + 1 x RS-232

- 1 x USB2.0 + 1 x Smart Card Reader
8. Сканер отпечатка пальца

9. Условия эксплуатации: 

Температуры:

 Рабочая - от -20°C до 50°C

Хранение - от -40°C до 70°C

Относительная влажность - 20%~90% (Рабочая)

Сбрасывание/Тряска/Влага:
Сохранять работоспособность не менее чем после:
26 падений с высоты 120 см на фанеру, наклеенную на бетон (в выключенном состоянии с закрытой крышкой) MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure IV 

 Влагоустойчивая C-поверхность (включая клавиатуру, тачпэд, динамики и светодиоды) 

Вибрации:

 MIL-STD-810G, Method 514.6, Procedure I, Category 24, Fig. 514.6E-1, Fig. 514.6E-2 (Non-operating). ASTM 4169, Truck Transport , 11.5.2 Random test , Assurance Level 2 ( Operating )

10. Операционная система  Win Pro 7 SP1 (или аналог),  с диском установки.
11. Сумка для ноутбука “15.6 дюйма” из полиэстера.
12. Класс защиты не ниже  IP54.

	не менее 12  месяцев со дня продажи
	9
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке оборудования 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации на русском языке и/или паспорт оборудования (при наличии).
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции:
Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.       
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с момента подписания договора. Окончание поставки - в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                         ________________________ Е.Ф. Медведев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Н.А. Ананьев
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
