ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка средств обнаружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Средство обнаружения  «Гавот-МП»
 (или эквивалент)
	Прибор должен представлять из себя вибрационное кабельное средство, предназначенное для сигнализации и блокирования водопропусков.
Блокирование металлических заградительных решеток, устанавливаемых на водопропусках, с целью обнаружения попыток проникновения на охраняемую территорию через водопропуск путем разрушения решетки или чувствительного элемента прибора.

Принцип работы. Регистрация электрических сигналов, возникающих в кабельном чувствительном элементе вследствие механической вибрации заградительной решетки водопропуска при попытках ее преодоления.

Должны быть предусмотрены высокая вероятность обнаружения, устойчивость к воздействию климатических, промышленных и транспортных помех, высокая эксплуатационная надежность.

Прибор должен иметь возможность применяться с любыми типами решеток, устанавливаемых на водопропусках, в том числе со специально разработанными решетками ШЗПАН53 (водопропуски до 2 м шириной), ШЗПАН54 (участки до 30 м шириной). Кабельный чувствительный элемент прибора должен жестко закрепляться на надводной части решетки по всей ее длине. При попытках разрушения решетки в чувствительном элементе должен возникать электрический сигнал, регистрируемый блоком электронным прибора.


Краткие технические характеристики
Вероятность обнаружения нарушителя

не менее 0,95
Cреднее время наработки на ложное срабатывание

не менее 2000 ч
Ширина зоны блокирования

до 15 м
Глубина зоны блокирования

до 2 м
Напряжение питания

15 - 30 В
Габаритные размеры блока электронного

220×200×80 мм
Потребляемая мощность

не более 0,25 Вт
Диапазон рабочих температур

-50 ... +50 °С
Комплект поставки должен включать:  Блок обработки; Кабельный чувствительный элемент (длина – 30 м);  Комплект монтажных частей (КМЧ); Кожух коммутационный 
	не менее

24 месяцев
	1
	к-т

	2
	Прибор 
«Дельфин-М»   
(или эквивалент) 
(без кабельного чувствительного элемента ) 
	Средство должно позволять обнаруживать попытки преодоления заграждения: 

- через верх как с помощью подручных средств (приставная лестница, доска), так и без них; 

-  путем разрушения сигнализационного заграждения с помощью слесарных инструментов (кусачки, ножницы, зубило, молоток); 

-  путем подкопа под заграждением; 

-  посредством демонтажа кабельного чувствительного элемента; 

-  посредством вывода из строя кабельного чувствительного элемента (обрыв, закоротка). 

Принцип работы прибора должен быть основан на регистрации кабельным чувствительным элементом, жестко закрепленным на сетчатом полотне заграждения, механических вибраций заграждения при попытках его преодоления нарушителем различными способами. Чувствительный элемент, воспринимая механические колебания, должен преобразовывать их в электрические сигналы. Сигналы должны поступать в блок обработки, обеспечивающий их частотный, амплитудный и логический анализ.

Должны быть предусмотрены:
1. Высокая сигнализационная надежность: 

- вероятность обнаружения попыток преодоления заграждения – не менее 0.95. 

2. Высокая помехоустойчивость:

- среднее время наработки на ложное срабатывание – не менее 2500 часов. 

3. Экономичность:

- энергопотребление от сети постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В - не более 120 МВт. 

4. Высокая эксплуатационная надежность: 

- наработка на отказ - не менее 30000 часов;

- непрерывный контроль исправности чувствительного элемента;

- защита входных и выходных цепей от перенапряжений, возникающих в протяженных кабельных линиях связи и питания. 

5. Функционирование в условиях сложной помеховой обстановки, обусловленной воздействием помеховых факторов как естественного (природного), так и промышленного происхождения: воздействие ветра, травы, кустарника, дождя, снега и града, посадки птиц на заграждение и их слет, электромагнитные и сейсмоакустические помехи при грозе, а также от работ промышленных установок, помехи от линий электропередач, радиостанций и радиотелефонов, электрических

 и акустических помех от машин и механизмов.

Краткие технические характеристики:

1. Вероятность обнаружения нарушителя, не менее - 0,95 

2. Среднее время наработки на ложное срабатывание - не менее 2 000 часов 

3. Напряжение питания, В - 10..30

4. Потребляемая мощность, не более, Вт - 0,08 

5. Габаритные размеры блока обработки, мм – не более 220х200х80  

6. Диапазон рабочих температур,  °С - - 50..+50

Комплектация должна включать:

1. блок обработки -1 шт.;

2. кожух коммутационный ; 

 3. КМЧ в составе: 

- муфта оконечная - 4 шт.;

- муфта соодинительная - 4 шт.;

- муфта ремонтная - 1 шт.

4. жгут соединительный - 2 шт.

5. стяжки -1000 шт.

6. КИП в составе:

- жгут переходной

- заглушка

	
	7
	к-т

	3
	Вибромагнитометрическое средство обнаружения «Дрозд» 
(или эквивалент)
	Назначение. Создание сигнализационных рубежей охраны периметров объектов.

 Принцип работы. В качестве чувствительного элемента должна использоваться система изолированных проводов, закрепляемых на пассивном заграждении на всем протяжении участка периметра. При преодолении заграждения нарушитель вызывает перемещение проводов чувствительного элемента в постоянном магнитном поле Земли, что приводит к генерации электрических сигналов. Эти сигналы анализируются блоком обработки прибора и, при выполнении определенных заданных критериев обнаружения, вызывают срабатывание выходного реле тревоги.

     Применение  оригинального способа  преобразования вибраций проводников чувствительного элемента в магнитном поле Земли в электрические сигналы.
На бетонных, кирпичных, металлических, деревянных заграждениях, а также на воротах и калитках чувствительный элемент монтируется на кронштейнах в виде «козырька», устанавливаемого по верху заграждения («Дрозд-03»). 
   Возможно применение с использованием существующих опор заграждения путем натягивания 13-ти нитей провода («Дрозд-05»).

Должны быть предусмотрены:
· Пассивный принцип действия.Отсутствие электромагнитного излучения не позволяет идентифицировать принцип работы средства и «зашумить» его. 
 

· Высокая помехоустойчивость к электромагнитным помехам промышленного происхождения и природным факторам (дождь, снег, туман, воздействия птиц и мелких животных). 
 

· Физический принцип, заложенный в основу работы средства, а также конструктивно-технические решения в совокупности позволяют свести к минимуму затраты на регламентное (в том числе и сезонное) обслуживание охраняемого периметра (подтягивание проводов чувствительного элемента, выкашивание травы и т.д.). 
 

· Малое энергопотребление в сочетании с широким диапазоном допустимого напряжения питания.

   Комплект поставки должен включать: 

· блок обработки; 
 

· чувствительный элемент; 
 

· сигнализационное заграждение - 6 вариантов; 
 

· комплект монтажных частей; 
 

· комплект запасных частей; 
 

· комплект эксплуатационной документации.

Краткие технические характеристики
Вероятность обнаружения нарушителя

не менее 0.95
Среднее время наработки на ложное срабатывание

не менее 1500 ч
Протяженность участка, блокируемого одним прибором

не более 500 м
Напряжение питания

10 - 30 В
Потребляемая мощность

не более 0.12 Вт
Габаритные размеры блока обработки, не более
330 х 220 х 90 мм
Диапазон рабочих температур

-50 .. +50 °С

	
	1
	к-т

	4
	Блок электронный  к СО «Дрозд» 

(или эквивалент)
	Из состава прибора (см. позицию №3), т.е. блок должен быть совместим с прибором (см. позицию №3).
Габаритные размеры блока обработки, не более
330 х 220 х 90 мм

	
	3
	шт.

	5
	Блок электронный к прибору «Дельфин-М»
 (или эквивалент)
	Габаритные размеры электронного блока, мм, не более 
220х90х330
	
	1
	шт.


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
На момент поставки на товары обязательно должны быть предоставлены сертификаты, инструкции по эксплуатации и паспорта оборудования на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами поставщика.
        8. Сроки поставки продукции - по следующему графику:
начало поставки - с даты подписания договора; 

окончание поставки:

1) позиции №2 и №5 товара – не позднее 5 дней с даты подписания договора;

2) позиция №1  – не позднее 50 дней с даты подписания договора;

      3) позиции №3 и №4 – не позднее 100 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                 ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________ Г.Б. Ручкина
